1.pielikums
Meža pētīšanas stacijas iepirkuma 
„Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”
nolikumam
(Identifikācijas Nr. MPS 2023/89)
Tehniskā specifikācija
[bookmark: _Hlk42261953][bookmark: _Hlk42260372]iepirkuma procedūrai „Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas numurs MPS2023/89)


1. [bookmark: _Hlk116912387][bookmark: _Hlk42259174][bookmark: _Hlk42260538]Iepirkuma priekšmeta 1. daļa: Trīs jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde:

1.1. Divu jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde
	[bookmark: _Hlk148267235]Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	

	1. 
	Automobiļu skaits
	2 (divi)

	1. 
	Izgatavošanas gads 
	Ne agrāk kā 2023

	1. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U)

	1. 
	Virsbūves tips
	Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab)

	1. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 3000 kg

	1. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 220 mm

	1. 
	Dzinēja tilpums un degviela
	ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela)

	1. 
	Dzinēja jauda (kW)
	Ne mazāk kā 110 

	1. 
	Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,5 l

	1. 
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km

	1. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām

	1. 
	Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu
	Manuālā, vismaz 6 pārnesumi

	1. 
	Piedziņa
	Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli

	1. 
	Sadales kārba
	Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi

	1. 
	Balstiekārta priekšā
	Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni

	1. 
	Balstiekārta aizmugurē
	Atkarīgā, slokšņu atsperu

	1. 
	Kravas kaste
	Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā 

	1. 
	Degvielas tvertnes tilpums (litri)
	Ne mazāk kā 80 l 

	1. 
	Diski
	Ne mazāk kā R 17 

	1. 
	Riepas
	Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni.

	1. 
	Automobiļa krāsa
	Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums

	1. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Divpakāpju bremžu sistēma, ABS;
- Stūres pastiprinātājs;
- kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs;
- kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes;
- signalizācija, centrālā atslēga;
- pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu;
- dubļusargu komplekts;
- radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja;
- piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā;
- salona grīdas paklāji no gumijas;
- elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi;
- apsildāmi priekšējie sēdekļi;
- gaisa kondicionētājs;
- dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija;
- sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; 
- ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste.

	1. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km

	1. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija

	1. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris

	1. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 

	1. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas



1.2. Viena jauna apvidus kravas automobiļa N1 (k-U) piegāde
	Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	

	2. 
	Automobiļu skaits
	1 (viens)

	3. 
	Izgatavošanas gads 
	Ne agrāk kā 2023

	4. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U)

	5. 
	Virsbūves tips
	Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab)

	6. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 3000 kg

	7. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 220 mm

	8. 
	Dzinēja tilpums un degviela
	ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela)

	9. 
	Dzinēja jauda (kW)
	Ne mazāk kā 110 

	10. 
	Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,0 l

	11. 
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km

	12. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām

	13. 
	Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu
	Manuālā, vismaz 6 pārnesumi

	14. 
	Piedziņa
	Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli

	15. 
	Sadales kārba
	Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi

	16. 
	Balstiekārta priekšā
	Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni

	17. 
	Balstiekārta aizmugurē
	Atkarīgā, slokšņu atsperu

	18. 
	Kravas kaste
	Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā 

	19. 
	Degvielas tvertnes tilpums (litri)
	Ne mazāk kā 80 l 

	20. 
	Diski
	Ne mazāk kā R 17 

	21. 
	Riepas
	Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni.

	22. 
	Automobiļa krāsa
	Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums

	23. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Divpakāpju bremžu sistēma, ABS;
- Stūres pastiprinātājs;
- kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs;
- kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes;
- signalizācija, centrālā atslēga;
- pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu;
- dubļusargu komplekts;
- priekšējie miglas lukturi;
- priekšējo lukturu tīrītāji;
- radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja;
- piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā;
- salona grīdas paklāji no gumijas;
- elektriski regulējami, nolokāmi, apsildāmi ārējie spoguļi;
- kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju;
- borta dators ar informatīvu, daudzfunkcionālu ekrānu;
- atpakaļskata kamera;
- apsildāmi priekšējie sēdekļi;
- automātisks gaisa kondicionētājs (klimatkontrole);
- dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija;
- sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; 
- ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste.

	24. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km

	25. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija

	26. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris

	27. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 

	28. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas



2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa: Divu jaunu vieglo pasažieru, mazās apvidus (Jb) un kompaktās apvidus (Jc) hibrīda elektrisko automobiļu piegāde: 

2.1. [bookmark: _Hlk148271309]Viena jauna vieglā pasažieru, kompaktā apvidus (Jc) hibrīda elektriskā automobiļa piegāde 
	Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	

	2. 
	Automobiļu skaits
	1 (viens)

	3. 
	Izgatavošanas gads 	
	Ne agrāk kā 2023

	4. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Vieglais pasažieru, kompaktā apvidus (Jc)

	5. 
	Virsbūves tips
	Apvidus auto

	6. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 2250 kg

	7. 
	Bagāžas nodalījuma tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem sēdekļiem)
	Ne mazāk kā 550 l

	8. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 190 mm

	9. 
	Durvju skaits
	Ne mazāk kā 4

	10. 
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu)
	Ne mazāk kā 5

	11. 
	Kopējā hibrīda sistēmas jauda (kW)
	Ne mazāk kā 160

	12. 
	Degvielas veids
	Benzīns + elektrība

	13. 
	Elektriskā dzinēja uzlādes veids
	Pašuzlāde

	14. 
	Vidējais degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 6,0

	15. 
	Vidējais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 135

	16. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām

	17. 
	Pārnesumu kārbas tips
	Automātiskā

	18. 
	Piedziņa
	Pilnpiedziņa

	19. 
	Automobiļa krāsa
	Sarkana, rūpnīcas oriģinālais krāsojums

	20. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Bremžu ABS sistēma ar ventilējamiem bremžu diskiem (vismaz priekšējiem);
- Stūres pastiprinātājs;
- Stūres kolonas augstuma un dziļuma regulēšana;
- Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie un sānu drošības spilveni, galvas drošības spilveni visās sēdvietās;
- Elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlēji;
- Elektriski apsildāmi regulējami ārējie spoguļi;
- Atpakaļskata kamera;
- Riepu spiediena indikācija;
- Elektronisks aizdedzes imobilaizers;
- Signalizācija;
- Centrālā atslēga ar tālvadību;
- Automātiskās dienas braukšanas gaismas;
- Priekšējie miglas lukturi;
- Priekšējo lukturu apskalošana;
- Tuvās un tālās gaismas LED lukturi;
- Audiosistēma ar MP3 atskaņotāju un USB pieslēgvietu;
- Brīvroku sistēma;
- Kruīza kontrole;
- Klimata kontrole;
- Tekstila paklāji salonā un bagāžas nodalījuma gumijas ieklājs;
- Rezerves ritenis (ar disku), riteņu montāžas komplekts;
- Bagāžas nodalījuma pārsegs;;
- Piekabes āķis;
- Avārijas komplekts (Avārijas zīme - trijstūris, medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste).

	21. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km

	22. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija

	23. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris

	24. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 

	25. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas



2.2. Viena jauna vieglā pasažieru, mazā apvidus (Jb) hidrīda elektriskā automobiļa piegāde 
	Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	

	2. 
	Automobiļu skaits
	1 (viens)

	3. 
	Izgatavošanas gads 	
	Ne agrāk kā 2023

	4. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Mazā, apvidus (Jb)

	5. 
	Virsbūves tips
	Apvidus auto

	6. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 2000 kg

	7. 
	Bagāžas nodalījuma tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem sēdekļiem)
	Ne mazāk kā 300 l

	8. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 170 mm

	9. 
	Durvju skaits
	Ne mazāk kā 4

	10. 
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu)
	Ne mazāk kā 5 (piecas)

	11. 
	Kopējā hibrīda sistēmas jauda (kW)
	Ne mazāk kā 85

	12. 
	Degvielas veids
	Benzīns+elektrība

	13. 
	Elektriskā dzinēja uzlādes veids
	Pašuzlāde

	14. 
	Vidējais degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 5,0

	15. 
	Vidējais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 110

	16. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām

	17. 
	Pārnesumu kārbas tips
	Automātiskā

	18. 
	Piedziņa
	Priekšpiedziņa

	19. 
	Automobiļa krāsa
	Sarkana, rūpnīcas oriģinālais krāsojums

	20. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Bremžu ABS sistēma ar ventilējamiem bremžu diskiem (vismaz priekšējiem);
- Stūres pastiprinātājs;
- Stūres kolonas augstuma un dziļuma regulēšana;
- Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie drošības spilveni;
- Elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlēji;
- Elektriski apsildāmi regulējami ārējie spoguļi;
- Elektronisks aizdedzes imobilaizers;
- Signalizācija;
- Centrālā atslēga ar tālvadību;
- Automātiskās dienas braukšanas gaismas;
- Priekšējie miglas lukturi;
- Audiosistēma ar MP3 atskaņotāju un USB pieslēgvietu;
- borta dators ar informatīvu, daudzfunkcionālu ekrānu;
- Brīvroku sistēma;
- Kruīza kontrole;
- Klimata kontrole;
-Atpakaļskata kamera
- Piekabes āķis 
- Tekstila paklāji salonā
- Rezerves ritenis (ar disku), riteņu montāžas komplekts;
- Bagāžas nodalījuma pārsegs;;
- Avārijas komplekts (Avārijas zīme - trijstūris, medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste).

	21. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km

	22. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija

	23. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris

	24. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 

	25. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas



3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa: Viena jauna vieglā pasažieru furgona (Md) automobiļa piegāde
	Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	

	2. 
	Automobiļu skaits
	1 (viens)

	3. 
	Izgatavošanas gads 	
	Ne agrāk kā 2023

	4. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Vidējā, daudzfunkciju (Md)

	5. 
	Virsbūves tips
	Pasažieru furgons

	6. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 3000 kg

	7. 
	Bagāžas nodalījuma tilpums (ar paceltiem aizmugurējiem sēdekļiem)
	Ne mazāk kā 550 l

	8. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 150 mm

	9. 
	Durvju skaits
	Ne mazāk kā 4

	10. 
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu)
	Ne mazāk kā 8 (astoņas)

	11. 
	Dzinēja jauda (kW)
	Ne mazāk kā 130

	12. 
	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela

	13. 
	Vidējais degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 7,5

	14. 
	Vidējais oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 195

	15. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām

	16. 
	Pārnesumu kārbas tips
	Automātiskā

	17. 
	Piedziņa
	Priekšpiedziņa

	18. 
	Automobiļa krāsa
	Rūpnīcas oriģinālais krāsojums

	19. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Bremžu ABS sistēma ar ventilējamiem bremžu diskiem (vismaz priekšējiem);
- Stūres pastiprinātājs;
- Stūres kolonas augstuma un dziļuma regulēšana;
- Vadītāja un blakussēdētāja priekšējie drošības spilveni;
- Elektriski vadāmi priekšējo sānu logu pacēlēji;
- Elektriski apsildāmi regulējami ārējie spoguļi;
- Riepu spiediena indikācija;
- Elektronisks aizdedzes imobilaizers;
- Signalizācija;
- Centrālā atslēga ar tālvadību;
- Automātiskās dienas braukšanas gaismas;
- Priekšējie miglas lukturi;
- Audiosistēma ar MP3 atskaņotāju un USB pieslēgvietu;
- Brīvroku sistēma;
- Kruīza kontrole;
- Klimata kontrole;
-Atpakaļskata kamera
- Piekabes āķis 
- Tekstila paklāji salonā
- Rezerves ritenis (ar disku), riteņu montāžas komplekts;
- Bagāžas nodalījuma pārsegs;;
- Avārijas komplekts (Avārijas zīme - trijstūris, medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, atstarojošā veste).

	20. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km

	21. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija

	22. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris

	23. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 

	24. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas
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