4. pielikums
Meža pētīšanas stacijas iepirkuma 
[bookmark: _Hlk149054552]„Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”
nolikumam
(Identifikācijas Nr. MPS 2023/89)
Tehniskais piedāvājums
[bookmark: _Hlk42261953][bookmark: _Hlk42260372]iepirkuma procedūrai „Apvidus kravas un vieglo apvidus automobiļu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas numurs MPS2022/94)
iepirkumu priekšmeta 1. daļai
“Trīs jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde”
[bookmark: _Hlk42259174][bookmark: _Hlk42260538]
1. Atbilstoši PIL 54. panta prasībām, pretendents tehniskajam piedāvājumam papildus obligāti pievieno automobiļa ražotāja izdotu/-us dokumentu/-us, kas apliecina automobiļa ekspluatācijas ietekmi uz enerģētiku un vidi, norādot (metode: WLTP):
1.1. enerģijas patēriņu / kombinētais degvielas patēriņš (l/100km);
1.2. oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjomu (g/km);
1.3. slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju apjomu (g/km);
1.4. metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjomu (g/km);
1.5. cieto daļiņu (PM) emisiju apjomu (g/km).
1.6. Pretendents pievieno Aprēķinu par piedāvātā automobiļa darbmūža ekspluatācijas izmaksām, kas sagatavots saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) mājaslapā ievietoto kalkulatoru “Transportlīdzekļa darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķina kalkulators” (https://info.iub.gov.lv/lv/kalkulators). Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksu vērtība jāizmanto: 0,035 EUR/kg un automobiļa darbmūža nobraukumu 200 000 km.
2. Divu jaunu apvidus kravas automobiļu N1 (k-U) piegāde
	[bookmark: _Hlk148267235]Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt konkrētu raksturlieluma vērtību)

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	
	

	1. 
	Automobiļu skaits
	2 (divi)
	

	1. 
	Izgatavošanas gads 
	Ne agrāk kā 2023
	

	1. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U)
	

	1. 
	Virsbūves tips
	Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab)
	

	1. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 3000 kg
	

	1. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 220 mm
	

	1. 
	Dzinēja tilpums un degviela
	ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela)
	

	1. 
	Dzinēja jauda (kW)
	Ne mazāk kā 110 
	

	1. 
	Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,5 l
	

	1. 
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km
	

	1. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām
	

	1. 
	Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu
	Manuālā, vismaz 6 pārnesumi
	

	1. 
	Piedziņa
	Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli
	

	1. 
	Sadales kārba
	Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi
	

	1. 
	Balstiekārta priekšā
	Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni
	

	1. 
	Balstiekārta aizmugurē
	Atkarīgā, slokšņu atsperu
	

	1. 
	Kravas kaste
	Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā 
	

	1. 
	Degvielas tvertnes tilpums (litri)
	Ne mazāk kā 80 l 
	

	1. 
	Diski
	Ne mazāk kā R 17 
	

	1. 
	Riepas
	Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni.
	

	1. 
	Automobiļa krāsa
	Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums
	

	1. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Divpakāpju bremžu sistēma, ABS;
- Stūres pastiprinātājs;
- kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs;
- kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes;
- signalizācija, centrālā atslēga;
- pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu;
- dubļusargu komplekts;
- radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja;
- piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā;
- salona grīdas paklāji no gumijas;
- elektriski regulējami, apsildāmi ārējie spoguļi;
- apsildāmi priekšējie sēdekļi;
- gaisa kondicionētājs;
- dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija;
- sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; 
- ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste.
	

	1. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km
	

	1. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija
	

	1. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris
	

	1. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 
	

	1. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas
	



3. Viena jauna apvidus kravas automobiļa N1 (k-U) piegāde
	Nr. p. k.
	Rādītājs, pazīme
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt konkrētu raksturlieluma vērtību)

	1. 
	Piedāvātā automobiļa marka un modelis
	
	

	2. 
	Automobiļu skaits
	1 (viens)
	

	3. 
	Izgatavošanas gads 
	Ne agrāk kā 2023
	

	4. 
	Automobiļa klase pēc Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācijas klasifikatora
	Vieglais komerctransports, apvidus N1(k-U)
	

	5. 
	Virsbūves tips
	Dubultā kabīne ar atsevišķu kravas kasti (Double Cab)
	

	6. 
	Automobiļa pilna masa
	Ne vairāk kā 3000 kg
	

	7. 
	Minimālais klīrenss (ražotāja noteiktais)
	Ne mazāk kā 220 mm
	

	8. 
	Dzinēja tilpums un degviela
	ne vairāk kā 2,5 l (dīzeļdegviela)
	

	9. 
	Dzinēja jauda (kW)
	Ne mazāk kā 110 
	

	10. 
	Degvielas patēriņš litros uz 100 km (ražotāja noteiktais) pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne lielāks kā 9,0 l
	

	11. 
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms, g/km pēc WLTP metodes
	Kombinētajā ciklā ne vairāk kā 250 g/km
	

	12. 
	Emisiju (slāpekļa oksīda (NO), metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC), cieto daļiņu (PM)) apjoms, g/km
	Atbilstoši vismaz EURO 6 prasībām
	

	13. 
	Pārnesumu kārbas tips, pārnesumu skaits uz priekšu
	Manuālā, vismaz 6 pārnesumi
	

	14. 
	Piedziņa
	Manuāli pieslēdzama un atslēdzama pilnpiedziņa, ar bloķējamu aizmugures diferenciāli
	

	15. 
	Sadales kārba
	Manuāli pārslēdzami paaugstinātie/ pazeminātie pārnesumi
	

	16. 
	Balstiekārta priekšā
	Neatkarīga, vītās atsperes vai torsioni
	

	17. 
	Balstiekārta aizmugurē
	Atkarīgā, slokšņu atsperu
	

	18. 
	Kravas kaste
	Ne mazāk kā 1500 mm garumā un 1500 mm platumā 
	

	19. 
	Degvielas tvertnes tilpums (litri)
	Ne mazāk kā 80 l 
	

	20. 
	Diski
	Ne mazāk kā R 17 
	

	21. 
	Riepas
	Automobiļa pieņemšanas brīdī uzstādīts atbilstošas sezonas riepu komplekts, transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar riepām, kuru trokšņa emisijas līmenis ir mazāks par Regulas (EK) Nr.661/2009 II. pielikuma C daļā noteikto maksimālo līmeni.
	

	22. 
	Automobiļa krāsa
	Sarkana, oriģināls rūpnīcas krāsojums
	

	23. 
	Obligātais aprīkojums un prasības
	- Divpakāpju bremžu sistēma, ABS;
- Stūres pastiprinātājs;
- kravas kastes iekšpuses aizsargslāņa pārklājums LINE-X vai analogs;
- kravas kastes pārsegs, ar slēdzamiem piekļuves vākiem no trīs pusēm, nostiprināts pie kravas kastes;
- signalizācija, centrālā atslēga;
- pilna izmēra rezerves ritenis ar oriģinālo riepu;
- dubļusargu komplekts;
- priekšējie miglas lukturi;
- priekšējo lukturu tīrītāji;
- radio / CD / MP3 ar vismaz 2 skandām/ brīvroku sistēma/USB ieeja;
- piekabes āķis ar aizsargstieni virsbūves platumā;
- salona grīdas paklāji no gumijas;
- elektriski regulējami, nolokāmi, apsildāmi ārējie spoguļi;
- kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju;
- borta dators ar informatīvu, daudzfunkcionālu ekrānu;
- atpakaļskata kamera;
- apsildāmi priekšējie sēdekļi;
- automātisks gaisa kondicionētājs (klimatkontrole);
- dzinēja kartera un sadales kārbas aizsargs no tērauda vai alumīnija;
- sertificēts priekšējā bampera un radiatora tērauda režģa aizsargstienis, atbilstoši Ministru kabineta 29.04.2004. noteikumu Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem” pielikuma 622.3.apakšpunktam; 
- ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, avārijas trīsstūris, riteņu montējamā atslēga, domkrats, atstarojošā veste.
	

	24. 
	Ražotāja rūpnīcas garantija
	- ne mazāk kā 5 gadi vai 150000 km
	

	25. 
	Reģistrācija CSDD
	Pirmā reģistrācija
	

	26. 
	Piegādes termiņš
	2024. gada 19. janvāris
	

	27. 
	Piegādes vieta
	Piegādātājam reģistrētā vietā Rīgas teritorijā 
	

	28. 
	Tehniskās apkopes
	- Tehniskās apkopes drīkst veikt no Pārdevēja neatkarīgā servisā, izmantojot ražotāja nosacījumiem atbilstošus materiālus un rezerves daļas
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