Pielikums nr.1.

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Kolaboratīvā robota (manipulatora) komplekta

piegāde
	Nr.

p.k.
	Iepirkuma priekšmets un pasūtītāja izvirzītās tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums

/jānorāda piedāvātās preces ražotājs, modelis un precīzs tehniskais apraksts vai jānorāda saiti uz ražotāja mājas lapu, kur pieejama tehniskā informācija /

	1.
	Robotu manipulators – 1 gab.
	Ražotājs: 

Modelis:

Hipersaite uz informācijas avotu:

	1.1.
	Robota masa – 25-35 kg.
	

	1.2
	Celtspēja – vismaz 10 kg.
	

	
	Robota stiprināšanas veids: jebkurš
	

	1.3.
	Darbības rādiuss – vismaz 1200 mm.
	

	1.4.
	Brīvības pakāpju skaits – 6 rotējošas asis.
	

	
	Pamatnes rotācijas diapazons vismaz ± 200o
	

	1.5.
	Atkārtojamības kļūda ne lielāka par ± 0.1 mm.
	

	1.6.
	IP klase ne zemāka par IP53.
	

	1.7.
	Darba temperatūras diapazons no 0°C līdz 50 °C.
	

	1.8.
	Cilvēks – robots sadarbības funkcionalitāte saskaņā ar EN ISO 10218-1: 2011.

Piemēram Universal Robots UR sērijas vai ekvivalents
	

	
	Programmatūra
	

	1.9.
	Programmatūra robota vadībai.
	

	1.10.
	Savienojama iespēja ar ROS-Industrial vai ekvivalentu programmatūru.
	

	
	Robota vadības kontrolleris
	

	1.11.
	Kontrollera parametri:

Izmēri (WxHxD) – ne lielāki par 500 mm x 500 mm x 500 mm.
	

	
	IP aizsardzības klase ne zemāka par IP 43
	

	1.12.
	Vismaz 16 digitālās ieejas
	

	1.13.
	Vismaz 14 digitālās izejas.
	

	1.14.
	Vismaz 2 analogās ieejas
	

	1.15.
	Vismaz 2 analogās izejas
	

	1.16.
	Komunikācijas protokli vismaz:
	

	
	· Modbus TCP
	

	
	· EthernetIP
	

	
	· Profinet
	

	
	· USB 3.0
	

	1.17.
	Barošanas spriegums: 230 V maiņspriegums.
	

	1.18.
	Digitālo izeju spriegums – 24 V.
	

	1.19.
	Digitālo izeju izejas strāva - vismaz 1.5 A.
	

	
	Programmēšanas panelis
	

	
	Informācijas ievades veids: skārienjūtīgs ekrāns
	

	
	Savienošanas vada garums vismaz 3 m
	

	2.
	Papildus prasības:
	

	2.1.


	Garantijas laiks vismaz 1 gads no iekārtas nodošanas ekspluatācijā.
Garantijas laikā piegādātājam jānodrošina “pilnas garantijas laika” prasības, t. sk.:

· iekārtas remonts,

· garantijai pakļauto rezerves daļu nomaiņa.
	

	2.2.
	Līguma izpildes laiks ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līguma izpildes laiks paredz:

· preces piegādi;

· preces uzstādīšana.
	

	2.3.
	Pretendentam jānodrošina iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā adresē: - RTK Lēdmanes ielā 3, 20. kab.
	

	2.4.
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajam piedāvājumam atbilstošas preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē Rīgā.
	


