[bookmark: _Hlk69312179]APSTIPRINĀTS
Rīgas valstspilsētas attīstības 
Pilsētas attīstības departamenta
 Žūrijas komisijas
2024. gada 9. janvāra sēdē
protokols Nr. 3

[bookmark: _Hlk105661460]Atbilde uz ieinteresētās personas uzdoto jautājumu 
Metu konkursā
,,Gājēju un velosipēdistu tilts pāri Zundam un tā integrācija pilsētvidē”
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	Jautājums: „ Nolikuma 2. pielikuma Tehniskajā specifikācijā norādīts, ka
„Paredzēt iespēju transportlīdzekļiem uzturēšanai un operatīvo dienestu autotransportam ar svaru līdz 12 t piekļūt Konkursa teritorijai un pārvietoties pa gājēju un velosipēdistu tiltu”.
Ielu tīrāmā mazā autotransporta svars ir ap 2 t un kravas transporta - ap 17 t, ātrās palīdzības autotransporta - līdz 4,5 t un ugunsdzēsības transporta - vidēji ap 20 t, bet tilta konstrukciju aprēķinos pielietots parametrs ir slodze uz asi.
Lūdzam norādīt atsauci uz konkrētu autotransportu izvirzītajai prasībai par uzturēšanas un operatīvā autotransportu ar svaru līdz 12 t vai arī norādīt uzturēšanas un operatīvā autotransporta maksimāli pieļaujamo slodzi uz asi.”

	Atbilde: ikdienas uzturēšanas transportlīdzeklis var sasniegt svaru 5,5t, taču tiltam nepieciešams nodrošināt arī operatīvā transportlīdzekļa un ikdienas uzturēšanas transportlīdzekļa klātbūtni ar svaru līdz 12t, kuru slodzes aprēķini jāveic saskaņā ar Eirokodeksu LVS EN 1991.



