Pielikums nr.1.
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
[bookmark: _GoBack]1.daļai „Šķēres tipa elektrohdrauliskais auto pacēlājs”.

1. Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, vai jānorāda saiti uz ražotāja mājas lapu, kur pieejama tehniskā informācija, lai pārliecinātos par tehnisko atbilstību.
2. Pretendentam jāiesniedz iekārtas garantijas nosacījumi (piem., ražotāja garantijas nosacījumi), vai jānorāda saiti uz mājas lapu (piem., ražotāja mājas lapu), kur pieejama informācija par garantijas nosacījumiem.
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	Šķēres tipa elektrohdrauliskais auto pacēlājs.
	Nosaukums
Modelis
Ražotājs

	
	Tehniskā specifikācija
	Piedāvājuma apraksts pēc pozīcijām

	1) 
	Pneimatiskā bloķēšanas sistēma ar vadības paneli.
	

	2) 
	• Celtspēja: vismaz 3000kg
	

	3) 
	• Zemākais uzņemšanas punkts: ne mazāk kā 105 mm
	

	4) 
	• Uzcelšanas augstums: 900- 1010 mm
	

	5) 
	• Atstatums starp statnēm: 860 mm
	

	6) 
	• Platformu platums: no 455 līdz 465 mm
	

	7) 
	• Platformu garums: 1420 - 2028 mm
	

	8) 
	• Motors: 400 V  vismaz 2.2 kW
	

	9) 
	• Svars 450 līdz 550 kg
	

	10) 
	• CH - cinkotas platformas un balsta plāksnes
	

	2.
	Obligātās prasības
	

	11) 
	Iekārta ir jauna, nelietota
	

	12) 
	Garantijas laiks iekārtai un tā piederumiem ne mazāk kā 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
	

	13) 
	Iekārtu marķējums ar ražotāja firmas zīmi, CE marķējumu, instrukcijām latviešu valodā. 
	

	14) 
	Nepieciešamības gadījumā, garantijas laikā jānodrošina iekārtas garantijas remontu Latvijas administratīvajā teritorijā, piedāvājumā norādot servisa centra adresi un telefona numuru.
	

	15) 
	Iekārtas nepieciešamās apkopes garantijas laikā (norādīt periodu), ja tas attiecināms.
	

	16) 
	pirkuma piegādāšana ne ilgā kā  20 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.
	

	Piedāvātā cena eur, bez pvn:
	eur





Piedāvājuma iesniedzējs:_______________________


