Pielikums nr.2.
Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
2.daļai „Šķēres tipa elektrohdrauliskais auto pacēlājs ar virsgrīdas instalāciju”.

1. Pretendentam jāiesniedz iekārtas ražotāja tehniskās dokumentācijas, vai jānorāda saiti uz ražotāja mājas lapu, kur pieejama tehniskā informācija, lai pārliecinātos par tehnisko atbilstību.
2. [bookmark: _GoBack]Pretendentam jāiesniedz iekārtas garantijas nosacījumi (piem., ražotāja garantijas nosacījumi), vai jānorāda saiti uz mājas lapu (piem., ražotāja mājas lapu), kur pieejama informācija par garantijas nosacījumiem.

	Nr. 
pk. 
	Minimālās obligātās prasības apraksts
	Pretendenta piedāvājums

	Šķēres tipa elektrohdrauliskais auto pacēlājs ar virsgrīdas instalāciju.
	Nosaukums
Modelis
Ražotājs

	
	Tehniskā specifikācija
	Piedāvājuma apraksts pēc pozīcijām

	1) 
	Pneimatiskā bloķēšanas sistēma ar vadības paneli. Infrasarkanais sensors līmeņošanai
	

	2) 
	• Celtspēja: vismaz 3000kg
	

	3) 
	• Zemākais uzņemšanas punkts: ne mazāk kā 110 mm 
	

	4) 
	• Uzcelšanas augstums: 1840 -1860 mm
	

	5) 
	• Atstatums starp statnēm: 900 mm
	

	6) 
	• Platformu platums: 640-650 mm
	

	7) 
	• Platformu garums: 1475-2000 mm
	

	8) 
	• Pacelšanas laiks: ne mazāk kā 50 s
	

	9) 
	• Motors: 380 V , 3ph , 50Hz
	

	10) 
	• Svars vismaz 850 kg
	

	2.
	Obligātās prasības
	

	11) 
	Iekārta ir jauna, nelietota
	

	12) 
	Garantijas laiks iekārtai un tā piederumiem ne mazāk kā 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
	

	13) 
	Iekārtu marķējums ar ražotāja firmas zīmi, CE marķējumu, instrukcijām latviešu valodā. 
	

	14) 
	Nepieciešamības gadījumā, garantijas laikā jānodrošina iekārtas garantijas remontu Latvijas administratīvajā teritorijā, piedāvājumā norādot servisa centra adresi un telefona numuru.
	

	15) 
	Iekārtas nepieciešamās apkopes garantijas laikā (norādīt periodu), ja tas attiecināms.
	

	16) 
	pirkuma piegādāšana ne ilgā kā  20 dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.
	

	Piedāvātā cena eur, bez pvn:
	eur





Piedāvājuma iesniedzējs:_______________________


