
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1. Vispārējās prasības 
0. [bookmark: _Hlk100569156][bookmark: _Hlk133311448]Iepirkuma priekšmets ir jaunu transportlīdzekļu noma (operatīvais līzings) Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) vajadzībām ar operatīvā līzinga līguma termiņu 60 (sešdesmit) mēneši no transportlīdzekļu piegādes dienas.
0. Pretendenta piedāvātajiem transportlīdzekļiem jāatbilst Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, turklāt pretendenta nodrošinātajām  elektroautomašīnām ir jāatbilst Eiropas Savienības 2019. gada Direktīvas 2019/1161 prasībām par “tīru” un energoefektīvu autotransportu.
1. Pasūtītāja prasības attiecībā uz piegādājamajiem transportlīdzekļiem:
1. [bookmark: _Hlk100569139]Transportlīdzekļiem jābūt reģistrētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tehniskā kārtībā un bez defektiem. 
1. Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļi, kuriem nav reģistrēti apgrūtinājumi, nesamaksāti naudas sodi un tie nav strīdus objekti.
1. Transportlīdzekļu piegādes adrese – Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, kas var mainīties, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
1. Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļu salonu un virsbūvju tīrība transportlīdzekļu piegādes brīdī.
1. Transportlīdzekļu virsbūvēm jābūt bez skrāpējumiem, buktēm, u.c. veida bojājumiem. Transportlīdzekļu saloniem, sēdekļiem jābūt bez plēsumiem, traipiem un specifiskiem aromātiem u.c.
1. Pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam  ir tiesības izmantot testa braucienu ar piegādāto transportlīdzekli.
1. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina transportlīdzekļu reģistrācija VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), paredzot, ka Pasūtītāja datiem jābūt uzrādītiem reģistrācijas apliecības sadaļā “Turētājs”.
1. Pretendentam jānodrošina transportlīdzekļu tehniskā apskate ne mazāk par 1 gadu un garantijas remonts garantijas periodā.
1. Transportlīdzekļu garantijas termiņš: ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai vismaz līdz 100 000 km nobraukumam; virsbūves caurejošas pretkorozijas garantija ne mazāk kā 12 (divpadsmit) gadi no transportlīdzekļu  nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina parakstīšanas dienas.
1. Piegādātājam jānodrošina autoservisa pakalpojumi, kuros var veikt piedāvāto transportlīdzekļu tehniskās apkopes garantijas periodā, vismaz viens Rīgā un/vai citā Latvijas pilsētā 120 km attālumā no piegādes adreses. 
1. Piegādes termiņš ir līdz 6 (sešiem) mēnešiem no līguma noslēgšanas brīža, izņemot iepirkuma priekšmeta 4. daļā, kurā specializēto operatīvo transportlīdzekļu ar izolatoru piegādes termiņš ir līdz 14 (četrpadsmit) mēnešiem. 
1. Piegādes brīdī transportlīdzekļiem jābūt pilnībā aprīkotiem, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē.
1. Operatīvā līzinga (nomas) nosacījumi:
2. paredzamais nobraukums nomas periodā, iepirkuma priekšmeta 1., 2., 3., 5. un 6. daļā – 150 000 km, savukārt iepirkuma priekšmeta 4.daļā – 250 000 km; 
2. maksimālā pirmā iemaksa (avanss) – 10 %;
2. Līguma valūta – EUR (euro);
2. Līzinga kompānijas fiksētā procentu likme + 6 mēnešu EURIBOR
2. Pasūtītājam ir tiesības izpirkt transportlīdzekļus operatīvā līzinga (nomas) līguma beigās par fiksēto atlikušo vērtību.

1. Iepirkuma priekšmeta daļas un to raksturojums (transportlīdzekļu apraksts)
	Nr.
p.k.

	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums

	Transportlīdzekļu
Kategorija/klase
Transportlīdzekļu klases noteikšanā tiek izmantots Auto asociācijas tīmekļvietnē pieejamais transportlīdzekļu klasifikators.
	Transport-līdzekļu
skaits

	1.
	Pasažieru elektroauto iegāde
	Kompaktā / mazā-kompaktā apvidus (M1/C;JC;JB) elektrība
	1

	2.
	Vieglā plašlietojuma transportlīdzekļa (ar automātisko transmisiju) iegāde
	Mazā daudzfunkciju, Mazie furgoni (M1/N1; MM/k-FM), transmisijas veids – automātiskā
	1

	3.
	Vieglo plašlietojuma transportlīdzekļu (ar manuālo vai automātisko transmisiju) iegāde
	Mazā daudzfunkciju, Mazie furgoni (M1/N1; MM/k-FM), transmisijas veids – nav noteikts
	6

	4. 
	Specializēto operatīvo transportlīdzekļu ar izolatoru iegāde
	Mazā/vidējā daudzfunkciju (M1/MM;MV), operatīvais transports
	2

	5.
	Pasažieru mikroautobusu iegāde
	Vidējā/lielā daudzfunkciju (M1/MV; ML)
	2

	6.
	Kravas transporta furgona iegāde
	Vidējie/lielie furgoni (N1/ k-FL; k-FV), sēdvietu skaits – trīs
	1



[bookmark: _Hlk99448437]Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – Pasažieru elektroauto iegāde

	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Transportlīdzekļa klase
	(C;JC;JB) klase
	Norādīt automašīnas marku:

	Skaits
	1
	

	Kategorija
	M1
	

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2022.gadu (nelietots)
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 200
	

	Virsbūves tips
	Nav noteikts
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)
	5
	

	Durvju skaits
	5
	

	Izmantojamās degvielas veids
	Elektrība
	

	Motora jauda (kW)
	Ne mazāk kā 100
	

	Iebūvētais lādētājs
	Ne mazāks kā 6,6 kW
	

	CO2 izmešu daudzums (pēc WLTP mērīšanas metodes) (g/km)
	0
	

	Akumulatora energoietilpība (kWh)
	Ne mazāk kā 39
	

	Veicamais attālums kombinētajā ciklā pēc WLTP datiem (km)
	Ne mazāk kā 250
	

	Transmisijas veids
	Automātiskā
	

	Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
	Viens, aizmugures vai priekšas piedziņa
	

	Krāsa
	Nav noteikts
	

	Obligātais aprīkojums
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS
	

	
	Automobiļa stabilitātes kontroles sistēma (pretbuksēšana / pretslīdēšana)
	

	
	Riepu spiediena kontroles sistēma
	

	
	Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim
	

	
	Sānu gaisa drošības spilvenu sistēma priekšā sēdošajiem
	

	
	Centrālā atslēga
	

	
	Rūpnīcas imobilaizers
	

	
	Signalizācija ar tālvadību, kuru akceptē apdrošināšanas sabiedrības
	

	
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
	

	
	Elektriski vadāmi priekšējo un aizmugurējo durvju stiklu pacēlāji, vadītāja durvīm ar funkciju „auto” nolaišanai un pacelšanai.
	

	
	Elektriski apsildāmi priekšējie sēdekļi
	

	
	Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
	

	
	Automātiskā klimata kontroles sistēma
	

	
	Oriģinālā audio sistēma ar funkciju pieslēgt mobilā telefona Bluetooth savienojumu sarunām pa telefonu, izmantojot brīvo roku sistēmu, Apple, CarPlay, Android Auto pieslēgums
	

	
	Multifunkcionāla stūre 
	

	
	Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
	

	
	Stūres pastiprinātājs
	

	
	Kruīza kontroles sistēma
	

	
	Aizmugurējo sēdekļu atzveltne dalāma un nolokāma
	

	
	Bagāžas nodalījuma pārsegs
	

	
	Oriģinālie tekstila paklāji automašīnas salonā visām pasažieru vietām un bagāžas nodalījumam
	

	
	Elektriski apsildāms aizmugurējais stikls
	

	
	Automātiskās dienas gaismas
	

	
	Metāla diski ar dekoratīvajām uzlikām vai vieglmetāla sakausējuma diski
	

	
	Baterija un uzlāde – litija jona augstsprieguma akumulators
	

	
	Transportlīdzekļa ātrās uzlādes ligzda DC, Wallbox uzlāde AC (Type 2) (uzlādes kabelis), Schuko uzlāde AC (uzlādes kabelis)
	

	
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	

	
	Rezerves ritenis (var būt arī mazizmēra) ar instrumentu komplektu tā nomaiņai vai riepas remonta komplekts
	

	
	Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	
	Apkopju un servisa apmeklējuma grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
	

	
	Bezatslēgas iedarbināšanas un atslēgšanas/aizslēgšanas sistēma (2 gab. atslēgas)
	

	
	Elektrības (12V) automašīnas rozete vai USB kontaktligzda automašīnas salonā
	

	Vidējais patēriņš (kWh/100km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas (g/km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (EUR/kg)
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas (g/km)
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas (g/km)
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas (g/km)
	



[bookmark: _Hlk147216539]Transportlīdzekļa tirdzniecības vietas adrese: ______________________________________________
Autoservisu adreses (lūdzu norādīt autoservisu adreses, ņemot vērā 2.10. punktā minētos nosacījumus):_______________________________________________________________________
Piedāvāto transportlīdzekļu garantijas laiks _____________________ (kas nav īsāks par 2.9. punktā norādīto termiņu)
Transportlīdzekļu piegādes termiņš (mēneši) _____________________ (kas nepārsniedz 2.11. punktā norādīto termiņu).
Transportlīdzekļu atlikusī vērtība operatīvā līzinga (nomas) līguma beigās _________________ EUR bez PVN.
Maksa par 3.1. punktā minētā paredzamā nobraukuma pārsniegumu _________________ EUR bez PVN par 1 (vienu) km.
[bookmark: _Hlk129353273]Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – Vieglā plašlietojuma transportlīdzekļa (ar automātisko transmisiju) iegāde
	Pasūtītājas prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Transportlīdzekļa klase
	(MM/k-FM) klase
	Norādīt automašīnas marku:

	Skaits
	1
	

	Kategorija
	M1 vai N1
	

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2022.gadu (nelietots)
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 200
	

	Virsbūves tips
	Pasažieru furgons/Kravas furgons
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)
	5
	

	Durvju skaits
	5 (ar bīdāmajām sānu durvīm abās pusēs, aizmugurējās durvis veras vai uz augšu vai uz abiem sāniem)
	

	Izmantojamās degvielas veids
	Dīzelis / benzīns (t.s. hibrīdi)
	

	Motora izmešu emisijas standarts
	Euro 6
	

	Motora tilpums (cm3)
	Ne mazāk kā 1300 1190
	

	Motora jauda (kW)
	Ne mazāk kā 70
	

	CO2 izmešu daudzums (pēc WLTP mērīšanas metodes) (g/km)
	Ne vairāk kā 155 160
	

	Transmisijas veids
	Automātiskā
	

	Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
	Viens, aizmugures vai priekšas piedziņa
	

	Krāsa
	Nav noteikts
	

	Obligātais aprīkojums
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS
	

	
	Sakabes ierīce
	

	
	Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim
	

	
	Centrālā atslēga
	

	
	Rūpnīcas imobilaizers
	

	
	Signalizācija ar tālvadību, kuru akceptē apdrošināšanas sabiedrības
	

	
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
	

	
	Elektriski vadāmi priekšējo durvju stiklu pacēlāji (vadītāja durvīm ar funkciju „auto” nolaišanai un pacelšanai)
	

	
	Sēdekļu tumša auduma apdare
	

	
	Elektriski apsildāmi priekšējie sēdekļi
	

	
	Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
	

	
	Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontroles sistēma
	

	
	Oriģinālā audio sistēma ar funkciju pieslēgt mobilā telefona Bluetooth savienojumu sarunām pa telefonu, izmantojot brīvo roku sistēmu
	

	
	Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
	

	
	Stūres pastiprinātājs
	

	
	Aizmugurējo sēdekļu atzveltne dalāma un nolokāma
	

	
	Bagāžas nodalījuma pārsegs
	

	
	Tekstila paklāji automašīnas salonā visām pasažieru vietām
	

	
	Elektriski apsildāms aizmugurējais stikls
	

	
	Aizmugurējā stikla tīrītājs
	

	
	Motora kartera aizsargs
	

	
	Automātiskās dienas gaismas
	

	
	Metāla diski ar dekoratīvajām uzlikām vai vieglmetāla sakausējuma diski
	

	
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	

	
	Rezerves ritenis (var būt arī mazizmēra) ar instrumentu komplektu tā nomaiņai vai riepas remonta komplekts
	

	
	Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	
	Apkopju un servisa apmeklējuma grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
	

	Vidējais degvielas patēriņš(l/100km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas(g/km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (EUR/kg)
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas(g/km)
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas(g/km)
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas(g/km)
	



Transportlīdzekļa tirdzniecības vietas adrese: ______________________________________________
Autoservisu adreses (lūdzu norādīt autoservisu adreses, ņemot vērā 2.10. punktā minētos nosacījumus):_______________________________________________________________________
Piedāvāto transportlīdzekļu garantijas laiks _____________________ (kas nav īsāks par 2.9. punktā norādīto termiņu)
Transportlīdzekļu piegādes termiņš (mēneši) _____________________ (kas nepārsniedz 2.11. punktā norādīto termiņu).
Transportlīdzekļu atlikusī vērtība operatīvā līzinga (nomas) līguma beigās _________________ EUR bez PVN.
Maksa par 3.1. punktā minētā paredzamā nobraukuma pārsniegumu _________________ EUR bez PVN par 1 (vienu) km.


Iepirkuma priekšmeta 3. daļa – Vieglo plašlietojuma transportlīdzekļu (ar manuālo vai automātisko transmisiju) iegāde

	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Transportlīdzekļa klase
	(MM/k-FM) klase
	Norādīt automašīnas marku:

	Skaits
	6
	

	Kategorija
	M1 vai N1
	

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2022.gadu (nelietots)
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 200
	

	Virsbūves tips
	Pasažieru furgons/Kravas furgons
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)
	5
	

	Durvju skaits
	5 (ar bīdāmajām sānu durvīm abās pusēs, aizmugurējās durvis veras vai uz augšu vai uz abiem sāniem)
	

	Izmantojamās degvielas veids
	Dīzelis / benzīns (t.s. hibrīdi)
	

	Motora izmešu emisijas standarts
	Euro 6
	

	Motora tilpums (cm3)
	Ne mazāk kā 1300 1190
	

	Motora jauda (kW)
	Ne mazāk kā 70
	

	CO2 izmešu daudzums (pēc WLTP mērīšanas metodes) (g/km)
	Ne vairāk kā 155 160
	

	Transmisijas veids
	Nav noteikts
	

	Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
	Viens, aizmugures vai priekšas piedziņa
	

	Krāsa
	Nav noteikts
	

	Obligātais aprīkojums
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS
	

	
	Sakabes ierīce
	

	
	Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim
	

	
	Centrālā atslēga
	

	
	Rūpnīcas imobilaizers
	

	
	Signalizācija ar tālvadību, kuru akceptē apdrošināšanas sabiedrības
	

	
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
	

	
	Elektriski vadāmi priekšējo durvju stiklu pacēlāji (vadītāja durvīm ar funkciju „auto” nolaišanai un pacelšanai)
	

	
	Sēdekļu tumša auduma apdare 
	

	
	Elektriski apsildāmi priekšējie sēdekļi
	

	
	Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
	

	
	Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontroles sistēma
	

	
	Oriģinālā audio sistēma ar funkciju pieslēgt mobilā telefona Bluetooth savienojumu sarunām pa telefonu, izmantojot brīvo roku sistēmu
	

	
	Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
	

	
	Stūres pastiprinātājs
	

	
	Tekstila paklāji automašīnas salonā visām pasažieru vietām
	

	
	Elektriski apsildāms aizmugurējais stikls
	

	
	Aizmugurējā stikla tīrītājs
	

	
	Motora kartera aizsargs
	

	
	Automātiskās dienas gaismas
	

	
	Metāla diski ar dekoratīvajām uzlikām vai vieglmetāla sakausējuma diski
	

	
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	

	
	Rezerves ritenis (var būt arī mazizmēra) ar instrumentu komplektu tā nomaiņai vai riepas remonta komplekts
	

	
	Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	
	Apkopju un servisa apmeklējuma grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
	

	Vidējais degvielas patēriņš(l/100km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas(g/km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (EUR/kg)
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas(g/km)
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas(g/km)
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas(g/km)
	


[bookmark: _Hlk127285066]
Transportlīdzekļa tirdzniecības vietas adrese: _____________________________________________
Autoservisu adreses (lūdzu norādīt autoservisu adreses, ņemot vērā 2.10. punktā minētos nosacījumus):_______________________________________________________________________
Piedāvāto transportlīdzekļu garantijas laiks _____________________ (kas nav īsāks par 2.9. punktā norādīto termiņu)
Transportlīdzekļu piegādes termiņš (mēneši) _____________________ (kas nepārsniedz 2.11. punktā norādīto termiņu).
Transportlīdzekļu atlikusī vērtība operatīvā līzinga (nomas) līguma beigās _________________ EUR bez PVN.
Maksa par 3.1. punktā minētā paredzamā nobraukuma pārsniegumu _________________ EUR bez PVN par 1 (vienu) km.

Iepirkuma priekšmeta 4. daļa – Specializēto operatīvo transportlīdzekļu ar izolatoru iegāde

	[bookmark: _Hlk99450083]Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Transportlīdzekļa klase
	(MM; MV) klase
	Norādīt automašīnas marku:

	Skaits
	2
	

	Kategorija
	M1
	

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2022.gadu (nelietots)
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 200
	

	Virsbūves tips
	Buss 5+2
	

	Riteņu garenbāze (mm)
	Nav noteikts
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)
	5+2 sēdvietas aizturēto transportēšanai
	

	Durvju skaits
	4 (divas priekšā, sānu slīddurvis labajā pusē, divviru durvis aizmugurē)
	

	Izmantojamās degvielas veids
	Dīzelis / benzīns (t.s. hibrīdi)
	

	Motora izmešu emisijas standarts
	Euro 6
	

	Motora tilpums (cm3)
	Ne mazāk kā 1900
	

	Motora jauda (kW)
	Ne mazāk kā 100
	

	Transmisijas veids
	Nav noteikts
	

	Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
	Divi, visu riteņu piedziņa ar paaugstinātu klīrensu
	

	Krāsa
	Balta
	

	Obligātais aprīkojums
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS
	

	
	Automobiļa stabilitātes kontroles sistēma (pretbuksēšana / pretslīdēšana)
	

	
	Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim
	

	
	Sānu gaisa drošības spilvenu sistēma priekšā sēdošajiem
	

	
	Centrālā atslēga
	

	
	Rūpnīcas imobilaizers
	

	
	Signalizācija ar tālvadību, kuru akceptē apdrošināšanas sabiedrības
	

	
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
	

	
	Elektriski vadāmi priekšējo durvju stiklu pacēlāji, vadītāja durvīm ar funkciju „auto” nolaišanai un pacelšanai.
	

	
	Sēdekļu tumšas ādas apdare
	

	
	Elektriski apsildāmi priekšējie sēdekļi
	

	
	Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
	

	
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) – 5+2 (1.rinda 1 + 1; 2.rinda 2+1; divas sēdvietas aizturēto transportēšanai)
	

	
	Oriģinālā audio sistēma ar funkciju pieslēgt mobilā telefona Bluetooth savienojumu sarunām pa telefonu, izmantojot brīvo roku sistēmu
	

	
	Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
	

	
	Stūres pastiprinātājs
	

	
	Oriģinālie gumijas paklāji automašīnas salonā visām pasažieru vietām vai oriģinālie gumijas paklāji pirmajā rindā un gumijas paklāji otrajā rindā
	

	
	Elektriski apsildāms aizmugurējais stikls divviru durvīm
	

	
	Aizmugurējā stikla tīrītājs
	

	
	Motora kartera aizsargs
	

	
	Automātiskās dienas gaismas
	

	
	Metāla diski ar dekoratīvajām uzlikām vai vieglmetāla sakausējuma diski
	

	
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	

	
	Lodveida cietā piekabes sakabe (noņemams vai nolokāms zem aizmugurējā aizsargstieņa)
	

	
	Pilna izmēra rezerves ritenis ar instrumentu komplektu tā nomaiņai 
	

	
	Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	
	Apkopju un servisa apmeklējuma grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
	

	Speciālais aprīkojums
	- automašīna trafarēta, saskaņā ar Ministru Kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumu Nr. 304 “Noteikumi operatīvajiem transportlīdzekļiem” prasībām un atbilstoši Latvijas Republikas standarta 63:2015 “Operatīvo transportlīdzekļu krāsojums, aprīkojums” prasībām policijas transportlīdzekļiem, paredzot 4 Talsu novada pašvaldības ģerboņus (1 priekšā, 2 uz abām priekšējām sānu durvīm un 1 aizmugurē), uz katra ģerboņa uzraksts “Talsu novads” un uz abiem sāniem uzraksts “PAŠVALDĪBAS POLICIJA”. Trafarējuma uzlīmēm jābūt pašlīmējošām, gaismu atstarojošām, elastīgām, noturīgām uz liektas virsmas, noturīgām mainīgos laika apstākļos visā nomas perioda laikā;
- pārbūve par speciālo transportu pašvaldības policijas vajadzībām;
- aizturēto personu salonā apgaismojums aizsargāts pret izsišanu;
- salona un aizmugures 90% stiklu tonēšana, nodrošināti pret izsišanu, kamerā iekšējā apdare ar laminētu saplāksni un siltināšanu, grīda, griesti, sienas, papildus hermetizācija; 
- priekšējā starpsiena ar rokturi un režģi ar restotu logu;
- kamerā 2 soli;
- izolatora nodalījuma aizmugurējā daļā visa nodalījuma platumā un augstumā papildus uzstādīt mehāniski izturīgas restotas durvis, atveramas uz āru ar fiksācijas aizbīdņiem no ārpuses;
- elektriskais ventilators un dabiska ventilācija aizturēto personu nodalījumā;
- aizmugurējā daļā uz jumta uzstādīts grozāms diožu prožektors , atsevišķi ieslēdzams pie autovadītāja ar ieslēgšanas gaismas indikatoru;  
- paneļveida bākuguns LED zilā krāsā, stiprināms priekšā uz jumta ar kronšteiniem vai citu drošu stiprinājumu, sānu uguņi (labais un kreisais); 
- 6 stroboskopi (2 priekšējā “bamperī”, 2 aizmugurējā “bamperī”, pa vienam katrā sānu jeb atpakaļskata spogulī);
- 100 W skaļrunis, ciparu vadības bloks 100 W ar mikrofonu un iespēju ieslēgt gan skaņas signālu, gan balss pārraidi.
-iespēja nepieciešamības gadījumā uz automašīnas un tās salonā uzstādīt citu papildaprīkojumu.
	

	Vidējais degvielas patēriņš(l/100km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas(g/km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (EUR/kg)
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas(g/km)
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas(g/km)
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas(g/km)
	



[bookmark: _Hlk147216690]Transportlīdzekļa tirdzniecības vietas adrese: ______________________________________________
Autoservisu adreses (lūdzu norādīt autoservisu adreses, ņemot vērā 2.10. punktā minētos nosacījumus):_______________________________________________________________________
Piedāvāto transportlīdzekļu garantijas laiks _____________________ (kas nav īsāks par 2.9. punktā norādīto termiņu)
Transportlīdzekļu piegādes termiņš (mēneši) _____________________ (kas nepārsniedz 2.11. punktā norādīto termiņu).
Transportlīdzekļu atlikusī vērtība operatīvā līzinga (nomas) līguma beigās _________________ EUR bez PVN.
Maksa par 3.1. punktā minētā paredzamā nobraukuma pārsniegumu _________________ EUR bez PVN par 1 (vienu) km.


[bookmark: _Hlk99521082]Iepirkuma priekšmeta 5. daļa – Divu pasažieru mikroautobusa iegāde

	Pasūtītāja prasības
	
	Pretendenta piedāvājums
	Pretendenta piedāvājums

	
	Nr.1
	Nr.2
	Nr.1
	Nr.2

	Transportlīdzekļa klase
	Vidējā/lielā daudzfunkciju (MV;ML) klase
	Vidējā/lielā daudzfunkciju (MV;ML) klase
	Norādīt automašīnas marku:
	Norādīt automašīnas marku:

	Skaits
	1
	1
	
	

	Kategorija
	Pasažieru furgons (M1)
	Pasažieru furgons (M1)
	
	

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2023.gadu (nelietots)
	Ne vecāks par 2023.gadu (nelietots)
	
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 200
	Ne vairāk kā 200
	
	

	Virsbūves tips
	Mikroautobuss
	Mikroautobuss
	
	

	Automobiļa garums (mm)
	Ne mazāk kā 5300
	Nav noteikts
	
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)
	Ne mazāk kā 8
	9
	
	

	Durvju skaits
	Ne mazāk kā 5, tai skaitā: priekšā - labā un kreisā pusē, sānos - bīdāmas, stiklotas durvis abās pusēs, aizmugurē - veramas
	Ne mazāk kā 5
	
	

	Izmantojamās degvielas veids
	Dīzeļdegviela  
	Dīzeļdegviela
	
	

	Motora izmešu emisijas standarts
	Atbilstība vismaz EURO 6.2 izmešu standartam
	Atbilstība vismaz EURO 6 izmešu standartam
	
	

	Motora tilpums (cm3)
	Ne mazāk kā 1900
	Ne mazāk kā 1900
	
	

	Motora jauda (kW)
	Ne mazāk kā 125
	Ne mazāk kā 100
	
	

	Pārnesuma kārbas tips
	Automātiskā, ne mazāk kā 6 pakāpju
	Nav noteikts
	
	

	Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
	Viens, aizmugures vai priekšas piedziņa
	Viens, aizmugures vai priekšas piedziņa
	
	

	Krāsa
	Nav noteikts
	Nav noteikts
	
	

	Obligātais aprīkojums
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS
	
	

	
	Sakabes ierīce
	Sakabes ierīce
	
	

	
	Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim, sānu drošības spilveni
	Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim
	
	

	
	Centrālā atslēga
	Centrālā atslēga
	
	

	
	Rūpnīcas imobilaizers un signalizācija ar tālvadību, kuru akceptē apdrošināšanas sabiedrības
	Rūpnīcas imobilaizers un signalizācija ar tālvadību, kuru akceptē apdrošināšanas sabiedrības
	
	

	
	Tumša salona apdare
	Nav noteikts
	
	

	
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
	
	

	
	Elektriski vadāmi priekšējo durvju stiklu pacēlāji 
	Elektriski vadāmi priekšējo durvju stiklu pacēlāji
	
	

	
	Sēdekļu tumša auduma apdare
	Sēdekļu tumša auduma apdare
	
	

	
	Elektriski apsildāmi priekšējie sēdekļi
	Elektriski apsildāmi priekšējie sēdekļi
	
	

	
	Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
	Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana
	
	

	
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) – vismaz 8 (1.rinda 1 + 1 vai 2; 2.rinda  trīs vietas; 3.rinda trīs vietas)
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) – 9 (1.rinda 1 + 2; 2.rinda  trīs vietas; 3.rinda trīs vietas)
	
	

	
	Viegli izņemami, daudzfunkcionāli otrās rindas sēdekļi, izņemams katrs atsevisķi
	Viegli izņemami, daudzfunkcionāli otrās rindas sēdekļi
	
	

	
	Viegli izņemami, daudzfunkcionāli trešās rindas sēdekļi
	Viegli izņemami, daudzfunkcionāli trešās rindas sēdekļi
	
	

	
	Degvielas tvertne – vismaz 65 L
	Nav noteikts
	
	

	
	Pasažieru salona autonomā apsilde
	Pasažieru salona autonomā apsilde
	
	

	
	Radio un audio sistēma, ar USB un bluetooth funkciju ar  brīvroku sistēmu un Android Auto/CarPlay atbalstu
	Radio un audio sistēma, ar USB un bluetooth funkciju ar  brīvroku sistēmu un Android Auto/CarPlay atbalstu
	
	

	
	Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
	Stūres augstuma un dziļuma regulēšana
	
	

	
	Stūres pastiprinātājs
	Stūres pastiprinātājs
	
	

	
	Elektriski apsildāms aizmugurējais stikls
	Elektriski apsildāms aizmugurējais stikls
	
	

	
	Aizmugurējā stikla tīrītājs
	Aizmugurējā stikla tīrītājs
	
	

	
	Aizmugurē divviru durvis vai vienas paceļamas durvis ar stikliem
	Aizmugurē divviru durvis vai vienas paceļamas durvis ar stikliem
	
	

	
	Bagāžas tilpums vismaz 1850 l
	Nav noteikts
	
	

	
	Automātiskās dienas gaismas
	Automātiskās dienas gaismas
	
	

	
	Motora kartera aizsargs
	Motora kartera aizsargs
	
	

	
	Metāla diski ar dekoratīvajām uzlikām vai vieglmetāla sakausējuma diski ne mazāk kā 17 collu
	Metāla diski ar dekoratīvajām uzlikām vai vieglmetāla sakausējuma diski
	
	

	
	Tapsējums visam salonam
	Tapsējums visam salonam
	
	

	
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	
	

	
	Rezerves ritenis (var būt arī mazizmēra) ar instrumentu komplektu tā nomaiņai 
	Rezerves ritenis (var būt arī mazizmēra) ar instrumentu komplektu tā nomaiņai
	
	

	
	Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	
	

	
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	
	

	
	Apkopju un servisa apmeklējuma grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
	Apkopju un servisa apmeklējuma grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
	
	

	Vidējais degvielas patēriņš(l/100km)
	
	
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas(g/km)
	
	
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (EUR/kg)
	
	
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas(g/km)
	
	
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas(g/km)
	
	
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas(g/km)
	
	
	



Transportlīdzekļa tirdzniecības vietas adrese: __________________________________________________
Autoservisu adreses (lūdzu norādīt autoservisu adreses, ņemot vērā 2.10. punktā minētos nosacījumus):_______________________________________________________________________
Piedāvāto transportlīdzekļu garantijas laiks _____________________ (kas nav īsāks par 2.9. punktā norādīto termiņu)
Transportlīdzekļu piegādes termiņš (mēneši) _____________________ (kas nepārsniedz 2.11. punktā norādīto termiņu).
Transportlīdzekļu atlikusī vērtība operatīvā līzinga (nomas) līguma beigās _________________ EUR bez PVN.
Maksa par 3.1. punktā minētā paredzamā nobraukuma pārsniegumu _________________ EUR bez PVN par 1 (vienu) km.
Iepirkuma priekšmeta 6. daļa – Kravas transporta furgona iegāde

	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Transportlīdzekļa klase
	(k-FL; k-FV) klase
	Norādīt automašīnas marku:

	Skaits
	1
	

	Transportlīdzekļa kategorija
	N1
	

	Ražošanas gads
	Ne vecāks par 2022.gadu (nelietots)
	

	Nobraukums
	Ne vairāk kā 200 km
	

	Virsbūves tips
	Kravas transporta furgons
	

	Riteņu garenbāze
	Nav noteikts
	

	Pilna masa
	Ne vairāk kā 3500 kg
	

	Durvju skaits
	5
	

	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju)            
	3
	

	Izmantojamās degvielas veids
	Dīzeļdegviela  
	

	Motora izmešu emisijas standarts
	Euro 6
	

	Motora tilpums (cm3)
	Ne mazāk kā 1900 1400
	

	Motora jauda (kW)
	Ne mazāk kā 100
	

	Pārnesumu kārbas tips
	Nav noteikts
	

	Dzenošo tiltu skaits, piedziņa
	Viens, aizmugures vai priekšas piedziņa
	

	Krāsa
	Nav noteikts
	

	Obligātais aprīkojums
	Sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāju) – 3 (1.rinda 1 + 2)
	

	
	Sānu slīddurvis labajā pusē
	

	
	Pasažieru salonā sānu un grieztu tapsējums t.sk. ar siltumizolāciju
	

	
	Pasažieru salonā mitrumizturīgs, viegli kopjams un neslīdošs grīdas segums
	

	
	Aiz pirmās sēdekļu rindas starpsiena bez loga no grīdas līdz grieztiem, kas atdala pasažieru salonu no kravas nodalījuma
	

	
	Kravas nodalījuma tapsējums - durvis, sienas (no grīdas līdz griestiem) no triecienu noturīga materiāla, grīda no triecienu noturīga materiāla, kas notur mašīnai paredzēto kravnesības noteikto svaru
	

	
	Kravas nodalījumā uz grīdas simetriski izvietotas pa visu grīdu vismaz 4 (četras) cilpas kravas stiprināšanai, kas iegremdētas grīdas virsmā
	

	
	Aizmugurē divviru durvis bez logiem
	

	
	Bremžu pretbloķēšanās sistēma ABS
	

	
	Gaisa drošības spilveni priekšā vadītājam un pasažierim
	

	
	Centrālā atslēga
	

	
	Rūpnīcas imobilaizers
	

	
	Signalizācija atbilstoši apdrošinātāju prasībām
	

	
	Signalizācijas tālvadība integrēta transportlīdzekļa atslēgā
	

	
	Elektriski regulējami un apsildāmi sānskata spoguļi
	

	
	Elektriski vadāmi priekšējo durvju stiklu pacēlāji (vadītāja durvīm ar funkciju „auto” nolaišanai un pacelšanai)
	

	
	Sēdekļu tumša auduma apdare
	

	
	Elektriski apsildāms vismaz vadītāja sēdeklis
	

	
	Stūres pastiprinātājs
	

	
	Regulējams stūres rats
	

	
	Vadītāja sēdekļa augstuma un garenvirziena regulēšana
	

	
	Gaisa kondicionētājs vai automātiskā klimata kontrole
	

	
	Oriģinālā audio sistēma
	

	
	Automātiskās dienas gaismas
	

	
	Lodveida cietā piekabes sakabe
	

	
	Attiecīgajai sezonai atbilstošas riepas
	

	
	Rezerves ritenis ar instrumentu komplektu tā nomaiņai
	

	
	Oriģinālie gumijas paklāji
	

	
	Motora kartera aizsargs
	

	
	Aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas trijstūris, atstarojošā veste
	

	
	Transportlīdzekļa lietošanas instrukcija latviešu valodā
	

	
	Apkopju un servisa apmeklējuma grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām
	

	Vidējais degvielas patēriņš(l/100km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas(g/km)
	

	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju izmaksas uz kilogramu (EUR/kg)
	

	Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas(g/km)
	

	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisijas(g/km)
	

	Cieto daļiņu (PM) emisijas(g/km)
	



Transportlīdzekļa tirdzniecības vietas adrese: ______________________________________________
Autoservisu adreses (lūdzu norādīt autoservisu adreses, ņemot vērā 2.10. punktā minētos nosacījumus):_______________________________________________________________________
Piedāvāto transportlīdzekļu garantijas laiks _____________________ (kas nav īsāks par 2.9. punktā norādīto termiņu)
Transportlīdzekļu piegādes termiņš (mēneši) _____________________ (kas nepārsniedz 2.11. punktā norādīto termiņu).
Transportlīdzekļu atlikusī vērtība operatīvā līzinga (nomas) līguma beigās _________________ EUR bez PVN.
Maksa par 3.1. punktā minētā paredzamā nobraukuma pārsniegumu _________________ EUR bez PVN par 1 (vienu) km.


Pretendents aizpilda to Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma sadaļu, par kuru iepirkuma priekšmeta daļu tas iesniedz savu piedāvājumu.

	Pretendents:
	

	Reģistrācijas Nr./ personas kods: 
	

	Juridiskā adrese:
	

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	




