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Konkursa procedūras ar sarunām “GSM ierīču atrašanās vietas noteicēja ierīkošana gaisa kuģiem”
(iepirkuma identifikācijas numurs VRS 2023/36-02-AVP-RPVP)
1. pielikums

GALĪGĀ TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
konkursa procedūrai ar sarunām “GSM ierīču atrašanās vietas noteicēja ierīkošana gaisa kuģiem”
(iepirkuma identifikācijas numurs VRS 2023/36-02-AVP-RPVP)


	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Tehniskās specifikācijas prasība 

	1
	2
	3

	1.
	Vispārējās prasības

	1.1.
	Pakalpojuma mērķis
	Nodrošināt viena GSM ierīču atrašanās vietas noteicēja piegādi (turpmāk — Prece) un ierīkošanu divos Valsts robežsardzes helikopteros AW119MKII G1000H (komerciālais nosaukums: AW119Kx), reģistrācijas zīme YL-HMV (sērijas numurs: 14964) un reģistrācijas zīme YL-HMZ (sērijas numurs: 14969) (turpmāk — Helikopteri) saskaņā ar tehniskās specifikācijas un līguma prasībām. 

	1.2.
	Preces stāvoklis
	Prece nav iepriekš lietota un tajā nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

Piezīme. Prece uz piegādes brīdi drīkst būt lietota, ciktāl lietošana ir bijusi nepieciešama tās pārbaudei izgatavošanas procesā vai pārbaudei, kas nepieciešama pēc ierīkošanas uz Helikopteriem.

	1.3.
	Preces veids un pielietošanas mērķis
	Prece pārklājuma rajonā lidojuma laikā spēj noteikt mobilā tīkla lietotāja ierīci (IMEI (International Mobile Equipment Identity), IMSI (International Mobile Subscriber Identity) un citus parametrus) un tās ģeogrāfisko izvietojumu reālajā laikā.

	1.4.
	Preces daudzums
	1 gab.

	1.5.
	Preces ierīkošana
	Ierīkot Precei nepieciešamo instalāciju Helikopteros tā, lai visi stiprinājumi, elektrobarošanas pieslēguma ligzda, antenas, kabeļi, konektori u.tml., kas ir nepieciešami un vienlaicīgi pietiekami, lai, tiem pievienojot Preci, tā būtu lietojama tam paredzētajiem mērķiem. Preces stiprinājums pie Helikopteriem ir tāds, lai Preci būtu viegli noņemt un uzstādīt.

Piezīme: 
a) ja ierīkošanai tiek izmantota antena ar parametriem, kas saderīgi ar Helikopteros instalēto 3G/4G antenu (FlightCell daļas numurs: ANP 00033; turpmāk – pasūtītāja antena), un ja pasūtītāja antenas izmantošana ir rekomendēta ar Preces ražotāju,  nesamazina Preces veiktspēju, tad izmanto pasūtītāja antenu Preces ierīkošanai;
b) ja bez testēšanas nav iespējas konstatēt pasūtītāja antenu izmantošanas atbilstību Preces darbībai un tas būtiski sarežģī Preces ierīkošanu, tad izpildītājs ierīko Preci Helikopteros ar ražotāja prasībām atbilstošu antenu.

	1.6.
	Preces komponenti
	Prece sastāv no vismaz šādām bāzes stacijām:
a) divas LTE / UMTS bāzes stacijas;
b) viena GSM bāzes stacija.

Piezīme: Preces funkcionēšana ir nodrošināta ar visām bāzes stacijām vienlaikus.

	1.7.
	Mobilā tīkla lietotāja ierīces atrašanās vietas noteikšanas metodes
	Lai noteiktu mobilā tīkla lietotāja ierīces ģeogrāfisko izvietojumu reālajā laikā  Prece neizmanto mobilā tīkla lietotāja ierīces GPS geolokācijas datus vai informāciju par lietotāja ierīces WI-FI IP adresi.

	1.8.
	Personas datu aizsardzība
	Prece nespēj pārtvert mobilā tīkla lietotāja ierīces balss sakarus, teksta īsziņas un datu pārraidi.


	[bookmark: _Hlk121252607]1.9.
	Preces izmantošanas nosacījumi
	Veicot instalāciju, ir jāņem vērā, ka Preces izmantošanas laikā helikopteru pasažieru kabīnē atradīsies vismaz divi operatori.

	[bookmark: _Hlk121252646]1.10.
	Papildus aprīkojuma izmantošana
	Precei un tās instalācijai nav jātraucē kameras MX 10 un tās operatora konsoles (Leonardo S.p.A SB-119-119 “ATA 93 – installation of Flir removable parts kit p/n 109G9300F08-111 and crew cabin operator kit P/N 109G9300F08-115) izmantošanu. 

	2.
	Tehniskās prasības

	2.1.
	Preces sertifikācija
	(1) Prece ir sertificēta atbilstoši RTCA/DO-160 (aktuālā revīzija) standartam vai ekvivalentam standartam.
(2) Attiecībā uz Preci un Helikopteru iekšējo un ārējo instalāciju ir saņemti visi sertifikāti, atļaujas u.tml., kā arī veiktas visas darbības, tai skaitā ierīkošanas darbi, kas atbilst: 
a) 2012. gada 3. augusta Komisijas Regulas (ES) Nr. 748/2012 ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizācijas sertifikāciju, un ir pietiekamas, lai helikopteriem būtu iespējams saņemt apliecību par gaisa kuģa derīgumu lidojumiem pēc ierīkošanas darbu pabeigšanas;
b) Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/2014 (2014. gada 26. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu prasībām.
(3) Preces ierīkošana ir jāveic, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju saskaņā ar Komisijas Regulas 1321/2014 (2014. gada 26. novembra) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu I pielikuma (M daļa)  M.A.304 punkta prasībām.

Piezīme: Pārliecinoties par Preces un iekšējās un ārējās instalācijas atbilstību Komisijas Regulas (ES) Nr. 1321/2014 (2014. gada 26. novembris) par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu prasībām, Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvaldes LV.CAO.0011. tehniskā organizācija izsniegs sertifikātu (Certificate of Release to Service) pēc Preces ierīkošanas Helikopteros.

	2.2.
	Preces darbības temperatūra
	Prece ir tāda, kuru iespējams lietot pie ārējās gaisa temperatūras vismaz no – 25 oC līdz + 50 oC.

	2.3.
	Preces izmantošanas augstumi
	Prece ir tāda, kuru iespējams lietot lidojuma augstumā vismaz līdz 10 000 pēdām virs jūras līmeņa (QNH).

	2.4.
	Preces svars
	Preces maksimālais svars (noņemamā daļa), neieskaitot Helikopteru iekšējo un ārējo instalāciju, nepārsniedz 16 kg.
Piezīme: 
a) Preces svarā nav jāiekļauj savienojumu kabeļus, antenas, konektorus, WiFi un jebkādas citus papildus priekšmetus, kuri ir ārpus Preces korpusa. 
b) tehniskajā piedāvājumā norādītais Preces svars ir maksimāls, tas varētu būt mazāks un tas tiks precizēts Preces ražošanas dokumentācijā, kura tiks nodota pasūtītājam kopā ar Pakalpojuma nodošanas aktu.   

	2.5.
	Preces darbības rādiuss
	Prece lidojuma laikā spēj noteikt mobilā tīkla lietotāja ierīci un tās atrašanās vietu reālajā laikā vismaz 5 km rādiusā tiešas redzemības attālumā (Line of Sight)   ārpus pilsētas robežām, Latvijas Republikas zemes virsmas reljefa apstākļos.

	2.6.
	Preces darbības precizitāte
	Prece lidojuma laikā spēj noteikt mobilā tīkla lietotāja ierīces atrašanās vietu reālajā laikā ar precizitāti, kura nav lielāka par 50 metri (ar kumulatīvās sadalījuma funkcijas kļūdas (Cumulative distribudion function error) varbūtības 50%). 
[bookmark: _GoBack]

	2.7.
	Mobilā tīkla lietotāja ierīces atrašanās vietas noteikšanas laiks
	Prece lidojuma laikā spēj noteikt mobilā tīkla lietotāja ierīci un attēlot tās atrašanās vietu uz elektroniskās kartes ātrāk par 5 minūtēm no ierīces atklāšanas brīža.

	2.8.
	Preces darbības diapazons (E-UTRA)
	a) 1 (IMT);
b) 3 (DCS1800);
c) 7 (IMT-E);
d) 8 (E-GSM);
e) 20 (LTE).

	2.9.
	Mobilā tīkla lietotāja ierīces atrašanās vietas noteikšanas spēja
	Prece lidojuma laikā spēj noteikt mobilā tīkla lietotāja ierīci un tās atrašanās vietu, ja lietotāja ierīce:
a) atrodas ārpus uztveršanas zonas (atslēgta no tīkla);
b) pieslēgta pie 2G tīkla;
c) pieslēgta pie 3G tīkla;
d) pieslēgta pie 4G tīkla;
e) pieslēgta pie 5G NSA (Non Stand Alone) tīkla.

	2.10.
	Preces pieslēgšana
	Precei citu starpā ir iebūvētas šādas ligzdas:
a) RS-232 ligzda – vismaz 1 gab.;
b) USB ligzda – vismaz 1 gab.;
c) Ethernet ligzda – vismaz 1 gab.

	2.11.
	Preces elektriskā barošana
	Preces elektriskā barošana jābūt no Helikopteru elektriskās sistēmas, neizmantojot esošo elektrobarošanas paneļa ligzdu “Cigarete Lighter Receptacle”.

	3.
	Preces funkcionalitāte

	3.1.
	Preces vadības konsole
	Preces kontrole tiek īstenota, izmantojot portatīvo datoru vai planšetdatoru. Preces savienojums ar portatīvo datoru vai planšetdatoru:
a) izmantojot bezvadu WLAN savienojumu;
b) izmantojot vadu caur Ethernet interfeisu.

Piezīme: Pie Preces vienlaikus var būt pieslēgti vismaz 3 (trīs) planšetdatori vai portatīvie datori.

	3.2.
	Preces kontroles interfeiss
	Preces kontroles interfeiss satur Latvijas Republikas elektronisko karti, kuras detalizācijas pakāpe ir tāda, ka tajā iespējams redzēt ielu nosaukumus, māju numurus u.tml.

	3.3.
	Mobilā tīkla lietotāja ierīces atrašanās vietas attēlošana
	Mobilā tīkla lietotāja ierīces atrašanās vieta tiek attēlota uz elektroniskās kartes ar ģeogrāfiskām koordinātām (WGS-84) un aprēķināto vietas noteikšanas paredzamo kļūdu;

	3.4.
	Preces uzstādījumi
	Prece automātiskajā režīmā veic mobilā tīkla analīzi un piedāvā visoptimālākos uzstādījumus darbam 2G, 3G un 4G tīklā.

	3.5.
	Mobilā tīkla lietotāju ierīču meklēšanas filtrs
	Prece nodrošina mobilā tīkla lietotāju ierīču meklēšanu, izmantojot IMEI vai IMSI numuru vai šo numuru daļu.
Prece nodrošina mobilā tīkla lietotāju ierīču filtrēšanu:
a) attēlo tikai izvēlētas lietotāju ierīces;
b) attēlo visas lietotāju ierīces, kad filtrs ir izslēgts;
c) neattēlo tikai izvēlētas lietotāju ierīces.

	3.6.
	Mobilā tīkla lietotāju ierīču datu apkopošana
	Pēc lietotājā izvēles Prece atspoguļo šādu informāciju par mobilā tīkla lietotāju ierīcēm:
a) SIM kartes reģistrācijas valsts;
b) IMSI un IMEI numurs, ierīces veids;
c) savienojuma statuss un laiks;
d) signāla stiprums;
e) pēdējā savienojuma laiks;
f) ģeogrāfiskās koordinātas un attālums no Helikoptera.

	3.7.
	Saziņa ar mobilā tīkla lietotāja ierīci
	Prece nodrošina saziņu ar mobilā tīkla lietotāja ierīci:
a) izmantojot balss sakarus;
b) izmantojot teksta īsziņas.

	3.8.
	Preces darbības režīmi
	Pēc operatora izvēles Prece var darboties šādos režīmos:
a) 2G + 3G;
b) 3G + 3G;
c) 2G + 4G;
d) 4G + 4G.

	3.9.
	Atskaite
	Pēc Preces izmantošanas Prece nodrošina apkopotu datu atskaiti, kurā ietilpst:
a) lidojuma maršruts;
b) mobilā tīkla lietotāju ierīču datu apkopojums; 
c) preces darbības režīms.

	3.10.
	Mobilā tīkla lietotāju ierīces taupīšanas režīms
	Prece nerada sakaru traucējumus mobilā tīkla lietotāju ierīcēm, kurām Prece neveic atrašanās vietas noteikšanu.


	3.11.
	Preces savietojamība ar citu aprīkojumu
	Precē integrēts interfeiss savietojamībai ar digitālo karti EURONAV 7.

	4.
	Citas prasības

	4.1.
	Preces un instalācijas dokumentācija
	Vienlaikus ar Preci un Helikopteru instalāciju piegādāt un nodot pasūtītājam šādu dokumentāciju:
a) Preces lietotāja instrukciju rokasgrāmata (Operations manual);
b) Preces uzstādīšanas/ noņemšanas no Helikoptera rokasgrāmata (Installation manual);
c) Helikopteru iekšējās un ārējās elektroinstalācijas rasējumi;
d) lidojumderīguma uzturēšanas norādījumi (Instructions for continued airworthiness);
e) Preces ražotāja apliecinājums (Non-Interception Statement) par to, ka Prece nespēj pārtvert mobilā tīkla lietotāja ierīces balss sakarus, teksta īsziņas un datu pārraidi;
f) Preces ražotāja deklarācija (Non-Jamming-Declaration) par sakaru traucējumu neradīšanu mobilā tīkla lietotājiem, kuru meklēšanu Prece neveic;
g) visi sertifikāti, atļaujas u.tml., kas izriet no tehniskās specifikācijas 2.1. apakšpunkta prasībām.

Piezīme: Visa dokumentācija ir angļu vai latviešu valodā. 

	4.2.
	Programmatūras un programmaparatūras atjauninājumi
	(1) Nodrošināt visu Preces darbībai nepieciešamo programmatūru.
(2) 2 (divi) gadus no Pakalpojuma nodošanas akta parakstīšanas dienas bez maksas nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus Preces darbībai.
(3) Ja programmnodrošinājums ir licencēts, piegādātajām licencēm jābūt pastāvīgi izmantojamām (perpetual), bez izmantošanas laika ierobežojuma (subscription).

	4.3.
	Preces uztverto datu analītiskā datorprogramma

	Piegādāt un nodot pasūtītājam Preces uztverto datu analītisko datorprogrammu un licenci (ja tāda programmatūrai ir), kurai darbības termiņš ir vismaz 2 (divi) gadi no Pakalpojuma nodošanas akta parakstīšanas dienas.

	4.4.
	Preces mācību simulators
	Nodrošināt pasūtītājam pieeju Preces mācību simulatoram, kura ir spēkā 2 (divi) gadus no Pakalpojuma nodošanas akta parakstīšanas dienas.

	4.5.
	Preces servisa tehniskais atbalsts
	Nodrošināt Preces tehnisko atbalstu (bez maksas), pēc sava ieskata - attālināti vai pasūtītāja bāzē 2 (divi) gadus  no Pakalpojuma nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

	4.6.
	Atmuitošanas procedūras
	Nepieciešamības gadījumā nodrošināt atmuitošanas procedūras Precei un tās instalācijas materiāliem, tajā skaitā visu nepieciešamo veidu piegādei nepieciešamo sertifikātu, licenču saņemšanu.

	4.7.
	Preces piegādes un ierīkošanas izpildes vieta
	Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde pēc adreses: “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701.

	4.8.
	Preces un instalācijas garantija
	Vismaz 2 (divi) gadus, skaitot no Pakalpojuma nodošanas akta parakstīšanas dienas.

	4.9.
	Preces piegādes un ierīkošana izpildes laiks
	Līdz 210 kalendāra dienām, skaitot no līguma noslēgšanas dienas.



