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Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkumu komisija
“Daugavpils cietokšņa dārza restaurācija Komandanta ielā 6, Daugavpilī”
identifikācijas numurs DVP 2023/138

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM
NR.3

3.1.jautājums: 
Tehniskā projektā UKT daļā tika paredzēta ūdensvada izbūve no uzskaites akas UM2 līdz ievadam projektējamā paviljonā UM6. Paviljona būvniecība ir paredzēta IV. kārtas ietvaros, bet ūdensvada tīkla izbūve - I. un III. kārtas ietvaros. Tā kā tehniskā projektā būvdarbi nav sadalīti pēc kārtas, lūdzam precizēt: a. līdz kādam punktam tiek būvēts ūdensvads I. un III. būvniecības kārtas ietvaros; b. vai ir paredzēta jaunizbūvēta ūdensvada posma no UM2 līdz UM6 pieslēgšana pie ūdensvada tīkliem pirms paviljona izbūvei, kas saistīts ar caurules skalošanu un dezinfekciju; c. gala punkta detalizāciju.
3.1.atbilde: 
Būvdarbi ir sadalīti pēc kārtām. Lūdzam skatīties GP-1 lapu, DOP sadaļu. Ūdensvada tīkli jābūvē līdz 3. kārtas robežai, precizējot vietu pēc fakta objektā. Cauruļvadu galiem uzstāda tipveida gala noslēgus. Skalošana un dezinfekcija ir jāveic tiem posmiem, kuri tiks pievienoti pie jau izbūvētā tīkla.

3.2.jautājums: 
Tehniskā projektā UKT daļā tika paredzēta kanalizācijas izbūve no akas K1-3 līdz ievadam projektējamā paviljonā KM2. Paviljona būvniecība ir paredzēta IV. kārtas ietvaros, bet kanalizācijas tīkla izbūve - I. un III. kārtas ietvaros. Tā kā tehniskā projektā būvdarbi nav sadalīti pēc kārtas, lūdzam precizēt: a. līdz kādam punktam tiek būvēts kanalizācijas tīkls I. un III. būvniecības kārtas ietvaros; b. gala punkta detalizāciju.
3.2.atbilde: 
Būvdarbi ir sadalīti pēc kārtām. Lūdzam skatīties GP-1 lapu, DOP sadaļu. Kanalizācijas tīkli jābūvē līdz 3. kārtas robežai, precizējot vietu pēc fakta objektā. Cauruļvadu galiem uzstāda tipveida gala noslēgus. 

3.3.jautājums: 
Tehniskā projektā ELT un EL daļās tika paredzēts uzstādīt jaunizbūvējamā paviljonā sadale SS-1. No minētas sadales tika paredzēta dārza ārēja apgaismojuma barošana un vadība. Paviljona būvniecība ir paredzēta IV. kārtas ietvaros, bet ārēja apgaismojuma izbūve - I. un III. kārtas ietvaros, lūdzam precizēt kādā veidā tiek plānots veikt ārējā apgaismojuma barošanu un vadību līdz paviljona izbūvei.
3.3.atbilde: 
Tiek paredzēta pagaidu skapja PS-1 uzstādīšana. Gadījumā, ja tas nav iekļauts būvdarbu apjomos, izdevumi tā uzstādīšanai ir jāietver virsizdevumos vai kādas citas pozīcijas izmaksās.

3.4.jautājums: 
Tehniskā projektā EST un ESS daļās tika paredzēts uzstādīt jaunizbūvējamā paviljonā komunikācijas skapi R1. No minēta skapja tika paredzēta videonovērošanas sistēmas barošana un vadība. Paviljona būvniecība ir paredzēta IV. kārtas ietvaros, bet ārējas videonovērošanas sistēmas izbūve - I. un III. kārtas ietvaros, lūdzam precizēt, kādā veidā tiek plānots veikt dārza videonovērošanu līdz paviljona izbūvei.
3.4.atbilde: 
Tiek paredzēta pagaidu skapja uzstādīšana. Gadījumā, ja tas nav iekļauts būvdarbu apjomos, izdevumi tā uzstādīšanai ir jāietver virsizdevumos vai kādas citas pozīcijas izmaksās.
[bookmark: _GoBack]3.5.jautājums: 
Tehniskā projektā TS-L daļā tika paredzēts 101,11 m2 S2 saistīto minerālmeteriālu seguma ar poliuretāna saistvielu izbūve, bet iepirkuma darba apjomos tikai 60,7 m2 . Tā kā tehniskā projektā būvdarbi nav sadalīti pēc kārtas, lūdzam precizēt kur paredzēts izbūvēt S2 segumu I. un III. būvniecības kārtas ietvaros.
3.5.atbilde: 
Iepirkuma darba apjomos ir iekļauti seguma gultnes izstrādes 60.7 kubikmetri, nevis 60.7 kvadrātmetri, savukārt S2 saistītā minerālmateriālu seguma platība norādīta korekti un sastāda 101.11 m2. Projektēto segumu plāns jāskatās lapā TS-L-4.
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