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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 24.11.2023.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

[bookmark: _Hlk145336259][bookmark: _Hlk151041579]“Alumīnija sastatnes”
	[bookmark: _Hlk145075905]Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	[bookmark: _Hlk145075774]Alumīnija sastatne ar izņemamiem polietilēna plauktiem
[image: C:\Users\GTA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C171B05C.tmp]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme
	1
	Gab.
	1. Alumīnija sastatne taisnai uzstādīšanai; 
2. Vismaz 4-līmeņu alumīnija plauktu sistēma ar izņemamiem polietilēna plauktiem; 
3. Alumīnija sānu malas maksimālais augstums 1740mm (±10mm);
4. Augstumā regulējamas kājas;
5. Kravnesība katram plauktam vismaz 120 kg;
6. Kopējais ārējais izmērs 2580x475x1700(h)mm (±10mm);
7. [bookmark: _GoBack]Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece

	2. 
	Alumīnija sastatne ar izņemamiem polietilēna plauktiem
[image: ]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme
	1
	Gab.
	1. Alumīnija sastatne taisnai uzstādīšanai; 
2. Vismaz 4-līmeņu alumīnija plauktu sistēma ar izņemamiem polietilēna plauktiem; 
3. Alumīnija sānu malas maksimālais augstums 1740mm (±10mm);
4. Augstumā regulējamas kājas;
5. Kravnesība katram plauktam vismaz 120 kg;
6. Kopējais ārējais izmērs 2404x475x1700(h)mm (±10mm);
7. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece

	3. 
	Alumīnija sastatne ar izņemamiem polietilēna plauktiem
[image: ]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme
	1
	Gab.
	1. Alumīnija sastatne taisnai uzstādīšanai; 
2. Vismaz 4-līmeņu alumīnija plauktu sistēma ar izņemamiem polietilēna plauktiem; 
3. Alumīnija sānu malas maksimālais augstums 1740mm (±10mm);
4. Augstumā regulējamas kājas;
5. Kravnesība katram plauktam vismaz 120 kg;
6. Kopējais ārējais izmērs 1872x475x1700(h)mm (±10mm);
7. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece

	4. 
	Alumīnija sastatne ar izņemamiem polietilēna plauktiem
[image: C:\Users\GTA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\859EB568.tmp]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme
	1
	Gab.
	1. Alumīnija sastatne taisnai uzstādīšanai; 
2. Vismaz 4-līmeņu alumīnija plauktu sistēma ar izņemamiem polietilēna plauktiem; 
3. Alumīnija sānu malas maksimālais augstums 1740mm (±10mm);
4. Augstumā regulējamas kājas;
5. Kravnesība katram plauktam vismaz 120 kg;
6. Kopējais ārējais izmērs 1394x475x1700(h)mm (±10mm);
7. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece

	5. 
	Alumīnija sastatne ar izņemamiem polietilēna plauktiem
[image: C:\Users\GTA\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\67A7E2CA.tmp]
Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme
	1
	Gab.
	1. Alumīnija sastatne taisnai uzstādīšanai; 
2. Vismaz 4-līmeņu alumīnija plauktu sistēma ar izņemamiem polietilēna plauktiem; 
3. Alumīnija sānu malas maksimālais augstums 1740mm (±10mm);
4. Augstumā regulējamas kājas;
5. Kravnesība katram plauktam vismaz 120 kg;
6. Kopējais ārējais izmērs 1216x577x1700(h)mm (±10mm);
7. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana.
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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