Atklāta konkursa VIAA 2023/22 ERAF KTTT
nolikuma 3. pielikums
Tehniskās specifikācijas aktualizēšanas datums - 30.11.2023.


Atklāts konkurss “Garenfrēzmašīnu, urbšanas iekārtu un apdares darbu kameras piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam”
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	[bookmark: _Hlk129596608]
	1. daļa “Garenfrēzmašīnas”

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Taisnošanas garenfrēzmašīna
	1
	Gab.
	1. Taisnošanas garenfrēzmašīna.
2. Iekārtai jāatbilst CE Eiropas drošības normām;
3. Elektromotora jauda: ne mazāka par 5 kW;
4. Spriegums: 380-400V; 
5. Galda kopējais garums: ne mazāks kā 2500mm;
6. Apstrādes platums: ne mazāks kā 410 mm;
7. Maksimālais noņemamās kārtas biezums: ne mazāks kā 8 mm;
8. Frēzgalva ar TERSA (vai ekvivalents) frēznažiem;
9. Frēznažu skaits frēzgalvā: ne mazāks kā 4;
10. Iekārtai jābūt aprīkotai ar vadlineālu ar izmēru ne mazāku kā 1200 x 190 mm;
11. Jābūt iespējai vadlineālu sagāzt 90° līdz vismaz 45° ar ieregulējamu atduri abās pozīcijās;
12. Pilnībā nokomplektēta, ieregulēta un funkcionējoša iekārta.

	2. 
	Biezumapstrādes garenfrēzmašīna
	1
	Gab.
	1. Biezumapstrādes garenfrēzmašīna;
2. Iekārtai jāatbilst CE Eiropas drošības normām;
3. Apstrādes platums: ne mazāks kā 630 mm;
4. Minimālais apstrādes biezums: ne lielāks kā 3,5 mm;
5. Maksimālais apstrādes biezums: ne mazāks kā 300 mm;
6. Bāzēšanas galda darba virsmas izmērs: ne mazāks kā 630 x 1000 mm;
7. Jābūt motorizētai apstrādes biezuma iestatīšanai, kur iestatītais biezums attēlojas elektroniskā displejā;
8. Iekārtai jābūt aprīkotai ar vismaz 4 padeves ātrumiem;
9. Minimālais padeves ātrums: ne lielāks par 5 m/min;
10. Maksimālais padeves ātrums: ne mazāks par 15 m/min;
11. Motora jauda: ne mazāka kā 7 kW;
12. Frēzgalva ar TERSA (vai ekvivalents) frēznažiem;
13. Frēznažu skaits frēzgalvā: ne mazāks kā 4 gab;
14. Pilnībā nokomplektēta, ieregulēta un funkcionējoša iekārta.

	
	Citas prasības:
	1. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība (vismaz 2 personām).
2. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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	2. daļa “Urbšanas iekārtas”

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Vertikālā urbjmašīna
	1
	Gab.
	1. Maksimālais urbšanas diametrs tēraudā: vismaz 13mm;
2. Apgriezieni: vismaz no 300 līdz 2000 apgr/min, tiek atspoguļots elektroniskā displejā;
3. Urbšanas dziļums tiek atspoguļots elektroniskā displejā;
4. Vārpstas gājiens: vismaz 60 mm;
5. Attālums no vārpstas līdz statīvam: vismaz 180 mm;
6. Vārpstas patrona: MT2 vai MK2, bez atslēgas;
7. Galda izmērs: vismaz 240x240mm;
8. Spriegums: 220-230V;
9. Iekārta brīvi stāvoša vai uz darbam piemērota paliktņa (komplektā);
10. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša iekārta.

	2. 
	Universālā daudzvārpstu urbjmašīna
	1
	Gab.
	1. Iekārtai jāatbilst CE Eiropas drošības normām;
2. Urbšanas galvu skaits: ne mazāk kā viena;
3. Attālums starp vārpstu centriem: 32mm (±1mm);
4. Vārpstu skaits: ne mazāk kā 21;
5. Urbšanas dziļums: ne mazāk kā 80 mm;
6. Urbšanas dziļuma iestatīšana ar vismaz sešām regulējamām dziļuma atdurēm;
7. Jābūt aprīkojumam vārpstu galvas sagāšanai vismaz 0-90°;
8. Elektromotora jauda: ne mazāka kā 1,5 kW;
9. Jābūt aprīkotai ar vismaz diviem pneimatiskiem sagataves piespiedējiem;
10. Jābūt aprīkotai ar vismaz diviem sānu atbalstlineāliem;
11. Jābūt aprīkotai ar vismaz 3000 mm garu atbalstlineālu ar vismaz četrām garuma atdurēm;
12. Pilnībā nokomplektēta, ieregulēta un funkcionējoša iekārta.

	3. 
	Ligzdu iestrādes iekārta
	1
	Gab.
	1. Ligzdu iestrādes iekārta;
2. Iekārtai jāatbilst CE Eiropas drošības normām;
3. Bāzēšanas galda izmēri: ne mazāki kā 600 x 300 mm;
4. Maksimālais ligzdas dziļums: ne mazāks kā 180 mm;
5. Maksimālais ligzdas garums: ne mazāks kā 250 mm;
6. Bāzēšanas galda vertikālais gājiens: ne mazāks kā 170 mm;
7. Iekārtai jābūt aprīkotai ar Westcott (vai ekvivalents) tipa instrumenta fiksēšanas patronu;
8. Maksimālais instrumenta kāta diametrs: ne mazāks kā 20 mm;
9. Instrumenta rotācijas ātrums: ne mazāks kā 4500 apgr./min.;
10. Motora jauda: ne mazāka kā 2 kW;
11. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša iekārta.

	
	Citas prasības:
	1. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība (vismaz 2 personām).
2. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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	3. [bookmark: _Hlk151041147]daļa “Apdares darbu kamera”

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Apdares darbu kamera ar sauso filtrācijas sistēmu, krāsu/laku produktu savākšanu
	1
	Gab.
	1. Rūpnieciski izgatavota apdares darbu kamera. 
2. Apdares darbu kameras iekšējais izmērs (GxPxA): 3-3,5 x 1-1,5 x 2,2-2,6m;
3. Apdares darbu kameras griestu konstrukcija jāuzstāda pie esošās telpas griestu konstrukcijas ar speciālām stiprināšanas trosēm;
4. Apdares darbu kameras priekšējā un abās sānu malās jāuzstāda kameras izmēriem atbilstoši PVC (termoplastiska polimēra materiāla) vertikāli aizkari;
5. Apdares darbu kamerā vienmērīgs iekšējais LED apgaismojums (kopējā jauda vismaz 520 W, vismaz A enerģijas klase, vismaz 20`000h darba laiks);
6. Ar kastes veida gaisa nosūci ar filtriem apdares darbu kameras gala sienā;
7. Gaisa filtrācijas sistēmas gaisa filtrācijas klase vismaz М5;
8. Ventilācijas iekārta:
8.1. Aprīkota ar vienu dzinēju, kas attīra gaisu un veic putekļu nosūkšanu;
8.2. Attīrītais gaiss tiek atgriezts atpakaļ telpā;
8.3. Ventilators ar tērauda lāpstiņām;
8.4. Ventilācijas dzinēja jauda: vismaz 5,5 kW;
8.5. Ventilācijas dzinēja radītā gaisa plūsma: vismaz 15`000 m3/h;
8.6. Ar elektromehānisku vadības paneli augšējās un apakšējās ventilācijas vārstu vadībai.
9. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša iekārta.

	
	Citas prasības:
	1. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība (vismaz 2 personām).
2. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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