1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/130, nolikumam


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 


Aktualizācijas datums: 02.10.2023.


“Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā un jauna pašteces kolektora Ø1500 mm būvniecības dokumentācijas izstrāde”


	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	1.1. 
	Pasūtītājs
	Rīgas valstpilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departaments

	1.2. 
	Pasūtītāja kontaktpersona
	Rīgas valstpilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departaments
Satiksmes infrastruktūras pārvaldes
Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļas vadītājs:
Andris Lapsiņš
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
elektroniskā pasta adrese: andris.lapsins@riga.lv
tālrunis: 67012786
Tehniskajos jautājumos:
Transporta būvju uzturēšanas nodaļas galvenā speciāliste
Natālija Konuškina
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
elektroniskā pasta adrese: natalija.konuskina@riga.lv
tālrunis: 67012793
Transporta būvju uzturēšanas nodaļas būvinženieris
Māris Krauklis
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
elektroniskā pasta adrese: maris.krauklis@riga.lv
tālrunis: 67012715


	1.3. 
	Projekta izstrādes mērķis

	1. Izstrādāt būvniecības dokumentāciju sūkņu stacijas likvidācijai Stirnu ielā un jauna pašteces kolektora Ø1500 mm būvniecībai.
2. Projektā paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas pašteces kolektoru no Stirnu ielas lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas Stirnu ielā 42 līdz Šmerļupītei, paredzot būvniecību ar mikrotunelēšanas metodi. Prognozējamais projektējamā pašteces lietus ūdens kanalizācijas kolektora diametrs -DN1700mm.
3. Lietus ūdens kanalizācijas pašteces kolektora izbūve un esošās lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas Stirnu ielā 42, 42A demontāža vai konservācija.

	1.4. 
	Būves klasifikācijas kods
(MK noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”
	2223 - vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves

	
	Būves grupa 
(MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”)
	III
Grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts 
(atbilstoši MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)
	X

	
	
	
	Atjaunošana
	Apliecinājuma karte 
(atbilstoši MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)
	-

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums un būvprojekts (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)
	-

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības ieceres iesniegums un būvprojekts
(atbilstoši MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)
	-

	
	
	
	Konservācija
	Konservācijas darbu veikšanas projekts 
(atbilstoši MK noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”)
	-

	1.5. 
	Projektēšanas 
atrašanās vietas shēma
(saskaņā ar pielikumu Nr.1)
	Projektēšanas darbu robežas - no lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas Stirnu ielā 42, 42A    (kadastra apzīmējumi 01000712466, 01000712065) līdz Šmerļupītei (kadastra apzīmējums 01000922291).
Orientējošais projektējamā pašteces kolektora garums ~ 2250m.


	2. 
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	2.1. 
	Galvenie normatīvi un standarti
	Projektējot, ievērot Likumu, Ministru kabineta noteikumu, Rīgas domes saistošo noteikumu aktuālākās redakcijas. 
Ņemt vērā standartu, būvnormatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas un citus spēkā esošos normatīvos dokumentus, atbilstoši projekta specifikai.
Projekta risinājumos ievērot vides aizsardzības prasības atbilstoši noteikumiem. 


	2.2. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/
objektam
	Sagatavo Pasūtītājs.

	2.3. 
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Sagatavo Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc Izstrādātāja rakstveida pieprasījuma (būvniecības projektēšanas posma nodrošināšanai (ierosināšana, tehnisko un īpašo nosacījumu pieprasīšana u.c. ar būvniecības procesu saistītā procesuālā darbība, atbilstoši līguma nosacījumiem)). 


	2.4. 
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeoroloģiskā

	2.5. 
	
	X
	X
	X

	2.6. 
	
	Inženierizpētes darbu izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam būvprojekta izstrādes izmaksās.

	2.7. 
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Atbilstoši esošajai situācijai, normatīvajiem aktiem un izsniegtās būvatļaujas projektēšanas nosacījumiem, tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa, un saņem būvprojekta Izstrādātājs. 

	3. 
	PASŪTĪTĀJA PROJEKTA IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN SASKAŅOŠANA

	3.1. 
	Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju un organizāciju prasības. Veikt projekta saskaņošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Projektā iekļaut šādu informāciju:
Lietus ūdens kanalizācijas pašteces kolektora būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi,
Rīgas valstpilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta apstiprinātajai kolektora trasei un esošās lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas Stirnu ielā 42, 42A demontāžai vai konservācijai, atbilstoši 3. inženierbūvju grupai.
Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izstrādātāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi izstrādājot būvprojektu, Izstrādātājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus būvprojekta veiksmīgai izstrādei.
Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši, formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet, nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības.

	3.2. 
	Būvprojekta saturs
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saturam jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam.
Ja Izstrādātājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina būvprojekta saturu.
Būvprojektā ietvert šādas daļas:
1. Vispārīgā daļa
2. Arhitektūras daļa
2.1.  Ģenerālplāna daļa
3. Inženierrisinājumu daļa
3.1. Būvkonstrukcijas, ja nepieciešams
3.2. Nepieciešamie inženiertīkli (saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju tehniskajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Katru inženiertīklu projekta daļu noformēt atsevišķā sējumā).
4. Darbu organizācijas projekts
5. Būvprojekta ekspertīze
6. Ekonomikas daļa
6.1. Būvdarbu apjomu saraksts
6.2. Izmaksu aprēķins
7. Vides aizsardzības pasākumi
8. Skaņojumi
Jāveido vienots būvdarbu daudzumu saraksts, norādot visus darbu veidus, kas nepieciešami Būvprojekta realizācijai. Katrai darbu daudzumu pozīcijai ir jāizstrādā saprotamas un atbilstošas darbu veikšanas tehniskās specifikācijas un jāpiešķir unikāls numurs, kas nesakrīt ar citu darbu daudzumu saraksta pozīciju.

	3.3. [bookmark: _Hlk143082481]
	Vispārējas prasības

	1. Veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus.
· Teritorijas uzmērījumu plāns -  mērogā 1 : 500 atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"; 
· Inženierģeoloģiskā izpēte, ņemot vērā pašteces kolektoru iebūves dziļumu.
2. Sateces baseinu robežu noteikšana un noteces aprēķināšana.
· Veikt lietus ūdeņu plūsmas mērījumus, vienlaicīgi mērot nokrišņu daudzumu vismaz 6 mēnešu periodā (no maija līdz oktobrim);
· Salīdzināt aprēķinus ar mērījumiem un noteikt kolektora tehniskos parametrus.
3. Izstrādāt lietus ūdens kanalizācijas pašteces kolektora būvprojektu:
· Lietus ūdens kanalizācijas kolektora trases novietojumu projektēt, iespēju robežās neskarot vai minimāli skarot esošās inženierkomunikācijas. 
· Veikt projektējamā lietus ūdens kanalizācijas kolektora diametru aprēķinu, ņemot vērā esošos un perspektīvos pieslēgumus visa sateces baseina platībā.
· Nodrošināt esošas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, tai skaitā, gūliju pārslēgšanu pie jaunizbūvēta (projektēta) tīkla visa jaunprojektējamā kolektora garumā.
· Paredzēt esoša lietus ūdens kanalizācijas spiedvada d=1400mm demontāžu (aizpildīšanu) līdz spiediena dzēšanas akai, orientējošais demontējamā spiedvada garums 750m.
· Lai racionāli izmantotu finanšu līdzekļus, izskatīt iespēju, veikt esošā pašteces kolektora d=1500mm, posmā no spiediena dzēšanas akas līdz pieslēguma punktam pie pilsētas maģistrālā kolektora d=1500mm konservēšanu, orientējošais demontējamā (aizpildāmā), (konservējamā) pašteces kolektora garums 1600m.
· [bookmark: _Hlk112318887]Izstrādāt detalizētu risinājumu vietai (kamerai), kur ir paredzēta esošā demontējamā pašteces  lietus ūdens kanalizācijas kolektora d=1500mm  atvienošana no maģistrālā tīkla, nepieciešamības gadījumā  paredzēt tās rekonstrukciju.
· Visas esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas demontāžas darbus, pieņemtos risinājumus tehniski un ekonomiski jāpamato. 
· Projektējamā pašteces lietus ūdens kanalizācijas kolektora izlaides konstrukciju paredzēt, atbilstoši LBN 223-15 4.8. punktam. Pēdējā projektējamā lietus ūdens kanalizācijas akā pirms izlaides ir jāparedz noslēgierīces iebūve.
· [bookmark: _Hlk112318821]Projekta sastāvā paredzēt Šmerļupītes gultnes tīrīšanas un padziļināšanas darbus izlaides vietā, zonā no projektētās lietus ūdens kanalizācijas izlaides vietas līdz esošajam kolektoram.
· Līdz izlaides vietai ir jāparedz piebraucamo ceļu, lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi kolektora un izlaides vietas  uzturēšanas veikšanai. 
4. Paredzēt esošās lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas (tālāk tekstā LKSS)  demontāžu vai konservēšanu;
· Pirms lēmuma pieņemšanas par esošās LKSS demontāžu vai konservēšanas darbu apjomiem veikt LKSS apsekošanu un iesniegt Tehniskās apsekošanas slēdzienu. 
· Būvkonstrukcijas konservēšanas darbu iespējamību ir jāpamato tehniski. 
· LKSS demontāžas (konservēšanas) darbu ietvaros ir jāparedz vismaz (kā minimums) sekojošas pozīcijas:
4.1. Sūkņu stacijā:
· Veikt sūkņu transformatoru demontāžu – 3 gab.
· Demontēt ēkas virszemes daļā esošo telpu elektroinstalāciju. 
· Demontēt sūkņus 250 kw  - 3 gab.
· Demontēt sūkņu spiedpuses aizbīdņus – 3 gab.
· Demontēt cauruļvadus, kas izvietoti sūkņu stacijā. 
· Demontēt esošo stacijas ieplūdes nažveida aizbīdni.
· Demontēt drenāžas sūkņus – 2.gab 
· Demontēt sūkņu vadības skapjus, kas atrodas sūkņu stacijas pazemes daļās un visu elektroinstalāciju.
4.2. Būvkonstrukcijas:
· Veikt esošās lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas būvkonstrukciju vizuālu un instrumentālu tehnisko apsekošanu.
· Veikt pazemes tvertņu sienu, griestu un grīdu, metāla konstrukciju mehāniskās stiprības pārbaudi un demontēt visas nestabilās betona, flīžu, tērauda daļas. 
· Būvkonstrukcijas konservēšanas daļas darba risinājumus izstrādāt, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu un Tehniskās apsekošanas slēdzienu.
5. Esošo inženierkomunikāciju demontāžas darbi: 
· Esošo inženierkomunikāciju demontāžas (atvienošanas no inženiertīkliem) darbus lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas teritorijā izpildīt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, saņemot visus nepieciešamos tehniskos noteikumus.
6. 6. Projekta risinājumos paredzēt esošā žoga atjaunošanu.


	3.4. 
	Lietus notekūdeņu savākšana
	Lietus notekūdeņu savākšana: Saglabāt esošo, nepieciešamības gadījumā paredzēt elementu atjaunošanu vai jaunu elementu projektēšanu  funkcijas nodrošināšanai.
Iespēju robežās Būvprojektā pielietot ilgtspējīgus lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumus, un tos Būvprojekta izstrādes laikā saskaņot ar Pasūtītāju.
Izvērtēt iespējas un nepieciešamības gadījumā Būvprojektā paredzēt nosegtas gūlijas, risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

	3.5. 
	Inženierkomunikācijas
	Atbilstoši tehnisko, īpašo noteikumu u.c. dokumentu prasībām, izstrādāt projekta risinājumus esošo un perspektīvo inženierkomunikāciju izvietošanai un paredzēt risinājumus to aizsardzībai, ja tehniski to nav iespējams izdarīt, paredzēt projekta risinājumus inženierkomunikāciju pārcelšanai, iepriekš saskaņot ar Rīgas domes Satiksmes departamentu. 

	3.6. 
	Darbu organizēšanas projekts
	Darbu organizācijas projektā jānorāda darbu organizēšana būvlaukumā, darbu veikšana, darba aizsardzības pasākumi, vides aizsardzības pasākumi, un ugunsdrošības pasākumi.
Norādot detalizētu Transporta un gājēju kustības organizācijas shēmu katram būvdarbu posmam, norādot tehniskos un satiksmes organizācijas risinājumus.

	3.7. 
	Būvprojekta ekspertīze
	Būvprojektam tiks veikta būvprojekta ekspertīze atbilstoši 2014. gada 19. augusta MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. 
Būvprojekta ekspertīzes izstrādi organizē Pasūtītājs.
Izstrādātāja pienākums ir novērst būvprojekta ekspertīzē konstatētās neatbilstības un veikt korekcijas būvprojektā atbilstoši eksperta norādītajām un Pasūtītāja apstiprinātajām piezīmēm.

	3.8. 
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs.
Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
Projektu saskaņot ar visiem zemju īpašniekiem, kuru intereses skar projekta risinājumi.

	3.9. 
	Koku un krūmu 
ciršanas atļauja, 
Meža atmežošana


	Saskaņot ar Valsts meža dienestu un Rīgas Domes Apstādījumu saglabāšanas komisiju.
Ievērot:
· 2012. gada 2. maija MK noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”;
· 2015. gada 09. jūnija Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”;
· 2000. gada 24. februāra Meža likums;
· 2012. gada 2. maija MK noteikumiem Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi
2012. gada 18.decembra MK noteikumiem Nr. 889 “Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”.

	3.10. 
	



Saistītie projekti
	Būvprojekta izstrādes laikā ņemt vērā šādu, bet neaprobežojoties ar, saistīto projektu risinājumus. Izsniedzami pēc pieprasījuma Pasūtītājam.
· SIA “Aqua-Brambis” izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā (MBP) “Lietus ūdens kanalizācijas pašteces kolektora izbūve no Stirnu ielas līdz Šmerļupītei, Rīgā” un nosacījumiem būvatļaujā 21.03.2017. Nr.BV-17-301-abv/T. Būvprojekta minimālā sastāvā materiāli pieprasāmi Pasūtītājam. 
Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas aktualizēšanu attiecībā uz saistītajiem projektiem un savstarpējo risinājumu salāgošanu.

	3.11. 
	Citi nosacījumi
	1. Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izstrādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa būvprojekta izstrādes laikā, kā arī visā laika periodā līdz projekta realizācijai.
2. Būvprojekta izstrādes gaitā Izstrādātājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmu un jautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju.
3. Visas ar būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.



	4.
	PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS

	4.1.
	Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās datuma.  
2 (divu) nedēļu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma pēc līguma noslēgšanas izstrādātājs organizē sapulci un informē pasūtītāju par plānoto būvprojekta izstrādi. Turpmākajā būvprojekta izstrādes laikā Izstrādātājs organizē sapulces ne retāk kā reizi 2 (divos) mēnešos. Izstrādātājs veic sapulces protokolēšanu un sarunas ierakstīšanu. Ierakstu materiāli jāpievieno Būvprojektam, to nododot.

	4.2.
	1.Starpziņojums
	Starpziņojuma iesniegšana Pasūtītājam ne ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās datuma.  
Starpziņojuma saturs:
1. Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņošanai ar pasūtītāju (pirms iesniegšanas izskatīšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā).
2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP) 1:500 mērogā, izdrukas veidā
3. Atmežošanas plāns
4. Tehniskās apsekošanas atzinums objektam
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz starpziņojuma materiālus:
1. Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD), un visi materiāli PDF (*.pdf) formātā.
Pasūtītājs izskata iesniegtos materiālus 2 (divu) nedēļu laikā.

	4.3.
	Papildinformācijas iesniegšana
	Papildus informācijas iesniegšana ne ilgāk kā 5 (piecus) mēnešus no līguma spēkā stāšanās datuma.  
1. Pēc būvatļaujas saņemšanas, iesniegt saņemtos tehniskos noteikumus pasūtītājam.

	4.4.
	2.Starpziņojums
	Starpziņojuma iesniegšana Pasūtītājam ne ilgāk kā 10 (desmit) mēnešus no līguma spēkā stāšanās datuma.
Starpziņojuma saturs:
1. Nesaskaņots būvprojekts, pēc lietus ūdeņu plūsmas veiktajiem mērījumiem, projekta tehnisko risinājumu precizēšanai
2. Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP) 1:500 mērogā, izdrukas veidā
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz starpziņojuma materiālus:
1. Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD), un visi materiāli PDF (*.pdf) formātā.
Pasūtītājs izskata iesniegtos materiālus 2 (divu) nedēļu laikā.

	4.5.
	Gala ziņojums
	Izstrādāta būvprojekta ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta ierakstu par projektēšanas nosacījumu izpildi iesniegšana Pasūtītājam ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās datuma.  
Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz šādu dokumentāciju: 
1. Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD),
2. Vienu digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti PDF (*.pdf) formātā (bez tāmēm),
3. Viens iesiets izdrukas materiāls.
Elektroniskā formātā iesniedzamo materiālu saturam un struktūrai jābūt tādai pašai kā drukātā formātā nododamajiem materiāliem. (atbilstoši 3.2. punkta struktūras)











	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**



** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.







Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Tehniskās specifikācijas/Projektēšanas uzdevuma pielikums Nr. 1

PROJEKTĒŠANAS ATRAŠANĀS VIETAS SHĒMA
“Lietusūdens kolektors Stirnu ielā” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
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