	
	
	



	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2024.gada 23.jūlija
sēdes protokolu Nr.12
[bookmark: _Hlk140150540]
[bookmark: _Hlk70322056][bookmark: _Hlk169244937]VAS “Latvijas dzelzceļš”
Atklātā konkursa
„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība” 
(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)
SKAIDROJUMS Nr.9

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	 (I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.3.3. punktam): 
Lūdzam apstiprināt, ka Uzņēmējam ir tiesības iesniegt projekta dokumentāciju elektroniskajā veidā BIS sistēmā, un visam saskaņošanas procesam jānotiek BIS. 
	Visi Uzņēmēja dokumenti ir jāiesniedz papīra veidā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot pavadvēstuli uz info@ldz.lv, kā arī ievietojot Pasūtītāja servera norādītajā Projekta mapē atbilstoši Uzņēmēja Dokumentu reģistram.
Projekta dokumentāciju elektroniskajā veidā BIS var saskaņot tikai gala versijam.

	2.
	 (I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.4.3. punktam): 
Lūdzam apstiprināt, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr.281 par topogrāfijas uzņemšanu LDz atbild par precīzas informācijas nodrošināšanu par LDz īpašumā esošajām pazemes komunikācijām un uzņemas pilnu atbildību par jebkādu nodrošinātās informācijas neatbilstību komunikāciju faktiskajam izvietojumam. 
	Skatīt Nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības I sējuma “Vispārīgās prasības” 1.15.punktu.

	3.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.5.2. punktam): 
Lūdzam apstiprināt, ka, ņemot vērā to, ka Uzņēmējs saņems informāciju par esošo komunikāciju izvietojumu tikai inženierizpētes darbu ietvaros un Uzņēmēja rīcībā būs tikai tā informācija, ko infrastruktūras īpašniekam ir pienākums tam nodrošināt saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.281 par topogrāfijas uzņemšanu, LDz atbild par precīzas informācijas nodrošināšanu par LDz īpašumā esošajām pazemes komunikācijām, uzņemas pilnu atbildību par jebkādu nodrošinātās informācijas neatbilstību komunikāciju faktiskajam izvietojumam, saviem spēkiem veiks visu to komunikāciju iznešanu, par kurām LDz neinformēs inženierizpētes laikā, un uzņemsies visu atbildību par papildu termiņiem, uz kuru laiku tiks aizkavēta projekta realizācija. 
	Skatīt Nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības I sējuma “Vispārīgās prasības” 1.15.punktu.

	4.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.6.5. punktam): 
Lūdzam nodrošināt izmantošanai atļauto materiālu un iekārtu sarakstu, kurus Uzņēmējam ir atļauts izmantot.
	Izmantojamo materiālu un iekārtu tipus jānosaka projektā, un tiem ir jāatbilst Nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.6.5. punkta prasībām.

	5.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.10.4. punktam): 
Lūdzam norādīt, ar kuru oprganizaciju Uzņēmējam ir jānoslēdz vienošanās, pamatojoties uz 8.10.4. p.
	Ar Pasūtītāja struktūrvienībām, atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.10.4. punktu Tabulai Nr.3 un 4.

	6.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.10.4. punktam): 
Lūdzam nodrošināt vienošanās, ko Uzņēmējam jānoslēdz saskaņā ar 8.10.4. p., tekstu.
	Vienošanās tiks nodrošinātas pēc atbilstoša pieprasījuma, pēc līguma noslēgšanas ar uzvarētāju.

	7.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.10.4. punktam): 
Lūdzam informēt, kuros gadījumos Uzņēmējam ir jāizmanto Pasūtītāja speciālistu tehniskais atbalsts.
	Gadījumos, kad Līguma izpildītājam būs nepieciešams saņemt Nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.10.4. punktu Tabulā Nr.3 un 4. aprakstītus pakalpojumus.

	8.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.22.3.9. punktam): 
Lūdzam precizēt, kurā Pasūtītāja prasību punktā ir norādītas prasības aparatūrai, kura minēta punktā 8.22.3.9. “Kontrolpunkta aparatūras rezerves daļu pieejamības apliecinājums".
	Skatīt Nolikuma 5.pielikuma Pasūtītāja prasības II sējuma “Kontakttīkls” 9.p.

	9.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.23.2. punktam): 
Lūdzam apstiprināt, ka par punktā 8.23.2. “... par apakšsistēmas verifikāciju kopumā atbildīgā paziņotā institūcija ..." Paziņoto Institūcijas piesaisti atbild Pasūtītājs un Uzņēmējs ir atbildīgs par Paziņoto Institūcijas pieprasīto dokumentu nodrošināšanu un piedalīšanos verifikācijas procesā.
	par punktā 8.23.2. “... par apakšsistēmas verifikāciju kopumā atbildīgā paziņotā institūcija ..." Paziņoto Institūcijas piesaisti atbild Uzņēmējs.

	10.
	(I sējuma “Vispārīgās prasības” 8.23.2. punktam): 
Lūdzam norādīt, kuras sistēmas ir domātas punktā 8.23.2. "Uzņēmējam jānodrošina, lai par apakšsistēmas verifikāciju kopumā atbildīgā paziņotā institūcija izvērtē apakšsistēmas projektu, izveidi un vispārējās darbības pārbaudi, kā arī sagatavo "EK" verifikācijas sertifikātu, kas nepieciešams Uzņēmējam "EK" verifikācijas deklarācijas sagatavošanai un iesniegšanai VDzTI. Verifikācijas sertifikātā norāda atsauci uz savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām atbilstību, kurām tā ir izvērtēta."
	ENE SITS prasību piemērošana.

	11.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 5.1, 6.1, 7.2. punktiem): 
Pamatojoties uz 1.1. p., projekta ietvaros ir paredzēts veikt SBC ierīču izmaiņas stacijās, kuras ir aprīkotas ar sistēmām un ierīcēm, kuru ražotāji ir sankciju sarakstā iekļautās valstis. Kādus alternatīvus risinājumus un pieejas var izmantot projekta realizācijai, ja nepieciešamās iekārtas nav iespējams iegādāties sankciju sarakstā iekļautajās valstis? Kādas darbības ir jāveic, lai saskaņotu analoģisko iekārtu izmantošanu vai izstrādātu jaunos tehniskos risinājumus?
	Informējam, ka tehniskā piedāvājuma ietvaros pretendents ir tiesīgs piedāvāt lauka un posteņa ierīces, kuras atbilst Nolikuma prasībām un ir adaptētās pielietošanai uz 1520 mm platuma dzelzceļa infrastruktūras. Jauno ierīču aprobācija (VAS “Latvijas dzelzceļš” „Instrukcijas par signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) ierīču izmēģinājuma paraugu ekspluatācijas un pieņemšanas pārbaužu veikšanas kārtību” izpratnē – izmēģinājuma ekspluatācija), ja ierīce iepriekš netika izmantota uz VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras, tiks veikta defektu paziņošanas un garantijas perioda laikā.

	12.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 5.1, 6.1, 7.2. punktiem): 
Kādiem konkrētajiem raksturojumiem un parametriem ir jābūt analoģiskajām ierīcēm, kurus var izmantot projektā iekārtu, kuras nav iespējams iegādāties sankciju sarakstā iekļautajās valstis, vietā?
	Skaidrojam, ka izvēlētām analoģiskām ierīcēm pēc saviem mehāniskiem un elektriskiem parametriem jābūt saderīgām ar esošām elektriskām shēmām. Konkrētie analoģisko ierīču tipi jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri projektēšanas laikā.

	13.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 2.1. punktam): 
Lūdzam nodrošināt prasības droseļtransformatoriem.
	Informējam, ka Uzņēmējam projektēšanas laikā jānoteic nepieciešamie droseļtransformatoru parametri atkarībā no izvēlētām sliežu ķēžu normālēm un jāsaskaņo to tipi ar Pasūtītāju un Inženieri.

	14.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 3.3.7., 3.5.7., 3.7.7. punktiem): 
Lūdzam apstiprināt, ka tiešām ir jāzemē pundurluksofori.
	Apstiprinām, ka Projekta ietvaros jāveic kontakttīkla ietekmes zonā nonākušo pundurluksoforu zemēšana. 

	[bookmark: _Hlk172540249]15.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 5.1. punktam): 
Pamatojoties uz kādiem tipveida risinājumiem ir jāizstrādā shematiskais un divpavedienu plāni? Lūdzam iekļaut to 4.3. punktā.
	Informējam, ka:
1. Shematisko plānu izstrāde jāveic saskaņā ar metodiskiem norādījumiem I-320-08 “Staciju, kuras aprīkotas ar elektrisko centralizāciju, shematisko plānu projektēšana”;
2. Divpavedienu plānu izstrāde jāveic saskaņā ar tipveida risinājumiem projektēšanai 410104-TMP “Stacijas divpevedienu plānu projektēšana ar elektriskiem sliežu ķēdēm”.
Vienlaicīgi informējam, ka projektēšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pieļaujamas atkāpes no iepriekš minēto dokumentu konkrētām prasībām.

	16.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 5.1. punktam): 
Pamatojoties uz kādiem tipveida risinājumiem ir jāizstrādā kabeļu plāns? Lūdzam iekļaut to 4.3. punktā.
	Informējam, ka kabeļu plānu izstrāde jāveic saskaņā ar:
1. Metodiskiem norādījumiem I-81-77 “SCB ceļu iekārtu kabeļu tīklu projektēšana”;
2. Metodiskiem norādījumiem I-288-02 “Pārmiju elektropiedziņu SP-6M un SP-12U kabeļu tīklu projektēšana”.
Vienlaicīgi informējam, ka projektēšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pieļaujamas atkāpes no iepriekš minētā dokumenta konkrētām prasībām.

	17.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 6.3.2. punktam): 
Lūdzam precizēt, kādi tieši normatīvie dokumenti ir domāti prasībā.
	Skaidrojām, ka projektēšanas laikā jāievēro Pasūtītāja iekšējie normatīvie dokumenti (instrukcijas) un nozares attiecīgie tipveida projektēšanas materiāli. Konkrētie risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri projektēšanas laikā.

	18.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 6.3., 8.2.3. punktiem): 
Projekta ietvaros ir paredzēts masta luksoforu un releju skapju zemējums. Lūdzam konkretizēt prasības katra ierīču un to konstrukciju tipa zemējumam. Nepieciešamības gadījumā lūdzam norādīt tipveida risinājumu un normatīvo dokumentu nosaukumus
	Skatīt atbildi uz 17.jautājumu.

	19.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 7.1.3., 7.5.2. punktiem): 
Lūdzam precizēt nepieciešamo aizsargdarbības koeficientu kabeļiem vai sniegt izejas datus aprēķinam.
	Informējam, ka Projekta ietvaros pielietotiem kabeļiem jānodrošina stabila SCB ierīču darbība 3kV līdzstrāvas un 25 kV maiņstrāvas elektriskās vilces apstākļos. Atbilstoši Pasūtītāja prasību 3.sējuma “Signalizācijas sistēma”  punktam 7.1.3. visiem kabeļiem jābūt ar ekrānu aizsardzībai pret elektromagnētisko ietekmi. Konkrētie kabeļu tipi jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri projektēšanas laikā.

	20.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” 7.1.3., 7.5.2. punktiem): 
Lūdzam apstiprināt, ka gadījumā, ja aprēķinā aizsargdarbības koeficients būs 1, atļauts pielietot kabeli bez ekrāna un papildu pasākumiem aizsardzībai no elektromagnētiskās ietekmes.
	Skatīt atbildi uz 19.jautājumu.

	21.
	(III sējuma “Signalizācijas sistēma” _____. punktam): 
Lūdzam nodrošināt aizvietojamo skapju esošo principshēmu un montāžas shēmu: 
Čiekurkalns –N/Np, P/Pp; 
Čiekurkalns – Jugla - s/p 2; 
Jugla - N/Np, P/Pp; 
Jugla – Garkalne - 1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2; 
Garkalne - N/Np, P/Pp. 
	Pasūtītājs informē, ka norādītie dokumenti ieinteresētajiem piegādātājiem tiks izsniegti pēc atsevišķa pieprasījuma, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: inga.upenaja@ldz.lv.  


	22.
	(III sējumam “Signalizācijas sistēma”): 
Lūdzam apstiprināt, ka maģistrālā kabeļa MKPAŠB (МКПАШБ) boksu pārnešanu jaunajos skapjos veiks Pasūtītājs.
	Informējam, ka visu darbu, kuri ir saistītas ar releju skapju nomaiņu (t.sk. maģistrālo kabeļu boksu pārnešana), veikšana ir Uzņēmēja atbildība

	23.
	(III sējumam “Signalizācijas sistēma”): 
Lūdzu, apstiprināt, ka var izmantot arī tērauda sliežu un pārmiju savienotājus, droseļu un starpdroseļu pārvienojumus ar atbilstošo aprēķina šķērsgriezumu.
	Apstiprinām, ka ir pieļaujams izmantot tērauda savienotājus ar aprēķināto atbilstošo šķērsgriezumu.

	24.
	Lūdzam pieprasīt TN no AS ""Sadales tīkls"" sekojošiem jauniem pieslēgumiem: 
1) KT-80DC; 
2) KT-82DC; 
3) KT-88DC; 
4) DC līnijas barošanai. 
Pēc TN saņemšanai lūdzam izsniegt detalizētai izmaksu aprēķināšanai.
	Atteikums izpildīt Pieprasījumu.
Projektēšanas laikā Uzņēmējam būs jānoskaidro nepieciešamā jauda minētajām vietām, ievērojot pielietoto tehnisko risinājumu.
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