	
	
	



	
	
	



APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2024.gada 21.jūnija
sēdes protokolu Nr.8
[bookmark: _Hlk140150540]
[bookmark: _Hlk70322056][bookmark: _Hlk169244937]VAS “Latvijas dzelzceļš”
Atklātā konkursa
„Bezemisiju vilcienu dzelzceļa infrastruktūras attīstība: būvniecība” 
(iepirkuma identifikācijas numurs: LDZ 2023/213-AK)
SKAIDROJUMS Nr.4

	[bookmark: _Hlk70326926]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	Lūdzam izsniegt sekojošas SCB shēmas:
1. Shematisko plānu;
1. Divpavedienu plānu;
1. Kabeļu plānu;
1. Releju un barošanas transformatoru kabeļu tīklu
Stacijām: Zemitāni, Čiekurkalns, Jugla, Garkalne un posmiem Zemitāni- Čiekurkalns, Čiekurkalns- Jugla, Jugla- Garkalne.
Ka arī izsniegt SCB būvprojektu daļu no saistītajiem projektiem “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība” un “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” stacijā Zemitāni.
	Pasūtītājs informē, ka 1.-4.p. norādītie dokumenti ieinteresētajiem piegādātājiem tiks izsniegti pēc atsevišķa pieprasījuma, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: inga.upenaja@ldz.lv.  
Informējam, ka SCB būvprojektu daļas saistītajiem projektiem “Dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizācija un attīstība” un “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” stacijā Zemitāni šobrīd nav pieejamas.

	2.
	Sakarā ar būtisku ietekmi uz piedāvājuma cenu, lūdzu sniegt informāciju par esošo kontakttīklu augstumu un augstsprieguma un vidsprieguma līniju augstumu visiem krustojumiem, kas atzīmēti PP II Sējuma 5.Pielikuma shēmā (20kV EPL, 110kV EPL, 330kV EPL).
	Pasūtītājam šobrīd nav kontakttīkla paredzētajā būvdarbu veikšanas zonā (posms Zemitāni - Garkalne). 
Skatīt Pasūtītāja Prasību (PP) I sējuma 1.3.4., 1.15 un 8.4. s un 8.5.2. punktus. 

	3.
	Lai aprēķinātu vilces apakšstacijas nepieciešamo jaudu, lūdzam izsniegt:
1. Dzelzceļa galveno maršrutu garenprofilus un ceļu plānus.
1. Noteiktos ātrumus pa posmu un staciju galvenajiem sliežu ceļiem, kā arī staciju sānceļiem.
1. Kravas, pasažieru un piepilsētas vilcienu masas, kas kursē Zemitāni-Garkalne posmā, kā arī lokomotīvju sērijas, kas apkalpo šo posmu.
1. Paredzamos kravas, pasažieru un piepilsētas vilcienu satiksmes apjomus (pāri dienā) visā posmā, kā arī vilcienu kustību grafikus.
1. Trīsfāzu īssavienojuma jaudu vai līdzvērtīgu energosistēmas pretestību perspektīvās vilces apakšstacijas ieejās.
Vilces (elektriskās lokomotīves vilces spēka atkarība no kustības ātruma) un strāvas (elektriskās lokomotīves patērētās strāvas tīklā atkarība no ātruma) elektrisko lokomotīvju parametrus.
	Pasūtītājs informē, ka 1.-2.punktā norādītie dokumenti tiks izsniegti pēc atsevišķa pieprasījuma, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: inga.upenaja@ldz.lv.  

3. Skatīt PP II Sējuma 2. nodaļa “Dzelzceļa infrastruktūras parametri”. Projektējot un veicot dzelzceļa kontakttīkla izbūvi jāņem vērā, ka DC 3,3 kV kontakttīkls netiks izmantots kravu pārvadājumiem ar elektriskajām kravas lokomotīvēm. 
4. Perspektīvā  plānota 4 elektrovilcienu iespējama vienlaicīga atrašanās dotajā iecirknī. 
5. Skatīt PP I Sējuma  “Vispārīgās prasības” 1.1.punktu un II Sējuma Pielikumu Nr.3.
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