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1. [bookmark: _Hlk171287751]Izteikt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 1.sējuma “Vispārīgās prasības” Tabulas Nr.2 “Darbu apjomi” 2. sadaļu “Signalizācijas sistēma” šādā redakcijā:

	2. Signalizācijas sistēma

	2.1. Zemitāni:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	2.1.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	10
	7/23P, 7SP, 23SP, NP, 17-31SP, 25SP, 33SP, 39SP, 41SP, 55-69SP

	
	2.1.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	1
	N

	
	2.1.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	1
	 

	
	2.1.4.
	Ieejas luksofora releju skapja nomaiņa.
	gab.
	1
	N

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	2.1.5.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	2.1.6.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	2.1.7.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	3
	N, M5, MR

	2.2. Zemitāni - Čiekurkalns:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	2.2.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	2
	1GP,2GP

	2.3. Čiekurkalns:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	2.3.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	20
	PP, 12SP, 2.C, 7-13SP, 1/7P, 1SP, NDP, NP, 3-9SP, 27SP, 1.C, 14-16SP, 4SP, PDP, 29-31SP, 3.C, 18-20SP, 6-8SP, 19-25SP, 11SP

	
	2.3.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	4
	N, Np, P, Pp

	
	2.3.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	4
	 

	
	2.3.4.
	Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa.
	gab.
	2
	N/Np, P/Pp

	
	2.3.5.
	Izejas luksoforu nomaiņa ar uzstādīšanu starp sliežu ceļiem
	gab.
	2
	N1, N3

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	2.3.6.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Čiekurkalns
	kompl.
	1
	 

	
	2.3.7.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Čiekurkalns
	kompl.
	1
	 

	
	2.3.8.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	22
	P, M6, M12, P2, M13, M3, Np, RS “N,Np”, N, M9, Pārbr.7,333km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, M19, P1, M4, Pp, P3,  Pp, RS “P,Pp”; 

	2.4. Čiekurkalns - Jugla:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	2.4.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	7
	 

	
	2.4.2.
	Masta luksofora nomaiņa.
	gab.
	3
	2, A1, A2

	
	2.4.3.
	Signālpunkta releju skapja nomaiņa.
	gab.
	1
	s/p 2

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	2.4.4.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	13
	Pārbr. 7,948km un 8,745km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, Sign. 2, A1 un A2.

	2.5. Jugla:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	2.5.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	17
	ČAP, ČDP, 2SP, 2/12P, 12-22SP, 4SP, 10-14SP, 24SP, 4.C, 1-13SP, 2.C, 1.C, 3.C, 11SP, 3-9SP, NAP, NDP

	
	2.5.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	4
	N, Np, P, Pp

	
	2.5.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	4
	 

	
	2.5.4.
	Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa.
	gab.
	2
	N/Np, P/Pp

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	2.5.5.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Jugla
	kompl.
	1
	 

	
	2.5.6.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Jugla
	kompl.
	1
	 

	
	2.5.7.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	26
	P, Pp, RS”P,Pp”, M2, M4, M6, M8, M10, N4, N2, N1, N3, aN1, aN3, M24, P5, P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 10,929km RS un luks. “A” un “B”

	2.6. Jugla - Garkalne:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	2.6.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	14
	 

	
	2.6.2.
	Masta luksofora nomaiņa.
	gab.
	12
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1,

	
	2.6.3.
	Signālpunkta releju skapja nomaiņa.
	gab.
	12
	1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	2.6.4.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	24
	Sign. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1, RS: 1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2

	2.7. Garkalne: 

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	2.7.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	13
	PP, PDP, 2-10SP, 2.C, 4.C, 4-12SP, 1.C, 3-11SP, 1-9SP, NP, NDP, posma Garkalne-Krievupe 1PP un 2UP

	
	2.7.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	4
	N, Np, P, Pp

	
	2.7.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	4
	 

	
	2.7.4.
	Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa.
	gab.
	2
	N/Np, P/Pp

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	2.7.5.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Garkalne
	kompl.
	1
	 

	
	2.7.6.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Garkalne
	kompl.
	1
	 

	
	2.7.7.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	20
	P, Pp, RS”P,Pp”, N4, N2, N1, aP1, aP2, aP3, aP4,  P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 23,758km RSun luks. “A” un “B”




2. [bookmark: _Hlk171003435][bookmark: _Hlk170986281][bookmark: _Hlk169090944]Izteikt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma”  Tabulu Nr.1 “Darbu apjomi” šādā redakcijā:


	[bookmark: _Hlk156296532][bookmark: _Hlk167449685]Darbu veids
	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvie-nība
	Daudzums
	Piezīmes

	3. Signalizācijas sistēma

	3.1. Zemitāni:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	3.1.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	10
	7/23P, 7SP, 23SP, NP, 17-31SP, 25SP, 33SP, 39SP, 41SP, 55-69SP

	
	3.1.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	1
	N

	
	3.1.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	1
	 

	
	3.1.4.
	Ieejas luksofora releju skapja nomaiņa.
	gab.
	1
	N

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	3.1.5.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	3.1.6.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	3.1.7.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	3
	N, M5, MR

	[bookmark: RANGE!A10]3.2. Zemitāni - Čiekurkalns:

	[bookmark: RANGE!A11]signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	3.2.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	2
	1GP,2GP

	[bookmark: RANGE!A12]3.3. Čiekurkalns:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	3.3.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	20
	PP, 12SP, 2.C, 7-13SP, 1/7P, 1SP, NDP, NP, 3-9SP, 27SP, 1.C, 14-16SP, 4SP, PDP, 29-31SP, 3.C, 18-20SP, 6-8SP, 19-25SP, 11SP

	
	3.3.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	4
	N, Np, P, Pp

	
	3.3.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	4
	 

	
	3.3.4.
	Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa.
	gab.
	2
	N/Np, P/Pp

	
	3.3.5.
	Izejas luksoforu nomaiņa ar uzstādīšanu starp sliežu ceļiem
	gab.
	2
	N1, N3

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	3.3.6.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Čiekurkalns
	kompl.
	1
	 

	
	3.3.7.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Čiekurkalns
	kompl.
	1
	 

	
	3.3.8.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	22
	P, M6, M12, P2, M13, M3, Np, RS “N,Np”, N, M9, Pārbr.7,333km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, M19, P1, M4, Pp, P3, Pp, RS “P,Pp”; 

	[bookmark: RANGE!A19]2.4. Čiekurkalns - Jugla:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	3.4.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	7
	 

	
	3.4.2.
	Masta luksofora nomaiņa.
	gab.
	3
	2, A1, A2

	
	3.4.3.
	Signālpunkta releju skapja nomaiņa.
	gab.
	1
	s/p 2

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	3.4.4.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	13
	Pārbr. 7,948km un 8,745km RS, aizsargbarjerai un luks. “A” un “B”, Sign. 2, A1 un A2.

	[bookmark: RANGE!A22]3.5. Jugla:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	3.5.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	17
	ČAP, ČDP, 2SP, 2/12P, 12-22SP, 4SP, 10-14SP, 24SP, 4.C, 1-13SP, 2.C, 1.C, 3.C, 11SP, 3-9SP, NAP, NDP

	
	3.5.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	4
	N, Np, P, Pp

	
	3.5.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	4
	 

	
	3.5.4.
	Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa.
	gab.
	2
	N/Np, P/Pp

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	3.5.5.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	3.5.6.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	3.5.7.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	26
	P, Pp, RS”P,Pp”, M2, M4, M6, M8, M10, N4, N2, N1, N3, aN1, aN3, M24, P5, P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 10,929km RS un luks. “A” un “B”

	[bookmark: RANGE!A29]3.6. Jugla - Garkalne:

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	3.6.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	14
	 

	
	3.6.2.
	Masta luksofora nomaiņa.
	gab.
	12
	2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1,

	
	3.6.3.
	Signālpunkta releju skapja nomaiņa.
	gab.
	12
	1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	3.6.4.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	24
	Sign. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11, 9, 7, 5, 3, 1, RS: 1, 12, 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, 2

	[bookmark: RANGE!A32]3.7. Garkalne: 

	signalizācijas apakšsistēmu pārbūve
	3.7.1.
	Sliežu ķēžu pielāgošana darbam DC 3,3 kV elektrifikācijas apstākļos ar droseļtransformatoru uzstādīšanu vai nomaiņu.
	gab.
	13
	PP, PDP, 2-10SP, 2.C, 4.C, 4-12SP, 1.C, 3-11SP, 1-9SP, NP, NDP, posma Garkalne-Krievupe 1PP un 2UP

	
	3.7.2.
	Ieejas luksofora nomaiņa uz masta luksoforu ar maršruta radītāju.
	gab.
	4
	N, Np, P, Pp

	
	3.7.3.
	Maršruta radītāja ieslēgšana centralizācijā
	gab.
	4
	 

	
	3.7.4.
	Ieejas luksoforu releju skapja nomaiņa.
	gab.
	2
	N/Np, P/Pp

	signalizācijas apakšsistēmu izbūve
	3.7.5.
	Vilces strāvas kanalizācijas izbūve stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	3.7.6.
	Kabeļu kanalizācijas izbūve un kabeļu ieguldīšana stacijā Zemitāni
	kompl.
	1
	 

	
	3.7.7.
	Zemējuma ierīkošana kontakttīkla ietekmes zonā nonākošām SCB lauka iekārtām
	kompl.
	20
	P, Pp, RS”P,Pp”, N4, N2, N1, aP1, aP2, aP3, aP4,  P3, P1, P2, P4, Np, N, RS”N,Np”, Pārbr. 23,758km RS un luks. “A” un “B”




3. Papildināt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma”  6.sadaļu “Prasības projekta realizācijai” ar 6.1.9.punktu šādā redakcijā:
“6.1.9. Projekta realizācijas gaitā veicot releju skapju nomaiņu Uzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda jauni releju skapji ar visu nepieciešamo aprīkojumu (elektromehāniskās un elektroniskās ierīces, akumulatori, transformatori, u.c.).”
4. [bookmark: _Hlk171004173]Papildināt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma”  6.sadaļu “Prasības projekta realizācijai” ar 6.1.10.punktu šādā redakcijā:
“6.1.10. Projekta realizācijas gaitā Juglas stacijā jāveic esošo izejas luksoforu N1 un N3 un to konsoles demontāža, jāuzstāda jauns četrzīmju izejas pundurluksofors “N1” starp 1. un 3. sliežu ceļu un jauns četrzīmju izejas pundurluksofors “N3” starp 3. un 5. sliežu ceļu. Luksofori jāuzstāda uz jaunām ordinātām saskaņā ar standartu LVS 282-2021. Uzstādīšanas vietas precizēt projektēšanas laikā. Jāparedz jauna kabeļu tīkla likšana luksoforu pieslēgšanai.”
5. Papildināt nolikuma 5.pielikuma “Pasūtītāja prasības” 3.sējuma “Signalizācijas sistēma” 6.sadaļas “Prasības projekta realizācijai” 6.3.11.punktu ar teikumu šādā redakcijā:
“6.3.11. […] Pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju iespējams izmantot brīvās caurules esošajā kabeļu kanalizācijā.”
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