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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
ATKLĀTĀM KONKURSAM
[bookmark: _Hlk153786261]“Degvielas iegāde Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vajadzībām”
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IEPIRKUMA 1.-2. DAĻĀM

Degvielas iegāde Dagdas pilsētas un pagastu apvienības vajadzībām
	Nr.p.k.
	Parametri
	Pasūtītāja minimālās prasības

	1.
	Prece
	Degviela - benzīns un dīzeļdegviela 

	2.
	Degvielai jābūt pieejamai degvielas uzpildes stacijā  (atbilstoši iepirkuma daļas prasībām uz kuru iesniedz piedāvājumu)
	Degvielai jābūt pieejamai Latvijas Republikas teritorijā sekojošās pilsētās:
IEPIRKUMA 1.daļai – Dagda;
IEPIRKUMA 2.daļai -  maršrutos: Dagda – Aglona – Jēkabpils – Rīga; Dagda – Daugavpils; Dagda – Rēzekne, ka arī pie Izpildītāja sadarbības partneriem Lietuvā un Igaunijā.

	3.
	Plānotais degvielas apjoms 
Norādītais degvielas apjoms ir aptuvens un var mainīties atkarībā no Pasūtītajam pieejamiem finanšu līdzekļiem un sezonāliem laikapstākļiem Līguma darbības laikā
	IEPIRKUMA 1.daļa:
1.benzīns 95E - 45 000 litri;
2.benzīns 98E - 5 000 litri;

IEPIRKUMA 2.daļa:
1.benzīns 95E - 10 000 litri;
2.dīzeļdegviela - 30 000 litri.

	4.
	Iespēja iegādāties degvielu 
	Iespēja iegādāties degvielu 7 dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī

	5.
	Pēcapmaksas elektronisko norēķinu kartes 
	Visās pretendenta piedāvātajās DUS ir jānodrošina iespēja norēķināties ar pēcapmaksas elektronisko norēķinu kartēm. Pretendents nodrošina izgatavot un piegādāt norēķinu kartes, kas ir derīgas visā Līguma darbības laikā, un izsniegt PIN (personas identifikācijas numurs) kodus, kas garantē karšu aizsardzību, Pasūtītājam bez maksas 3 (trīs) darba dienu laikā no aizpildīta karšu pieteikuma saņemšanas dienas. Karšu izgatavošana un izmantošana ir bez maksas

	6.
	Kvalitāte
(saskaņā ar Nolikuma 4.2.3.punktu, jāiesniedz degvielas atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina Preces (degvielas) atbilstību standartiem)	
	Precei ir jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu un citu normatīvo dokumentu prasībām.

	7.
	Klimatiskās kategorijas
	Piegādātājam jānodrošina laika apstākļiem atbilstošas Preces tirdzniecība (atbilstoša klimatiskā kategorija/klase saskaņā ar LVS EN 590:2001)

	8.
	Apmaksa
	Apmaksa 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc norēķinu perioda.

	9.
	Gaisa spiediena riepās pārbaude un riepu piepumpēšana
	Pretendenta norādītajā DUS pieejams pakalpojums – Gaisa spiediena riepās pārbaude un riepu piepumpēšana.




IEPIRKUMA 3.DAĻAI
Dīzeļdegvielas piegāde tvertnē (rezervuārā)

1. Degvielas tvertnes (rezervuāra) piegāde un uzstādīšana
	Nr.p.k.
	Parametri
	Pasūtītāja minimālās prasības

	1.
	Iekārta
	Degvielas tvertne (rezervuārs)

	2.
	Tilpums
	No 7000 līdz 9999 litri

	3.
	Skaits
	1 gab.

	4.
	Uzstādīšanas adrese
	Pasta iela 33A, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674

	5.
	Piegādes un uzstādīšanas laiks
	Ne vēlāk kā 90 kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas Pretendents nodrošina Iekārtas piegādi un uzstādīšanu norādītajā adresē atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām

	6.
	Iekārtas atbilstība
	Virszemes metāla vai cita materiāla tvertne (rezervuārs) degvielas uzpildīšanai, glabāšanai un izsniegšanai atbilstoši MK Nr.409 no 12.06.2012. "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" un MK Nr.74 no 20.02.2001. "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

	7.
	Aprīkojums

	7.1.
	Slēdzams nodalījums Degvielas izsniegšanas iekārtas aprīkojumam

	7.2.
	Degvielas pārplūdes novēršanas aprīkojums

	8.
	Degvielas izsniegšanas iekārta

	8.1.
	Degvielas sūkņa ražība no 69 līdz 99 litri/min

	8.2.
	Precizitāte: +/- 1 %

	8.3.
	Iekārta nodrošina gaisa atdalīšanu un aizsardzību pret pārliešanu

	8.4.
	Digitāls degvielas patēriņa skaitītājs

	8.5.
	Degvielas izsniegšanas cauruļvada garums no 3.5 līdz 6.0 metri ar pistoli

	9.
	Vadības un kontroles sistēma

	9.1.
	Lietotāja identifikācija pie degvielas izsniegšanas ar elektronisko atslēgu un paroli

	9.2.
	Lietotāju skaits vismaz 25

	9.3.
	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendents bezmaksas nodrošina papildus nepieciešamo elektronisko atslēgu skaitu

	9.4.
	Degvielas līmeņa kontrole

	9.5.
	Degvielas noplūdes kontrole

	9.6.
	Ūdens piejaukuma atklāšanas kontrole

	9.7.
	Bezmaksas programmnodrošinājums sistēmas vadībai un kontrolei un atskaišu sagatavošanai

	9.8.
	Sistēmas atmiņas apjoms ne mazāk par 250 operācijām

	9.9.
	Attālināta piekļuve ar bezmaksas programmnodrošinājumu pie vadības un kontroles sistēmas ne mazāk kā 1 km attālumā no Iekārtas uzstādīšanas adreses vismaz par degvielas līmeņa un izlietojuma kontroli

	10.
	Atļaujas
	Saskaņā ar piedāvāto Iekārtu un Tehniskajā specifikācijā norādīto uzstādīšanas adresi, iepirkuma līguma periodā Pretendents nodrošina visu nepieciešamo atļauju saņemšanu no atbildīgajām institūcijām un uzņemas pilnu atbildību par Iekārtas uzstādīšanu, apkalpošanu, ekspluatāciju

	11.
	Apkopes
	Pretendents iepirkuma līguma periodā nodrošina Iekārtas ekspluatācijas un profilaktiskās apkopes, kā arī apkalpošanas servisu

	12.
	Bojājumu novēršana
	Kritisku bojājumu (degvielas tvertnes bojājums, degvielas izsniegšanas iekārta nedarbojas, sistēma nefunkcionē, utml.) novēršana ne ilgāk kā 24 stundu laikā, un maznozīmīgu bojājumu novēršana ne ilgāk kā 48 stundu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, Pretendents nodrošina tvertnes (rezervuāra) vai sistēmas pilnu funkcionalitāti atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām

	13.
	Lietošanas instrukcija
	Pretendents nodrošina Iekārtas, tās vadības un kontroles sistēmas, lietošanas apmācību norādītajā uzstādīšanas adresē un lietošanas instrukciju latviešu valodā

	Nr.p.k.
	 Parametri
	Pasūtītāja vēlamās prasības

	14.
	Tvertne
	Virszemes metāla vai cita materiāla dubultsienu tvertne (rezervuārs) ar 1.gab tilpni noteiktajā tilpumā dīzeļdegvielas uzpildīšanai, glabāšanai un izsniegšanai atbilstoši MK Nr.409 no 12.06.2012. "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" un MK Nr.74 no 20.02.2001. "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

	15.
	Degvielas uzpildīšana tvertnē
	Degvielas uzpildīšana tvertnē ar apakšējo uzpildi vai cits risinājums, kas nodrošina putu neveidošanos tvertnē uzpildes laikā

	16.
	Vadības un kontroles sistēma

	16.1.
	Bezmaksas programmatūra nodrošina tvertnes vadības un kontroles sistēmas datu analizēšanas atskaišu veidošanu par degvielas izlietojumu visa līguma darbības periodā

	16.2.
	Brīdinājumu kontroles sistēma, kas nosūta paziņojumu uz e-pastu un/vai īsziņu uz mobilo tālruni vismaz par minimālo degvielas līmeni tvertnē un tehniskajām kļūdām

	16.3.
	Dubultsienu tvertnes starpsienu degvielas noplūdes kontroles sistēma.



[bookmark: _Hlk92281608]2. Vairumtirdzniecības degvielas piegāde
	Nr.p.k.
	Parametri
	Pasūtītāja minimālās prasības

	1.
	Prece
	Dīzeļdegviela

	2.
	Piegādes adrese
	Pasta iela 33A, Dagda, Krāslavas novads, LV-5674.

	3.
	Plānotais degvielas apjoms 
Norādītais degvielas apjoms ir aptuvens un var mainīties atkarībā no Pasūtītajam pieejamiem finanšu līdzekļiem un sezonāliem laikapstākļiem Līguma darbības laikā
	250000 litri

	4.
	Plānotais degvielas piegādes vidējais apjoms vienā reizē
	7000 litri

	5.
	Plānotais degvielas piegādes periodiskums
	Līdz 2 (divām) reizēm mēnesī

	6.
	Preces piegādes laiks
	Pretendents nodrošina Preces piegādi ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma veikšanas brīža. Preces piegāde darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.30 vai citā Pušu pilnvaroto personu saskaņotā laikā.

	7.
	Kvalitāte
(saskaņā ar Nolikuma 4.2.3.punktu, jāiesniedz degvielas atbilstības sertifikāta kopija, kas apliecina Preces (degvielas) atbilstību standartiem)	
	Precei ir jāatbilst spēkā esošo Latvijas nacionālo standartu, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēto Eiropas standartu un citu starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartu un citu normatīvo dokumentu prasībām

	8.
	Preces atbilstības dokuments
	Par katru Preces piegādāto apjomu Piegādātajam jāiesniedz Pasūtītājam Preces atbilstības sertifikāta kopija (Preces atbilstības sertifikāta kopija jāiesniedz nevis par konkrēto Pasūtītājam piegādāto Preces apjomu, bet par to Preces partiju, no kuras Prece ir piegādāta Pasūtītājam)

	9.
	Klimatiskās kategorijas
	Piegādātājam jānodrošina laika apstākļiem atbilstošas Preces tirdzniecība (atbilstoša klimatiskā kategorija/klase saskaņā ar LVS EN 590:2001)

	10.
	Preces uzpilde
	Preces uzpildi jāveic, izmantojot verificētu speciālu uzpildes iekārtu, kas nodrošina uzpildītās degvielas daudzuma noteikšanu, dabas aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu

	11.
	Līguma prasībām neatbilstošas Preces apmaiņas kārtība
	Piegādātājam, līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, tā par saviem līdzekļiem jāapmaina pret līguma un pasūtījuma prasībām atbilstošu Preci, pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto pretenziju

	12.
	Apmaksa
	30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas



