2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” iepirkumam 
„Komunālās tehnikas – traktora iegāde”
	Pieprasītie tehniskie parametri
	Minimālās tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums – norādīt precīzus tehniskos datus

	Skaits
	1 gab.
	

	Marka (ražotāja nosaukums), modelis
	Nav noteikts
	

	Izlaiduma gads ne vecāks par
	2023. gadu
	

	Nolietojums
	Nelietota, jauna
	

	

	Dzinējs

	Dzinēja Jauda
	Ne mazāka kā 110 ZS
	

	Dzinēja tilpums
	Ne mazāks kā 3600 (cm3)
	

	Degvielas veids
	Dīzeļdegviela
	

	Degvielas tvertne
	Degvielai ne mazāks kā 100 (l)
	

	
	Adblue ne mazāks kā 10 (l)
	

	

	Transmisija

	Slapjais sajūgs
	Ir
	

	Diferenciāļu bloķētājs
	Ir
	

	Kruīza kontrole
	Ir
	

	Riteņu piedziņa
	Pilnpiedziņa
	

	Priekšējā tilta automātiska paātrināšanās pie noteikta pagrieziena leņķa
	Ir
	

	Kārbas stāvbremze
	Ir
	

	4x4 var slēgt gaitā
	Ir
	

	Transporta gaitas ātrums
	Ne mazāks kā 40 (km/h)
	

	

	Izmēri

	Garums
	Ne lielāks kā 4100 (mm)
	

	Platums
	Ne lielāks kā 2200 (mm)
	

	Augstums
	Ne lielāks kā 2700 (mm)
	

	Pilna masa
	Ne lielāka kā 3500 (kg)
	

	Klīrens
	Ne mazāka par 430 (mm)
	

	Riepas
	Priekšā 360/70 R24
Aizmugurē 480/70 R34
	

	Apgriešanās rādiuss bez stāvbremzes
	Ne lielāks par 4300 mm
	

	

	Aprīkojums

	Priekšējā sakabe
	Celtspēja ne mazāk kā 3000 (kg)
	

	Aizmugurējā sakabe
	Celtspēja ne mazāk kā 4000 (kg)
	

	Jugvārpsta 
	Aizmugurējā 540/1000 apgr./min
	

	Jugvārpstas maigais starts
	Ir
	

	
	Min. izvadu skaits priekšējai uzkarei 1
	

	
	Min. izvadu skaits aizmugurējai uzkarei 3
	

	Gaisa bremžu izvadi
	Divkontūru izvadi
	

	Priekšējie dubļu sargi
	Ir
	

	Uzkares vadība ārpus kabīnes
	Ir
	

	

	Kabīne

	
	Gaisa kondicionieris
	

	
	Panorāmiskā kabīne ar labu pārredzamību
	

	
	Sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju
	

	
	Pasažiera sēdeklis
	

	
	Regulējams stūres rats
	

	Trokšnu līmenis kabīnē ar aizvērtiem logiem
	Atbilst EU normām
	

	Aizmugurējā un sānu stikla apsilde
	Ir
	

	

	Papildus aprīkojums
	LED tipa bākuguns
	

	
	2x darba gaismas kabīnes augšā virzītas uz priekšu (papildus standarta ceļa gaismām)
	

	

	Piegāde
	1 mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža. 
Komunāltehnika jāpiegādā uz Pasūtītāja norādīto vietu Kuldīgas administratīvajās robežās. 
	

	

	Servisa pieejamība
	Servisa iespējas līdz 100 (simts) km robežās no traktora piegādes vietas
	

	

	Garantija
	Vismaz 60 (sešdesmit) mēneši vai 3000 darba stundas no nodošanas – pieņemšanas akta par komunāltehnikas piegādi
	

	

	Citas prasības
	apmaksāt visus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, un izmaksas, kas saistītas ar komunāltehnikas piegādi, reģistrāciju VTUA, reģistrāciju pasūtītāja īpašumā, sagatavošanu ekspluatācijai, visa uzstādītā aprīkojuma lietošanu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu komunāltehnikas pilnīgu gatavību lietošanai.
	


 
*Tehniskajā piedāvājumā jāaizpilda visas ailes, precīzi norādot visus piedāvātā traktora tehniskos parametrus un datus, kas ļauj izvērtēt tā atbilstību pasūtītāja minimālajām prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā tehnisko datu lapa vai tās kopija latviešu valodā, kurā pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja prasībām. Piedāvājumam jāpievieno arī vizuālie materiāli par traktora īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu.

	Pretendenta pilnvarotā pārstāvja pilns amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Paraksta atšifrējums:
	



