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Atklāta konkursa 
“Medicīniskās preces un materiāli ārstnieciskās un diagnostiskās darbības nodrošināšanai”
RAKUS 2024/2K

Komisijas sēdes protokola Nr. 5 pielikums

Nolikuma 05.03.2024. grozījumi

1. “1.9.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2024. gada 26. martam plkst. 10:00.”

2. Izteikt Nolikuma 1.9.3. punktu šādā redakcijā:
“1.9.3. Piedāvājumu atvēršana sākas 2024. gada 26. martā plkst. 14:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  
3. Veikt grozījumus Nolikuma pielikuma Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskā-finanšu piedāvājuma forma” šādās pozīcijās:

	Pozīcijas Nr.
	Medicīniskā materiāla apraksts

	12.
	Endoskopiskie injektori vienreizējās lietošanas (adatas garums no 4-6 mm/diametrs 23-25G, ar precīzu adatas fiksēšanas iespēju, apvalka izturība pret adatas caurduršanu un pārliekšanos izgatavots Star Catheter Techology). 

	12.1.
	1800-2000 mm garums x 1.8 mm ārējais diametrs

	12.2.
	2000-2300 mm garums x 2.4-2.8 mm ārējais diametrs

	12.3.
	2300-2400 mm garums x 2.3-2.4 mm ārējais diametrs

	13.
	Vienreizējās lietošanas klipatori (hemostāzei) ar rotējošo klipsi, ar vismaz 5mm garām skavām un atvērumu vismaz 12.5mm,  gatavi lietošanai, sterilā iepakojumā, integrēts rokturis. Jābūt iespējai pārpozicionēt un atvērt aizvērtas skavas. Savietojamība ar endoskopu darba kanāliem 2,8 - 4,2mm.

	13.1.
	1600-1700 mm x 2.5-2.8 mm

	13.2.
	2300-2700 mm x 2.5-2.8 mm

	46.
	Balonkatetri konkrementu evakuācijai vienreizlietojamie divlūmenu ar platīna marķeri. Izmērs 1700-2000 1950 mm 7 Fr

	80.
	Žultsvadu metāla pašizpletošais stents. Stents austs no nitinola stieples.Max stiples diametrs 0,89 mm.  Stenta ķermeņa ārējais diametrs 10 mm, stenta galu diametrs 10 mm, stenta garums 40; 60; 80; 100 mm, stenta ievades sistēmas diametrs 7-8,5 Fr.Uz stenta ievades sistēmas 2 rtg kontrastējamas marķeris - pārklājuma sākumā un galā. Pilns silikona pārklājums gan no iekšpuses, gan ārpuses. Savienojams ar 0.035 in stīgu.Piegādes sistēmas darba garums 1800 mm.

	129.
	PEG rezerves caurule. Vienreizlietojams 
Sterilā iepakojumā 
Dubultais ENFIT savienotājs 
radiopagnētiskā caurule 
Caurules garums: 24 cm (+/- 2cm) 
Trubiņas diametrs no 12 līdz 24 Fr (solis pa 2 Fr) 

	141.
	Elektrodi monitorēšanai. EKG apaļas formas elektrodi, ilgstošai, noturīgai signāla pārvadei, hipoalergēni, no gaisu caurlaidīga materiāla, pašlīpoši, ar labu noturību uz mitras ādas un palielinātu apmatojumu bez skūšanas. Centrā ar kontaktželeju pildīti, ar viegli noņemamu aizsargkārtu, Ag/ AgCl materiāla konektoru. Diametrs ≥5cm. Vēlams ūdensnecaurlaidīgs iepakojums.


	274.
	Šķēres nagu liektas 9cm (+/- 0,5cm)

	298.
	Nieršālīte, vienreizlietojama, 250 * 135 (+/- 5cm) * 45 mm.

	312.
	Pārklājs higiēnisks, ūdensnecaurlaidīgs 80 x 200 (+/- 10cm) cm 

	320.
	Sterili ultrasonogrāfijas zonžu apvalki no CIV-Flex materiāla, teleskopiski locīti. Galā elastoftleksa lodziņš.
Komplektā ietilpst vienreizlietojams sterils apvalks, sterilā gēla paciņa un sterilas apvalka fiksācijas gumijas.
Apvalka izmēri – 15 x ne mazāk par 147 cm (+/- 2 cm)

	324.
	Skuveklis. Sastāv no roktura un maināmiem, vienreizlietojamiem skuvekļa uzgaliem. Ierīces izmēri:150x45x30mm. Uzlādes laiks: līdz 12st. Izmantojams mitrai un sausai skūšanai.

	337.
	Gultas veļas komplekti. Vienreizlietojami, neausta materiāla, nesterili, sastāv no:
1 spilvendrānas 60cm x 70cm
1 palaga 140cm x 240cm
1 virspalaga 140cm x 200cm

	352.
	Unisex vienreizlietojamās biksītes - mīksta, gaisu caurlaidīga, necaurredzama, neausta materiāla, elastīga jostasvieta un cirkšņa daļa, pilnībā nosedz gurnu mugurējo daļu, iepakojumā ne mazāk kā 50 biksītes.
	gab.
	3 000

	365.
	Kuņģa zonde, enterālās barošanas; garums 48cm (+/- 2cm); materiāls - mīksts medicīniskais polivinilhrorīds – PVC; ar rentgenoloģiski pozitīvu marķējumu (RTG kontrolējama) visā zondes garumā; vienlūmena ar vairākām pamīšus novietotām laterālām (sānu) atverēm zondes distālajā galā; atraumatisks, noapaļots, slēgts gals; graduēta, ar skaidri salasāmām dziļuma (sānu) atzīmēm. Sterilā un individuālā iepakojumā (pa 1 gab.). Krāsu kodējums atbilstoši izmēram (diametram). Izmēri: Ch 6 - 12

	386.
	Vaginālie tamponi ar aukliņu, nesterili 3 cm (+/- 1cm)

	386.1.
	Vaginālie tamponi ar aukliņu, nesterili 4 cm  (+/- 1cm)

	386.2.
	Vaginālie tamponi ar aukliņu, nesterili 5 cm  (+/- 1cm)

	386.3.
	Vaginālie tamponi ar aukliņu, nesterili 6 cm  (+/- 1cm)

	389.
	Rūpnieciski sagatavotas pilnšļirces - IV katetru skalošanai un urīnkatetru balonu uzpildīšanai. IV katetru pilnšļirces pildītas ar 0,9% NaCl, tās ir īpaši izstrādātas, lai samazinātu asins atteci katetra lūmenā, tādējādi minimizējot katetra nosprostošanās risku, kā arī nodrošina, lai katetra kanilē nav medikamentu atlikumu. Urīnkatetru balona pilnšļirces satur 90% ūdeni un 10% glicerīna, speciāli sagatavotas ērtai un ātrai katetra balona uzpildīšanai.

	389.1.
	Fizioloģiskā šķīduma skalošanas šļirce 10 ml, piemērota IV katetru un IV kaniļu skalošanai.Pildīta ar sterilu 10 ml NaCl 0,9% šķīdumu. Kopējā osmolārā koncentrācija ne vairāk kā 0.31 mOsm/ml, pH no 4.5 līdz 7.

	389.2.
	Fizioloģiskā šķīduma skalošanas šļirce 10 ml, sterila, piemērota IV katetru un IV kaniļu skalošanai sterilā vidē. Pildīta ar sterilu 10 ml NaCl 0,9% šķīdumu. Kopējā osmolārā koncentrācija ne vairāk kā 0.31 mOsm/ml, pH no 4.5 līdz 7.

	389.3.
	Fizioloģiskā šķīduma skalošanas šļirce 10 ml ar dezinfekcijas korķi. Piemērota IV katetru un IV kaniļu skalošanai.Pildīta ar sterilu 10 ml NaCl 0,9% šķīdumu. Kopējā osmolārā koncentrācija ne vairāk kā 0.31 mOsm/ml, pH no 4.5 līdz 7. Pilnšļircē iestrādāts dezinfekcijas korķis bezadatu konektoriem, kas darbojas arī barjera, lai izslēgtu kontamināciju starp katetra līniju pieejām. Dezinfekcijas korķis sastāv no celulozes sūkļa, piesūcināta ar 70% izopropilspirtu. 

	390.
	Rūpnieciski sagatavotas pilnšļirces urīnkatetru balonu uzpildīšanai. Pilnšļirce, izmatojama balona piepildīšanai urīnkatetru katetrizācijas laikā. Tilpums 10 ml, pildīta ar 10 ml šķidrumu: attīrītu ūdeni (90%) un glicerīnu (10%),speciāli sagatavotas ērtai un ātrai katetra balona uzpildīšanai.

	391.
	Bezadatas ierīce šķīdumu atsūkšanai no medikamentu un infūzijas šķīdumu flakoniem un medikamentu atšķaidīšanai.  Izmantojama dažādu tilpumu flakoniem līdz 1000 ml saglabājot flakona derīgumu vismaz līdz 72 h, ierīcē integrēts baktērijas aizturošs gaisa filtrs 0,45µm  maksimālai aizsardzībai pret kontamināciju,  cieši pieguļošs uzvāznis, pasargā no saskares kontaminācijas. Ierīcei ir divi plūsmas kanāli, viens gaisam, bet otrs šķīdumam, kas nodrošina arī automātisku spiediens izlīdzināšnu flakonā.  Ierīces vidusdaļā ir ergonomiska satveršanas plate ar pretslīdes rievām.  Filtra korpuss 3,5cmx3cm (+/- 5%). Nesatur lateksu, PVC, DEHP. Viena iepakojuma puse ir caurspīdīga. Uz iepakojuma ir norādīts, ražošanas datums un derīguma termiņš, artikula kods, sērijas numurs, ražotājs, Data Matrix kods, lietošanas instrukcija attēlu piktogrammu veidā.                                          

	408.
	Perifēro vēnu katetrs slēgts. Iizgatavots no PUR, slēgts, sterils, bez papildus injekciju porta, ar pasīvās darbības aizsargmehānismu pret nejaušu saduršanos. Aizsargmehānisms ir metāla un aktivizējas automātiski katetra rumbā brīdī, kad metāla adata tiek vilkta caur to. Aizsargmehānismu nav iespējams apiet, aizsargmehānisms nosedz tikai metāla adatas aso galu. Lai aktivizētu aizsargmehānismu nav jāveic papildus darbības. Aizsargmehānismu nav iespējams deaktivizēt. Katetrs aprīkots ar spārniņiem, kas pamatnes daļā izpilda arī katetra stabilizācijas funkciju. Katetrs izgatavots no poliuretāna, izmēri 14G - 24G. Katetri 14G-22G ir spiedienizturīgi līdz 300 psi. Katetru ir iespējams ievadīt arī artērijā. Katetram ir RTG kontrastējošas 4 gareniskas līnijas, tas ir elastīgs, izgatavots no PUR ar atraumatisku, konusveidīgu galu. Katetra korpusa rumbā ir iestrādāts automātiskas atvēršanās un aizvēršanās mehānisms, ar iespēju šo mehānismu aktivizēt pēc nepieciešamības visa katetra lietošanas laikā, kas ir noslēgts ar membrānu. Savienojot katetru ar infūzijas, transfūzijas sistēmu, šļirci, bezadatas vārstu, vai citu I/V  savienošanas ierīci,  katetra korpusā iestrādātais mehānisms aktivizējas un  atver membrāna nodrošinot šķīdumu plūsmu, atvienojot ierīces, mehānisms membrānu aizver. Membrāna un atvēršanas un aizvēršanas mehānisms novērš asiņu nokļūšanu ārpus katetra. Mehānisms ļauj izmantot katetru asisns paraugu paņemšanai. Fiksācijas spārniņiem katram savā pusē ir atvere, spārniņi ir lokani, platākajā daļā atvērumā spārniņi nav mazāki par 3,5cm. Katetrā ievietotās adatas sānu slīpējums ir V veida, trikuspidāls, minimālai  ādas un vēnas, punkcijas vietas traumai un minimāli sāpīgai tehnikai. Katetrs veidots ievietošanai vēnā vienas rokas  tehnikā, atbalsta plāksne nodrošina precīzu tehnikas izpildi. Par to, ka vēna ir nopunktēta liecina pirmā asins atpakaļplūsma, kas parādās brīdī, kad  ir veikta vēnas punkcija, otrā atpakaļplūsma, kas ir vērojama brīdī kad, pēc 5-7mm matāla adatas atvilkšanas katetrā, katetru virza vēnā. Pirksta atbalsta plāksnīte ir iestrādāta filtra korpusa augšējā daļā un paredzēta ērtai un drošai katetra ievadīšanai vēnā. Atpakaļplūsmas kamera ir aprīkota ar starpsienām, kas sadala atpakaļplūsmas kameru, kamera ir noslēgta ar hidrofobu filtru. Nesatur DEHP, PVC, lateksu. Katetri ir krāsu kodēti, katetrs sterilajā  iepakojumā ir papildus ievietots cieta plastikāta korpusā. Katetra iepakojuma viena puse ir caurspīdīga, uz otra puses ir norādīti katetra raksturlielumi - izmērs, artikula kods, ražošanas un derīguma termiņš, ražotājs, CE marēķējums, sērijas numurs, krāsas kods. Katetra iepakojums ir viegli atverams, tas ir aprīkots ar iepakojuma satveršanas vietu tā atvēršanai. Kopējais katetru derīguma termiņš ir pieci gadi.  Katetru raksturlielumi, pieļaujama plūsmas ātrumu novirze +/- 5% apmērā:

	408.1.
	14G, katetra garums 32mm, katetra diametrs 2,2mm, plūsmas ātrums 325ml/min 

	408.2.
	14G, katetra garums 50mm, katetra diametrs 2,2mm, plūsmas ātrums 310ml/min 

	408.3.
	16G, katetra garums 32mm, katetra diametrs 1,7mm, plūsmas ātrums 195ml/min 

	408.4.
	16G, katetra garums 50mm, katetra diametrs 1,7mm, plūsmas ātrums 185ml/min 

	408.5.
	18G, katetra garums 45mm, katetra diametrs 1,3mm, plūsmas ātrums 100ml/min 

	408.6.
	18G, katetra garums 32mm, katetra diametrs 1,3mm, plūsmas ātrums 105ml/min 

	408.7.
	20G, katetra garums 32mm, katetra diametrs 1,1mm, plūsmas ātrums 60ml/min 

	408.8.
	20G, katetra garums 25mm, katetra diametrs 1,1mm, plūsmas ātrums 65ml/min 

	408.9.
	20G, katetra garums 50mm, katetra diametrs 1,1mm, plūsmas ātrums 50ml/min 

	408.10.
	22G, katetra garums 25mm, katetra diametrs 0,9mm, plūsmas ātrums 35ml/min 

	408.11.
	24G, katetra garums 19mm, katetra diametrs 0,7mm, plūsmas ātrums 22ml/min 

	410.
	Perifēro vēnu katetrs, izgatavots no PUR, ar aizsargmehānismu pret nejaušu saduršanos ar adatas aso galu. Aizsargmehānisms ir metāla un aktivizējas automātiski katetra rumbā brīdī, kad metāla adata tiek vilkta caur to. Aizsargmehānismu nav iespējams apiet, aizsargmehānisms nosedz tikai metāla adatas aso galu. Lai aktivizētu aizsargmehānismu nav jāveic papildus darbības. Aizsargmehānismu nav iespējams deaktivizēt. Katetrs ar papildus injekciju portu ar vārstu, sterils, katetra materiāls - poliuretāns, izmēri 14 - 24 G. Katetra spārniņi, rumba un papildus  injekciju ports apzīmēti ar atbilstošu katram izmēram krāsu kodu. Katetra spārniņi ir lokani, katetriem no 14G-20G spārniņos ir iestrādatas ventilācijas atveres, ne mazāk kā 3 katrā pusē. Katetrs nesatur lateksu, ir brīvs no DEHP. Papildus injekciju ports ir aprīkots ar pašnoslēdzošu vārstu, vārsts atveras brīdī, kad tiek savienots ar šļirci un aizveras, kad šļirce tiek atvienota. Portam ir korķis, kas ir piefiksēts pie porta pamatnes ar lokanu savienojumu. Porta korķis ir rotējams 360 grādos ap savu asi, korķis ir viegli atverams tikai vienā pozīcijā - pagriežot to par 180 grādiem. Korķī ir iestrādātas satveršanai paredzētas rievas. Papildus injekciju ports atrodas precīzi pa vidu fiksācijas spārniņiem. Papildus korķis katetra noslēgšanai pilda precīzas noslēgšanas vaduļa funkciju, rotējošās daļas vidus vadulis ir īsāks par korķa savienojuma vietas atveri. Katetrā ir iestrādātas 4 gareniskas, vertikālas Rtg kontrastējošas līnjas visā katetra garumā. Atraumatiska katetra gala forma, plānas un gludas katetra sienas lielām plūsmām. Katetrā ievietotās adatas sānu slīpējums ir V veida, trikuspidāls, minimālai  ādas un vēnas, punkcijas vietas traumai un minimāli sāpīgai tehnikai. Katetrs veidots ievietošanai vēnā vienas rokas punkcijas tehnikai, atbalsta plāksne nodrošina precīzu tehnikas izpildi. Par to, ka vēna ir nopunktēta liecina pirmā asins atpakaļplūsma, kas parādās brīdī, kad vēna ir veikta vēnas punkcija, otrā atpakaļplūsma, kas ir vērojama brīdī kad pēc 5-7mm matāla adatas atvilkšanas katetrā, katetru virza vēnā. Atpakaļplūsmas kamera ir aprīkota ar hidrofobu asins filtru un ir caurspīdīga. Katetram ir Lock savienojums ar IV infūzijas sistēmu Luer Lock un Luer Slip. Katetrs ir primārajā iepakojumā, kuru ir iespējams viegli atvērt neizmantojot šķēres, iepakojuma viena puse ir caurspīdīga. Uz iepakojuma ir norādīts ražotājs, ražošanas datums, derīguma termiņš, katetra izmērs, plūsmas ātrums ml/min, CE marķējums, preces nosaukums, preces artikula kods, izmēra krāsu kods, pieļaujama 5% novirze parametriem, kas ietekmē plūsmas ātrumu. 

	410.1.
	14 G 2,2 * 50 mm, plūsmas ātrums 343 ml / min, spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks kā 30mmx17mm

	410.2.
	16 G 1,7 * 50 mm, plūsmas ātrums 196 ml / min, spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks kā 30mmx17mm

	410.3.
	17 G 1,5 * 45 mm, plūsmas ātrums 128 ml / min, spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks kā 30mmx17mm

	410.4.
	18 G 1,3 * 45 mm, plūsmas ātrums 96 ml / min, spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks kā 30mmx17mm

	410.5.
	20 G 1,1 * 33 mm, plūsmas ātrums 61 ml / min, spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks kā 30mmx17mm

	410.6.
	22 G 0,9 * 25 mm, plūsmas ātrums 36 ml / min, spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks kā 25mmx15mm

	410.7.
	24 G 0.7 * 19 mm, plūsmas ātrums 22 ml /min, spārniņu izmērs atvērumā ne mazāks kā 25mmx15mm

	493.
	Fiksējošs, aizsargājošs pārsējs epidurālo katetru fiksācijai - caurspīdīga, pašlīpoša plēve ar neausta materiāla fiksējošo rāmi; ar ļoti augstu ūdens tvaiku caurlaidības spēju, baktērijdroša, viegli uzliekama un noņemama, izslēdz epidurālā katetra migrāciju un neļauj tam aizlocīties.Sterils. Izmēri:

	493.1.
	8 x 10 cm (+/- 1cm)

	493.2.
	10 x 12 cm (+/- 1cm)

	500.
	Fiksējošs, nekairinošs, gaisu caurlaidīgs, mitrumizturīgs auduma leikoplasts rullī, viegli noplēšams, nesterils. Izmēri:

	500.1.
	2 x ne mazāk kā 900 cm

	500.2.
	3 x ne mazāk kā 900 cm 

	501.
	Fiksējošs, nekairinošs, gaisu caurlaidīgs, mitrumizturīgs  celulozes  leikoplasts rullī, viegli noplēšams, nesterils. Izmēri:

	501.1.
	1,25 x ne mazāk kā 900 cm

	501.2.
	2,5 x ne mazāk kā 900 cm

	502.
	Fiksējošs, nekairinošs, gaisu caurlaidīgs, mitrumizturīgs  zīda leikoplasts rullī, viegli noplēšams, nesterils. Izmēri:

	502.1.
	1,25 x ne mazāk kā 900 cm

	502.2.
	2,5 x ne mazāk kā 900 cm

	502.3.
	5 x  ne mazāk kā 900 cm

	503.
	Plāksteris fiksējošs, rullī, bez Zn oksīda, nekairinošs - hipoalerģiska akrila līme, gaisu caurlaidīgs, neausts pamats, viegli pielīp ķermeņa kontūrām, minimāli - pie ķirurģiskiem cimdiem, līmlentes ir caurspīdīgas un ar perforāciju, kas ļauj plāksteri noplēst gan vertikāli, gan horizontāli (nav nepieciešamas šķēres), spēcīga sākotnējā un ilgstoša patstāvīgā adhēzija, viegli notīt, izmērs: 

	503.1.
	2,5 cm x ne mazāk kā 900 cm

	503.2.
	1,25 cm x ne mazāk kā 900 cm

	535.
	Caurspīdīgs poliuretāna (PU) plēves pārsējs  ar ādai saudzīgu poliakrīla lipīgo daļu un absorbējošo, viskozes /poliestera spilventiņu vidusdaļā. Ūdens necaurladīgs, augsta ūdens tvaikus caurlaidības pakāpe, gaisa caurlaidīgs.Ilgstoši lietojams, noturīgs vairākas dienas. Sterils.  Izmēri:

	535.1.
	7 x 5 cm (+/- 1cm)

	535.2.
	10 x 6 cm (+/- 1cm)

	535.3.
	15 x 8 cm (+/- 1cm)

	544.
	Pašlīpošs, atraumatisks, absorbējošs pretmikrobu iedabības poliuretāna putu pārsējs, kas piemērots krustu rajona izgulējumu brūču ārstēšanai. Daudzslāņu putu pārsējs ar pašlīpošu, elastīgu malu un absorbējošu spilventiņu, kas pārklāj krustu daļu un astes kaulu un kurā iestrādāts superabsorbenta šķiedru slānis. Pārsēja spilventiņš satur aktīvo vielu sudrabu ne mazāk kā 1,2mg/cm², kas iestrādāts gan pārsējā, gan līpvirsmā. Pretmikrobu iedarbība - plaša spektra, ātra (jau 30 minūšu laikā) un ilgstoša, līdz pat 7 dienām.  Augsta eksudāta absorbcijas un retences pakāpe, eksudāts pārsējā iesūcas ātri un vienmērīgi izplatās spilventiņā, atstājot kontaktvirsmu sausu. Līpvirsma - nepārtraukta pārklājuma mīksta silikona kontaktvirsma, netraumē brūci un ādu, nerada ādas kairinājumu, novērš audu macerāciju, nerada sāpes, pārsēju noņemot, neatstāj līmvielas atlikumu uz ādas.  PU plēves virspusējais pārklājums ir mitruma tvaikus caurlaidīgs, ūdens drošs, barjera baktērijām un vīrusiem. Ilgstoši lietojams, līdz pat 7 dienām, viegli fiksējams, noturīgs, var repozicionēt. Izmēri: 

	544.1.
	18 x18 cm (+/- 1cm)

	544.2.
	23 x 23 cm (+/- 1cm)

	546.
	Pašlīpošs, absorbējošs daudzslāņu (ne mazāk par 5 slāņiem) poliuretāna putu pārsējs, kas piemērots krustu rajona izgulējumu ārstēšanai un profilaksei. Daudzslāņu putu pārsējs ar pašlīpošu, elastīgu malu un absorbējošu spilventiņu, kas pārklāj krustu daļu un astes kaulu, kurā iestrādāti: superabsorbenta slānis, eksudāts pārsējā iesūcas ātri un vienmērīgi izplatās spilventiņā, atstājot kontaktvirsmu sausu; līpvirsma - nepārtraukta pārklājuma mīksta silikona kontaktvirsmas slānis (pārklāj gan spilventiņu, gan fiksējošās malas); PU plēves virspusējais pārklājuma slānis ir mitruma tvaikus caurlaidīgs, ūdens drošs, barjera baktērijām un vīrusiem. Atraumatisks, piemērots brūcēm visās dzīšanas fāzēs, ar vidēju un izteiktu eksudācijas pakāpi. Ilgstoši lietojams, līdz pat 7 dienām, viegli fiksējams, noturīgs, var repozicionēt. Klīniskos pētījumos pierādīta pārsēja izgulējumu profilaktiskā darbība. Sterils. Izmēri: 

	546.1.
	16 x 20 cm (+/- 1cm) (absorbējošā virsma ne mazāka kā 120 cm²)

	546.2.
	22 x 25 cm (+/- 1cm)  (absorbējošā virsma ne mazāka kā 238 cm²)

	577.
	Lakatiņi trīsstūra DEZO pārsēja veidošanai (izmērs ne mazāks kā 95 x 95 x 135 cm), vienreizlietojami.

	717.
	Vienreizlietojamas fleksiblo bronhoskopa kanālu tīrīšanas birstītes 53 mm (+/- 1cm) / 11mm (garums/diametrs) 

	718.
	Vienreizlietojamas fleksiblo bronhoskopa kanālu tīrīšanas birstītes 950 mm (+/- 1cm) / 6mm (garums/diametrs) 
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