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[bookmark: _Hlk157173124]Rīgas transporta būvju ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas
Tehniskās specifikācijas aktualizētas: 26.03.2024.
  

BRAUKTUVJU SEGUMU UZTURĒŠANA
1. IELU, IETVJU, LAUKUMU, SEGUMU UZTURĒŠANAS DARBI.
1.1. Asfaltbetona segumu bedrīšu remonts 
[bookmark: _Toc45937937]1.1.1., 1.1.2. brauktuvēm / ietvēm ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģijas

A. Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aizpildīto bedrīšu laukums (m²).

C . Darba apraksts :
Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana.
Bojātā seguma kārtu izciršana vai izfrēzēšana visā to dziļumā.
Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību.
Bojātās vietas gruntēšana vienmērīgi izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām.
Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu.
Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana.
Šuvju aizpildīšana ar bituma mastiku un tās pārklāšana ar smalku minerālo materiālu.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. [bookmark: _Hlk155807802]Asfaltbetona tips: AC-6 surf, AC-8 surf vai AC-11surf, asfalta  maisījums,  kas  atbilst VAS ″Latvijas Valsts ceļi″ (turpmāk – LVC) „Ceļu  specifikācijas 2019” (šeit un turpmāk sk. -Celu_specifikacijas_2019.pdf (lvceli.lv)) 6.2. punktā izvirzītajām prasībām.
Gruntēšanai pielieto ātri  sadalošos katjonu bitumena  emulsiju  C50B3 vai C60B3 , kas atbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” 6.4.-4 tabulā izvirzītajām prasībām. 
Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.
Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
Iekārta, kas apzāģē vai izfrēzē apzīmēto bedrītes robežu
Veltnis vai vibrobliete. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. 
Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +10⁰C. Meteoroloģiskiem apstākļiem un brauktuves  stāvoklim  jāatbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” punktā 6.2. izvirzītajām  prasībām  atbilstoši  lietotajam  asfalta  maisījumam.
Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.
Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem.
Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 50⁰C līdz 70⁰C. 
Minimālais aizpildāmās bedrītes dziļums 3 cm. Ja aizpildāmās bedrītes dziļums pārsniedz 5cm, tad asfaltbetona masu iestrādā divās kārtās. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 140⁰C. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %.
Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz,                          kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm.
1. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Aizpildīto bedrīšu laukums ir jāuzmēra visā apgabalā. 
1. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
1. Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju.


1.1.3., 1.1.4. brauktuvēm / ietvēm ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Bedrītes  iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību. 
Bojātās vietas gruntēšana vienmērīgi izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām.
Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona  masu.
Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Asfaltbetona tips: AC-6 surf, AC-8 surf vai AC-11surf, asfalta  maisījums,  kas  atbilst „Ceļu  specifikāciju 2019.” 6.2. punktā izvirzītajām prasībām. 
Gruntēšanai pielieto ātri sadalošos katjonu bitumena emulsiju C50B3 vai C60B3, kas atbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” 6.4.-4 tabulā izvirzītajām prasībām.
Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.
Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
Veltnis vai vibrobliete.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Bedrīšu aizpildīšanu drīkst veikt periodā, kad nav nokrišņu, un, kad apkārtējā gaisa temperatūra nav zemāka par +5⁰C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā drīkst aizpildīt pie temperatūras, kas zemāka par +5⁰C, bet augstāka par 0⁰C.
Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju vai lielu defektu apjomu. Nav paredzēta pielietot asfaltbetona segumu bedrīšu aizpildīšanai ar nelielu defektu apjomu.
Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem (atsevišķos gadījumos,  saskaņojot ar Pasūtītāju, kad gaisa temperatūra ir zemāka par  +5⁰C, bitumena emulsiju var nepielietot). 
1. Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 50⁰C līdz 70⁰C 
Minimālais aizpildāmās bedrītes dziļums 3 cm. Ja aizpildāmās bedrītes dziļums pārsniedz 5cm, tad asfaltbetona masu iestrādā divās kārtās. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20–30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 140⁰C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.
Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz  kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma  līmeņa  vairāk  kā par +5 mm.
Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Jākontrolē pievestā un iestrādātā asfaltbetona daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātā asfaltbetona daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.
Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
 Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju.


[bookmark: _Hlk8291712]1.1.5., 1.1.6. brauktuvēm / ietvēm veicot vienlaidus asfaltbetona ieklāšanu. 

A. Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi. Tehnoloģija pielietojama ietvēm no 20m² vienā etapā, brauktuvēm no 30m² vienā etapā.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aizpildīto bedrīšu laukums (m²), ar vidējo kārtas biezumu 4 cm.
C . Darba apraksts :

1. [bookmark: _Hlk153712308]Nepieciešamo saskaņojumu ar inženierkomunikāciju valdītajiem saņemšana.
Satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas saskaņošana.
Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Iesēduma, bojātās vietas robežu apzīmēšana.
Bojātā seguma kārtu izciršana vai izfrēzēšana visā to dziļumā vai salaiduma vietās ar pastāvošo segu.
Iesēduma, bojātās vietas iztīrīšana mehāniski vai ar  saspiesta   gaisa   palīdzību.
Iesēduma, bojātās vietas gruntēšana ar bitumena emulsiju.
Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu, iestrādājot ar ieklājēju.
Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana ar veltni.
Šuvju aizpildīšana ar bituma mastiku un tās pārklāšana ar smalku minerālo materiālu.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.
Gadījumos, kad ieklātais asfaltbetona seguma apjoms pārsniedz 100m², jāiesniedz Pasūtītājam digitālais darbu uzmērījums.
Tehnoloģija pielietojama ietvēm no 20m² vienā etapā, brauktuvēm no 30m² vienā etapā.

D. Materiāli :
1. [bookmark: _Hlk155808221]Asfaltbetona tips: AC-6 surf, AC-8 surf vai AC-11 surf, asfalta  maisījums,  kas  atbilst LVC „Ceļu  specifikācijas 2019” 6.2. punktā izvirzītajām prasībām. Saskaņot ar Pasūtītāju.
[bookmark: _Hlk155808245]Gruntēšanai pielieto ātri sadalošos katjonu bitumena emulsiju C50B3 vai C60B3, kas atbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” 6.4.-4 tabulā izvirzītajām prasībām.
Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.


E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona transportēšanas mašīnas, asfaltbetona ieklājējs.
Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
Iekārta, kas apzāģē vai izfrēzē apzīmēto bedrītes laukumu vai robežu
Veltnis vai vibrobliete. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama atsevišķu avārijas stāvoklī esošu asfaltbetona segumu posma remontam ar lielu defektu apjomu.
Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +10⁰C.
Iesēduma, bojātās vietas kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā vieta ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.
Pirms saistvielas izsmidzināšanas vieta jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem.
Iesēduma, bojātās vietas gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 50⁰C līdz 70⁰C. 
Aizpildāmās bedrītes dziļums ar vidējo kārtas biezumu 4 cm.
Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 140⁰C. Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.
Aizpildītā iesēduma, bojātās vietas seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā  seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm, mērot ar 3m latu.
Šuvēm ir jābūt aizpildītām ar bituma mastiku un pārklātām ar smalku minerālo materiālu
Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju.
Gadījumos, kad ieklātais asfaltbetona seguma apjoms pārsniedz 100m², jāiesniedz Pasūtītājam digitālais darbu uzmērījums.
Cenu pazeminājums:
· [bookmark: _Hlk153366702]Cenu pazeminājums tiek piemērots, ja tiek konstatētas un fiksētas neatbilstības Specifikācijām.
· Neatbilstība - skaitliskā vērtība, par kādu pārbaudes (testa) rezultāts pārsniedz vai nesasniedz paredzētās pieļaujamās robežas.
· Cenas pazeminājumu aprēķina kā vienības cenas samazinājumu vērtējamam darbam definētajā apgabalā, izsakot procentos no līgumā paredzētās vērtējamā darba vienības cenas, vai veic aprēķinu par konkrētu neatbilstības vai pārkāpuma daļu.

      Asfalta izejmateriāli.
Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kāda izejmateriāla testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss izejmateriāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo izejmateriāla procentuālo daudzumu maisījumā.
      Piemērs:
      Dots:
      Konstatētais rupjā minerālmateriāla Losandželosas koeficients ir 30, jābūt 25.
      Konkrētā rupjā minerālmateriāla daudzums asfalta maisījumā ir 40%.
      Aprēķins:
      Cenas pazeminājums = (30-25)/2540%= 8 %.
     
Asfalta maisījums un ieklātais asfaltbetons.    
	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas pazeminājums

	Asfalta maisījuma granulometriskais sastāvs katram kontrolsietam(1)
	Atšķiras no pieļautā lieluma līdz divkāršam pieļautās atkāpes no darba formulas lielumam
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Citas asfalta maisījuma fizikāli-mehāniskās īpašības(1)
	Atšķiras no pieļautā
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezums (izņemot izlīdzinošo kārtu)
	No 0,5 cm līdz 25% mazāks
	Proporcionāli samazinājumam ar koeficientu 1,2

	Ieklātās asfaltbetona kārtas paliekošā porainība (izņemot izlīdzinošo kārtu)
	Neatbilst prasībām
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas izturība pret paliekošām deformācijām.
Riteņa sliedes veidošanās ātrums WTSAIR, mm/1000 cikli
	Vidējais pārsniedz līdz 25%
	10% no ieklātās kārtas līgumcenas

	
	Vidējais pārsniedz 25% līdz 50%
	20% no ieklātās kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas izturība pret paliekošām deformācijām. Proporcionālais sliedes dziļums PRDAIR,%
	Vidējais pārsniedz līdz 25%
	10% no ieklātās kārtas līgumcenas

	
	Vidējais pārsniedz 25% līdz 50%
	20% no ieklātās kārtas līgumcenas


(1) Ja maisījuma testēšanas rezultāts neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss konkrētā maisījuma apjoms, kas ieklāts starp pēdējo atbilstošo testēšanas rezultātu un neatbilstošo testēšanas rezultātu.

Asfaltbetona seguma līdzenums.
	Mērīšanas virziens
ar 3 m latu
	Pieļaujamā atkāpe
	Atkāpju apjoms,
% no platības
	Cenas pazeminājums

	Garenvirzienā
	Sprauga 6-8 mm
	6-8 %
	2%

	
	
	8-10 %
	3%

	
	
	10-12 %
	4%

	Šķērsvirzienā
	Sprauga 6-8 mm
	6-9 %
	5%

	
	
	9-12 %
	10%



1.1.7. ar auksto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas.

A. Mērķis:  
Operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres, izveidojot pagaidu ielāpu. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Materiāla iestrāde, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Aukstā asfaltbetona masa, kas atbilst LVC „Ceļu  specifikāciju 2019” 6.6. punktā izvirzītajām prasībām.
1. Rūpnīcai izgatavotājai jānodrošina šādi  nosacījumi  – izmantojams arī pēc ilgstošas glabāšanas (vismaz 4 mēnešus),  operatīvi izmantojams (bez īpašas sagatavošanas), iestrādājams arī negatīvā apkārtējā gaisa temperatūrā. 
Rūpnīcai izgatavotājai jāgarantē atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām aukstā asfaltbetona masas pielietojamība un kvalitāte.

   
 E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona transportēšanas mašīna -  apsildāms termoss ar asfaltbetona padeves ierīci.
Iekārta (gāzes deglis), kas spēj nodrošināt bedres kontūra apžāvēšanu un sasildīšanu.
Vibrobliete.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama operatīvai avārijas bedru likvidēšanai pie „-0⁰C” vai atsevišķos gadījumos, ja nav pieejams karstais asfaltbetons (iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju). Veicot bedrīšu aizpildīšanu ar auksto asfaltbetona maisījumu ievērot ražotāja specifikācijas un rekomendācijas. 
Pirms aukstā asfaltbetona iestrādāšanas tas jāuzsilda termosā vismaz līdz 50°C. Aizpildāmo bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem, ar gāzes degli rūpīgi jāizžāvē viss bedrītes kontūrs. 
Veikt bedrītes aizpildīšanu un iestrādātā aukstā asfaltbetona blietēšanu. 
Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā  seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm.
Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā.
Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju.


1.1.8. ar lieto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas.
A. Mērķis:  
Aizpildīt seklas bedrītes, asfaltbetona segas  saplaisājumu un izdrupumu vietas, šuves, operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres nelabvēlīgos laika apstākļos. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m²).
.
C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Materiāla iestrāde, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Lietā asfaltbetona masa, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. Rūpnīcai izgatavotājai jānodrošina šādi nosacījumi – iestrādājamam negatīvā apkārtējā gaisa temperatūrā (vismaz līdz -5⁰C). 
1. Rūpnīcai izgatavotājai jāgarantē atbilstoši tās specifikācijām aizpildītas bedrītes lāpījuma kalpošana vismaz gada ilgā laika periodā kopš tā iestrādāšanas brīža.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Lietā asfaltbetona transportēšanas un iestrādāšanas iekārta.
Iekārta (gāzes deglis), kas spēj nodrošināt bedres malu sasildīšanu.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Pirms lietā asfaltbetona iestrādāšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem, jāuzsilda bedrītes malas. 
Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm, mērot ar 3m latu.
1. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Spraugu zem 3m.latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
1. Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju.



1.1.9. asfaltbetona seguma iesēdumu izlīdzināšana.

A. Mērķis:  
Izlīdzināt iesēdumus uzlabojot transporta kustību, nodrošināt ūdens atvadi no ielas. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iestrādāto asfaltbetona tonnas (asfalta/t.).
.
C . Darba apraksts :
1. Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Labojamās vietas sagatavošana, izfrēzējot vai atzāģējot un atskaldot bojāto asfaltbetonu, remontējamo posmu gruntēšana.
1. Materiāla iestrādāšana, vajadzības gadījumā pa kārtām, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām, ieklātā asfaltbetona veltņošana.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Asfaltbetona masa, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām, kas atbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” 6.2. punktā izvirzītajām prasībām. Maisījuma tipam ir jābūt līdzvērtīgam esošajam asfaltbetonam. 
Gruntēšanai pielieto vidēji ātri sadalošos katjonu bituma emulsiju C50B3 vai C60B3.
 
E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona transportēšanas mašīna.
Iekārta kas izsmidzina bitumena emulsiju.
Asfaltbetona frēze, zāģis, atskaldāmais āmurs.
Vibroveltnis.  
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama atsevišķu melno segumu iesēdumu novēršanai. 
1. Pirms asfaltbetona iestrādāšanas remontējamā vieta jāapzāģē vai jāizfrēzē taisnās līnijās, jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. 
1. Iesēdumu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +10⁰C.
1. Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.
1. Iesēduma, bojātās vietas gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 50⁰C līdz 70⁰C. 
1. Ja aizpildāmā iesēduma dziļums pārsniedz 5cm, tad asfaltbetona masu iestrādā vairākās kārtās. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 140⁰C. Iestrādājot asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās.
1. Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.
1. Aizpildītā iesēduma, bojātās vietas seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā  seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm, mērot ar 3m latu.
1. Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” punktā 6.2. noteiktajām prasībām.
1. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. 
1. Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.
1. Visiem uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Aizpildīto iesēdumu/bojātās vietas laukums ir jāuzmēra visā iesēduma/bojātās vietas apgabalā, shematiski to attēlojot ar piesaisti objektā. 
1. Pasūtītājam iesniegt iestrādātā asfaltbetona pavadzīmju kopijas.
1. Spraugu zem 3m latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
1. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram.
1. Veikto darbu vietai jābūt fiksētai video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju pēc nofrēzēšanas un pēc asfaltbetona ieklāšanas. Iesniegt Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas. 

1. 

[bookmark: _Hlk156222238]1.1.10. brauktuvēm veicot vienlaidus asfaltbetona ieklāšanu divās kārtās, virskārtas biezums 4cm, apakškārta 6cm.

A. Mērķis:  
Izlīdzināt iesēdumus uzlabojot transporta kustību, nodrošināt ūdens atvadi no ielas. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs mērāms kvadrātmetros (m²)

C . Darba apraksts :
1. Nepieciešamo saskaņojumu ar inženierkomunikāciju valdītajiem saņemšana.
1. Satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas saskaņošana.
1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Iesēduma, bojātās vietas robežu apzīmēšana.
1. Bojātā seguma kārtu izciršana vai izfrēzēšana visā to dziļumā vai salaiduma vietās ar pastāvošo segu.
1. Iesēduma, bojātās vietas iztīrīšana mehāniski vai ar  saspiesta   gaisa   palīdzību.
1. Iesēduma, bojātās vietas gruntēšana ar bitumena emulsiju.
1. Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu, iestrādājot ar ieklājēju.
1. Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana ar veltni.
1. Šuvju aizpildīšana ar bituma mastiku un tās pārklāšana ar smalku minerālo materiālu.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.
1. Gadījumos, kad ieklātais asfaltbetona seguma apjoms pārsniedz 100m², jāiesniedz Pasūtītājam digitālais darbu uzmērījums.
1. Tehnoloģija pielietojama brauktuvēm no 30m² vienā etapā.

D. Materiāli :
1. Asfaltbetona masa, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām, kas atbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” 6.2. punktā izvirzītajām prasībām. Maisījuma tipam ir jābūt līdzvērtīgam esošajam asfaltbetonam. 
1. Gruntēšanai pielieto vidēji ātri sadalošos katjonu bituma emulsiju C50B3, C50B4  vai C60B3.
 
E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona transportēšanas mašīna.
1. Iekārta kas izsmidzina bitumena emulsiju.
1. Asfaltbetona frēze, zāģis, atskaldāmais āmurs.
1. Vibroveltnis.  
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama atsevišķu melno segumu iesēdumu novēršanai. Maksimālais posma garums ir līdz 100m.
1. Pirms asfaltbetona iestrādāšanas remontējamā vieta jāapzāģē vai jāizfrēzē taisnās līnijās, jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem. 
1. Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu.
1. Iesēdumu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +10⁰C.
1. Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.
1. Iesēduma, bojātās vietas gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 50⁰C līdz 70⁰C. 
1. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 140⁰C. Iestrādājot asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās.
1. Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. 

G. Prasības izpildītam darbam :

1. Asfaltbetonam jāatbilst LVC „Ceļu specifikācijas 2019” punktā 6.2. noteiktajām prasībām. Asfaltbetona patēriņš virskārtai - 0,096 t/m² (vidējais bedrītes dziļums 4cm). Asfaltbetona patēriņu apakškārtai aprēķina, atbilstoši asfaltbetona AC-16base vai AC22base ražotāja norādītajai tilpummasai (vidējais bedrītes dziļums 6cm).
1. Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS EN 13808:2006 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija C50B3 vai C50B4. Bitumena emulsijas patēriņš – 0,0004 – 0,0007t/ m².
1. Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.
1. Aizpildītā iesēduma, bojātās vietas seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā  seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm, mērot ar 3m latu.
1. Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam LVC „Ceļu specifikācijas 2019” punktā 6.2. noteiktajām prasībām.
1. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra. 
1. Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.
1. Visiem uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Departamentam iesniegt iestrādātā asfaltbetona pavadzīmju kopijas.
1. Spraugu zem 3m latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.
1. Darbu beidzot, segumam jābūt tīram.
1. Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju. 
1. Cenu pazeminājums:
1. Cenu pazeminājums tiek piemērots, ja tiek konstatētas un fiksētas neatbilstības Specifikācijām:
1. Neatbilstība - skaitliskā vērtība, par kādu pārbaudes (testa) rezultāts pārsniedz vai nesasniedz paredzētās pieļaujamās robežas.
1. Cenas pazeminājumu aprēķina kā vienības cenas samazinājumu vērtējamam darbam definētajā apgabalā, izsakot procentos no līgumā paredzētās vērtējamā darba vienības cenas, vai veic aprēķinu par konkrētu neatbilstības vai pārkāpuma daļu.

Asfalta izejmateriāli.
Ja pēc darba izpildes konstatēts, ka kāda izejmateriāla testēšanas rezultāti neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss izejmateriāls, kas izlietots no pēdējā atbilstošā testēšanas rezultāta līdz neatbilstošajam testēšanas rezultātam. Cenas pazeminājumu aprēķina par katru prasībām neatbilstošo īpašību, kurai aprēķina procentuālo atšķirību no prasītās vērtības un to sareizina ar koeficientu, kas raksturo izejmateriāla procentuālo daudzumu maisījumā.
Piemērs:
Dots:
Konstatētais rupjā minerālmateriāla Losandželosas koeficients ir 30, jābūt 25.
Konkrētā rupjā minerālmateriāla daudzums asfalta maisījumā ir 40%.
Aprēķins:
Cenas pazeminājums = (30-25)/2540%= 8 %.

Asfalta maisījums un ieklātais asfaltbetons.
	Novērtējamais rādītājs
	Neatbilstība
	Cenas pazeminājums

	Asfalta maisījuma granulometriskais sastāvs katram kontrolsietam(1)
	Atšķiras no pieļautā lieluma līdz divkāršam pieļautās atkāpes no darba formulas lielumam
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Citas asfalta maisījuma fizikāli-mehāniskās īpašības(1)
	Atšķiras no pieļautā
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezums (izņemot izlīdzinošo kārtu)
	No 0,5 cm līdz 25% mazāks
	Proporcionāli samazinājumam ar koeficientu 1,2

	Ieklātās asfaltbetona kārtas paliekošā porainība (izņemot izlīdzinošo kārtu)
	Neatbilst prasībām
	20% no ieklātās  kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas izturība pret paliekošām deformācijām.
Riteņa sliedes veidošanās ātrums WTSAIR, mm/1000 cikli
	Vidējais pārsniedz līdz 25%
	10% no ieklātās kārtas līgumcenas

	
	Vidējais pārsniedz 25% līdz 50%
	20% no ieklātās kārtas līgumcenas

	Ieklātās asfaltbetona kārtas izturība pret paliekošām deformācijām. Proporcionālais sliedes dziļums PRDAIR,%
	Vidējais pārsniedz līdz 25%
	10% no ieklātās kārtas līgumcenas

	
	Vidējais pārsniedz 25% līdz 50%
	20% no ieklātās kārtas līgumcenas


(1) Ja maisījuma testēšanas rezultāts neatbilst prasībām, tad kā neatbilstošs tiek novērtēts viss konkrētā maisījuma apjoms, kas ieklāts starp pēdējo atbilstošo testēšanas rezultātu un neatbilstošo testēšanas rezultātu.
Asfaltbetona seguma līdzenums.
	Mērīšanas virziens
ar 3 m latu
	Pieļaujamā atkāpe
	Atkāpju apjoms,
% no platības
	Cenas pazeminājums

	Garenvirzienā
	Sprauga 6-8 mm
	6-8 %
	2%

	
	
	8-10 %
	3%

	
	
	10-12 %
	4%

	Šķērsvirzienā
	Sprauga 6-8 mm
	6-9 %
	5%

	
	
	9-12 %
	10%












1.1.11. asfaltbetona seguma remonts ar emulsijas – šķembu maisījumu.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aizpildīto bedrīšu laukums (m²), ar vidējo kārtas biezumu 4 cm.

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Bedrītes  iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību. 
1. Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju.
1. Sagatavotās bedrītes aizpildīšana  ar rupjākām šķembām.
1. Šķembu slāņa piesūcināšana ar bituma emulsiju to izsmidzinot.
1. Smalkākas frakcijas šķembu iestrādāšana (noķīlēšanai).
1. Aizpildītās bedrītes pieblietēšana.
1. Smalkā minerālā materiāla piebēršana
1. Nepiesaistītā materiāla saslaucīšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

      D. Materiāli :
1. Šķembas apakškārtai 8 – 11mm;11-16 mm (mazgātas)
1. Šķembas noķīlēšanai 4 - 8 mm (mazgātas)
1. Smalkais minerālmateriāls D < 2mm (saistvielas apbēršanai)
1. Piesūcināšanai un gruntēšanai – vidēji ātri sadalīga katjonu bitumena emulsijas    C 65 B 3 vai C 60 B 3 vai ātri sadalīga katjonu bitumena emulsijas C 65 B 2 vai C 60 B2, vai emulsijas ar polimēru pievienošanu, piemēram,  C 60 BP 4 vai C 60 BP 3 u.tml., kas atbilst VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) „ Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” (šeit un turpmāk sk.- ABS_2023_1_8jul2022.pdf (lvceli.lv)) izvirzītajām prasībām. Var lietot arī citas līdzīga tipa emulsijas, deklarējot un pierādot pielietojamību.
1. Katram minerālajam materiālam ir jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts       izgatavotājs un tā atbilstība LVC „ Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” attiecīgajās sadaļās aprakstītajām prasībām.
1. Ja tiek pielietoti citi materiāli un tehnoloģija, tad tiem ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  attiecīgajās sadaļās aprakstītajām prasībām.


E. Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports minerālo materiālu transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.
Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
Veltnis vai vibrobliete. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +10⁰C.
Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. 
Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem.
Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 50⁰C līdz 70⁰C. 
Minimālais aizpildāmās bedrītes dziļums 3 cm. Ja aizpildāmās bedrītes dziļums pārsniedz 5cm, tad bedrīšu remonts ar bitumena emulsiju un šķembām paredzēts tikai esošā seguma remontam (nav paredzēta  nosedzošas kārtas būvniecība), tad bitumena emulsiju izliet un ieklātās šķembas noķīlēt ieteicams vismaz divās kārtās.
Ja bedrītes remontētas ar bitumena emulsiju un šķembām, un pa remontēto posmu paredzēta  satiksmes  kustība, tad pēc darba  pabeigšanas  uz 1 diennakti  jāierobežo maksimālais satiksmes kustības ātrums līdz 70 km/h un ceļa posms jāapzīmē ar ceļa zīmēm Nr.116  „Uzbērta  grants  vai  šķembas”.  Pēc  tam  brīvais  minerālais  materiāls  jānoslauka un uzstādītie papildus satiksmes kustības ierobežojumi jānovāc.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma līmeņa  vairāk  kā par +5 mm.
Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” attiecīgajās sadaļās aprakstītajām prasībām.
Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā minerālā materiāla pārpalikumi no seguma jānotīra. 


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Ja bedrītes remontētas ar bitumena emulsiju un šķembām vai izremontētās bedrītes apstrādātas ar bitumena emulsiju un šķembām, pēc darba pabeigšanas uz seguma nedrīkst palikt ar minerālo materiālu  neapbērta  brīva  saistviela (bitumens),– tā jāapber ar LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” attiecīgajās sadaļās noteikto nepieciešamā daudzuma minerālo materiālu, turklāt, ja paredzēta nosedzošā kārta, tad pirms tās  būvniecības uz seguma virsmas nedrīkst atrasties nepiesaistīts  minerālais materiāls, tas jānoslauka.
Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25eps ar datuma un laika indeksāciju.


[bookmark: _Hlk153706265]1.1.12 virsmas apstrāde papildinātā (ķīlēta)

A. Mērķis:
Izveidot virs asfalta kārtām izolējošo vai nodilumizturīgo kārtu, kā arī nodrošināt ielas seguma līdzenumu un virsmas ūdens atvadi.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā ieklātā seguma laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Apstrādes virsmas notīrīšana. 
Saistvielas (emulsijas) izsmidzināšana.
Sīkšķembu kārtas ieklāšana.
Šķembu slāņa veltņošana ar gumijas valču vai pneimoriteņu veltņiem.
Sīkšķembu kārtas ieklāšana. (noķīlēšanai).
Atkārtota noveltņošana.
Darba zonas sakopšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Apzīmējuma piemēri: VAAK 8/11&4/8;VAGK 8/11&4/8
1. Virsmas apstrādei lietojamas frakcionētas sīkšķembas, kuru īpašības atbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.2.4.1 punktā izvirzītajām prasībām dilumkārtām. Ja AADTj, pievestā > 1500, jālieto magmatisko un/vai metamorfo iežu šķembas.
1. Sīkšķembu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.4-1 tabulā izvirzītajām vispārīgajām prasībām (izņemot, ja virsmas apstrādei uz grants seguma tiek lietots minerālmateriālu maisījums 0/16).
1. Izsmidzināšanai pielieto vidēji ātri sadalošās katjonu bitumena emulsijas      C65B2 vai C65BP2, C65B3 vai C65BP3, tām ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.4.-4 tabulā uzstādītajām prasībām.
1. Katram minerālajam materiālam ir jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts      izgatavotājs. Virsmas apstrādē pielietojamo minerālmateriālu stiprības klase nedrīkst būt zemāka par LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4.-7 tabulā uzstādītajām prasībām. 
1. Gadījumos, ja tiek pielietoti citi materiāli un tehnoloģija, tad tiem ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”   attiecīgajās sadaļās aprakstītajām prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports minerālo materiālu transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.
Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
Gumijas valču vai pneimoriteņu veltnis.
Mehānisms, kas nodrošina šķembu vienmērīgu izklāšanu uz apstrādes virsmas. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde un prasības izpildāmajam darbam :
Atbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4.6. punktā minētajam. Virsmas apstrāde (papildinātā) saskaņā ar paredzēto, izpildāma ar vienreizēju saistvielas izliešanu un minerālā materiāla ieklāšanu vienā vai vairākos darba gājienos. Pirmā sīkšķembu kārta ir jāizber apmēram 90% no pilnībā aizpildīta pārklājuma daudzuma. Izberamo sīkšķembu daudzums būs nedaudz atšķirīgs un atkarīgs no katrā kārtā lietoto sīkšķembu izmēra. Ja lieto, piemēram 8/11 un 4/8 mm sīkšķembas, tad būs jāizber nedaudz mazāk sīkšķembu pirmajā kārtā, nekā, ja izmanto, piemēram, 8/11 un 2/4 mm sīkšķembas. Ķīlētu virmas apstrādi ieteicams lietot ceļu posmos ar smagu un/vai ātru transporta kustību. Darbi izpildāmi beznokrišņu periodā laikā no 15.maija līdz 1.septembrim, kad gaisa temperatūra nav zemāka par +10 ºC un nav augstāka par +25 ºC (ēnā). Darbs nav uzsākams, ja paredzams lietus. Nav pieļaujama satiksmes kustība darba joslā darba izpildes laikā. Virsmas apstrāde uz asfalta kārtām ieteicama ne ātrāk kā četras  nedēļas  pēc  to ieklāšanas. Seguma virsma pirms saistvielas izliešanas jānotīra, – tai jābūt  tīrai no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem. Seguma virsma var būt  mitra,  bet  uz  tās  nedrīkst atrasties brīvs ūdens. Nepieciešamības gadījumā virsma jāžāvē. Tūlīt pēc saistvielas  izliešanas jāuzklāj šķembas. Šķembām jābūt mitrām, bet tās nedrīkst būt slapjas. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par +20 ºC, tad izlietā saistviela jāpārklāj ar šķembām 1 minūtes laikā. Ja gaisa temperatūra ēnā ir virs +25 ºC, tad darbs jāpārtrauc.
Pēc šķembu uzklāšanas nekavējoties jāsāk veltņot, un šis darbs jāturpina, kamēr šķembas sasniegušas labu kontaktu ar apstrādājamā seguma virsmu. Veltņa ātrumam jābūt tādam, lai iestrādātās šķembas netiktu veltas, taču tas nedrīkst pārsniegt 5 km/h. Izpildāmi vismaz divi pārgājieni pa vienu vietu. Pēc šķembu veltņošanas nekavējoties jāveic virsmas pēcapstrāde un vēlreiz jānoveltņo. 

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Jāuzmēra atbilstoši veiktās virsmas apstrādes vai piesūcināta šķembu pamata nesošās kārtas laukums kvadrātmetros – m²
Gadījumos, kad veiktās virsmas apstrādes apjoms pārsniedz 100m², jāiesniedz Pasūtītājam digitālais darbu uzmērījums.
Virsmas apstrādes garantijas periods ir 3 gadi. Šajā laikā konstatētie defekti uzņēmējam nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem konstatētie defekti jānovērš līdz – 15.jūnijam. 
Vēlāk vasaras sezonā izveidojušies defekti jānovērš 1 nedēļā no konstatēšanas brīža.
Virsmas apstrādes kopšana jāveic, atbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.4.9 punktam 
Virsmas apstrādes kvalitātes parametri apbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4-34 tabulai.




1.1.13. apgrieztā divkārtu virsmas apstrāde

A. Mērķis:
Uzlabot autotransporta pārvietošanās kvalitāti un novērst nesaistītu segumu putēšanu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā ieklātā seguma laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Pamatnes sagatavošanas darbi - esošā seguma planēšana -  profilēšana, piedodot tai pareizo šķērsslīpumu, un uzirdinot 3 – 5 cm dziļumā 
1. nepieciešamības gadījumā var tikt veikta papildināšana ar šķembām atbilstoši pozīcijai 1.14.2. vai šķembu slāņa izbūve atbilstoši pozīcijām 1.9.4., 1.9.5., 1.9.6. Apjomi un pozīcijas ir  jāskaņo ar Pasūtītāju. 
1. Saistvielas (emulsijas) izsmidzināšana.
1. Sīkšķembu kārtas ieklāšana.
1. Veltņi. Pneimoriteņu vai gumijoti valču veltņi vismaz ar 8 t masu.
1. Sīkšķembu kārtas ieklāšana.
1. Atkārtota noveltņošana.
1. Darba zonas sakopšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Apzīmējuma piemēri: VAA2A 4/8&8/11;VAG2A 4/8&8/11
1. Virsmas apstrādei lietojamas frakcionētas sīkšķembas, kuru īpašības atbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.2.4.1 punktā izvirzītajām prasībām dilumkārtām. Ja AADTj, pievestā > 1500, jālieto magmatisko un/vai metamorfo iežu šķembas.
1. Sīkšķembu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4-1 tabulā izvirzītajām vispārīgajām prasībām (izņemot, ja virsmas apstrādei uz grants seguma tiek lietots minerālmateriālu maisījums 0/16).
1. Izsmidzināšanai pielieto vidēji ātri sadalošās katjonu bitumena emulsijas      C65B2 vai C65BP2, C65B3 vai C65BP3, tām ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.4.-4 tabulā uzstādītajām prasībām.
1. Katram minerālajam materiālam ir jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts      izgatavotājs. Virsmas apstrādē pielietojamo minerālmateriālu stiprības klase nedrīkst būt zemāka par LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4.-7 tabulā uzstādītajām prasībām. 
1. Gadījumos, ja tiek pielietoti citi materiāli un tehnoloģija, tad tiem ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”   attiecīgajās sadaļās aprakstītajām prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports minerālo materiālu transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.
Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
Gumijas valču vai pneimoriteņu veltnis.
Mehānisms, kas nodrošina šķembu vienmērīgu izklāšanu uz apstrādes virsmas. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde un prasības izpildāmajam darbam :

Atbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4.6. punktā minētajam. PIRMSAPSTRĀDE: Pielieto pirms virsmas dubultās apstrādes, ja brauktuves segums ir no putekļaina dolomīta materiāla – tāds brauktuves materiāls, kas ieklāts un kalpo jau vairākus gadus. 
Izlīdzina brauktuves virsmu un noblietē ar veltni, izsmidzina ceļu emulsiju, kuras sastāvā ne mazāk par 65% bitumena atbilstoši (LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”) vismaz 1L/m², pēc tam vienmērīgi izkliedē apmēram 8kg/m² granīta šķembu atbilstoši (LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”) maisījumu ar izmēriem 5/8mm un rūpīgi noveltņo. 
Pēc tam var veikt dubulto virsmas apstrādi.
DUBULTĀ VIRSMAS APSTRĀDE:
Pielieto grants – šķembu ielu (ceļu) brauktuvēm, ja brauktuves seguma materiāla ir pietiekami, tas ir stabils un nav putekļains.
Pirms dubultās virsmas apstrādes izlīdzina brauktuves virsmu, nepieciešamības gadījumā nelīdzenās vietas papildina ar jaunu materiālu un rūpīgi noveltņo.
Apgrieztā divkārtu virsmas apstrāde (LVS EN 12271 3.16.p.) – secīga pirmās saistvielas kārtas un pirmās sīkšķembu kārtas uzklāšana, kurai seko otra saistvielas kārta un otra lielāka izmēra sīkšķembu kārta.
Divkārtu virsmas aptrādei un virsmas apstrādei ar iepriekšēju sīkšķembu kārtas izbūvi pirmā sīkšķembu kārta jāizber 95% no pilnībā aizpildīta pārklājuma daudzuma. Otrā  sīkškembu kārta jāizber 100 – 105% no pilnībā aizpildīta pārklājuma daudzuma. Izberamo sīkšķembu daudzums būs atkarīgs no sīkšķembu izmēra, formas un tilpumsvara. Ja divkārtu virsmas apstrādi realizē kā divas vienkārtu virsmas apstrādes, tad arī pirmā sīkšķembu kārta ir jāizber 100 – 105% no pilnībā aizpildīta pārklājuma daudzuma. Darbi izpildāmi beznokrišņu periodā laikā no 15.maija līdz 1.septembrim, kad gaisa temperatūra nav zemāka par +10 ºC un nav augstāka par +25 ºC (ēnā). Darbs nav uzsākams, ja paredzams lietus. Nav pieļaujama satiksmes kustība darba joslā darba izpildes laikā. Virsmas apstrāde uz asfalta kārtām ieteicama ne ātrāk kā četras  nedēļas  pēc  to ieklāšanas. Seguma virsma pirms saistvielas izliešanas jānotīra, – tai jābūt  tīrai no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem. Seguma virsma var būt  mitra,  bet  uz  tās  nedrīkst atrasties brīvs ūdens. Nepieciešamības gadījumā virsma jāžāvē. Tūlīt pēc saistvielas  izliešanas jāuzklāj šķembas. Šķembām jābūt mitrām, bet tās nedrīkst būt slapjas. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par +20 ºC, tad izlietā saistviela jāpārklāj ar šķembām 1 minūtes laikā. Ja gaisa temperatūra ēnā ir virs +25ºC, tad darbs jāpārtrauc.
Pēc šķembu uzklāšanas nekavējoties jāsāk veltņot, un šis darbs jāturpina, kamēr šķembas sasniegušas labu kontaktu ar apstrādājamā seguma virsmu. Veltņa ātrumam jābūt tādam, lai iestrādātās šķembas netiktu veltas, taču tas nedrīkst pārsniegt 5 km/h. Izpildāmi vismaz divi pārgājieni pa vienu vietu. Pēc šķembu veltņošanas nekavējoties jāveic virsmas pēcapstrāde un vēlreiz jānoveltņo. 

G.Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Jāuzmēra atbilstoši veiktās virsmas apstrādes vai piesūcināta šķembu pamata nesošās kārtas laukums kvadrātmetros – m²
1. Gadījumos, kad veiktās virsmas apstrādes apjoms pārsniedz 100m², jāiesniedz Pasūtītājam digitālais darbu uzmērījums.
1. Virsmas apstrādes garantijas periods ir 3 gadi. Šajā laikā konstatētie defekti uzņēmējam nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem konstatētie defekti jānovērš līdz – 15.jūnijam. 
1. Vēlāk vasaras sezonā izveidojušies defekti jānovērš 1 nedēļā no konstatēšanas brīža.
1. Virsmas apstrādes kopšana jāveic, atbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4.9 punktam.
1. Virsmas apstrādes kvalitātes parametri apbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.4-34 tabulai.


1.1.14. divkārtu virsmas apstrāde.

A. Mērķis:
Uzlabot autotransporta pārvietošanās kvalitāti un novērst nesaistītu segumu putēšanu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā ieklātā seguma laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Pamatnes sagatavošanas darbi - esošā seguma planēšana -  profilēšana, piedodot tai pareizo šķērsslīpumu un garenkritums, uzirdinot 3 – 5 cm dziļumā 
Nepieciešamības gadījumā var tikt veikta papildināšana ar šķembām atbilstoši pozīcijai 1.14.2. vai šķembu slāņa izbūve atbilstoši pozīcijām 1.9.4., 1.9.5., 1.9.6. Apjomi un pozīcijas ir  jāskaņo ar Pasūtītāju.
Saistvielas (emulsijas) izsmidzināšana.
Šķembu izkliedēšana.
Veltņi. Pneimoriteņu vai gumijoti valču veltņi vismaz ar 8 t masu.
Šķembu izkliedēšana.
Atkārtota noveltņošana.
Darba zonas sakopšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Apzīmējuma piemēri: VAA2 8/11&4/8; VAG2 8/11&4/8
Virsmas apstrādei lietojamas frakcionētas sīkšķembas, kuru īpašības atbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.2.4.1 punktā izvirzītajām prasībām dilumkārtām. Ja AADTj,pievestā > 1500, jālieto magmatisko un/vai metamorfo iežu šķembas.
Sīkšķembu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst “LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4-1 tabulā izvirzītajām vispārīgajām prasībām (izņemot, ja virsmas apstrādei uz grants seguma tiek lietots minerālmateriālu maisījums 0/16).
Izsmidzināšanai pielieto vidēji ātri sadalošās katjonu bitumena emulsijas      C65B2 vai C65BP2, C65B3 vai C65BP3, tām ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.4.-4 tabulā uzstādītajām prasībām.
Katram minerālajam materiālam ir jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts      izgatavotājs. Virsmas apstrādē pielietojamo minerālmateriālu stiprības klase nedrīkst būt zemāka par LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4.-7 tabulā uzstādītajām prasībām. 
Gadījumos, ja tiek pielietoti citi materiāli un tehnoloģija, tad tiem ir jāatbilst LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” attiecīgajās sadaļās aprakstītajām prasībām.


E. Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports minerālo materiālu transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.
Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.
Gumijas valču vai pneimoriteņu veltnis.
Mehānisms, kas nodrošina šķembu vienmērīgu izklāšanu uz apstrādes virsmas. 
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde un prasības izpildāmajam darbam :

Atbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4.6. punktā minētajam. PIRMSAPSTRĀDE: Pielieto pirms virsmas dubultās apstrādes, ja brauktuves segums ir no putekļaina dolomīta materiāla – tāds brauktuves materiāls, kas ieklāts un kalpo jau vairākus gadus. 
Izlīdzina brauktuves virsmu un noblietē ar veltni, izsmidzina ceļu emulsiju, kuras sastāvā ne mazāk par 65% bitumena atbilstoši (LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”) vismaz 1L/m², pēc tam vienmērīgi izkliedē apmēram 8kg/m² granīta šķembu atbilstoši (LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”) maisījumu ar izmēriem 5/8mm un rūpīgi noveltņo. 
Pēc tam var veikt dubulto virsmas apstrādi.
DUBULTĀ VIRSMAS APSTRĀDE:
Pielieto grants – šķembu ielu (ceļu) brauktuvēm, ja brauktuves seguma materiāla ir pietiekami, tas ir stabils un nav putekļains.
Pirms dubultās virsmas apstrādes izlīdzina brauktuves virsmu, nepieciešamības gadījumā nelīdzenās vietas papildina ar jaunu materiālu un rūpīgi noveltņo.
Apgrieztā divkārtu virsmas apstrāde (LVS EN 12271 3.16.p.) – secīga pirmās saistvielas kārtas un pirmās sīkšķembu kārtas uzklāšana, kurai seko otra saistvielas kārta un otra lielāka izmēra sīkšķembu kārta.
Divkārtu virsmas aptrādei un virsmas apstrādei ar iepriekšēju sīkšķembu kārtas izbūvi pirmā sīkšķembu kārta jāizber 95% no pilnībā aizpildīta pārklājuma daudzuma. Otrā  sīkškembu kārta jāizber 100 – 105% no pilnībā aizpildīta pārklājuma daudzuma. Izberamo sīkšķembu daudzums būs atkarīgs no sīkšķembu izmēra, formas un tilpumsvara. Ja divkārtu virsmas apstrādi realizē kā divas vienkārtu virsmas apstrādes, tad arī pirmā sīkšķembu kārta ir jāizber 100 – 105% no pilnībā aizpildīta pārklājuma daudzuma. Darbi izpildāmi beznokrišņu periodā laikā no 15.maija līdz 1.septembrim, kad gaisa temperatūra nav zemāka par +10 ºC un nav augstāka par +25 ºC (ēnā). Darbs nav uzsākams, ja paredzams lietus. Nav pieļaujama satiksmes kustība darba joslā darba izpildes laikā. Virsmas apstrāde uz asfalta kārtām ieteicama ne ātrāk kā četras  nedēļas  pēc  to ieklāšanas. Seguma virsma pirms saistvielas izliešanas jānotīra, – tai jābūt  tīrai no putekļiem, dubļiem un dažādiem priekšmetiem. Seguma virsma var būt  mitra,  bet  uz  tās  nedrīkst atrasties brīvs ūdens. Nepieciešamības gadījumā virsma jāžāvē. Tūlīt pēc saistvielas  izliešanas jāuzklāj šķembas. Šķembām jābūt mitrām, bet tās nedrīkst būt slapjas. Ja gaisa temperatūra ir zemāka par +20 ºC, tad izlietā saistviela jāpārklāj ar šķembām 1 minūtes laikā. Ja gaisa temperatūra ēnā ir virs +25 ºC, tad darbs jāpārtrauc.
Pēc šķembu uzklāšanas nekavējoties jāsāk veltņot, un šis darbs jāturpina, kamēr šķembas sasniegušas labu kontaktu ar apstrādājamā seguma virsmu. Veltņa ātrumam jābūt tādam, lai iestrādātās šķembas netiktu veltas, taču tas nedrīkst pārsniegt 5 km/h. Izpildāmi vismaz divi pārgājieni pa vienu vietu. Pēc šķembu veltņošanas nekavējoties jāveic virsmas pēcapstrāde un vēlreiz jānoveltņo. 

G.Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Jāuzmēra atbilstoši veiktās virsmas apstrādes vai piesūcināta šķembu pamata nesošās kārtas laukums kvadrātmetros – m²
1. Gadījumos, kad veiktās virsmas apstrādes apjoms pārsniedz 100m², jāiesniedz Pasūtītājam digitālais darbu uzmērījums.
1. Virsmas apstrādes garantijas periods ir 3 gadi. Šajā laikā konstatētie defekti uzņēmējam nekavējoties jāapzīmē ar nepieciešamajām ceļa zīmēm. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem konstatētie defekti jānovērš līdz – 15.jūnijam. 
1. Vēlāk vasaras sezonā izveidojušies defekti jānovērš 1 nedēļā no konstatēšanas brīža.
1. Virsmas apstrādes kopšana jāveic, atbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1”  6.4.9 punktam.
1. Virsmas apstrādes kvalitātes parametri apbilstoši LVC „Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1” 6.4-34 tabulai.


1.2. Bruģakmens seguma iesēdumu labošana un remonts
1.2.1.	brauktuvēm un ietvēm izmantojot esošo (visu veidu) granīta  bruģakmeni.

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, laukumu, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana(ja nepieciešams, satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas saskaņošana)
1. Remontējamā posmā esošo bruģakmeņu izņemšana
1. Bruģakmens šķirošana un attīrīšana
1. Bruģa pamatnes izveidošana
1. Bruģakmens ieklāšana
1. Spraugu aizpildīšana ar atbilstošu minerālmateriālu
1. Ieklāto bruģakmeņu blietēšana
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana 
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Esošais granīta bruģakmens
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bruģakmens segu iesēdumu remontam ar dabīgo akmens (kalto vai apaļo) bruģakmeni.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 vai 1/3, 1/4 atkarībā. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Uz neblīvētas izlīdzinošās kārtas bruģakmeni liek vajadzīgajā rakstā izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
Bruģakmens klājumu noblīvē ar plākšņu vibratoriem, vispirms šķērs-, tad garenvirzienā. Vibroveltņus nedrīkst izmantot.
Atstarpes starp bruģakmeņiem aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni vai ar smilts-cementa maisījumu attiecībā 10/1, atkarībā no vajadzības vai projekta prasībām.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē ar speciālu bruģakmeni, atbilstoši esošai situācijai vai projekta prasībām.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Bruģakmeņu rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām (tikai pie vienāda izmēra akmeņiem).
Atstarpes starp bruģakmeni nedrīkst pārsniegt 1cm.
Bruģakmens seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram, šuvēm aizpildītām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Spraugas zem 3m latas nedrīkst būt lielākas par 6mm. 
Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.



1.2.2.	brauktuvēm un ietvēm izmantojot esošo (visa veida) betona bruģakmeni.

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, laukumu, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana(ja nepieciešams, satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas saskaņošana).
Remontējamā posmā esošo betona bruģakmeņu izņemšana
Betona bruģakmens pamatnes izveidošana.
Betona bruģakmens ieklāšana. 
Spraugu aizpildīšana ar atbilstošu minerālmateriālu
Ieklāto betona bruģakmeņu blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Esošais betona bruģakmens
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.
Minerālmateriāls spraugu aizpildīšanai

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bruģakmens segu iesēdumu remontam.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Uz neblīvētas izlīdzinošās kārtas bruģakmeni liek vajadzīgajā rakstā un krāsā, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
Bruģakmens klājumu noblīvē ar plākšņu vibratoriem, vispirms šķērs-, tad garenvirzienā. Krāsainos bruģakmeņus noblīvē sausos laika apstākļos, mitrā laikā ar vibroplātni, kas pārklāta ar vulkolānu. Vibroveltņus nedrīkst izmantot.
Atstarpes starp bruģakmeņiem aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni vai ar smilts-cementa maisījumu attiecībā 10/1, atkarībā no vajadzības vai projekta prasībām.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē ar speciālu bruģakmeni, atbilstoši esošai situācijai vai projekta prasībām.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Bruģakmeņu rindām šķērsvirzienā un garenvirzienā jābūt taisnām.
Atstarpes starp bruģakmeni nedrīkst pārsniegt 5mm.
Bruģakmens seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Spraugas zem 3m latas nedrīkst būt lielākas par 6mm.
Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Bruģakmeņu betona kvalitāti vērtē atbilstoši LVS EN 1338 prasībām
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.




1.2.3.; 1.2.4. brauktuvēm/ietvēm izmantojot jaunu mozaīkas bruģakmeni ap akām un gūlijām.

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, laukumu, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
Bruģa pamatnes izveidošana.
Bruģakmens ieklāšana.
Spraugu aizpildīšana ar atbilstošu minerālmateriālu
Ieklāto bruģakmeņu blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Mozaīku bruģakmens.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Minerālmateriāls spraugu aizpildīšanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojāto bruģa segu, iesēdumu remontam.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 vai 1/3 vai 1/4 atkarībā no prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Uz neblīvētas izlīdzinošās kārtas bruģakmeni liek vajadzīgajā rakstā un krāsā, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
Bruģakmens klājumu noblīvē ar plākšņu vibratoriem (gadījumos, ja bruģakmens klājums ir veidots uz smilšu – cementa maisījuma to neblīvē), vispirms šķērs-, tad garenvirzienā. 
Atstarpes starp bruģakmeņiem aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni vai ar smilts-cementa maisījumu attiecībā 10/1, atkarībā no vajadzības vai projekta prasībām.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Atstarpes starp bruģakmeni nedrīkst pārsniegt 5mm
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Bruģakmeņu betona kvalitāti vērtē atbilstoši LVS EN 1338 prasībām
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.


1.2.5.; 1.2.6. brauktuvēm un ietvēm izmantojot jaunu (zviedru) kalto granīta bruģakmeni.

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana (ja nepieciešams, satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas saskaņošana).
Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
Bruģa pamatnes izveidošana.
Bruģakmens ieklāšana.
Ieklāto bruģakmeņu blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Kaltais bruģakmens.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Minerālmateriāls spraugu aizpildīšanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojāto bruģa segu, iesēdumu remontam.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Kaltā akmens bruģa rakstu veido rindās no vienāda platuma akmeņiem, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē.
Spraugas aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni. Ieklājot bruģi, līdzenumu un kritumu pārbauda ar šabloniem, līmeņrāžiem un nivelējot. 
Bruģēto segumu noblietē ar blietējamām iekārtām, veltņo ar valču veltņiem, veltņošanu veicot ielas šķērsvirzienā no brauktuves malas uz vidu. Bruģakmeņus, kuri veltņojot sašķēlušies, jānomaina.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Bruģakmeņu rindām jābūt esošajā rakstā.
Atstarpēm starp bruģakmeņiem jābūt 1cm 
Bruģakmens seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīrām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Seguma šķērs- un garenkritumiem jānodrošina lietus ūdens novadīšana uz uztvērējakām
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.



1.2.7. izmantojot jaunu apaļo granīta bruģakmeni.


A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, laukumu, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana(ja nepieciešams, satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas saskaņošana).
Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
Akmens šķirošana.
Bruģakmeņu pamatnes izveidošana.
Bruģakmens ieklāšana.
Ieklāto bruģakmeņu  blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Granīta (apaļais) bruģakmens.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:

1. Tehnoloģija pielietojama bojāto bruģakmens segu, iesēdumu remontam.
Akmens bruģa akmeņus pirms ieklāšanas šķiro pēc to izmēriem un kvalitātes (bojātie akmeņi jāatlasa).
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1.
Izbūvētos bruģa pamatus noblīvē, iesēdumus izlabo, uzber irdenu rupjgraudainas smilts virsslāni, kurā ieķīlē akmens bruģi. Bruģakmeņus ieķīlē smiltī no 1/4 līdz 1/3 no to augstuma. Vēlams lai atstarpes starp bruģakmeņiem šķērsgriezumā būtu trijstūra veidā. Bruģakmeņus jāieklāj vertikālā stāvoklī.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē apkārt komunikācijas lūkai ar mozaīkbruģi divās rindās vai atbilstoši projekta prasībām.
Spraugas aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni. Ieklājot bruģi, līdzenumu un kritumu pārbauda ar šabloniem, līmeņrāžiem un nivelējot. Bruģēto segumu noblietē ar blietējamām iekārtām, veltņo ar valču veltņiem, veltņošanu veicot ielas šķērsvirzienā no brauktuves malas uz vidu. Bruģakmeņus, kuri veltņojot sašķēlušies, jānomaina.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus stāvošo bruģakmeņu biezums nedrīkst atšķirties vairāk kā par 1,5 cm.
Atstarpēm starp bruģakmeņiem jābūt  ne vairāk kā 1cm.
Blakus esošo rindu akmeņu šķērsatstarpēm jābūt ar nobīdi, lielāku par 5cm. Blakus esošo akmeņu virsmām jābūt vienā līmenī.
Seguma šķērs- un garenkritumiem jānodrošina lietus ūdens novadīšana uz uztvērējakām.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība darbu izpildei
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.



1.2.8.- 1.2.11. brauktuvēm un ietvēm izmantojot jaunus betona bruģakmeņus ar/bez skalotas virsmas dažādās krāsās.


A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana (ja nepieciešams, satiksmes organizācijas izmaiņu shēmas saskaņošana).
Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
Bruģa pamatnes izveidošana.
Bruģakmens ieklāšana.
Ieklāto bruģakmeņu  blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Betona bruģakmens.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojāto bruģa segu, iesēdumu remontam.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Uz neblīvētas izlīdzinošās kārtas bruģakmeni liek vajadzīgajā rakstā un krāsā, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
Krāsainos bruģakmeņus noblīvē sausos laika apstākļos, mitrā laikā ar vibroplātni, kas pārklāta ar vulkolānu. Vibroveltņus nedrīkst izmantot.
Atstarpes starp bruģakmeņiem aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni vai ar smilts-cementa maisījumu attiecībā 10/1, atkarībā no vajadzības vai projekta prasībām.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē ar speciālu bruģakmeni,  atbilstoši esošai situācijai vai Pasūtītāja prasībām.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Bruģakmeņu rindām šķērs- un garenvirzienā jābūt taisnām.
Atstarpes starp bruģakmeni nedrīkst pārsniegt 5mm
Bruģakmens seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīrām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Spraugas zem 3m latas nedrīkst būt lielākas par 6mm.
Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Bruģakmeņu betona kvalitāti vērtē atbilstoši LVS EN 1338 prasībām
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.


1.2.12. brauktuvēm un ietvēm izmantojot jaunus kaltā granīta bruģa izstrādājumus (dažāda izmēra).

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iestrādāto bruģakmeņu tilpums (m³).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
Bruģa pamatnes izveidošana.
Bruģakmens ieklāšana.
Ieklāto bruģakmeņu blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Kaltais bruģakmens.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojāto bruģa segu, iesēdumu remontam.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Kaltā akmens bruģa rakstu veido rindās no vienāda platuma akmeņiem, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē.
Spraugas aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni. Ieklājot bruģi, līdzenumu un kritumu pārbauda ar šabloniem, līmeņrāžiem un nivelējot. 
Bruģēto segumu noblietē ar blietējamām iekārtām, veltņo ar valču veltņiem, veltņošanu veicot ielas šķērsvirzienā no brauktuves malas uz vidu. Bruģakmeņus, kuri veltņojot sašķēlušies, jānomaina.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Bruģakmeņu rindām jābūt esošajā rakstā.
Atstarpēm starp bruģakmeņiem jābūt 1cm 
Bruģakmens seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīrām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Seguma šķērs- un garenkritumiem jānodrošina lietus ūdens novadīšana uz uztvērējakām
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.


1.2.13. brauktuvēm un ietvēm izmantojot jaunus kaltā granīta bruģa izstrādājumus ar zāģētām virsmām (dažāda izmēra).

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, ietves līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iestrādāto bruģakmeņu tilpums (m³).

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
Bruģa pamatnes izveidošana.
Bruģakmens ieklāšana.
Ieklāto bruģakmeņu  blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. granīta bruģakmens ar zāģētu virsmu.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojāto bruģa segu, iesēdumu remontam.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Uz neblīvētas izlīdzinošās kārtas bruģakmeni liek vajadzīgajā rakstā un krāsā, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
Krāsainos bruģakmeņus noblīvē sausos laika apstākļos, mitrā laikā ar vibroplātni, kas pārklāta ar vulkolānu. Vibroveltņus nedrīkst izmantot.
Atstarpes starp bruģakmeņiem aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni vai ar smilts-cementa maisījumu attiecībā 10/1, atkarībā no vajadzības vai projekta prasībām.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē ar speciālu bruģakmeni,  atbilstoši esošai situācijai vai Pasūtītāja prasībām.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Bruģakmeņu rindām šķērs- un garenvirzienā jābūt taisnām.
Atstarpes starp bruģakmeni nedrīkst pārsniegt 5mm
Bruģakmens seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīrām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Spraugas zem 3m latas nedrīkst būt lielākas par 6mm.
Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Bruģakmeņu betona kvalitāti vērtē atbilstoši LVS EN 1338 prasībām
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.


1.2.14., 1.2.15. Taktīlā bruģa un vadlīniju remonts.

A.	Mērķis:  
Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām redzes spējām.

B.	Mērvienība:
Izbūvētā taktīlā bruģa vai vadlīniju laukums (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Remontējamā posmā esošā seguma izņemšana.
Pamatnes izveidošana.
Vadlīniju un brīdinošo joslu izbūve no taktīlā bruģa
Ieklātā bruģa blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Vadlīnijas un taktīlais bruģis.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama gājēju ietvju bruģa un asfaltbetona seguma 
remontam, lai nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar ierobežotām 
redzes spējām.
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no nepieciešamības. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
Uz neblīvētas izlīdzinošās kārtas bruģakmeni liek vajadzīgajā rakstā un krāsā, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies nepieciešamajā augstumā.
Bruģakmens klājumu noblīvē ar plākšņu vibratoriem, kas pārklāti ar vulkolānu, vispirms šķērs-, tad garenvirzienā. Vibroveltņus nedrīkst izmantot.
Atstarpes starp bruģakmeņiem aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni vai ar smilts-cementa maisījumu attiecībā 10/1, atkarībā no vajadzības.
Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē ar speciālu bruģakmeni,  atbilstoši esošai situācijai.
              
G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai bruģakmeņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo bruģakmeņu virsmām jābūt vienā līmenī. Bruģakmeņu rindām šķērs un garenvirzienā jābūt taisnām, jānodrošina lietus ūdens novade no ietves.
Atstarpes starp bruģakmeni nedrīkst pārsniegt 5mm
bruģakmens seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Spraugas zem 3m latas nedrīkst būt lielākas par 6mm.
Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
Bruģakmeņu betona kvalitāti vērtē atbilstoši LVS EN 1338 prasībām
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.



1.3. Piebruģa joslas
1.3.1. regulēšana ar esošo granīta bruģakmeni.

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, laukumu un ietves savienojuma līdzenumu, nodrošinot virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
Akmens šķirošana.
Piebruģa zonas pamatnes izveidošana.
Bruģakmens ieklāšana.
Ieklāto bruģakmeņu  blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Dabīgais (esošais) bruģakmens.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojātā piebruģa zonas iesēdumu remontam vai izveidei.
Akmens bruģa akmeņus pirms ieklāšanas šķiro pēc to izmēriem un kvalitātes (bojātie akmeņi jāatlasa).
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no situācijas, noslogotības vai projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1.
Izbūvētos bruģa pamatus noblīvē, iesēdumus izlabo, uzber irdenu rupjgraudainas smilts virsslāni, kurā ieķīlē akmens bruģi. Bruģakmeņus ieķīlē smiltī no 1/4 līdz 1/3 no to augstuma. Vēlams lai atstarpes starp bruģakmeņiem šķērsgriezumā būtu trijstūra veidā. Bruģakmeņus jāieklāj vertikālā stāvoklī.
Spraugas aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni. Ieklājot bruģi, līdzenumu un kritumu pārbauda ar šabloniem, līmeņrāžiem un nivelējot. Bruģēto segumu noblietē ar blietējamām iekārtām. Bruģakmeņus, kuri blietējot sašķēlušies, jānomaina.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izregulētai piebruģa joslai jābūt bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus stāvošo bruģakmeņu biezums nedrīkst atšķirties vairāk kā par 1,5 cm.
Atstarpēm starp bruģakmeņiem jābūt no 10mm līdz 15mm.
Blakus esošo rindu akmeņu šķērsatstarpēm jābūt ar nobīdi, lielāku par 5cm. Blakus esošo akmeņu virsmām jābūt vienā līmenī.
Seguma šķērs- un garenkritumiem jānodrošina lietus ūdens novadīšana uz uztvērējakām.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība darbu izpildei
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.


1.3.2. izveidošana ar jaunu granīta bruģakmeni.

A.	Mērķis:  
Nodrošināt ielas, laukumu un ietves savienojuma līdzenumu, nodrošinot virsmas ūdens atvadi no seguma.

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  laukums (m²).

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Remontējamā posmā bojāto bruģakmeņu izņemšana.
1. Akmens šķirošana.
1. Piebruģa zonas pamatnes izveidošana.
1. Bruģakmens ieklāšana.
1. Ieklāto bruģakmeņu  blietēšana.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Dabīgais (apaļais) bruģakmens.
Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E.	Iekārtas un mehānismi:
Transports, kas pieved bruģakmeni;
Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai;
Blietēšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F.	Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojātā piebruģa zonas iesēdumu remontam.
Akmens bruģa akmeņus pirms ieklāšanas šķiro pēc to izmēriem un kvalitātes (bojātie akmeņi jāatlasa).
Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no situācijas, noslogotības vai projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1.
Izbūvētos bruģa pamatus noblīvē, iesēdumus izlabo, uzber irdenu rupjgraudainas smilts virsslāni, kurā ieķīlē akmens bruģi. Bruģakmeņus ieķīlē smiltī no 1/4 līdz 1/3 no to augstuma. Vēlams lai atstarpes starp bruģakmeņiem šķērsgriezumā būtu trijstūra veidā. Bruģakmeņus jāieklāj vertikālā stāvoklī.
Spraugas aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni. Ieklājot bruģi, līdzenumu un kritumu pārbauda ar šabloniem, līmeņrāžiem un nivelējot. Bruģēto segumu noblietē ar blietējamām iekārtām. Bruģakmeņus, kuri blietējot sašķēlušies, jānomaina.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai piebruģu joslai jābūt bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
1. Blakus stāvošo bruģakmeņu biezums nedrīkst atšķirties vairāk kā par 1,5 cm.
1. Atstarpēm starp bruģakmeņiem jābūt no 10mm līdz 15mm.
1. Blakus esošo rindu akmeņu šķērsatstarpēm jābūt ar nobīdi, lielāku par 5cm. Blakus esošo akmeņu virsmām jābūt vienā līmenī.
1. Seguma šķērs- un garenkritumiem jānodrošina lietus ūdens novadīšana uz uztvērējakām.
1. Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība darbu izpildei
1. Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.


1.4.  Iegruvumu, izskalojumu likvidēšana līdz segas konstrukcijai
1.4.1.  iegruvumu, izskalojumu likvidēšana līdz segas konstrukcijai.

A.	Mērķis:  
Likvidēt izskalojumu, iegruvumu radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos 

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aizpildāmā iegruvuma tilpums (m³).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
1. Iegruvušās seguma konstrukcijas materiāla izņemšana no iegruvuma;
1. Iegruvumu vietas aizbēršana ar blīvēšanu;
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
Iegruvums vai izskalojums aizberams ar materiālu, kura fizikāli – mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamo ielas vai ietves konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem;

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports materiāla pievešanai.
1. Pēc situācijas nepieciešamības iegruvumu aizpildīšanai pielieto iekrāvējus, vai roku darba spēku.
1. Blietēšanas mehānismi.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Pirms darba izpildes jānosaka un jānovērš iegruvuma cēloņi;
1. Iegruvumu, izskalojumu aizber, iestrādājot minerālo materiālu ar roku darba rīkiem vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu. 
1. Sablīvējuma slāņa biezums 20 -30 cm.
1. Iegruvumu, izskalojumu aizber līdz segas konstrukciju augstumam
1. Atjauno segu pēc esošā pielietotā materiāla, pielietojot šo specifikāciju 1.1; 1.2; 1.3.;1.5.;1.6 sadaļās noteiktās prasības (pēc kuras tiek veikta arī apmaksa par padarīto darbu apjomu)

G.	Prasības izpildītam darbam :
	Atjaunotais segums nedrīkst atšķirties no blakus esošā seguma.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Kvalitātes prasības pēc attiecīgo remontdarbu specifikācijām.
1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pavadzīmes par pievestā materiāla apjomu konkrētajā objektā.



1.5. Ielas apmales

1.5.1. Ielas betona apmales regulēšana

A.	Mērķis:  
Panākt labu vizuālo skatu, nodrošināt ūdens tecēšanu pa teknes zonu uz lietus pieņēmējiem 

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms izregulēto apmaļu garums (t.m.) 

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Apmaļu regulēšana.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
Pēc nepieciešamības: smilts, šķembas, betons.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports materiāla pievešanai.
1. Pēc situācijas nepieciešamības regulēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
1. Skaldīšanas, zāģēšanas un blietēšanas mehānismi.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F.	Darba izpilde:
1. Pirms darba izpildes jānosaka un jānovērš apmaļu iegrimšanas, izkrišanas cēloņi
Izņem izregulējušās apmales (ja vajadzīgs atskalda pamatni)
Pirms darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem nepieciešamiem sagatavošanas darbiem: demontētām bojātām apmalēm, izveidotai gultnei uzstādāmajām apmalēm. Ieklātais šķembu pamats sablīvējams, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, šķembas jālaista ar ūdeni.
Apmales uzstādāmas uz betona javas B15 pamatojuma ar biezumu 10cm. Nostiprināšana veicama ar betonu no abām pusēm, ar nosacījumu, ka ārpusē betona nostiprinājuma aizpildījums ir 2/3 no apmales augstuma.
Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m. Lai pārietu uz pazeminātajām ielu apmalēm, ir jāpielieto mainīga augstuma ielu apmales.
Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.
 Veicot apmaļu regulēšanu, veicamie pieasfaltēšanas darbi tiek iekļauti (tiks apmaksāti) šo specifikāciju 1.1.1. punktā vai 1.1.2. punktā, savukārt pārbruģēšanas darbi tiek iekļauti (tiks apmaksāti) šo specifikāciju 1.2.5. - 1.2.13. punktos.


G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izregulētām apmalēm jābūt taisnām, galu augstumiem jābūt vienādiem
2. Nav pieļaujamas blakus esošo apmaļu elementu salaidumu nesaistes plānā vai profilā (virsmai un ārmalām).
3. Pazemināto ielu apmaļu augstumam no seguma virskārtas jābūt robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.



1.5.2. Ielas granīta apmales regulēšana

A.	Mērķis:  
Panākt labu vizuālo skatu, nodrošināt ūdens tecēšanu pa teknes zonu uz lietus pieņēmējiem 

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms izregulēto apmaļu garums (t.m.) 

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Apmaļu regulēšana.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
Pēc nepieciešamības: smilts, šķembas, betons.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports materiāla pievešanai.
1. Pēc situācijas nepieciešamības regulēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
1. Skaldīšanas, zāģēšanas un blietēšanas mehānismi.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Pirms darba izpildes jānosaka un jānovērš apmaļu iegrimšanas, izkrišanas cēloņi
1. Izņem izregulējušās apmales (ja vajadzīgs atskalda pamatni)
1. Pirms darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem nepieciešamiem sagatavošanas darbiem: demontētām bojātām apmalēm, izveidotai gultnei uzstādāmajām apmalēm. Ieklātais šķembu pamats sablīvējams, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, šķembas jālaista ar ūdeni.
1. Apmales uzstādāmas uz betona javas B15 pamatojuma ar biezumu 10cm. Nostiprināšana veicama ar betonu no abām pusēm, ar nosacījumu, ka ārpusē betona nostiprinājuma aizpildījums ir 2/3 no apmales augstuma.
1. Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m. Lai pārietu uz pazeminātajām ielu apmalēm, ir jāpielieto mainīga augstuma ielu apmales.
1. Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.
1. Veicot apmaļu regulēšanu, veicamie pieasfaltēšanas darbi tiek iekļauti (tiks apmaksāti) šo specifikāciju 1.1.1. punktā vai 1.1.2. punktā, savukārt pārbruģēšanas darbi tiek iekļauti (tiks apmaksāti) šo specifikāciju 1.2.5. - 1.2.13. punktos.


G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izregulētām apmalēm jābūt taisnām, galu augstumiem jābūt vienādiem
1. Nav pieļaujamas blakus esošo apmaļu elementu salaidumu nesaistes plānā vai profilā (virsmai un ārmalām).
1. Pazemināto ielu apmaļu augstumam no seguma virskārtas jābūt robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.


1.5.3. uzstādīšana bojāto vietā no jauna (granīta apmale).


A.	Mērķis:  
Panākt labu vizuālo skatu nomainot bojātās apmales, nodrošināt ūdens tecēšanu pa teknes zonu uz lietus pieņēmējiem 

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms nomainīto apmaļu garums (t.m) 

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Apmaļu nomaiņa.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Granīta apmales.
1. Pēc nepieciešamības: smilts, šķembas, betons.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports  jaunā materiāla pievešanai un demontētā aizvešanai.
1. Pēc situācijas nepieciešamības regulēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
1. Skaldīšanas un blietēšanas mehānismi.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Izņem bojātās apmales (ja vajadzīgs atskalda pamatni)
1. Pirms darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem nepieciešamiem sagatavošanas darbiem: demontētām bojātām apmalēm, izveidotai gultnei uzstādāmajām apmalēm. Ieklātais šķembu pamats sablīvējams, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, šķembas jālaista ar ūdeni.
1. Apmales uzstādāmas uz betona javas B15 pamatojuma ar biezumu 10cm. Nostiprināšana veicama ar betonu no abām pusēm, ar nosacījumu, ka ārpusē betona nostiprinājuma aizpildījums ir 2/3 no apmales augstuma.
1. Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m. Lai pārietu uz pazeminātajām ielu apmalēm, ir jāpielieto mainīga augstuma ielu apmales.
1. Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Izregulētām apmalēm jābūt taisnām, galu augstumiem jābūt vienādiem
1. Nav pieļaujamas blakus esošo apmaļu elementu salaidumu nesaistes plānā vai profilā (virsmai un ārmalām).
1. Pazemināto ielu apmaļu augstumam no seguma virskārtas jābūt robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.


1.5.4. uzstādīšana bojāto vietā no jauna (betona apmale).

A.	Mērķis:  
Panākt labu vizuālo skatu nomainot bojātās apmales, nodrošināt ūdens tecēšanu pa teknes zonu uz lietus pieņēmējiem 

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms nomainīto apmaļu garums (t.m.) 

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Bojāto betona apmaļu demontāža un aizvešana uz izgāztuvi.
1. Jaunu betona apmaļu uzstādīšana.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Betona ielas apmales.
1. Pēc nepieciešamības: smilts, šķembas, betons.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports  jaunā materiāla pievešanai un demontētā aizvešanai uz izgāztuvi.
2. Pēc situācijas nepieciešamības regulēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
3. Skaldīšanas un blietēšanas mehānismi.
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Izņem bojātās apmales (ja vajadzīgs atskalda pamatni)
2. Pirms darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem nepieciešamiem sagatavošanas darbiem: demontētām bojātām apmalēm, izveidotai gultnei uzstādāmajām apmalēm. Ieklātais šķembu pamats sablīvējams, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, šķembas jālaista ar ūdeni.
3. Apmales uzstādāmas uz betona javas B15 pamatojuma ar biezumu 10cm. Nostiprināšana veicama ar betonu no abām pusēm, ar nosacījumu, ka ārpusē betona nostiprinājuma aizpildījums ir 2/3 no apmales augstuma.
4. Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m. Lai pārietu uz pazeminātajām ielu apmalēm, ir jāpielieto mainīga augstuma ielu apmales.
5. Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izregulētām apmalēm jābūt taisnām, galu augstumiem jābūt vienādiem
2. Nav pieļaujamas blakus esošo apmaļu elementu salaidumu nesaistes plānā vai profilā (virsmai un ārmalām).
3. Pazemināto ielu apmaļu augstumam no seguma virskārtas jābūt robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.




1.5.5. Ielu apmaļu demontāža.

A.	Mērķis:  
Bojāto apmaļu apmales demontāža

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms demontēto apmaļu garums (t.m.)

C.	Darba apraksts :
1.    Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Apmaļu demontāža un aizvešana uz izgāztuvi.
4. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
5. Pārbrauciens uz  izgāztuvi, bāzi.

D.	Materiāli:
-

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports demontētā aizvešanai.
2. Pēc situācijas nepieciešamības demontēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
3. Skaldīšanas mehānismi. 
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Izņem bojātās apmales (ja vajadzīgs atskalda vai atzāģē pamatni)
2. Būvgružu aiztransportēšana uz izgāztuvi.
3. Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.


G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Ielai pēc demontāžas jābūt  tīrai.
2. Ja demontējamās vietas rada bīstamību gājējiem, vai transportam, tad šīm vietām jābūt ierobežotām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.



1.6. Ietvju apmales
1.6.1. regulēšana.

A.	Mērķis:  
Panākt labu vizuālo skatu, nodrošināt ūdens tecēšanu pa teknes zonu uz lietus pieņēmējiem 

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms izregulēto apmaļu garums (t.m.) 

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Apmaļu regulēšana.
4. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
5. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
Pēc nepieciešamības: smilts, šķembas, betons.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports materiāla pievešanai.
2. Pēc situācijas nepieciešamības regulēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
3. Skaldīšanas, zāģēšanas un blietēšanas mehānismi. 
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Pirms darba izpildes jānosaka un jānovērš apmaļu iegrimšanas, izkrišanas cēloņi
Izņem izregulējušās apmales (ja vajadzīgs atskalda pamatni)
Jāizveido gultne uzstādāmajām apmalēm. Ieklātais šķembu pamats sablīvējams, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, šķembas jālaista ar ūdeni.
Apmales uzstādāmas uz betona javas B15 pamatojuma ar biezumu 10cm. Nostiprināšana veicama ar betonu no abām pusēm, ar nosacījumu, ka ārpusē betona nostiprinājuma aizpildījums ir 2/3 no apmales augstuma.
Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m. Lai pārietu uz pazeminātajām ielu apmalēm, ir jāpielieto mainīga augstuma ielu apmales.
Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.
Veicot apmaļu regulēšanu, veicamie pieasfaltēšanas darbi tiek iekļauti (tiks apmaksāti) šo specifikāciju 1.1.1. punktā vai 1.1.2. punktā, savukārt pārbruģēšanas darbi tiek iekļauti (tiks apmaksāti) šo specifikāciju 1.2.5. - 1.2.13. punktos.


G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izregulētām apmalēm jābūt taisnām, galu augstumiem jābūt vienādiem
1. Nav pieļaujamas blakus esošo apmaļu elementu salaidumu nesaistes plānā vai profilā (virsmai un ārmalām).
1. Pazemināto ielu apmaļu augstumam no seguma virskārtas jābūt robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.




1.6.2. uzstādīšana bojāto vietā no jauna.


A.	Mērķis:  
Panākt labu vizuālo skatu nomainot bojātās apmales, nodrošināt ūdens tecēšanu pa teknes zonu uz lietus pieņēmējiem 

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms nomainīto apmaļu garums (t.m.) 

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Bojāto betona apmaļu demontāža un aizvešana uz izgāztuvi.
4. Jaunu betona apmaļu uzstādīšana.
5. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
6. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Betona ielas apmales.
2. Pēc nepieciešamības: smilts, šķembas, betons.

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports  jaunā materiāla pievešanai un demontētā aizvešanai.
2. Pēc situācijas nepieciešamības regulēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku. 
3. Skaldīšanas un blietēšanas mehānismi.
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Izņem bojātās apmales (ja vajadzīgs atskalda pamatni).
Pirms darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem nepieciešamiem sagatavošanas darbiem: demontētām bojātām apmalēm, izveidotai gultnei uzstādāmajām apmalēm. Ieklātais šķembu pamats sablīvējams, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, šķembas jālaista ar ūdeni.
Apmales uzstādāmas uz betona javas B15 pamatojuma ar biezumu 10cm. Nostiprināšana veicama ar betonu no abām pusēm, ar nosacījumu, ka ārpusē betona nostiprinājuma aizpildījums ir 2/3 no apmales augstuma.
Bojāto materiālu novākšana un nodošana izgāztuvē.
Nobrauktuvēs, uzbrauktuvēs un gājēju pārejās jāuzstāda pazeminātās ielu apmales ar augstumu no seguma virskārtas robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m. Lai pārietu uz pazeminātajām ielu apmalēm, ir jāpielieto mainīga augstuma ielu apmales.
Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izregulētām apmalēm jābūt taisnām, galu augstumiem jābūt vienādiem
Nav pieļaujamas blakus esošo apmaļu elementu salaidumu nesaistes plānā vai profilā (virsmai un ārmalām).
Pazemināto ielu apmaļu augstumam no seguma virskārtas jābūt robežās no 0 līdz 0.5 cm un platumu vismaz 1 m.

		H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
      Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.
	



1.6.3. demontāža.

A.	Mērķis:  
Demontēt esošas apmales

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms demontēto apmaļu garums (t.m.) 

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Apmaļu demontāža un aizvešana uz izgāztuvi.
4. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
5. Pārbrauciens uz  izgāztuvi, bāzi.

D.	Materiāli :
-

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports  demontēto apmaļu aizvešanai uz izgāztuvi.
2. Pēc situācijas nepieciešamības demontēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku. 
3. Skaldīšanas mehānismi.
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Izņem bojātās apmales (ja vajadzīgs atskalda vai atzāģē pamatni)
2. Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.
3. Būvgružu aiztransportēšana uz izgāztuvi.

G.	Prasības izpildītam darbam :
1. Ielai pēc demontāžas jābūt  tīrai.
2. Ja demontējamās vietas rada bīstamību gājējiem, vai transportam, tad šīm vietām jābūt ierobežotām.


H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.


[bookmark: _Hlk6303830][bookmark: _Hlk6304022]1.6.4. Iebrauktuves betona bloka H10 30x14/26x50mm uz betona pamata (min stiprība C30/37) uzstādīšana.


A.	Mērķis:  
Nomainīt bojātās vai vecā tipa betona apmales iebrauktuvju zonās, nodrošināt ūdens tecēšanu pa teknes zonu uz lietus pieņēmējiem 

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms uzstādīto betona bloku garums (t.m.) 

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Iebrauktuves betona bloku uzstādīšana.
4. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
5. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli :
1. Iebrauktuves betona bloki H10 30x14/26x50mm.
2. Pēc nepieciešamības: smilts, šķembas, betons (min stiprība C30/37).

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports  jaunā materiāla pievešanai un demontētā aizvešanai.
2. Pēc situācijas nepieciešamības regulēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
3. Skaldīšanas un blietēšanas mehānismi.
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Pirms darbu uzsākšanas jābūt izpildītiem nepieciešamiem sagatavošanas darbiem: ja nepieciešams demontētām vecajām apmalēm vai vecajam segumam, izveidotai gultnei uzstādāmajām apmalēm. Ieklātais šķembu pamats sablīvējams, kamēr blīvējamā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, šķembas jālaista ar ūdeni.
2. Apmales uzstādāmas uz  betona pamata (min stiprība C30/37) ar biezumu 10cm.
3. Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Izregulētiem iebrauktuves betona blokiem jābūt taisnā līnijā garenvirzienā, galu augstumiem ietves un brauktuves daļā jābūt vienādiem ar esošajiem segumiem.
2. Nav pieļaujamas iebrauktuves betona bloku un blakus esošo ielas apmaļu elementu salaidumu nesaistes augstumā.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.
1. Izpildītais darbs ir uzmērāms nomainīto apmaļu (t.m.) 



[bookmark: _Hlk6304685]1.6.5. Iebrauktuves betona bloka H10 30x14/26x50mm demontāža.

A.	Mērķis:  
Bojāto iebrauktuves betona bloku H10 30x14/26x50mm demontāža.

B.	Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms demontēto iebrauktuves betona bloku H10 30x14/26x50mm demontāžas garums (t.m.)

C.	Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Iebrauktuves betona bloku H10 30x14/26x50mm demontāža un aizvešana uz izgāztuvi.
4. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
5. Brauciens uz  izgāztuvi, bāzi.

D.	Materiāli:
-

E.	Iekārtas un mehānismi:
1. Autotransports demontētā aizvešanai.
2. Pēc situācijas nepieciešamības demontēšanai pielieto celšanas mehānismus vai roku darba spēku.
3. Skaldīšanas mehānismi. 
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Izņem bojātos iebrauktuves betona blokus H10 30x14/26x50mm (ja vajadzīgs atskalda vai atzāģē pamatni)
2. Būvgružu aiztransportēšana uz izgāztuvi.
3. Ja nepieciešams, veikt pieasfaltēšanas vai piebruģēšanas darbus nepieciešamajā apjomā.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Ielai pēc demontāžas jābūt  tīrai.
2. Ja demontējamās vietas rada bīstamību gājējiem, vai transportam, tad šīm vietām jābūt ierobežotām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.





[bookmark: _Toc45937944]1.7. Ietvju plātņu segumu iesēdumu un defektu labošana
1.7.1. neveicot plātņu nomaiņu.

A. Mērķis:  
Nodrošināt laukumu, ietvju līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  ieklāto plātņu laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Remontējamā posmā esošo plātņu izņemšana
4. Plātņu pamatnes izveidošana.
5. Plātņu ielikšana. 
6. Ieklāto plātņu  blietēšana.
7. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
8. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Esošās plātnes.
2. Pamatnes sagatavošanai : smilts, grants, šķembas, cements.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai ;
2. Blietēšanas mehānismi.
3. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama bojāto betona plātņu segu, iesēdumu remontam.
2. Izlīdzinošo kārtu veido no rupjgraudainas smilts vai no smilšu-cementa  maisījuma attiecībā 8/1 atkarībā no projekta prasībām. 1m attālumā no ēku pamatiem izlīdzinošo kārtu veido no smilšu-cementa maisījuma 8/1. 
3. Izlīdzinošai kārtai jābūt no 3cm līdz 5cm biezai. Izlīdzinošo kārtu nolīmeņo pēc auklas vai šablona.
4. Uz neblīvētas izlīdzinošās kārtas plātnes liek vajadzīgajā rakstā, izmantojot auklu, līmeņrādi vai nivelieri, ar aprēķinu, ka seguma virsma pēc noblīvēšanas atradīsies projekta augstumā.
5. Plātņu klājumu noblīvē ar plākšņu vibratoriem, vispirms šķērs-, tad  garenvirzienā. Plātnes noblīvē sausos laika apstākļos, mitrā laikā ar  ibroplātni, kas pārklāta ar vulkolānu. Vibroveltņus nedrīkst izmantot.
6. Atstarpes starp plātnēm aizpilda ar rupjgraudainu smilti, pēc vajadzības laistot ar ūdeni vai ar smilts-cementa maisījumu attiecībā 10/1, atkarībā no vajadzības.
7. Apakšzemes komunikāciju lūkas un lietus ūdens uztvērējakas pēc to līmeņošanas jāpiebruģē ar speciālu bruģakmeni vai citu materiālu,  atbilstoši esošai situācijai. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai plātņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
2. Blakus esošo plātņu vai cita seguma virsmām jābūt vienā līmenī. Plātņu rindām šķērs- un garenvirzienā jābūt taisnām.
3. Atstarpes starp plātnēm nedrīkst pārsniegt 5mm
4. Plātņu seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
5. Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Spraugas zem 3m latas nedrīkst būt lielākas par 6mm.
2. Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu, šķērskritumu ar līmeņrādi.
3. Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.

1.8. Asfaltbetona segas demontāža
1.8.1. ietvei un 1.8.2.brauktuvei.


A. Mērķis:  
Demontēt bojātās vietas ietvēs un braucamajā daļā un nodrošināt ielu un ietvju uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontētā seguma laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Iesēduma, bojātās vai atjaunojamās vietas robežu apzīmēšana.
Bojātā seguma kārtu izciršana, zāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā.
Bojātās vietas notīrīšana mehāniski vai nemehanizēti, pielietojot papildus iekārtas.
Demontētā asfaltbetona iekraušana transportēšanas līdzeklī un nogādāšana uz izgāztuvi.
Darba vietas sakopšana, attiecīgo brīdinājuma zīmju uzstādīšana, ja darbs tiek turpināts (nav veikta demontētā seguma atjaunošana).
Pārbrauciens uz bāzi.

E. Materiāli:
-

F. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas, kas apzāģē, izcērt, izfrēzē, izlauž demontāžai paredzētās virsmas.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

G. Darba izpilde:
Bojātā seguma kārtu izciršana, zāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā.

H. Prasības izpildītam darbam :
1. Demontējot asfaltbetona segumu, jāseko, lai netiktu bojāts asfaltbetona segums ārpus apzīmētās darba zonas.
Darbu beidzot, darba vietai jābūt tīrai. Asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra un jāaiztransportē uz izgāztuvi. 

I. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Bojātās vietas laukums ir jāuzmēra visā apgabalā. 

1.9. Ielas segas demontāža un izbūve

1.9.1. Esošās ielas/ietves segas demontāža.

A. Mērķis:  
Demontēt bojātās vietas braucamajā daļā 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontētā segas tilpums(m³).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Iesēduma, bojātās vai atjaunojamās vietas robežu apzīmēšana.
1. Bojātā seguma kārtas noņemšana visā tās dziļumā (nepieciešamības gadījumā līdz drenējošajam slānim), demontētās segas iekraušana transportēšanas līdzeklī un nogādāšana uz izgāztuvi vai atbērtni.
1. Pamatnes profilēšana un sagatavošana jaunas klātnes ierīkošanai.
1. Darba vietas sakopšana, attiecīgo brīdinājuma zīmju uzstādīšana, ja darbs tiek turpināts (nav veikta demontētā seguma atjaunošana).
1. Fotofiksācijas un izvestā materiāla pārvadājumu pavadzīmju iesniegšana Pasūtītājam pēc pieprasījuma, jāglabā līdz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.
1. Pārbrauciens uz bāzi.


D. Materiāli.
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, kas izņem demontāžai paredzēto segumu un aiztransportē uz izgāztuvi vai atbērtni, mehānismus virsmas profilēšanas veikšanai.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Segas demontāžas darbi jāveic līdz dziļumam, kas ir par pamatu segas defekta cēlonim.
1. Darbu apjomu pirms darbu veikšanas saskaņot ar Pasūtītāju.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Demontējot esošo segu jāseko, lai netiktu bojāts segums ārpus apzīmētās darba zonas, bojātās vietas komersants atjauno par saviem līdzekļiem.
Darbu beidzot, darba vietai jābūt sakoptai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Pilnībā demontēts bojātās vietas segums

1.9.2. un 1.9.3. Drenējošā slāņa izbūve 30 un 40 cm biezumā.


A. Mērķis:  
Izveidot kvalitatīvu pamatni ielas un ietves seguma virskārtas izbūvei bojātajā vietā. Salturīgs (drenējošais) slānis – no salturīga un filtrējoša materiāla izbūvēta segas pamata apakškārta vai tās daļa vai zemes klātnes virskārta, kas nosusina pamatu un nodrošina ceļa konstrukcijas salizturību.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  izbūvētā drenējošā slāņa laukums (m²).

[bookmark: _Toc250814937][bookmark: _Ref250983681][bookmark: _Ref251333991]C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz objektam.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana
Nepieciešamo izejmateriālu transportēšana un iestrāde.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi
[bookmark: _Ref513039378]
D. Materiāli :
Drenējošās kārtas būvniecībai lietojama smilšaina grunts, dabīgi vai drupināti smalki vai jaukti minerālmateriāli atbilstoši LVS EN 13285.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai 
1. Veltnis vai vibrobliete, atkarībā no platības.  
1. Laistīšanas iekārta sablīvēšanai.
1. [bookmark: _Toc250814939]Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
Drenējošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0⁰ C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0⁰ C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās kvalitāte.
Sablīvēšanas un kvalitātes rādītāji atbilstoši LVS EN 933-1

[bookmark: _Toc250814940]G. Prasības izpildītam darbam :
[bookmark: _Ref250984655]Drenējošajam slānim jābūt viendabīgam, sablīvētam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst LVS EN 933-1 
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājam jāuzrāda izejmateriālu ražotāja atbilstības deklarācijas un pavadzīmes par pievestā materiāla apjomu konkrētajā objektā.



1.9.4., 1.9.5. un 1.9.6. Šķembu slāņa izbūve 12, 15 un 18 cm biezumā.


A. Mērķis:  
Izveidot kvalitatīvu ielas un ietves segas konstrukcijas nesošo kārtu virskārtas izbūvei.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  izbūvētā šķembu slāņa laukums (m²).
.
C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana
3. Nepieciešamo izejmateriālu sagatavošana un iestrāde, blietēšana.
4. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
5. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Šķembu pamata izbūvei lietojami minerālmateriālu maisījumi no dolomīta iežiem. Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus piemaisījumus. Maisījumu gatavošanai ir atļauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Šajā gadījumā tiem ir jābūt vienmērīgi samaisītiem, bez segregācijas. Šķembu pamata izbūvē vienai kārtai var izmantot šķembu maisījumus ar izmēriem 0-32mm, 0-45mm, 0-56mm, 0-63mm. Maisījumu izejmateriāliem ir jāatbilst LVS EN 13242 prasībām. Šķembu maisījumiem ir jāatbilst LVS EN 13285 prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Šķembu transportēšanas mašīna.
2. Profilēšanas, izlīdzināšanas mehānismi, šķembu ieklāšanas mehānismi
3. Sablīvēšanas mehānismi un iekārtas.
4. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Nepieciešamības gadījumā jāveic apakškārtas profilēšana(izlīdzināšana).
2. Iestrādā šķembas vienā kārtā attiecīgajā biezumā.
3. Veltņošana.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Šķembu slāni(slāņus) var izbūvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0ºC  pamatne nav sasalusi un ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās kvalitāte.
2. Ja sablīvēšanai nav iespējams izmantot veltņus, bet tiek izmantota vibrobliete,  tad 15 un 18 cm šķembu kārtu izveido, sadalot tās izveidi divās proporcionālās daļās, katru no tām blietējot ar vibroblieti.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Darbu daudzums uzmērāms kvadrātmetros (m²).
2. Šķembu sablīvējuma koeficientam jābūt vismaz 1.35 (piemēram, lai izveidotu sablīvētu šķembu pamatni 12cm biezumā, nepieciešams brīvi ieklāt vismaz 16cm biezu šķembu slāni). 
3. Izbūvētajam šķembu slānim jābūt viendabīgam, sablīvētam un līdzenam, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei no slāņa virsmas.
4. Izejmateriāliem  jāatbilst  LVS EN 13242 un LVS EN 13285 prasībām
5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājam jāuzrāda izejmateriālu ražotāja atbilstības deklarācijas un pavadzīmes par pievestā materiāla apjomu konkrētajā objektā




1.10 Asfaltbetona segas izlīdzinošā frēzēšana

1.10.1. un 1.10.2.Asfaltbetona segas izlīdzinošā frēzēšana 4cm un 10cm biezumā.

A. Mērķis:  
Izveidot kvalitatīvu ielas braucamās daļas pamatni asfaltbetona virskārtas izbūvei.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā nofrēzētais laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Darbu robežas apzīmēšana.
Bojātā seguma kārtas izfrēzēšana vidēji 50mm un 100mm dziļumā.
Darba vietas sakopšana, frēzētā asfalta transportēšana uz atbērtni.
Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana (uzstādīšana).
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona frēze, aprīkota ar automātisku šķērsslīpuma vadību. Prasība ir spēkā arī gadījumā, ja daļēji jānofrēzē esošais asfalta segums, izveidojot noteiktu šķērskritumu.
Asfaltbetona transportēšanas mašīna, iekraušanas un slaucīšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Izlīdzinošā frēzēšana izpildāma apjomā, kas nepieciešams nākamās konstruktīvās kārtas prasītā šķērsprofila un līdzenuma iegūšanai. Asfalta seguma nofrēzēšana izpildāma paredzētajā biezumā. 
Ja iecerēts nofrēzēt tikai daļu no esošā asfalta seguma, tad jānodrošina arī paredzētais šķērsprofils un līdzenums. Ja frēzējuma pakāpes augstums ar esošo segumu ceļa garenvirzienā ir no 20 mm līdz 50 mm, tad komersantam jāierobežo kustības ātrums šādā posmā līdz 70 km/h, ja virs 50 mm, tad šāda pakāpe jānorobežo no satiksmes.
[bookmark: _Hlk6306046]Savienojumi jāfrēzē tieši pirms asfalta maisījuma ieklāšanas darbu sākuma. Savienojuma frēzējuma dziļumam sajūgumā ar esošo segumu jābūt ne seklākam par izbūvēt paredzētās asfalta kārtas biezumu. 
[bookmark: _Hlk6306101]Darba dienas beigās nedrīkst palikt ceļa asij perpendikulāri izfrēzētas atklātas savienojuma vietas. Ja šādu perpendikulāri izfrēzētu savienojumu vietās, darba dienai beidzoties, tomēr nav izbūvēta asfalta kārta, tad savienojuma vieta jāaizpilda ar asfalta maisījumu, nodrošinot pakāpenisku pāreju, vismaz 3 m garā posmā.
Nofrēzētais materiāls jāaizved uz atbērtni un nofrēzētā virsma jānotīra. 
 
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Frēzēšanas darbu kvalitātei jāatbilst LVS EN 13036-7.
2. Darbi jāveic pie vidējās diennakts temperatūras, kura nav zemāka par +5ºC.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Darbu daudzums uzmērāms kvadrātmetros (m²) 

1.11 Asfaltbetona segas vaļņu izlīdzinošā frēzēšana

1.11.1., 1.11.2., 1.11.3. Asfaltbetona segas vaļņu izlīdzinošā frēzēšana 0.5m; 1m un 2 m platumā.


A. Mērķis:  
Izveidot kvalitatīvu (līdzenu) ielas braucamās daļas virsmu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms nofrēzēto vaļņu tekošajos metros (t.m.).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
[bookmark: _Hlk6306290]Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana nepieciešamības gadījumā iepriekš veicot saskaņošanu.
Darba robežas apzīmēšana.
Vaļņu frēzēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Asfaltbetona frēze (pieļaujamās platuma atkāpes +0.1m -0.1m) .
Asfaltbetona transportēšanas mašīna, iekraušanas un slaucīšanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Vaļņu izlīdzinošā frēzēšana nepieciešamajā garumā un platumā.
Nofrēzētā materiāla aizvešana uz atbērtni un nofrēzētās virsmas notīrīšana. 
 
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Nofrēzētās vietas seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm.
Darbi jāveic pie vidējās diennakts temperatūras, kura nav zemāka par +5º C.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Darbu daudzums uzmērāms tekošajos metros (t.m.).

1.12  Nomaļu, zaļo zonu nederīgās grunts uzaugumu noņemšana un aizvešana uz atbērtni
1.12.1. Nomaļu, zaļo zonu nederīgās grunts uzaugumu noņemšana un aizvešana uz atbērtni.


A. Mērķis:  
Izveidot nepieciešamos kritumus, lai novadītu lietus ūdens novadīšanu no ielu brauktuvēm un nodrošinātu ielu un ceļu normālu funkcionēšanu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbu apjoms ir uzmērāms noņemtā uzauguma kubikmetros (m³).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Darba robežas nospraušana.
Nomaļu, zaļo zonu nederīgās grunts uzaugumu noņemšana un aizvešana uz atbērtni.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas grunts savākšanai un aizvešanai.
Iekārtas, mehānismi nomaļu planēšanai.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Nomaļu, zaļo zonu nederīgās grunts uzaugumu noņemšana.
Noņemtā materiāla aizvešana uz atbērtni. 
 Nomaļu planēšana un teritorijas sakārtošana . 
 
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Grunts savākšanai, aizvešanai vai izlīdzināšanai izmantojamās iekārtas nedrīkst bojāt ceļa segumu vai nostiprinājumus.
1. Jāseko, lai tiktu nodrošināta lietus ūdens novadīšanu no ielu brauktuvēm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Darbu daudzums ir uzmērāms aizvestās nederīgās grunts kubikmetros (m³.).

1.13 Asfaltbetona segas nomaļu planēšana

1.13.1. bez materiāla papildināšanas.

A. Mērķis:  
Pasargāt asfaltbetona segumu no izdrupšanas (salaušanas) tā malās un novadīt lietus ūdeni no ielu brauktuvēm, nodrošinātu ielu un ceļu normālu funkcionēšanu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbu apjoms ir uzmērāms noplanētos kvadrātmetros (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
3. Darba robežu nospraušana.
4. Nomales profilēšana
5. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
6. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Esošais nomales materiāls.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas nomaļu planēšanai un blīvēšanai.
2. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Nomaļu planēšana.
2. Nomaļu blīvēšana . 
 
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Darbu veikšanai izmantojamās iekārtas nedrīkst bojāt ceļa segumu vai nostiprinājumus.
2. Jāseko, lai tiktu nodrošināta lietus ūdens novadīšanu no ielu brauktuvēm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Darbu daudzums ir uzmērāms noplanētajos nomaļu kvadrātmetros (m²).


1.14. Šķembu, grants vai grants seguma planēšana- profilēšana

1.14.1. Šķembu, grants vai grants seguma planēšana- profilēšana

A. Mērķis:  
Uzlabot satiksmes drošību, nodrošinot ceļa klātnes līdzenumu ielās ar minerālmateriālu izcelsmes segumu. Izveidot ūdens atvadi no ceļa klātnes, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbu apjoms ir uzmērāms profilētā seguma tūkstoš kvadrātmetros (1000m².).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Esošā seguma planēšana -  profilēšana, piedodot tai pareizo šķērsslīpumu un garenkritumu, uzirdinot 3 – 5 cm dziļumā (nepieciešamības gadījumā var tikt veikta papildināšana ar šķembām atbilstoši pozīcijai 1.14.2., apjomi ir  jāskaņo ar Pasūtītāju). 
1. Seguma veltņošana, ja nepieciešams laistīšana.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
       Esošais materiāls

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Greideris seguma planēšanai- profilēšanai
Veltnis
Iekārta brauktuves laistīšanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
Planējot - profilējot ceļa klātnei nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīra ceļa klātni no svešķermeņiem. Planēšanu -profilēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu - profilēšanu veic saglabājot esošo ielas šķērsprofilu. 
Darbu secība: esošā seguma planēšana – profilēšana (ja nepieciešams  papildina ar šķembām vai grants maisījumu)  pēc tam planētā - profilētā seguma veltņošana. Ja nepieciešams, ir jāveic laistīšana, lai nodrošinātu seguma materiāla sablīvēšanu.


G. Prasības izpildītam darbam:
1. Iesēdumi vai izciļņi nedrīkst pārsniegt 10 mm.
Šķērskritumam (šķērskritumiem) pēc darbu veikšanas jānodrošina ūdens novadīšana no ielas virsmas, virsmai jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, valņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēnas vai akmeņi, kas lielāki par 50mm, tie ir jānovāc un jānogādā uz uzņēmēja atbērtni. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas - profilēšanas procesā radušies vaļņi. 
Ielas virsmas salaidumiem ar iebrauktuvēm pēc profilēšanas jābūt bez izciļņiem vai iesēdumiem. Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 3%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6% (ieskaitot). 
Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai. 
Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi, pēc tam darbi jāpabeidz nākamajā dienā. 
Seguma veltņošanu veic līdz brīdim, kamēr aiz veltņa vairs nepaliek valču vai pneimoriteņu pēdas.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Darbu daudzums ir uzmērāms tūkstoš kvadrātmetros (1000m².).
1. Brauktuves virsmai jābūt viendabīgai un līdzenai, jābūt nodrošinātai  pilnīgai ūdens notecei no brauktuves virsmas.
1. Novērtē vizuāli, vai veic mērījumus ar latu.




1.14.2. papildināšana ar šķembām. 

A. Mērķis:  
Uzlabot satiksmes drošību un nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu ielās ar minerālmateriālu (dolomīta šķembu maisījums) izcelsmes segumu. Izveidot ūdens atvadi no ceļa klātnes, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbu apjoms ir uzmērāms pievesto šķembu kubikmetros (m³).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. [bookmark: _Hlk153278945]Šķembu materiāla papildināšana.
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Darbu veikšanai lietojami šķembu maisījumi no dolomīta minerālmateriāliem. Izejmateriāli nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Pielietotais šķembu maisījums 0-32 mm. Maisījuma sagatavošanai ir atļauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Tiem ir jābūt vienmērīgi samaisītiem, bez segregācijas. Maisījumu izejmateriāliem ir jāatbilst LVS EN 13242 prasībām. Šķembu maisījumam ir jāatbilst LVS EN 13285 prasībām.

  E. Iekārtas un mehānismi:
1. Transports materiāla piegādei 
1. Tehnika šķembu maisījuma iestrādei 
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
Materiāla papildināšana.


G. Prasības izpildītam darbam :
Vietām, kur veikta papildināšana ar šķembām, jābūt līdzenai, vienā līmenī ar brauktuves plakni.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Darbu daudzums ir uzmērāms iestrādātajos šķembu kubikmetros (m³.).
1. [bookmark: _Hlk153280267]Papildinātajam šķembu slānim jābūt viendabīgam un līdzenam, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei no slāņa virsmas.
1. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visus nepieciešamos dokumentus, kas apliecina izejmateriālu atbilstību  LVS EN 13242 un LVS EN 13285 prasībām , kā arī izejmateriālu ražotāja pavadzīmes par pievestā materiāla apjomu konkrētajā objektā.



1.15 Plaisu aizliešana asfaltbetona segumos
1.15.1. ar bitumena emulsiju.

A. Mērķis:  
Veicot sīkplaisu remontu, nodrošināt ielas, ietves segumu no sadrupšanas un izlūšanas, seguma nestspējas paildzināšanu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms ar bitumena emulsiju aizlietajos tekošajos metros (t.m.).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Seguma bojātās vietas robežu apzīmēšana.
Plaisu iztīrīšana no piesārņojuma, smiltīm un putekļiem mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību.
Gruntēšana ar bitumena emulsiju.
Plaisu aizliešana(skat. Prasības izpildītajam darbam-2.apakšpunktu).
Nobēršana ar smalkgraudainu minerālmateriālu, diametrs ne lielāks pa 2 mm.

D. Materiāli :
1. Gruntēšanai pielieto ātri sadalošos bitumena emulsiju ar 50% bitumena saturu atbilstoši LVC “Ceļu specifikācijas 2019” un LVS EN13808.
Bitumena emulsija ar bitumena saturu 60-65% un vidēju sadalīšanās ātrumu. Smalkgraudains minerālmateriāls, diametrs ne lielāks pa 2 mm.
E. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas, kas spēj nodrošināt plaisu efektīvu iztīrīšanu, saistvielas iepildīšanu, noblīvēšanu plaisās.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
Plaisas jāaizlej beznokrišņu periodā, un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5OC.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Sīkplaisu aizpildīšanu var paredzēt esošā asfalta seguma remontēšanai ar plaisu platumu kas mazāks par  6 mm.
Plaisā iestrādājama saistviela, tad pieberams minerālmateriāls, pēc tam saistviela jāizlej otrreiz (jāpiesūcina) un jāpārber minerālmateriāls.
Plaisas jāiztīra dziļumā, kas vismaz divreiz pārsniedz plaisas platumu. 
Aizpildīšanu jāveic nekavējoties pēc plaisas iztīrīšanas. 
Izbīdījumi virs plaisām nedrīkst pārsniegt +5 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Darbu daudzums ir uzmērāms tekošajos metros (t.m.).
Vizuālais novērtējums, mērījumi ar lineālu.


1.15.2. ar bitumena mastiku.

A. Mērķis:  
Veicot plaisu remontu, nodrošināt ielas, ietves segumu no sadrupšanas un izlūšanas, seguma nestspējas paildzināšana.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms ar bitumena mastiku aizlietajos tekošajos metros (t.m.).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Seguma bojātās vietas robežu apzīmēšana.
Plaisu iztīrīšana no piesārņojuma, smiltīm un putekļiem mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību.
Gruntēšana ar bitumena emulsiju.
Pildīšana ar minerālmateriālu, plaisu aizliešana (skat.Prasības izpildītajam darbam-2.apakšpunktu).
Nobēršana ar sīkgraudainu minerālmateriālu, diametrs ne lielāks pa 2 mm.
Blietēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.


D. Materiāli :
1. Gruntēšanai pielieto uzkarsētu bitumena mastiku ~+65⁰ C.
1. Smalkgraudains minerālmateriāls.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas, kas spēj nodrošināt plaisu efektīvu iztīrīšanu un saistvielas iepildīšanu plaisās.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
Plaisas jāaizlej beznokrišņu periodā, un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5OC.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Plaisu aizpildīšanu var paredzēt esošā asfalta seguma remontēšanai, kad plaisas platums ir no 3mm līdz 30mm. 
Plaisā iestrādājama saistviela, tad pieberams minerālmateriāls, pēc tam saistviela jāizlej otrreiz (jāpiesūcina) un jāpārber minerālmateriāls.
Plaisas jāiztīra dziļumā, kas vismaz divreiz pārsniedz plaisas platumu. 
Aizpildīšanu jāveic nekavējoties pēc plaisas iztīrīšanas.
Izbīdījumi virs plaisām nedrīkst pārsniegt +5 mm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Darbu daudzums ir uzmērāms tekošajos metros (t.m.).
Vizuālais novērtējums, mērījumi ar lineālu.


1.16 Satiksmes organizācijas līdzekļi
1.16.1., 1.16.2. Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu.

A. Mērķis: 
Brauktuves horizontālā apzīmējumu atjaunošana vietās, kur tiek veikti ielu braucamās daļas seguma labošanas darbi.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kvadrātmetros (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Ielas brauktuves sagatavošana horizontālo apzīmējumu uzklāšanai.
Ielas brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar krāsu.
Darba vietas sakopšana.	
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
Krāsa, kura paredzēta ielu brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšanai un atbilst LVC “Ceļu specifikācijas 2019” punkta 7.8. un LVS EN 1871 prasībām, LVS NE 1423, LVS NE 1424.

E.	Mehānismi:
1. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai  normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis).
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Virsmas sagatavošana. 
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. 
Krāsojamās virsmas un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC 
Darbs jāveic sausos laika apstākļos.  

G.	Prasības izpildītam darbam:
Ceļa horizontālajam apzīmējumam jābūt vienmērīgi un gludi nokrāsotam, jāatbilst LVC “Ceļu specifikācijas 2019” punktā 7.8.  izvirzītajām prasībām. 

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 „Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte” un LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”. Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes testēšanu un mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļa horizontālo apzīmējumu neatbilstība prasībām, būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno ceļa horizontālie apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē.
Izpildītais darbs ir uzmērāms kvadrātmetros (m²).
Uzklātajiem ceļu horizontālajiem apzīmējumiem (ar krāsu) 6 (seši) mēneši;



1.16.3.,1.16.4. Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar auksto plastikātu.
A. Mērķis: 
Brauktuves horizontālā apzīmējumu atjaunošana vietās, kur tiek veikti ielu braucamās daļas seguma labošanas darbi.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kvadrātmetros (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Ielas brauktuves sagatavošana horizontālo apzīmējumu uzklāšanai.
Ielas brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar auksto plastikātu.
Darba vietas sakopšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
Aukstais plastikāts, kurš paredzēts ielu brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšanai un atbilst LVC “Ceļu specifikācijas 2019” punktam 7.8. un LVS EN 1871, LVS EN 1423, LVS EN 1424, LVS EN 1790 prasībām.

E.	Mehānismi:
1. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai  normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis).
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Virsmas sagatavošana. 
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. 
Krāsojamās virsmas un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC. 
Darbs jāveic sausos laika apstākļos.  

G.	Prasības izpildītam darbam:
Ceļa horizontālajam apzīmējumam jābūt vienmērīgi un gludi nokrāsotam, jāatbilst LVC “Ceļu specifikācijas 2019” punktā 7.8. izvirzītajām prasībām. 

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 „Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte” un LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”. Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes testēšanu un mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļa horizontālo apzīmējumu neatbilstība prasībām, būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno ceļa horizontālie apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē.
Izpildītais darbs ir uzmērāms kvadrātmetros (m²).
uzklātajiem  ceļu   horizontālajiem   apzīmējumiem   (ar   termoplastu   un   auksto plastikātu) - 2 (divi) gadi;.


1.16.5. Brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu.
A. Mērķis: 
Brauktuves horizontālā apzīmējumu atjaunošana vietās, kur tiek veikti ielu braucamās daļas seguma labošanas darbi.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kvadrātmetros (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Ielas brauktuves sagatavošana horizontālo apzīmējumu uzklāšanai.
Ielas brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu.
Darba vietas sakopšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
Termoplasts, kurš paredzēts ielu brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšanai un atbilst LVC “Ceļu specifikācijas 2019” punktam 7.8. un LVS EN  1871, LVS EN 1423, LVS EN 1424, LVS EN prasībām.

E.	Mehānismi:
1. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai  normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis).
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Virsmas sagatavošana. 
Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana. 
Krāsojamās virsmas un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC. Darbs jāveic sausos laika apstākļos.  

G.	Prasības izpildītam darbam:
Ceļa horizontālajam apzīmējumam jābūt vienmērīgi un gludi nokrāsotam, jāatbilst LVC “Ceļu specifikācijas 2019” punktā 7.8. izvirzītajām prasībām. 

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 „Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte” un LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”. Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes testēšanu un mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļa horizontālo apzīmējumu neatbilstība prasībām, būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno ceļa horizontālie apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē.
Izpildītais darbs ir uzmērāms kvadrātmetros (m²).
Uzklātajiem  ceļu   horizontālajiem   apzīmējumiem   (ar   termoplastu   un   auksto plastikātu) - 2 (divi) gadi;



1.16.6. Brauktuves horizontālo apzīmējumu demarķēšana.

A.	Mērķis: 
Brauktuves horizontālā apzīmējumu demarķēšana vietās, kur tas ir nepieciešams.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms (m²)

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu
Darba vietas norobežošana, ceļa zīmju uzstādīšana.
Brauktuves horizontālo apzīmējumu demarķēšana.
Darba vietas sakopšana
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
-

E.	Mehānismi:
1. Demarķēšanas darbs jāveic ar speciālu rotējošu frēzi, kura paredzēta šim darbu veidam. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Demarķēšanas darbu veikšana
Darba vietas sakopšana.
Atkritumu utilizācija. 

G.	Prasības izpildītam darbam:
Frēzēšanas dziļums nedrīkst pārsniegt 2mm. 

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Izpildītais darbs ir uzmērāms m².
Pēc CHA demarķēšanas darbu pabeigšanas nedrīkst būt saskatāmas demarķētā CHA pēdas.



[bookmark: _Hlk6318023]1.16.7. Pārvietojamas ceļa zīmes uzstādīšana.

A.	Mērķis: 
Ceļazīmju izgatavošana un uzstādīšana ietvju, ielu remontdarbu veikšanai.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā ceļazīmju uzstādīšana un demontāža gabalos (gab).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Darba zonas norobežošana;
Ceļazīmju uzstādīšana un demontāža;
Darba vietas sakopšana, atkritumu uztilizācija;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Jaunas ceļazīmes.
Materiāli vai palīgierīces ceļazīmju pagaidu nostiprināšanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var veikt ceļazīmju uzstādīšanu un demontāžu.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Uzstāda esošas ceļazīmes un nostiprina;
Noņem uzstādītās ceļazīmes un sakopj to uzstādīšanas vietas.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Ceļa zīmju balstiem jābūt vertikāliem, nav pieļaujama to viegla pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās no vertikālā stāvokļa, tām jābūt stabilām pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. 
Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) ģeometrijai un novietojumam attiecībā pret ceļa brauktuvi jāatbilst LVS 77 ,,Ceļa zīmes”.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Ceļa zīmju stiprinājuma stingrība. Vertikālais līmenis.
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā ceļazīmju uzstādīšana un demontāža gabalos (gab).


1.17. Caurtekas
1.17.1.  ieteces un izteces galu attīrīšana no liekās grunts 

A. Mērķis 
      Nodrošināt lamināru ūdens plūsmu caurtekā

B. Mērvienība :
Caurteku ieteces un izteces galu attīrīšana no liekās grunts uzmērāma kubikmetros (m³)

C. Darba apraksts:
Caurteku ieteces un izteces galu attīrīšana no liekās grunts ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai attīrītu caurtekas ieteces un izteces galus.

D. Materiāli :
      -

E. Iekārtas :
Specializētie mehānismi kuri paredzēti attīrīšanas darbu veikšanai kā arī nogulšņu transportēšanai uz izgāztuvi.

F. Darbu izpilde :
      Caurteku attīrīšanā izraktā grunts izlīdzināma vai aizvedama uz izgāztuvi. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Caurtekas ieteces un izteces galam jābūt tīram, brīvam no sanesumiem un priekšmetiem. 
Galasienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Jābūt nodrošinātai netraucētai ūdens caurtecei un atvadei no caurtekas


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :
1. Attīrīšanas darbi kontrolējami visā caurtekas garumā pēc darbu izpildes. 
Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai
                 



1.17.2. caurplūdes nodrošināšana veicot tīrīšanu.

A. Mērķis 
      Nodrošināt lamināru ūdens plūsmu caurtekā

B. Mērvienība :
      Caurteku caurplūdes tīrīšanas darbu daudzums uzmērāms iztīrītajos metros (m)

C. Darba apraksts:
Caurteku caurplūdes tīrīšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un     iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas iztīrītu.

D. Materiāli :
      -

E. Iekārtas :
Specializētie mehānismi kuri paredzēti skalošanas un attīrīšanas darbu veikšanai kā arī nogulšņu transportēšanai uz izgāztuvi.

F. Darbu izpilde :
Caurteku attīrīšanā izraktā grunts izlīdzināma vai aizvedama uz izgāztuvi. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem.
Galasienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. 
Jābūt nodrošinātai netraucētai ūdens caurtecei un atvadei no caurtekas.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :
1. Attīrīšanas darbi kontrolējami visā caurtekas garumā pēc darbu izpildes. 
Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. 
Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai




1.17.3. gala sienu remonts.
A. Mērķis 
Nodrošināt lamināru ūdens plūsmu caurtekā

B. Mērvienība :
Caurteku galasienu remonts ir uzmērāma saremontētajos kvadrātmetros (m²)

C. Darba apraksts:
Caurteku remonts vai uzstādīšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas izremontētu vai uzstādītu.

D. Materiāli :
1. Caurtekas - paredzētā diametra, ražotas lietošanai autoceļos. 
Hidroizolācija dzelzsbetona caurtekām - līmētā un lietā, tai jāatbilst šādu hidroizolācijas darbu izpildes prasībām un ražotāja specifikācijām. 
Caurteku un galasienu pamats - no tam paredzētiem un atbilstošiem materiāliem. 
Caurtekas  būvbedres  aizbēršanai  lietojami  ceļa  klātnes  izbūvei  piemēroti  materiāli  vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā. 

E. Iekārtas :
Specializētie mehānismi kuri paredzēti montāžas darbu veikšanai un materiālu transportēšanai, kā arī nogulšņu transportēšanai uz izgāztuvi.

F. Darbu izpilde :
Ja  paredzēts,  caurtekas  jāuzstāda  pēc  individuāla  projekta,  ja  nē,  tad  lietojami  tipveida projekti, iepriekš veicot nepieciešamās piesaistes. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Caurtekai jābūt tīrai visā tās garumā, brīvai no sanesumiem un priekšmetiem. Galasienām jābūt atraktām, atsedzot to augšējo virsmu un fasādes daļu līdz caurtekas gultnes apakšējai daļai. Ceļa nogāžu piegulošai, kā arī darba laikā skartai teritorijai jābūt noplanētai atbilstošā slīpumā. 
Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk par 10 mm. Montāžas  spraugas  starp  caurtekas  posmiem  nedrīkst  būt  lielākas  par  10  mm.  Dzelzsbetona caurteku  posmu  saduršuvēm  jābūt  pārklātām  ar  līmēto  hidroizolāciju  divās  kārtās,  katru caurtekas posmu pārsedzot vismaz 15 cm platumā. 
Uzstādīto  caurteku  teknes  augstuma  atzīmēm  jāatbilst  paredzētajam  vai  jānodrošina visu ceļa klātnei piegulošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamā augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk par 20 mm. 
Galasienu fasādes plaknei jābūt paralēlai ceļa asij vai atbilstoši paredzētajam. Pieļaujamā novirze  horizontālā  plaknē  galasienu  malās  nedrīkst  pārsniegt  5  cm.  Pieļaujamā  novirze no vertikālā līmeņa ne vairāk par 1 cm uz augšējo malu attiecībā pret caurtekas teknes līmeni. Jābūt nodrošinātai netraucētai ūdens caurtecei un atvadei no caurtekas.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :
1. Caurtekas posmu vai galasienu pamata  izbūves kvalitāte (biezums, dislokācija,  sablīvējums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas vai galasienu izbūves. 
Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes   atzīmes,   dislokācija,   asu nobīdes, montāžas  kvalitāte)  un  hidroizolācijas  darbu  kvalitāte  jāpārbauda  pirms  caurtekas  būvbedres aizbēršanas. 
Attīrīšanas vai nostiprināšanas darbi kontrolējami visā apgabalā pēc darbu izpildes. 
Pārbaudes un uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai


1.17.4. skalošana ar augstspiediena hidrodinamisko metodi.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma un lamināru ūdens plūsmu caurtekā

B. Mērvienība :
      Izpildītais darbs ir uzmērāms caurtekas izskalotajos metros (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas caurtekai  skalošanai.  
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Caurteku skalošana ar augstspiediena hidrodinamisko metodi. 
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
      Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi ar ko var veikt  caurteku skalošana ar augstspiediena hidrodinamisko metodi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
 
F. Darba izpilde:
1. Caurteku skalošanu ir jāveic kompleksi ar caurteku tīrīšanu.
Caurteku ir jāskalo tik ilgi, kamēr caurtekā nav nosēdumu. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Caurtekai ir jābūt tīrai.
Ūdenim no grāvja caur caurteku ir brīvi jāizplūst.      

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim nedrīkst krāties grāvī pirms caurtekas.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām.







1.18 Avārijas stāvoklī esoša caurteku posmu remonts
1.18.1.; 1.18.2.; 1.18.3. caurtekām D200 – D2000. 
A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma un lamināru ūdens plūsmu caurtekā

B. Mērvienība :
Jāuzmēra nomainītās lietus ūdens caurtekas garums (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas caurteku avārijas stāvoklī esoša posmu remontam.
Pārbrauciens līdz darba objektiem
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Caurteku esoša posma nomaiņa.
Caurteku skalošana ar ūdeni.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Atkarībā no materiāla, caurulei jāatbilst šādu standartu prasībām – LVS160:1999 ,, Sintētiskie būvmateriāli – Etilēna un propilēna polimēru stingrās caurules – Drošības kritēriji” . LVS342-2001 ,,Sintētiskie būvmateriāli – Stingrās caurules no neplastificēta  polivinīlhlorīda – Drošības kritēriji” vai LVS342; 2001/2003;A1, Sintētiskie būvmateriāli - ,,Stingrās caurules no neplastificēta polivinīlhlorīda – Drošības kritēriji”. Iebūvējamo kolektora stinguma klasei ir jābūt vienādai vai lielākai par SN8 (8KN/m²).
Materiāla patēriņa normas dotas uz 1caurtekas metru. Posma garums netiek ierobežots;
 Caurtekām D200 līdz D350;
· Plastmasas caurules posms =1m
· Grants (smilts) pamatam=0.18m³.
· Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;

Caurtekām D400  līdz D 900;
· Plastmasas caurules posms =1m
· Grants (smilts) pamatam =0.40m³.  
· Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem;
 Caurtekām D1000 līdz D2000 ;
· Plastmasas caurules posms =1m
· Grants (smilts) pamatam =0.52m³.
· Savienojumi – 1 savienojums uz 2 savienojamiem cauruļu posmiem.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi ar ko var veikt  caurtekas bojāto posmu remontu.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Ja ekspluatācijas laikā kolektoru posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemests un pie posmu nomaiņas tie jānovērš.     
Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķi, asfalta seguma demontāža.    
Zemes klātnes atrakšana līdz  caurtekas pamatam.
Bojāto  caurtekas posmu nojaukšana.
Pamata vizuāla pārbaude.
Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs).
Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams.
Caurtekas posmu un savienojumu montāža.
Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15-20cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm.
Segas konstrukcijas atjaunošana.     
              
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Caurtekai ir jābūt tīrai. 
Uzstādīto  caurtekas posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijas.
Caurtekai teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām.     

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Caurtekas posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms  caurtekas posmu montāžas.
Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) jāpārbauda pirms  caurtekas būvbedres aizbēršanas.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst šo specifikāciju un standartu prasībām.



1.19  Grunts, grants, šķembu segu atputekļošana
1.19.1. grunts, grants, šķembu segu atputekļošana.

A. Mērķis:  
      Novērst putekļu veidošanos ielās ar minerāliem segumiem.

B. Mērvienība :
      Izpildītais darbs ir uzmērāms kā apstrādātā seguma laukums (m²). 

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Virsmas planēšana, ja nepieciešams profilēšana.
Seguma mitrināšana ar ūdeni.
Kalcija hlorīda (CaCl2)  vienmērīga izkaisīšana visā brauktuves platumā ar patēriņu 0,3 kg/m².
Seguma veltņošana.
Darba vietas sakopšana, brīdinājuma  zīmju novākšana. 
Pārbrauciens uz bāzi.

E. Materiāli.
CaCl2, granulās vai ūdens šķīdumā, kopējais iestrādājamais daudzums vienā reizē 0,3 kg/m².

F. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi segas planēšanai
Mehānismi, kas veic ūdens izsmidzināšanu
Mehānismi, kas veic vienmērīgu CaCl2 izkaisīšanu.
Grunts veltnis.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

G. Darba izpilde:
Darbi jāveic pie vidējās diennakts temperatūras, kura nav zemāka par +5º C. Vēlams pavasaros, kad gruntī ir saglabājies mitrums, vai pēc lietus.

H. Prasības izpildītam darbam :
Jāseko, lai izkaisītais CaCl2 tiktu iestrādāts tikai nepieciešamajā platumā, nepārsniedzot brauktuves robežas.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
      Darbu daudzums ir uzmērāms kvadrātmetros (m²).




1.20. Zaļo zonu atjaunošana
1.20.1. papildinot ar jaunu augu zemi.

A. Mērķis: 
      Atjaunot zaļās zonas augsni.

B. Mērvienība :
      Darbs ir mērāms iestrādātajos augu zemes kvadrātmetros 15 cm biezumā (m²)

C. Darba apraksts :
1. Strādnieku brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
Augu zemes pievešana,
Augsnes sagatavošana,
Strādnieku brigādes pārbrauciens uz ražošanas bāzi.

D. Materiāli :
      Auglīgā augsne.

E. Iekārtas:
1. Specializētie mehānismi ar kuriem var veikt augsnes sagatavošanu.
Autotransports liekās grunts aizvešanai, augsnes atvešanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

       F. Darba izpilde:
1. Vietā, kur jāatjauno zaļā zona, jāizved prom liekā grunts, lai atjaunotais zaļās zonas augstums būtu paredzētajā līmenī.
Jāatved un jāizlīdzina auglīgā augsne. Augsnes biezumam jābūt vismaz 15cm.
Nepieciešamības gadījumā jāveic esošo augu pārstādīšana.
     

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Zaļām zonām jābūt līdzenām.
Uz sagatavotās augsnes nedrīkst būt zemes kunkuļi lielāki par 2cm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
      Izpildītais darbs kontrolējams pēc iestrādātajiem m². 





1.20.2.iesējot zāli.

A. Mērķis: 
     Atjaunot zaļās zonas

B. Mērvienība :
      Darbs ir mērāms ar zāles sēklu apsētajos kvadrātmetros (m²)

C. Darba apraksts :
1. Strādnieku brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
Augsnes sagatavošana,
Zāles sēšana, augu stādīšana,
Stādījumu laistīšana, 
Strādnieku brigādes pārbrauciens uz ražošanas bāzi.

D. Materiāli :
1. Zāles sēklas
Ūdens

E. Iekārtas:
Specializētie mehānismi ar kuriem var veikt augsnes sagatavošanu un zāles sēšanu.	Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

       F. Darba izpilde:
1. Jāizlīdzina auglīgā augsne. 
Jāiesēj zāle, izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma 40g/m², paredzot noteiktai vietai piemērotu dīgtspēju sēklai.
Sēšanas darbi rekomendējami veikt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15. septembrim.
Pēc iesēšanas zāļu sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē.
Jāveic laistīšana
Nepieciešamības gadījumā jāveic esošo augu pārstādīšana.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Zaļām zonām jābūt līdzenām, zālienam jābūt iesētam vienmērīgi pēc noteiktās normas.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc noteiktajām prasībām, ar zāles sēklu apsētajos m².


1.21. Valčbetona un transportbetona segumi.
1.21.1. Valčbetona un transportbetona seguma remonts.

A. Mērķis:  
Labot bojātās vietas valčbetona un transportbetona segumos, uzlabojot transporta kustību, nodrošināt ūdens atvadi no ielas. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iestrādātais transportbetona tilpums kubikmetros (m³).

C . Darba apraksts :
1. Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Labojamās vietas sagatavošana, izfrēzējot vai atzāģējot un atskaldot bojāto betonu nepieciešamajā biezumā. 
Materiāla iestrādāšana, vajadzības gadījumā pa kārtām, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana, atkritumu utilizācija.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Transportbetona masa, atbilstoša rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām un maisījuma tipam ir jābūt līdzvērtīgam esošajam. 

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas un mehānismi transportbetona transportēšanai un iestrādei remontējamajās vietās atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām .
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
 
F. Darba izpilde:
Atkarībā  no  plaisu  veida,  remontu  var  veikt  tikai  pašai  plaisai,  vai  arī  nepieciešamības  gadījumā pārbūvēt visu betona plātni. 
1. Ja  plaisas  ir  caurejošas  un  sadala  betona  plātni  trīs  vai  vairāk  daļās,  tad  jāparedz  plātnes demontāža pilnā dziļumā (1.att. plātnes Nr. 1; 2), pēc plātnes demontāžas ir rūpīgi jāpārbauda pamatne  zem  demontētās  plātnes,  jānoskaidro  plaisu  rašanās  iemesls,  un  tas  jānovērš.  Ja esošajās  plātnēs  ir  pretbīdņi,  tad,  atjaunojot  plātni,  ir  jāparedz  pretbīdņu  atjaunošana,  pēc betonēšanas darbiem ir jāatjauno šuves starp plātnēm. 
Ja plaisa sadala plātni divās daļās: 
· plaisa  tālāk  par  1,5m  no  garenšuves  vai  šķērsšuves  un  nav  platāka  par  5mm,  tad  var neparedzēt remontdarbus, bet ja plaisas platākas par 5mm, tad jāparedz plaisu apstrāde un aizpildīšana, kā aprakstīts punktā 2.3 (1.att. plātnes Nr. 7; 8; 9; 10); 
· plaisa  tuvāk  par  1,5m  -  jāparedz  plātnes  demontāža  vismaz  1,5m  platumā  ar  pretbīdņu atjaunošanu (ja tādi ir esošajā plātnē), šuvju atjaunošana un jaunu šuvju izveidošana starp atjaunoto plātnes daļu un esošo plātnes daļu (1.att. plātnes Nr. 3; 4; 5). Šādu tehnoloģiju ar  daļēju  plātnes  demontāžu  un  atjaunošanu  izmanto  arī,  ja  plātnei  izveidojusies  stūra plaisa (1.att. plātne Nr.6). [image: C:\Users\viktors.makejevs\Desktop\Specenes 2018 JAUNAS\Capture.PNG]
1.att. Plātņu saplaisāšanas veidi 
· Ja plaisas platākas par 5mm un sadala plātni divās daļās (1.att. plātnes Nr. 7; 8; 9), ir jāparedz plaisu apstrāde un aizpildīšana. Plaisas paplašinājuma – rezervuāra izmēri ir atkarīgi no izvēlētā hermētiķa materiāla un tiem jābūt saskaņā ar hermētiķa ražotāja norādītajām instrukcijām, bet ne mazāki kā norādīts 2. attēlā. Plaisu rezervuāra augšējie stūri ir jānofāzē kā parādīts 2. attēlā. Pirms  polietilēna  putu  auklas  ievietošanas  plaisai  un  rezervuāram  jābūt  iztīrītam.  Polietilēna putu  auklas  diametrs  ir  jāparedz  par  25%  lielāks  nekā  rezervuāra  platums.  Pirms  hermētiķa iepildīšanas  rezervuārs  jāapstrādā  ar  grunti  atbilstoši  hermētiķa  ražotāja  norādītajām instrukcijām. Pielietot var poliuretāna bāzes hermētiķus, kuri ir paredzēti betona segumiem āra apstākļos, vai arī šuvēs starp betonu un asfaltu var lietot karstos bitumena hermētiķus (piemēram: Multiseal 40 vai analogu), kuri atbilst standarta LVS EN 14188-1 N2 tipa prasībām.

[image: C:\Users\viktors.makejevs\Desktop\Specenes 2018 JAUNAS\Capture 2.PNG]
2.att.  Plaisu rezervuārs 
·  Darbu apraksts betona plātnes vai tās daļas betonēšanai. Pamatnei zem betona ir jābūt līdzenai un labi sablīvētai, minimālai pamatnes nestspējai jābūt Eυ2  =  120MPa  un  sablīvējumam  Eυ2/Eυ1≤2,3.  Ir  ļoti  svarīgi,  lai  pietiekams  sablīvējums  ir  arī joslas malā pie ceļa apmales un ap akām. Plātņu vai to daļu betonēšanai nepieciešams izmantot transportbetonu  ar  spiedes  stiprības  klasi  ne  zemāku  kā  C35/45  XF4.  Betona  masu  sagatavo betonmezglā,  pēc  tam,  izmantojot  betona  mikserus,  sagatavotais  betons  tiek  nogādāts  uz objektu.  Veicot  betonēšanas  darbus,  betona  masas  padevi  organizē  pa  taisno  no  betona miksera.  Ja  tas  ir  nepieciešams,  tad  būvbedrē  uzstāda  vadulas  nepieciešamajās  augstuma atzīmēs  un  betonu  masu  izlīdzina  ar  vibrolatas  palīdzību.  Vadulas  pēc  betonēšanas  ir jādemontē, kamēr betons vēl ir svaigs. Betons iestrādes laikā ir jāvibrē ar dziļumvibratoriem. Pēc  tam,  kad  pabeigta  betona  iestrāde,  ir  nepieciešams  tehnoloģiskais  pārtraukums. Betonam  ir  jāuzņem  noteikta  plastiskā  stiprība.  Atkarībā  no  mitruma  un  apkārtējās  vides temperatūras  pārtraukums  ilgst  no  2  līdz  7  stundām.  Pēc  tam  virsmu  apstrādā  ar  betona slīpmašīnām. Betona virsmu ap akām un gūlijām ir jāslīpē ar rokām. Uzreiz pēc slīpēšanas ar birstēm tiek ievilkta virsmas faktūra. Pēc  betona  slīpēšanas  darbiem  jāparedz  betona  kopšana,  mitrinot  virsmu  vai  pārklājot betona virsmu ar pretiztvaikošanas emulsiju. Šuvju izveidi un aizpildīšanu veikt, kā aprakstīts punktā 2.3 Satiksmi var atklāt, kad betons ir sasniedzis 25MPa spiedes stiprību. 
Plātņu malu izdrupumu remonti.Ja  betona  plātnes  malas  izdrupums  ir  seklāks  nekā  1/3  no  plātnes  biezuma,  tad  remontu veic,  demontējot  tikai  bojāto  betonu  dziļumā  līdz  1/3  no  plātnes  biezuma,  bet  ne  mazāk  kā 50mm. Ja izdrupums ir dziļāk kā 1/3 plātnes biezuma, tad nepieciešams remonts pilnā dziļumā. Bojāto vietu pa perimetru iezāģē ar zāģi un ar atskaldāmajiem āmuriem demontē bojāto betonu. Pirms remontmateriāla iestrādes betona virsmu ir nepieciešams notīrīt un nogruntēt ar saistes uzlabojošu materiālu. [image: C:\Users\viktors.makejevs\Desktop\Specenes 2018 JAUNAS\Capture 3.PNG]3.att. Izdrupumu remonta shēma Esošās šuves vietā obligāti ir jāiestrādā saspiežams materiāls, lai nodrošinātu, ka būs iespējama plātņu kustība, pretējā gadījumā ir liels risks, ka ielāps tiks izlauzts ārā. Minimālie ielāpa izmēri W un L ir 200mm. Remontam var izmantot smalkgraudainu betonu C35/45 XF4, tad satiksmi iespējams atklāt pēc 7 dienām, vai arī var izmantot specializētus remontmateriālus (piemēram: Mapegrout SV vai analogu), kuru iestrāde un kopšana jāveic atbilstoši ražotāja instrukcijām. Pēc betonēšanas vismaz pirmās 24h ir nepieciešams  obligāti  veikt  betona  kopšanu,  to  pārsedzot  ar  samitrinātu  audumu  un  sekojot  līdzi,  lai audums ir mitrs. Vēlāk laboto vietu var pārklāt ar pretiztvaikošanas emulsiju. Pēc betona sacietēšanas ir jāatjauno šuves hermētiķis. [image: C:\Users\viktors.makejevs\Desktop\Specenes 2018 JAUNAS\Capture 4.PNG]4.att. Esošo šuvju vietās ir jāuzstāda saspiežams materiāls, pretējā gadījumā plātnēm izplešoties ielāps var tikt bojāts. Kopējot garenplaisu, tiek uzstādīts saspiežams materiāls un pēc tam ielāps aizpildīts ar remontmateriālu.
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Remontējamajai virsmai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem.
Aizpildītā iesēduma, bojātās vietas seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā  seguma līmeņa vairāk kā par +5 mm, mērot ar 3m latu.
Betona iestrādes tehnoloģijām jāatbilst rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. 
Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā betona pārpalikumi no seguma jānotīra, atkritumus jāutilizē.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1.  Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iestrādāto transportbetona kubikmetros                  (m³).
 Katrai iestrādātai betona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts                  izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un objekta                  adrese. Spraugu zem 3m latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta   neatbilstības iespējamība. 
Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam  jānovērš.
Veikto darbu procesam jābūt fiksētam video failā, kas uzņemts ar                 videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un                25eps ar datuma un laika indeksāciju.


1.21.2. Valčbetona un transportbetona seguma demontāža.

A. Mērķis:  
Valčbetona un transportbetona segas demontāža vietās, kur šis segums nav nepieciešams.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontētais segums kubikmetros(m³).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
1. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Demontējamās vietas robežu apzīmēšana.
1. Seguma demontāža.
1. Demontētā seguma iekraušana transportēšanas līdzeklī un nogādāšana uz izgāztuvi.
1. Darba vietas sakopšana, attiecīgo brīdinājuma zīmju uzstādīšana, ja tālāk nav paredzēta seguma atjaunošana).
1. Pārbrauciens uz bāzi.

E. Materiāli:
-

F. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas un mehānismi, kas apzāģē, izcērt, izfrēzē, izlauž demontāžai paredzētās virsmas un nogādā uz un nogādā uz izgāztuvi.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
G. Darba izpilde:
Darbu izpilde veicama visu gadu.

H. Prasības izpildītam darbam :
1. Demontējot betona segumu, jāseko, lai netiktu bojāts asfaltbetona segums ārpus apzīmētās darba zonas.
1. Darbu beidzot, darba vietai jābūt tīrai. Betona pārpalikumi jānotīra un jāaiztransportē uz izgāztuvi. 

I. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontētais segums (m³).
[bookmark: _Hlk6386827]

2. IELU, IETVJU, VELOCEĻU UN LAUKUMU UZTURĒŠANA ZIEMAS APSTĀKĻOS

2.1  Ziemas dienesta dežūras

2.1.1. Ziemas dienesta darba organizācijas dežūras un avāriju situācijas novēršana no 15. oktobra līdz 31. martam.


A.  Mērķis: 
Rīgas ziemas dienesta dežūras (turpmāk - dežūra) veikšana, lai nodrošinātu satiksmes drošību ziemas sezonā, sniegtu operatīvu informāciju par laika, transporta būvju segumu apstākļiem visā Rīgas teritorijā. Pieņemtu sūdzības par transporta būvju stāvokli, veiktu operatīvu apsekošanu, defektu reģistrēšanu un nelielu bojājumu novēršanu.

B .  Mērvienība :
Darbs uzskaitāms dežūrā nodrošinātajās diennaktīs (1 diennakts, 24 stundas). 

C. Darbu apraksts:
1. Ziemas dienesta dežūras tiek veiktas laika periodā no 15.oktobra līdz 31.martam. Pamatojoties uz laika prognozi, Pasūtītājs ir tiesīgs uzsākts/pabeigt ziemas dienesta dežūru pirms vai pēc noteiktā datuma, iepriekš rakstiski par to informējot Komersantu vismaz 24h iepriekš.
1. Nodrošinot dežūru, jābūt nodrošinātai inženiertehnisko darbinieku pieejamībai visu diennakti, kā arī tiem jāspēj nodrošināt operatīva transporta būvju/ielu apsekošana visā pārraudzībā esošajā teritorijā 60 minūšu laikā no informācijas saņemšanas brīža. 
1. Inženiertehniskajam darbiniekam, izvērtējot brauktuves stāvokli, informāciju par prognozētajiem laika apstākļiem un analizējot laika prognožu staciju datus,  jāspēj pieņemt atbildīgus lēmumus saistībā ar ziemas dienesta darba uzsākšanu un pārtraukšanu, kā arī par pretslīdes materiāla patēriņu konkrētos maršrutos.  
1. Inženiertehniskajam darbiniekam jābūt sazvanāmam pa telefonu, kura numurs pirms ziemas sezonas sākuma ir saskaņots ar Pasūtītāju. Dežuranta mobilajam telefonam jābūt aprīkotam ar Pasūtītāja noteiktu tiešsaistes saziņas programmu (Whatsapp, Skype vai līdzīga). Telefona numura maiņa ziemas sezonas laikā nav pieļaujama.
1. Inženiertehniskais darbinieks savus pienākumus veic atrodoties autotransportā vai telpās, kuru adrese ir saskaņota ar Pasūtītāju. Dežūras laikā dežurants nedrīkst veikt citus darba pienākumus, kā vien šajā specifikācijā aprakstītos, ja vien šie papildus darba pienākumi nav iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju. 
1. Ziemas dienesta dežūras ietvaros jānodrošina: 
· ielu, ietvju un laukumu tehniskā stāvokļa apsekošana, informācijas fiksēšana ziemas mehanizētas uzturēšanas darbu žurnālā;
· avārijas vai defektu vietas norobežošana ar nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm vietās , kur ielas vai ietves seguma stāvoklis apdraud gājēju vai transporta kustību;
· informē Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes vadības centru par ielu pretslīdes apstrādes darbu uzsākšanu un pabeigšanu;
· sagatavo kopēju informāciju par diennaktī veiktajiem ziemas uzturēšanas darbiem (pēc Pasūtītāja sagatavotās formas, katru gadu formas var tikt mainītas) un nosūta to Pasūtītājam pa e-pastu līdz plkst.9.00
· informē Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes vadības centru par konstatētiem satiksmei un gājējiem traucējošām vai apdraudošām situācijām, kā arī par neparedzētu satiksmes ierobežojumu ieviešanu ielās;
· Nodrošinot dežūru jāveic regulāra Rīgas teritorijas ielu, ietvju, apsekošana, kura tiek fiksēta video failā, kas uzņemts ar videokameru, kuras izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju.

D. Prasības darba aprīkojumam:
Inženiertehnisko darbinieku rīcībā jābūt:
1. automašīnai aprīkotai ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju  jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē, tāpat jābūt aprīkotai ar avārijas vai defektu vietas norobežošanas nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm, vadstatņiem, būvniecības lentu. 
1. Pēc nepieciešamības jānodrošina norobežojošā žoga uzstādīšana vismaz 50m garumā. 
1. dežūras telpa. 
1. viedtālrunis ar interneta pieslēgumu un fotogrāfēšanas funkciju. 

E.Materiāli:
Izbraucot maršrutā līdzi jābūt:
1. instrumentiem sīko defektu likvidēšanai, defektu uzmērīšanai un digitālajam fotoaparātam foto fiksācijas veikšanai;
satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem īslaicīgo darba vietu norobežošanai;
sakaru līdzekļiem- viedtālrunim.

F.Iekārtas un mehānismi:

1. Vieglā kravas automašīna. Automašīnai jābūt aprīkotai ar oranžas (dzeltenas) krāsas bākuguni un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

G. Prasības kvalifikācijai:
Inženiertehniskajam darbiniekam jābūt profesionālai izglītībai un sertifikātam, kas saistīta ar ceļa būvi un vismaz 3 gadu pieredzei ziemas dienesta darbu veikšanā, vadīšanā vai uzraudzībā. Jāmāk apieties ar datoru. Jāzina latviešu valoda. Jābūt komunikablam.

H. Darba izpilde:
Ziemas dienesta dežūras tiek veiktas laika periodā no 15.oktobra līdz 31.martam. 

J. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildāmais darbs kontrolējams pēc ziemas darbu veikšanas vai neuzsākšanas nepieciešamības pamatotības, kā arī pārējo prasību izpildes/neizpildes.




2.1.2. dežūras iekrāvējiem.

A. Mērķis :
Nodrošināt pretslīdes materiāla ātru iekraušanu.

B. Mērvienība :
Ziemas dienesta dežūra iekrāvējiem ar vadītāju darbs mērāms (stundas) .

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas , instrumentu un pretslīdes  materiālu sagatavošana darbam.
1. Dežūra iekraušanas tehnikai, vadītājiem, strādniekiem, kas saistīta ar Rīgas transporta būvju uzturēšanu ziemas apstākļos skaitās visu diennakti, neatkarīgi no tā vai tiek veikti uzturēšanas darbi, vai labvēlīgos laika apstākļos tiek dežūrēts bāzē, kura adrese ir saskaņota ar Pasūtītāju. Ņemot vērā laika apstākļus, ar Pasūtītāja rīkojumu var tikt noteikts konkrēts laika intervāls un apjoms dežūrām.

D. Prasības darba vietas aprīkojumam :
-

E. Iekārtas un mehānismi :
1. Mehānismu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Prasības izpildītam darbam:
Mehānismiem un darbiniekiem labvēlīgos laika apstākļos ir jāatrodas bāzē vai veicot ielu uzturēšanas darbus ziemas apstākļos.

 G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Mehānismu un darbinieku darbs kontrolējams visu diennakti. 





2.1.3. operatīvās uzturēšanas brigādei uz kompleksām brauktuvju tīrāmām un kaisāmām mašīnām.


A. Mērķis :
Gājēju un autotransporta kustības drošības un ērtību operatīva nodrošināšana .

B. Mērvienība :
Ziemas dienesta operatīvās uzturēšanas brigādes dežūras darbs mērāms (stundās). Brigādē ietilpst visi autovadītāji un citi tehniskie darbinieki, kas nodrošina vajadzības gadījumā nepārtrauktu kompleksās ielu uzturēšanas mašīnas darbu. Pirms ziemas sezonas uzsākot darbu– jāinformē Pasūtītājs cik un kādas tehnikas vienības un operatori tiks iesaistīti šo darbu veikšanā, lai varētu nodrošināt ielu, tiltu, ietvju, veloceliņu un laukumu uzturēšanu ziemas apstākļos. Ņemot vērā laika apstākļus, ar Pasūtītāja rīkojumu var tikt noteikts konkrēts laika intervāls un apjoms dežūrām.

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas, instrumentu un materiālu sagatavošana darbam.
1. Dežūra kompleksām uzturēšanas mašīnām, vadītājiem, strādniekiem, kas saistīta ar transporta būvju uzturēšanu ziemas apstākļos, tiek nodrošināta visu diennakti, neatkarīgi no tā vai tiek veikti ielu uzturēšanas darbi, vai labvēlīgos laika apstākļos tiek dežūrēts bāzē, kura adrese ir saskaņota ar Pasūtītāju. 

D. Prasības darba vietas aprīkojumam :
Ziemas dienesta dežūru un darba organizēšanas bāzēm jāatrodas pietiekami tuvu uzturamajām teritorijā, lai varētu nodrošināt uzturēšanas darbu prasību izpildi, ievērtējot to, ka Rīgā ir blīva auto satiksme un var veidoties sastrēgumi. 

E. Iekārtas un mehānismi :
1. Kompleksajām uzturēšanas mašīnām  ir jābūt aprīkotām ar sniega tīrāmajām lāpstām un kaisītāju, kurš  ir pielietojams samitrinātās sāls tehnoloģijai un smilts- sāls maisījuma kaisīšanai. Tāpat kompleksajām uzturēšanas mašīnām  ir jābūt aprīkotām ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē un kontroli par kaisīšanas darba veikšanas procesu (izkaisītie g/m²) kā arī sniega lāpstas stāvokli - jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. Tāpat kompleksajām uzturēšanas mašīnām  ir jābūt aprīkotām ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Prasības izpildītam darbam:
Kompleksām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā un darbiniekiem, labvēlīgos laika apstākļos, ir jāatrodas bāzē, vai Rīgas rajonā vai priekšpilsētā, veicot ielu uzturēšanas darbus ziemas apstākļos. Jābūt operatīvā gatavībā jebkurā brīdī nodrošināt darbu uzsākšanu.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Mehānismu un darbinieku darbs kontrolējams visu diennakti. 


2.1.4. operatīvās uzturēšanas brigādei uz greideriem un/vai traktortehniku

A. Mērķis :
Gājēju un autotransporta kustības drošības un ērtību operatīva nodrošināšana.

B. Mērvienība :
Ziemas dienesta operatīvās uzturēšanas brigādes dežūras darbs mērāms (stundās). Brigādē ietilpst visi autovadītāji un citi tehniskie darbinieki, kas nodrošina vajadzības gadījumā nepārtrauktu brauktuvju tīrāmās tehnikas darbu. Pirms ziemas sezonas uzsākot darbu– jāinformē Pasūtītājs cik un kādas tehnikas vienības un operatori tiks iesaistīti šo darbu veikšanā, lai varētu nodrošinātu 3.uzturēšanas kategorijas ielu  uzturēšanu ziemas apstākļos. Ņemot vērā laika apstākļus, ar Pasūtītāja rīkojumu var tikt noteikts konkrēts laika intervāls un apjoms dežūrām.

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas, instrumentu un materiālu sagatavošana darbam.
1. Dežūra tehnikas vienībām, vadītājiem, strādniekiem, kas saistīta ar transporta būvju uzturēšanu ziemas apstākļos, tiek nodrošināta visu diennakti, neatkarīgi no tā vai tiek veikti ielu uzturēšanas darbi, vai labvēlīgos laika apstākļos tiek dežūrēts bāzē, kura adrese ir saskaņota ar Pasūtītāju. 

D. Prasības darba vietas aprīkojumam :
Ziemas dienesta dežūru un darba organizēšanas bāzēm jāatrodas pietiekami tuvu uzturamajām teritorijā, lai varētu nodrošināt uzturēšanas darbu prasību izpildi, ievērtējot to, ka Rīgā ir blīva auto satiksme un var veidoties sastrēgumi. 

E. Iekārtas un mehānismi :
1. Greideri
1. vietās, kur brauktuves platums ir pārāk mazs un nav iespējams to izmantot, pieļaujama traktortehnikas, kas aprīkota ar sniega tīrāmajām lāpstām izmantošana. 
1. Tehnikas vienībām ir jābūt aprīkotām ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. Tāpat tehnikas vienībām ir jābūt aprīkotām ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju. 
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Prasības izpildītam darbam:
Tehnikas vienībām, kuras atrodas dežūrā un darbiniekiem, labvēlīgos laika apstākļos, ir jāatrodas bāzē, vai Rīgas rajonā vai priekšpilsētā, veicot ielu uzturēšanas darbus ziemas apstākļos. Jābūt operatīvā gatavībā jebkurā brīdī nodrošināt darbu uzsākšanu.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Tehnikas vienību un darbinieku darbs kontrolējams visu diennakti.




2.1.5. operatīvās uzturēšanas brigādei uz kompleksām veloceļu, velojoslu un ietvju tīrāmām un kaisāmām mašīnām. 

A. Mērķis :
Velobraucēju un gājēju kustības drošības un ērtību operatīva nodrošināšana.

B. Mērvienība :
Ziemas dienesta operatīvās uzturēšanas brigādes dežūras darbs mērāms (stundās). Brigādē ietilpst visi autovadītāji un citi tehniskie darbinieki, kas nodrošina vajadzības gadījumā nepārtrauktu ietvju tīrāmo un kaisāmās tehnikas darbu. Pirms ziemas sezonas uzsākot darbu– jāinformē Pasūtītājs cik un kādas tehnikas vienības un operatori tiks iesaistīti šo darbu veikšanā, lai varētu nodrošināt veloceļu, velojoslu un ietvju un laukumu uzturēšanu ziemas apstākļos. Ņemot vērā laika apstākļus, ar Pasūtītāja rīkojumu var tikt noteikts konkrēts laika intervāls un apjoms dežūrām.

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas, instrumentu un materiālu sagatavošana darbam.
1. Dežūra ietvju tīrāmai un kaisāmai tehnikai, vadītājiem, strādniekiem, kas saistīta ar Rīgas veloceliņu/ietvju uzturēšanu ziemas apstākļos turpinās visu diennakti, neatkarīgi no tā vai tiek veikti  uzturēšanas darbi, vai labvēlīgos laika apstākļos tiek dežūrēts bāzē, kura adrese ir saskaņota ar Pasūtītāju. 

D. Prasības darba vietas aprīkojumam :
Ziemas dienesta dežūru un darba organizēšanas bāzēm jāatrodas pietiekami tuvu uzturamajām teritorijā, lai varētu nodrošināt uzturēšanas darbu prasību izpildi, ievērtējot to, ka Rīgā ir blīva auto satiksme un var veidoties sastrēgumi. 

E. Iekārtas un mehānismi :
Tehnikai, kas nodrošina veloceļu, velojoslu un ietvju sakopšnu, ir jābūt aprīkotām ar mehāniskās slaucīšanas birstēm un pretslīdes materiālu kaisītāju, kas  aprīkots ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic notīrītā/apstrādātā seguma stāvokļa video ierakstu no kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē un sniega lāpstas stāvokļa kontrole jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. 

F. Prasības izpildītam darbam:
Veloceļu, velojoslu un ietvju tīrāmai un kaisāmai tehnikai un darbiniekiem labvēlīgos laika apstākļos ir jāatrodas bāzē. Jābūt operatīvā gatavībā jebkurā brīdī uzsākt darbus.

G. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Mehānismu un darbinieku darbs kontrolējams visu diennakti. 


2.2 Bezsniega laikā
2.2.1. laukumu, ielu brauktuvju tīrīšana ar mehānismiem, kas aprīkoti ar mehāniskās slaucīšanas un putekļu savākšanas iekārtām.

A. Mērķis: 
Nodrošināt ielu un laukumu tīrību.

B. Mērvienība :
Jāuzmēra notīrītais garums kilometros, veicot brauktuves tīrīšanu vismaz 2 metru platumā (km)

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Ielas un laukumu brauktuvju tīrīšana no netīrumiem, atkritumiem un putekļiem
1. Savākto atkritumu un putekļu transportēšana uz sertificētu izgāztuvi
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:
Specializētie mehānismi, kas aprīkoti ar mehāniskās slaucīšanas vai vakuuma putekļu savākšanas iekārtām, atkritumu un putekļu transportēšanas iespēju, vajadzības gadījumā strādnieku brigāde. Mehānismiem ir jābūt aprīkotiem ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic notīrītā/apstrādātā seguma stāvokļa video ierakstu no kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Ielu un laukumu brauktuvju tīrīšanu veic bezsniega periodā, iestājoties ilgstoši pastāvīgiem laika apstākļiem uz nozīmīgākajām ielām, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
Ielu un laukumu brauktuvju tīrīšana nepieciešamības gadījumā ir jāveic visā ielas platumā, ieskaitot tekņu zonas ar specializētu tehniku, kas aprīkota ar mehāniskās slaucīšanas un  vakuuma putekļu savākšanas iekārtām.
Ja nav iespējams ielu tehnisko parametru dēļ veikt tīrīšanu, pielietojot specializēto    tehniku, ir pieļaujams to veikt ar roku darba spēku, nesamazinot līgumā paredzētās uzturēšanas prasības.
Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus. 
Tehnikas operatoriem darbu jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves un neradītu satiksmes sastrēgumus.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Ielu un laukumu brauktuvēm jābūt tīrām

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un laukumos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




2.2.2. ielu sadalošo joslu un saliņu uzturēšana. 

A. Mērķis: 
Nodrošināt ielu sadalošo joslu ar cieto segumu un saliņu tīrību.

B. Mērvienība :
Jāuzmēra notīrītās platības laukums kvadrātmetros (m²).

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Ielu sadalošo joslu un drošības saliņu tīrīšana no netīrumiem, atkritumiem un putekļiem.
1. Savākto atkritumu un putekļu transportēšana uz sertificētu izgāztuvi, 
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens uz ražošanas bāzi.

D. Materiāli :
-

[bookmark: OLE_LINK3]E. Iekārtas:
-

F. Darba izpilde:
1. Sadalošo joslu, drošību saliņu tīrīšanu veic bezsniega periodā.
Sadalošo joslu, drošību saliņu tīrīšanu veic ar mehāniskās slaucīšanas un vakuuma putekļu savākšanas iekārtām.
Ja nav iespējams ielu tehnisko parametru dēļ veikt tīrīšanu, pielietojot specializēto    tehniku, ir pieļaujams to veikt ar roku darba spēku, nesamazinot līgumā paredzētās uzturēšanas prasības.
Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus. 
Tehnikas operatoriem darbu jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves un neradītu satiksmes sastrēgumus.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Sadalošajām joslām un saliņām jābūt tīrām, jāatbilst līguma izvirzītajām ietvju un veloceliņa tīrības prasībām. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un laukumos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.








2.2.3. ietvju, veloceliņu, velojoslu tīrīšana.

A. Mērķis: 
Nodrošināt ietvju, veloceliņu un velojoslu tīrību.

B. Mērvienība :
Jāuzmēra notīrītās platības laukums  tūkstoš  kvadrātmetros (1000m²).

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Ietvju, veloceliņu un velojoslu attīrīšana no netīrumiem, atkritumiem un putekļiem,
1. Savākto atkritumu un putekļu transportēšana uz sertificētu izgāztuvi, 
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens uz ražošanas bāzi.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:
Specializētie mehānismi, kas aprīkoti ar mehāniskās slaucīšanas vai vakuuma putekļu savākšanas iekārtām, atkritumu un putekļu transportēšanas iespēju, vajadzības gadījumā strādnieku brigāde. Mehānismiem ir jābūt aprīkotiem ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic notīrītā/apstrādātā seguma stāvokļa video ierakstu no kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ietvju, veloceliņu, velojoslu tīrīšanu veic bezsniega periodā.
Ietvju veloceliņu, velojoslu tīrīšanu veic ar mehāniskās slaucīšanas vai vakuuma putekļu savākšanas iekārtām.
Ja nav iespējams ielu tehnisko parametru dēļ veikt tīrīšanu, pielietojot specializēto    tehniku, ir pieļaujams to veikt ar roku darba spēku, nesamazinot līgumā paredzētās uzturēšanas prasības.
Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus.
Tehnikas operatoriem darbu jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves un neradītu satiksmes sastrēgumus.

     
G. Prasības izpildītam darbam :
Ietvēm, velojoslām un veloceliņiem – jābūt tīriem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un laukumos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai




2.3  Ielu brauktuvju un laukumu uzturēšana sala un nokrišņu laikā
2.3.1. Slīdamības samazināšana tīrot un kaisot ar smilts – sāls maisījumu. 

 
A. Mērķis: 
Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība :
Jāuzmēra nokaisītās brauktuves laukums tūkstoš kvadrātmetros (1000m²).

C. Darba apraksts :
1. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.
1. Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu, 
1. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana. 
1. Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :
1. Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu (smilti) Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120kg/m³.
1. Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīdā nedrīkst pārsniegt 4%. 
1. Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 -3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0,063mm) nedrīkst pārsniegt 5%.
1. Kaisāmā materiāla patēriņš uz 1m² ir jābūt ne mazāk kā 200 gr.

E. Iekārtas:
1. Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar specializētām kravas automašīnām, kuras aprīkotas ar sniega lāpstu un kaisītāju kurš  ir pielietojams smilts- sāls maisījuma kaisīšanai. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to manuāli. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz Pasūtītājam. Tāpat kompleksajām uzturēšanas mašīnām  ir jābūt aprīkotām ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē un kontroli par kaisīšanas darba veikšanas procesu - izkaisīto materiālu daudzumu kontrole (g/m²) un sniega lāpstas stāvokļa kontrole - jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē.
1. Katru gadu pirms sezonas uzsākšanas, līdz 15.oktobrim jāiesniedz oficiālā iekārtu pārstāvja izdotu kalibrācijas aktu par izkaisītā materiāla daudzuma un lāpstas stāvokļa sensoru kalibrēšanas veikšanu
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
1. Specifikācijas punktā 2.3.1. “Slīdamības samazināšana tīrot un kaisot ar smilts – sāls maisījumu” minēto darbu veikšanai izmantojamām tehnikas vienībām jāatbilst CO2 emisiju standartam Euro 6. Minētā prasība ir obligāti piemērojama ar 2025.gada 1.oktobri. 
1.  Atsevišķos gadījumos, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, vietās, kur apgrūtināta piekļuve 2.3.1. punktā sadaļā “E.Iekārtas” .punktā  minētajam transporta, Izpildītājs ir tiesīgs pielietot traktortehniku.
 
F. Darba izpilde:
1. Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no transporta kustības intensitātes un apledojuma rakstura vienmērīgi izkaisot uz brauktuves kaisāmā materiāla. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli. Darbu var veikt kompleksi – vienlaicīgi attīrot brauktuvi no sniega un kaisot ar pretslīdes materiālu.
1. Bez kompleksajām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā operatīvai darba veikšanai, nelabvēlīgos laika apstākļos drīkst piesaistīt papildus tehniku, kuras tehniskie parametri atbilst specifikāciju nosacījumiem, tāpēc šā darba veikšanai komplekso uzturēšanas mašīnu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.
1. Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielu aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves. 

G. Prasības izpildītam darbam :
Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ielas braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Ielas brauktuvei jāatbilst līgumā izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



2.3.2. Slīdamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 10 g/m²;
2.3.3. Slīdamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 20 g/m²;
2.3.4. Slidamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 30 g/m².
2.3.5. Slidamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 40 g/m².


A. Mērķis: 
Novērst apledojuma veidošanos uz brauktuves vai nokausēt ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu ielas brauktuves atbilstību līgumā paredzētajām prasībām.

B. Mērvienība :
Jāuzmēra nokaisītās brauktuves laukums tūkstoš kvadrātmetros (1000m²).

C. Darba apraksts :
1. Sāls iekraušana kaisītājā un sāls mitrināšanas šķīduma uzpildīšana.
1. Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Brauktuves kaisīšana pielietojot samitrinātās sāls tehnoloģiju.
1. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.
1. Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :
1. Maksimālais nātrija hlorīdu sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt  4%.
1. Sāls jāuzglabā krautnē, kura atrodas zem jumta.
1. Sāls mitrināšanai izmanto NaCl (18 – 21 %) vai CaCl2 (20%) šķīdumu.

E. Iekārtas:

1. Mitrās sāls kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kuras aprīkotas ar sniega lāpstu un kaisītāju. Kaisītājam jābūt aprīkotam ar atsevišķu(ām) tvertni sāls šķīdumam un jānodrošina sāls samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla vienmērīga kaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga kaisīšanas platuma maiņa. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz Pasūtītājam. Tāpat kompleksajām uzturēšanas mašīnām  ir jābūt aprīkotām ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē un kontroli par kaisīšanas darba veikšanas procesu - izkaisīto materiālu daudzumu kontrole (g/m²) un sniega lāpstas stāvokļa kontrole - jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
2. Katru gadu pirms sezonas uzsākšanas, līdz 15.oktobrim jāiesniedz oficiālā iekārtu pārstāvja izdotu kalibrācijas aktu par izkaisītā materiāla daudzuma un lāpstas stāvokļa sensoru kalibrēšanas veikšanu.
3. Specifikāciju punktos 2.3.2. “Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 10 g/m²,” 2.3.3.  “Slīdamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 20 g/m²” 2.3.4. “Slidamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 30 g/m²”, 2.3.5. “Slidamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 40 g/m²” minēto darbu veikšanai izmantojamām tehnikas vienībām jāatbilst CO2 emisiju standartam Euro 6. Minētā prasība ir obligāti piemērojama ar 2025.gada 1.oktobri.  

F. Darba izpilde:
1. Bez kompleksajām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā operatīvai darba veikšanai, nelabvēlīgos laika apstākļos drīks piesaistīt papildus tehniku, kuras tehniskie parametri atbilst specifikāciju nosacījumiem, tāpec šā darba veikšanai komplekso uzturēšanas mašīnu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.
1. Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto brauktuves apsteidzošai kaisīšanai, brauktuves  atbrīvošanai  no sniega un apledojuma. Ja atmosfēras temperatūra ir zemāka par -6ºC, tad slīdamības samazināšanai var pielietot citu tehnoloģiju.
1. Atkarībā no kustības intensitātes un klimatiskajiem apstākļiem jāizkaisa 10 - 40 g sāls uz 1 m² brauktuves, lēmumu pieņem inženiertehniskais darbinieks.
1. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 10⁰C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.
1. Sāli automātiski samitrina ar sāls šķīdumu kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Mitrināšanai izmantojamais NaCl vai CaCl2 šķīduma daudzums ir 30% no kopējā sausā sāls daudzuma.
1. Mitro sāli  jāizkaisa vienmērīgi. Kaisīšanas tehnikas operators izvēlas piemērotāko kaisāmās joslas platumu katrā konkrētā situācijā. Ieteicamie kaisīšanas platumi - kaisot atsevišķu joslu 2‚5 - 3‚0m. Sniegputeņa laikā ieteicams kaisīt 2 m platumā tieši aiz kaisītāja. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli. Darbu jāveic kompleksi – vienlaicīgi attīrot brauktuvi no sniega un kaisot ar pretslīdes materiālu. Vienu pašu kaisīšanu var veikt tikai atkalas gadījumā vai apledojuma izveidošanās gadījumā uz brauktuves beznokrišņu periodā.
1. Veicot brauktuves tīrīšanu sniega valni nedrīkst sastumt uz gājēju ietvēm, veloceļiem, krustojumos, gājēju pāreju zonās un pretī iebrauktuvēm.
1. Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
 
G. Prasības izpildītam darbam :
Mitrajam sālim jābūt vienmērīgi izkaisītai. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā. Ielas, laukumu brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


2.3.6. Slīdamības samazināšana lokālā vietā, veicot pārbraucienu uz to.


A. Mērķis: 
Novērst avārijas rezultātā  vai dabas apstākļu dēļ lokālā vietā radušos slīdamību uz ielas braucamās daļas. Par lokālu vietu tiek uzskatīta vieta, kur izpildītais darbu daudzums nepārsniedz 5000 m².

B. Mērvienība :
Jāuzmēra veiktais ceļš no oficiālās uzņēmēja bāzes līdz objektam vienā virzienā (km) 

C. Darba apraksts :
1. Pretslīdes materiāla iekraušana kaisītājā.
1. Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai
1. Brauktuves kaisīšana pielietojot nepieciešamo tehnoloģiju.
1. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.
1. Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :
Pretslīdes materiāls.

E. Iekārtas:
1. Kompleksās uzturēšanas mašīna, kura atrodas dežūrā, kuras aprīkota ar sniega lāpstu un kaisītāju. Kaisītājam jābūt aprīkotam ar atsevišķu(ām) tvertni sāls šķīdumam un jānodrošina sāls samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla vienmērīga kaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga kaisīšanas platuma maiņa. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz Pasūtītājam. Tāpat kompleksajai uzturēšanas mašīnai  ir jābūt aprīkotai ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē un kontroli par kaisīšanas darba veikšanas procesu - izkaisīto materiālu daudzumu kontrole (g/m²) un sniega lāpstas stāvokļa kontrole - jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
Specifikācijas punktā 2.3.6. “Slīdamības samazināšana lokālā vietā, veicot pārbraucienu uz to” minēto darbu veikšanai izmantojamām tehnikas vienībām jāatbilst CO2 emisiju standartam Euro 6. Minētā prasība ir obligāti piemērojama ar 2025.gada 1.oktobri.   


F. Darba izpilde:
1. Pārbrauciens līdz bīstamajai vietai.
1. Kaisīšana ar pretslīdes materiālu lokālā vietā.
1. Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
1. Atgriešanās bāzē.
 
G. Prasības izpildītam darbam :
Mitrajam sālim vai smilts sāls maisījumam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā. Ielas, laukumu brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


2.3.7. slīdamības samazināšana ielās, izveidojot rievas apledojumā.

A. Mērķis:  
Uzlabot braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ielu brauktuvēs ar piebrauktu sniegu un ledu, nodrošinot ielas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība :
Rievu izveidošana apledojumā vai piebrauktā sniegā jāuzmēra tūkstoš kvadrātmetros (1000m²) 

C. Darba apraksts :
1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.
Brauktuves attīrīšana no sniega, iedzenot tajā risas.
Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.
Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas:
1. Rievas piebrauktā sniegā vai ledū iestrādā ar tehniku, kurai sniega lāpsta aprīkota ar cieta tērauda robainiem, vai pirkstveida nažiem un aprīkotas ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. [bookmark: _Hlk6921301]Virsmu rievošanu pielieto ar piebrauktu sniegu un ledu klātām brauktuvēm, kurām ledus biezums ir 2cm biezāks nekā naža dziļums. 
1. Rievošanu veic ar greideriem vai kravas automobiļa apakšējo lāpstu.
1. Rievošanas tehnikas operatoram darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :
Brauktuves stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā līguma izvirzītajām uzturēšanas klases prasībām. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.








2.4 Ielu brauktuvju un laukumu attīrīšana no sniega
2.4.1. ar sniega tīrāmo tehniku, kas aprīkotas ar sniega lāpstām.

A. Mērķis:  
Atbrīvot ielas brauktuvi no sniega, nodrošinot ielas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus, (vietās, kur brauktuves platums ir pārāk mazs un nav iespējams izmantot greideri).

B. Mērvienība :
Ielas atbrīvošana no sniega jāuzmēra attīrītās brauktuves tūkstoš kvadrātmetros (1000m²) 

C. Darba apraksts :
1. Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.
1. Brauktuves attīrīšana no sniega.
1. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.
1. Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas:

1. Sniega tīrāmā tehnika, kas aprīkotas ar sniega lāpstām;
Ielu attīrīšanu no sniega veic ar sniega tīrāmo tehniku, kas aprīkota ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
1. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un iebrauktuvēs). Sniega valnis ir jānovirza ielu tekņu zonās, nomalēs.
1. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

G. Prasības izpildītam darbam :
Brauktuves stāvoklim pēc darba izpildes jābūt līdzenam, uz brauktuves nedrīkst atrasties rises, sniega sanesumi kā arī sniega “putra”. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.4.2. ar greideri.

A. Mērķis:  
Atbrīvot ielas brauktuvi no sniega, nodrošinot ielas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus 24 stundu laikā pēc snigšanas beigām (vai 24 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma).

B. Mērvienība :
Ielas atbrīvošana no sniega jāuzmēra attīrītās brauktuves tūkstoš kvadrātmetros (1000m²)

C. Darba apraksts :
1. Greidera pārbrauciens uz darba vietu.
Brauktuves attīrīšana no sniega.
Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.
Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :
-
E. Iekārtas:
1. Ielu attīrīšanu no sniega veic ar greideri, kas aprīkots ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
1. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Sniega valnis ir jānovirza ielu tekņu zonās, nomalēs.
1. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

G. Prasības izpildītam darbam :
Brauktuves stāvoklim pēc darba izpildes jābūt līdzenam, uz brauktuves nedrīkst atrasties rises, sniega sanesumi kā arī sniega “putra”.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.5. Ietvju, veloceļu, velojoslu uzturēšana ziemā
2.5.1. ietvju, veloceļu, velojoslu uzturēšana ziemā. 


A. Mērķis:  
Atbrīvot ietves, veloceļu, velojoslu segumu no sniega, mazināt slīdamību, nodrošinot drošu gājēju un velosipēdistu satiksmi. 


B. Mērvienība :
Ietves, veloceļa, velojoslu tīrīšana jāuzmēra attīrītās segas tūkstoš kvadrātmetros (1000m²) 

C. Darba apraksts :
1. Sniega tīrāmās un pretslīdes apstrādes tehnikas un strādnieku brigādes pārbrauciens uz darba vietu.
1. Ietves, veloceļa, velojoslas attīrīšana no sniega jānodrošina 4 stundu laikā pēc snigšanas beigām. Nepieciešamības gadījumā brauktuves pretslīdes apstrāde ar NaCl, vai ar NaCl/smilts maisījumu. 
1. Pēc darbu pabeigšanas, segumam jābūt attīrītam no sniega un ledus.
1. Tehnikas un brigādes atgriešanās bāzē.

D. Materiāli :
1. Nātrija hlorīds – maksimālais sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt  4%.
1. Sāls jāuzglabā krautnē, kura atrodas zem jumta.

E. Iekārtas:
1. Veloceļu, velojoslu un ietvju attīrīšanu no sniega un pretslīdes apstrādi veic ar bezemisiju tehnikas vienībām.
Šajā punktā ietvertā prasība attiecībā uz bezemisiju tehnikas vienībām ir obligāti piemērojama ar 2025.gada 1.oktobri. 
1. Tehnikas vienībām jābūt aprīkotām ar mehāniskās slaucīšanas birstēm vai sniega lāpstām  un pretslīdes materiālu kaisītāju, un kas aprīkots ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic notīrītā/apstrādātā seguma stāvokļa video ierakstu no kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. 
1. Iekārtas minimālais pašmasas svars 1900 kg.
1. Gadījumos, kad tehnisko parametru dēļ nav iespējams segumu uzturēt mehāniski pieļaujama roku darba izmantošana.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
1. Mainīgos laikapstākļos, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, darba izpildei īslaicīgi atļauts piesaistīt tehniku, kas neatbilst bez emisiju tehnikas specifikācijām.

F. Darba izpilde:
1. Sniega tīrīšana tehnikas operatoram vai strādnieku brigādei darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
1. Ja nav iespējams segumu attīrīt, pielietojot specializēto tehniku, tā tehnisko parametru dēļ, tad ir pieļaujams to veikt ar roku darba spēku, nesamazinot paredzētās kvalitātes prasības. 
1. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošana uz ielas braucamo daļu. Sniega valnis jāveido tekņu zonā, nomalēs.
1. Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs pie  krustojumiem un gājēju pārejām un iebrauktuvēm.

G. Prasības izpildītam darbam :
Seguma stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā līguma un „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”  izvirzītajām 2.uzturēšanas klases prasībām. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ietvēs, veloceliņos un velojoslās. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.6. Gājēju zonu ielu sadalošajās joslās un gājēju pāreju zonās krustojumos uzturēšana ziemā
2.6.1. Gājēju zonu ielu sadalošajās joslās uzturēšana ziemā

A. Mērķis:  
Mazinot slīdamību, nodrošināt drošu gājēju un velosipēdistu satiksmi, atbilstoši uzturēšanas klases prasībām. 

B. Mērvienība :
Gājēju zonu ielu sadalošajās joslās paveiktie uzturēšanas darbi ir uzmērāmi kvadrātmetros (m²) 

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens uz darba vietu.
1. Gājēju zonu ielu sadalošajās joslās  tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiālu apledojuma gadījumā.
1. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana Pasūtītājam WEB lietotnē.
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

D. Materiāli :
Apledojuma gadījumā izmantot pretslīdes materiālu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

E. Iekārtas:
1. Nepieciešamie mehānismi un inventārs darba izpildei, lai nodrošinātu gājēju pāreju zonu sakopšanu. 
1. Viedierīce ar interneta pieslēgumu un fotogrāfēšanas un ģeogrāfiskās atzīmes funkciju


F. Darba izpilde:
1. Gājēju zonu sadalošajās joslās sakopšana jānodrošina vienu reizi diennaktī ziemas sezonā.
1. Vienā gājēju pārejas zonas vietā jānodrošina tās attīrīšana vismaz 2m platumā.
1. Tehnikas operatoram vai strādnieku brigādei darbs jāveic tā, lai        netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
1. Ja nav iespējams gājēju pārejas zonas uzturēšanas darbus veikt, pielietojot specializēto tehniku, pieļaujams roku darbs, nesamazinot līgumā paredzētās uzturēšanas prasības. 
1. Prestslīdes apstrāde jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.
1. Pirms pretslīdes apstrādes objektam jābūt atbrīvotam no sniega un atkritumiem.
1. [bookmark: _Hlk157516650]Jānodrošina atskaites sniegšana par padarīto darbu WEB lietotnē (fotoattēli ar ģeogrāfisko atzīmi, kuros skaidri redzama paveikto darbu kvalitāte).
Saskaņojot ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā (intensīva snigšana) organizēt atkārtotu gājēju pāreju zonu sadalošajās joslās sakopšanu diennakts laikā.
Atkritumu transportēšana jānodrošina uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.


G. Prasības izpildītam darbam :
1. Gājēju zonu segumam ielu sadalošajās joslās katru dienu jābūt attīrītam no sniega, atkritumiem, nepieciešamības gadījumā apstrādātām ar pretslīdes materiālu. 
1. Bezsniega laikā gājēju zonu segumam ielu sadalošajās joslās jābūt tīrām no smiltīm, atkritumiem.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās gājēju zonās ielu sadalošajās joslās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.6.2. Gājēju pāreju zonu krustojumos uzturēšana ziemā 

A. Mērķis:  
Veicot brauktuves teknes zonas attīrīšanu vietās, kur gājēji šķērso brauktuvi, nodrošināt drošu gājēju satiksmi, atbilstoši uzturēšanas klases prasībām. 

B. Mērvienība :
Gājēju pārejas zonās paveiktie uzturēšanas darbi ir uzmērāmi gabalos (par vienu teknes vietu) (gb) 

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un/vai brigādes pārbrauciens uz darba vietu.
1. Gājēju pāreju zonas tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiālu apledojuma gadījumā, atkritumu savākšana.
1. Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana Pasūtītājam WEB lietotnē.
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās bāzē.


D. Materiāli :
Apledojuma gadījumā izmantot pretslīdes materiālu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

E. Iekārtas:

1. Nepieciešamie mehānismi un inventārs darba izpildei, lai nodrošinātu gājēju pāreju zonu sakopšanu. 
1. Viedierīce ar interneta pieslēgumu un fotogrāfēšanas un ģeogrāfiskās atzīmes funkciju. 

F. Darba izpilde:
1. Gājēju pāreju zonu sakopšana jānodrošina vienu reizi diennaktī ziemas sezonā.
1. Vienā gājēju pārejas zonas vietā jānodrošina tās attīrīšana vismaz 2m platumā.
1. Tehnikas operatoram vai strādnieku brigādei darbs jāveic tā, lai        netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
1. Ja nav iespējams gājēju pārejas zonu uzturēšanas darbus veikt, pielietojot specializēto tehniku, pieļaujams roku darbs, nesamazinot līgumā paredzētās uzturēšanas prasības. 
1. Prestslīdes apstrāde jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.
1. Pirms pretslīdes apstrādes objektam jābūt atbrīvotam no sniega un atkritumiem.
1. Atskaites sniegšana par padarīto darbu WEB lietotnē (fotoattēli ar ģeogrāfisko atzīmi, kuros skaidri redzama paveikto darbu kvalitāte).
1. Saskaņojot ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā (intensīva snigšana) organizēt atkārtotu gājēju pāreju zonu sakopšanu diennakts laikā.
1. Atkritumu transportēšana jānodrošina uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.



G. Prasības izpildītam darbam :
1. Gājēju pāreju zonās segumam krustojumos katru dienu jābūt attīrītam no sniega, atkritumiem, nepieciešamības gadījumā apstrādātām ar pretslīdes materiālu. 
1. Bezsniega laikā gājēju pāreju zonu segumam krustojumos jābūt tīrām no smiltīm, atkritumiem.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā attīrāmajā platībā. Neizpildītu darbu gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



2.7. Sniega izvešana, organizācija.
2.7.1. Sniega izvešana, organizācija no sabiedriskā transporta pieturvietām, kas atrodas ielu brauktuvju malās

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturas vietu sarakstos noteiktās autobusu, trolejbusu un tramvaja pieturas atbilstoši tālāk tekstā norādītajā kārtībā. 

B. Mērvienība :
Izvestie sniega kubikmetri no pieturvietām (m³)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens  uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Fotofiksācijas veikšana
Satiksmes organizēšana
Sniega iekraušana, pavadzīmes izrakstīšana par iekrauto apjomu un aizvešana uz atbērtni. 
Darba vietas norobežojumu noņemšana.
Atgriešanās bāzē – stāvvietā vai pārbrauciens līdz nākošai darba vietai .

D. Materiāli
-
E. Iekārtas un mehānismi:
1. Frontālie iekrāvēji, pašizgāzēji, mehānismi, kas aprīkoti ar sniega lāpstām un mehāniskās slaucīšanas birstēm, strādnieku brigāde. 
1. Inventārs brigādei, lai nodrošinātu brauktuves sakopšanu pēc darbu pabeigšanas.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Sniega izvešana no Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturas vietām tiek veikta saskaņojot ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu līdz tekošās dienas plkst:14:00. Sniegs tiek vests uz sniega izgāztuvi, kuru iepriekš ar atbildīgajām institūcijām ir saskaņojis uzņēmējs.
2. Sniegu aizved no sabiedriskā transporta pieturas vietām, ja tiek apgrūtināta iekāpšana un izkāpšana no sab. transporta līdzekļa vai tā gaidīšana;
3. Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
4. Darbs jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta līdzekļu satiksmi.
5. Pēc sniega aizvešanas jānotīra pieturvieta.
6. Fotofiksācijas un izvestā sniega pārvadājumu pavadzīmju iesniegšana Pasūtītājam pēc pieprasījuma, jāglabā līdz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

G. Prasības izpildītam darbam :
Sabiedriskā transporta pieturvietai pēc darbu pabeigšanas jābūt sakoptai un attīrītai no sniega.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā periodā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



2.7.2. Sniega izvešanas organizācija no sabiedriskā transporta pieturvietām, kas atrodas pie tramvaja sliežu zonas (tai skaitā paaugstinātie peroni).

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturas vietu sarakstos noteiktās autobusu, trolejbusu un tramvaja pieturas atbilstoši tālāk tekstā norādītajā kārtībā. 

B. Mērvienība :
Izvestie sniega kubikmetri no pieturvietām (m³)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens  uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Fotofiksācijas veikšana
Satiksmes organizēšana
Sniega iekraušana, pavadzīmes izrakstīšana par iekrauto apjomu un aizvešana uz atbērtni. 
Darba vietas norobežojumu noņemšana.
Atgriešanās bāzē – stāvvietā vai pārbrauciens līdz nākošai darba vietai .

D. Materiāli
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Frontālie iekrāvēji, pašizgāzēji, mehānismi, kas aprīkoti ar sniega lāpstām un mehāniskās slaucīšanas birstēm, strādnieku brigāde.
1. Inventārs brigādei, lai nodrošinātu brauktuves sakopšanu pēc darbu pabeigšanas
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Sniega izvešana no Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturas vietām tiek veikta saskaņojot ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu līdz tekošās dienas plkst:14:00. Sniegs tiek vests uz sniega izgāztuvi, kuru iepriekš ar atbildīgajām institūcijām ir saskaņojis uzņēmējs.
Sniegu aizved no sabiedriskā transporta pieturas vietām, ja tiek apgrūtināta iekāpšana un izkāpšana no sab. transporta līdzekļa vai tā gaidīšana;
Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
Darbs jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta līdzekļu satiksmi.
Pēc sniega aizvešanas jānotīra pieturvieta.
Fotofiksācijas un izvestā sniega pārvadājumu pavadzīmju iesniegšana Pasūtītājam pēc pieprasījuma, jāglabā līdz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

G. Prasības izpildītam darbam :
Sabiedriskā transporta pieturvietai pēc darbu pabeigšanas jābūt sakoptai un attīrītai no sniega.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā periodā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


[bookmark: _Hlk155872635]2.7.3. Sniega izvešanas organizācija no krustojumiem, gājēju pārejām, ar satiksmes organizācijas stabiņiem vai atdurēm norobežotajām zonām un velojoslām, un  ielu tekņu zonām ne garākām par 50m.

A. Mērķis:  
Uzturēt kārtībā ielas, ietves, velojoslas, gājēju pārejas un krustojumus. 

B. Mērvienība :
Jāuzmēra aizvestā sniega daudzums kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens  uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Fotofiksācijas veikšana
Satiksmes organizēšana
Sniega iekraušana, pavadzīmes izrakstīšana par iekrauto apjomu un aizvešana uz atbērtni. 
Darba vietas norobežojumu noņemšana.
Atgriešanās bāzē – stāvvietā vai pārbrauciens līdz nākošai darba vietai .

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Frontālie iekrāvēji, pašizgāzēji, traktortehnika, kas aprīkota ar sniega lāpstām un mehāniskās slaucīšanas birstēm, strādnieku brigāde.
1. Inventārs brigādei, lai nodrošinātu brauktuves sakopšanu pēc darbu pabeigšanas
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Sniega izvešana no Rīgas tiek veikta saskaņojot ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu līdz tekošās dienas plkst:14:00. Sniegs tiek vests uz sniega izgāztuvi, kuru iepriekš ar atbildīgajām institūcijām ir saskaņojis uzņēmējs.
Sniegu jāizved no minētajiem objektiem, ja:
· aizsegti ir ielu krustojumi vai gājēju pārejas;
· apgrūtināta satiksmes kustība.
Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
Darbs jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta līdzekļu satiksmi.
Pēc sniega aizvešanas ūdens pieņēmēju restītes jāattīra no sniega un ledus kā arī ielai visā platumā jābūt tīrai.
Fotofiksācijas un izvestā sniega pārvadājumu pavadzīmju iesniegšana Pasūtītājam pēc pieprasījuma, jāglabā līdz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.


G. Prasības izpildītam darbam :
Brauktuves, ietves stāvoklim pēc darba izpildes jābūt sakoptam un attīrītam no sniega.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā periodā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



2.7.4. Sniega izvešanas organizācija no ielu tekņu zonām, kas garākas par 50m.


A. Mērķis:  
Uzturēt kārtībā ielas, ietves, laukumus un krustojumus. 

B. Mērvienība :
Jāuzmēra aizvestā sniega daudzums kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens  uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Fotofiksācijas veikšana
Satiksmes organizēšana
Sniega iekraušana, pavadzīmes izrakstīšana par iekrauto apjomu un aizvešana uz atbērtni. 
Darba vietas norobežojumu noņemšana.
Atgriešanās bāzē – stāvvietā vai pārbrauciens līdz nākošai darba vietai .
D. Materiāli :
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Frontālie iekrāvēji, pašizgāzēji, traktortehnika, kas aprīkota ar sniega lāpstām un mehāniskās slaucīšanas birstēm, strādnieku brigāde.
1. Inventārs brigādei, lai nodrošinātu brauktuves sakopšanu pēc darbu pabeigšanas
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Sniega izvešana no Rīgas tiek veikta saskaņojot ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu līdz tekošās dienas plkst:14:00. Sniegs tiek vests uz sniega izgāztuvi, kuru iepriekš ar atbildīgajām institūcijām ir saskaņojis uzņēmējs.
1. Sniegu jāizved no minētajiem objektiem, ja:
· aizsegti ir ielu krustojumi vai gājēju pārejas;
· apgrūtināta satiksmes kustība.
Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
Darbs jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta līdzekļu satiksmi.
Pēc sniega aizvešanas ūdens pieņēmēju restītes jāattīra no sniega un ledus kā arī ielai visā platumā jābūt tīrai.
Fotofiksācijas un izvestā sniega pārvadājumu pavadzīmju iesniegšana Pasūtītājam pēc pieprasījuma, jāglabā līdz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.


G. Prasības izpildītam darbam :
Brauktuves, ietves stāvoklim pēc darba izpildes jābūt sakoptam un attīrītam no sniega.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā periodā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


2.7.5. Sniega izvešanas organizācija no vienvirziena ielām, kur brauktuve nav platāka par 3.5 m.


A. Mērķis:  
Uzturēt kārtībā ielas, ietves un krustojumus. 

B. Mērvienība :
Jāuzmēra aizvestā sniega daudzums kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens  uz darba vietu.
Darba vietas norobežošana.
Fotofiksācijas veikšana
Satiksmes organizēšana
Sniega iekraušana, pavadzīmes izrakstīšana par iekrauto apjomu un aizvešana uz atbērtni. 
Darba vietas norobežojumu noņemšana.
Atgriešanās bāzē – stāvvietā vai pārbrauciens līdz nākošai darba vietai .
D. Materiāli :
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Frontālie iekrāvēji, pašizgāzēji, traktortehnika, kas aprīkota ar sniega lāpstām un mehāniskās slaucīšanas birstēm, strādnieku brigāde.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Sniega izvešana no Rīgas tiek veikta saskaņojot ar Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departamentu līdz tekošās dienas plkst:14:00. Sniegs tiek vests uz sniega izgāztuvi, kuru iepriekš ar atbildīgajām institūcijām ir saskaņojis uzņēmējs.
1. Sniegu jāizved no minētajiem objektiem, ja:
· aizsegti ir ielu krustojumi vai gājēju pārejas;
· apgrūtināta satiksmes kustība.
Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.
Darbs jāorganizē tā, lai pēc iespējas mazāk traucētu transporta līdzekļu satiksmi.
Pēc sniega aizvešanas ūdens pieņēmēju restītes jāattīra no sniega un ledus kā arī ielai visā platumā jābūt tīrai.
Fotofiksācijas un izvestā sniega pārvadājumu pavadzīmju iesniegšana Pasūtītājam pēc pieprasījuma, jāglabā līdz darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.


G. Prasības izpildītam darbam :
Brauktuves, ietves stāvoklim pēc darba izpildes jābūt sakoptam un attīrītam no sniega.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā periodā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




IKDIENAS UZTURĒŠANA
3. IELU, IETVJU, VELOCELIŅU, LAUKUMU UZTURĒŠANA VASARAS APSTĀKĻOS.

3.1. Ielu brauktuvju tīrīšana
3.1.1. ar specializēto tehniku, kas aprīkota ar vakuuma putekļu novākšanas iekārtām.

A. Mērķis: 
Nodrošināt ielu un laukumu tīrību.

B. Mērvienība :
Jāuzmēra notīrītais garums kilometros, veicot brauktuves tīrīšanu vismaz 2 metru platumā (km)

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Ielas un laukumu brauktuvju tīrīšana no atkritumiem, smiltīm un koku lapām. 
1. Savākto atkritumu transportēšana uz oficiālu izgāztuvi. 
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas:
1. Specializētie mehānismi, kas aprīkoti ar vakuuma putekļu savākšanas iespējām veicot mitrināšanu. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Ielu un laukumu brauktuvju tīrīšana ir jāveic vismaz 2 metru platumā no teknes zonas. Ja nepieciešams, tad, saskaņojot ar Pasūtītāju, visā ielas platumā.
1. Brauktuvju tīrīšanu veic ar specializētajām tehnikas vienībām, kas aprīkotas ar vakuuma putekļu savākšanas iekārtām. Šīm specializētajām tehnikas vienībām ir jābūt aprīkotām ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem. 
1. Ja nav iespējams ielu tehnisko parametru dēļ veikt tīrīšanu, pielietojot specializēto tehniku, ir pieļaujams to veikt ar roku darba spēku, nesamazinot līgumā paredzētās uzturēšanas prasības, par to iepriekš informējot Pasūtītāju.
1. Veicot brauktuves tīrīšanu, Izpildītājs nedrīkst sniegt pakalpojumu  satiksmes sastrēgumu stundās darba dienās no plkst. 7.00 līdz 9.00 un no plkst. 16.00 līdz 18.00, ar satiksmes plūsmu noslogotākajā ielas virzienā (piemēram, no rīta Brīvības gatve virzienā uz pilsētas centru) izņemot ārkārtējas situācijas novēršanas gadījumā vai pēc Pasūtītāja rīkojuma.
1. Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu ir jānodrošina pēc iespējas mazāks satiksmes traucējums, jānodrošina publiskā transporta satiksme un tās prioritāte, kā arī jāorganizē darbi tādā veidā, lai darbu veikšanas teritorijā tiktu nodrošināta pēc iespējas mazāka iedzīvotāju miera traucēšana.
1. Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus. 

G. Prasības izpildītam darbam :
Ielu un laukumu brauktuvēm jābūt tīrām

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un laukumos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



3.1.2. ielu brauktuvju mazgāšana.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ielu brauktuvju, ietvju, veloceliņu, laukumu tīrību, atdzesēšanu.

B. Mērvienība :
Veiktais darbs uzmērāms nomazgāto brauktuvju laukuma tūkstoš kvadrātmetros (1000m²) 

C. Darba apraksts :
1. Specializētās tehnikas, strādnieku pārbrauciens uz darba vietu.
1. Ielu, ietvju, veloceliņu, laukumu segumu mazgāšana pēc iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotiem maršrutiem.
1. Tehnikas, strādnieku atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :
Ūdens. 

E. Iekārtas:
Specializēts autotransports ar iekārtu ūdens strūklas spiediena nodrošināšanai (ne mazāk kā 100 bāri). 

F. Darba izpilde:
1. Ielu, ietvju, veloceliņu un laukumu mazgāšana ir veicama pēc ielu, laukumu, ietvju un veloceliņu tīrīšanas.
1. Darbs ir jāveic vasaras periodā, ilgstoši sausā laikā bez nokrišņu periodā, vai citu apstākļu dēļ, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
1. Darbu veic ar specializēto autotransportu ar iekārtu ūdens strūklas spiediena nodrošināšanai (ne mazāk kā 100 bāri).
1. Ūdens patēriņš uz 1m² - ne mazāk kā 1 litrs.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Uz ielām, laukumiem, ietvēm un veloceliņiem nedrīkst palikt smilšu sanesumi.
1. Vietai pēc darba izpildes ir jāpaliek sakoptai, tīrai.
 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


3.2. Ielu sadalošo joslu un saliņu ar cieto segumu, gājēju zonu uzturēšana

3.2.1. ielu sadalošo joslu un saliņu ar cieto segumu uzturēšana.

A. Mērķis:
Nodrošināt sadalošo joslu ar cieto segumu un saliņu ar cieto segumu tīrību.

B. Mērvienība :
Notīrīto sadalošo joslu un saliņas platība kvadrātmetros (m²).

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas  un strādnieku brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Sadalošo joslu ar cieto segumu un saliņu ar cieto segumu attīrīšana no atkritumiem, netīrumiem un dubļveida sanesumiem, 
1. Atkritumu, bioloģisko atkritumu, netīrumu, putekļu, dubļveida sanesumu aizgādāšana uz sertificētu izgāztuvi.
1. Tehnikas un strādnieku brigādes pārbrauciens uz ražošanas bāzi.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas:
Mehānismi, kas aprīkoti ar mehāniskās slaucīšanas un mitrināšanas iekārtām, strādnieku brigāde.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1.  Ielu sadalošā josla un saliņu tīrīšana tiek veikta ar mehānismiem vai roku darba spēku.
1. Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus, ja nepieciešams, tīrīšanas procesā jāveic mitrināšana.
1. Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu ir jānodrošina pēc iespējas mazāks satiksmes traucējums, jānodrošina publiskā transporta satiksme un tās prioritāte, kā arī jāorganizē darbi tādā veidā, lai darbu veikšanas teritorijā tiktu nodrošināta pēc iespējas mazāka iedzīvotāju miera traucēšana.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Ielu sadalošajam joslām un saliņām jābūt tīrām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielu sadalošās joslās un saliņās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



3.2.2. gājēju zonu ielu sadalošajās joslās uzturēšana.

A. Mērķis:
Nodrošināt gājēju zonu ielu sadalošajās joslās tīrību.

B. Mērvienība :
	Notīrīto gājēju zonu ielu sadalošajās joslās platība kvadrātmetros (m²).

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas  un strādnieku brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Gājēju zonu ielu sadalošajās joslās attīrīšana no atkritumiem, netīrumiem un dubļveida sanesumiem, 
1. Atkritumu, netīrumu, putekļu, dubļveida sanesumu aizgādāšana uz sertificētu izgāztuvi.
1. Tehnikas un strādnieku brigādes pārbrauciens uz ražošanas bāzi.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas:
Mehānismi, kas aprīkoti ar mehāniskās slaucīšanas vai vakuuma putekļu savākšanas iekārtām, strādnieku brigāde.
 	Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

       F. Darba izpilde:
1.  Ielu sadalošā josla un saliņu tīrīšana tiek veikta ar mehānismiem vai roku darba spēku.
Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus, ja nepieciešams, tīrīšanas procesā jāveic mitrināšana.
Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu ir jānodrošina pēc iespējas mazāks satiksmes traucējums, jānodrošina publiskā transporta satiksme un tās prioritāte, kā arī jāorganizē darbi tādā veidā, lai darbu veikšanas teritorijā tiktu nodrošināta pēc iespējas mazāka iedzīvotāju miera traucēšana.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
	Gājēju zonām ielu sadalošajās joslās jābūt tīrām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielu sadalošās joslās un saliņās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.3. Ietvju, veloceliņu un velojoslu tīrīšana
3.3.1. Ietvju, veloceļu un velojoslu tīrīšana.


A. Mērķis: 
Nodrošināt ietvju, veloceļu un velojoslu tīrību.

B. Mērvienība :
	Jāuzmēra notīrītās platības laukums tūkstoš kvadrātmetros (1000 m²).

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un strādnieku brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Segumu tīrīšana no atkritumiem, netīrumiem un dubļu veida sanesumiem, 
1. Atkritumu, netīrumu, dubļu sanesumu aizgādāšana uz oficiālu izgāztuvi.
1. Tehnikas un strādnieku brigādes pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
-
E. Iekārtas:
1. Bezemisiju tehnikas vienības, kas aprīkotas ar mehāniskās slaucīšanas vai vakuuma putekļu savākšanas iekārtām.
Šajā punktā ietvertā prasība attiecībā uz bezemisiju tehnikas vienībām ir obligāti piemērojama ar 2025.gada 1.oktobri. 
2. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

       F. Darba izpilde:
1. Segumu tīrīšana tiek veikta ar mehānismiem vai roku darba spēku vietās, kur to nav iespējams izdarīt ar mehānismiem.
1. Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus, ja nepieciešams, tīrīšanas procesā jāveic mitrināšana.
1. Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu ir jānodrošina pēc iespējas mazāks satiksmes traucējums, jānodrošina publiskā transporta satiksme un tās prioritāte, kā arī jāorganizē darbi tādā veidā, lai darbu veikšanas teritorijā tiktu nodrošināta pēc iespējas mazāka iedzīvotāju miera traucēšana.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
	Segumiem jābūt tīriem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ietvēs, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




3.4. Smilts un nogulšņu savākšana un izvešana pēc ziemas
3.4.1. Smilts un nogulšņu savākšana un izvešana pēc ziemas


A. Mērķis: 
Nodrošināt ielu, un laukumu tīrību.

B. Mērvienība :
	Jāuzmēra notīrītās tekņu zonas kilometri (km.).

C. Darba apraksts :
1. Tehnikas un brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Darba vietas norobežošana, pagaidu ceļa zīmju, norobežojošo elementu un citu darba vietas aprīkošanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu uzstādīšana, kā arī satiksmes regulēšana, ja tas nepieciešams;
1. Ielas un laukumu brauktuves un teknes zonas attīrīšana no nogulsnēm un atkritumiem, kas sakrājušies ziemas sezonas laikā. 
1. Sanesumu iekraušana transportā un to aizgādāšana uz sertificētu izgāztuvi.
1. Tehnikas  un brigādes pārbrauciens uz ražošanas bāzi.

D. Materiāli :
	Ūdens.

E. Iekārtas:
Iekrāvēji, autotransports, mehānismi, kas aprīkoti ar mehāniskās slaucīšanas vai vakuuma putekļu novākšanas iekārtu, mitrināšanas iekārtām, strādnieku brigāde. 
	Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Ielu, un laukumu smilts izvešana ir vienreizējs pasākums pēc ziemas sezonas beigām. Par nepieciešamību uzsākt darbus, atkarībā no meteoroloģiskajiem laika apstākļiem, Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 darba dienas iepriekš. 1. un 2. uzturēšanas klases ielās darbi ir jāpabeidz 2 nedēļu laikā no uzsākšanas brīža.
1. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs saskaņo darbu kalendāro grafiku, norādot konkrētas ielas vai to posmus.   
1. Darbu veic tajās vietās, kur smilšu nogulsnes ir vairāk kā 2 cm. biezumā.
1. Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus, ja nepieciešams, tad pirms savākšanas un savākšanas procesā jāveic mitrināšana.
1. Nogulsnes tiek iekrāmētas specializētā autotransportā un aizvestas uz sertificētu izgāztuvi, vai uz citu oficiālu izgāztuvi. 
1. Tehnikas operatoriem darbu jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
1. Izpildītājam, sniedzot pakalpojumu ir jānodrošina pēc iespējas mazāks satiksmes traucējums, jānodrošina publiskā transporta satiksme un tās prioritāte, kā arī jāorganizē darbi tādā veidā, lai darbu veikšanas teritorijā tiktu nodrošināta pēc iespējas mazāka iedzīvotāju miera traucēšana.
1. Veicot brauktuves tīrīšanu, Izpildītājs nedrīkst sniegt pakalpojumu  satiksmes sastrēgumu stundās darba dienās no plkst. 7.00 līdz 9.00 un no plkst. 16.00 līdz 18.00, ar satiksmes plūsmu noslogotākajā ielas virzienā (piemēram, no rīta Brīvības gatve virzienā uz pilsētas centru) izņemot ārkārtējas situācijas novēršanas gadījumā vai pēc Pasūtītāja rīkojuma.
1. Operatīvo ziņu atskaitē jānorāda iepriekšējā diennaktī paveiktais, norādot konkrētas ielas/ielu posmus.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Ielām, un laukumiem jābūt tīriem tā lai varētu turpināt veikt ikdienas tīrīšanas darbus vasaras periodā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām ar Pasūtītāju saskaņotajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



3.5.Zaļo zonu pļaušana un savākšana, zaru un krūmu zāģēšana.
3.5.1.  Zaļo zonu zāles pļaušana un savākšana.

A. Mērķis: 
Nodrošināt zaļo zonu sakopšanu.

B. Mērvienība :
	Darbs ir mērāms nopļautajos tūkstoš kvadrātmetros (1000m²)

C. Darba apraksts :
1. Mehānismu un strādnieku brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Zaļo zonu pļaušana,
1. Nopļautās zāles savākšana vai sasmalcināšana,
1. Nopļautās zāles savākšana no piegulošajām teritorijām,
1. Savāktās zāles transportēšana uz sertificētu izgāztuvi, 
1. Strādnieku brigādes pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli : 
-

E. Iekārtas:
Strādnieku brigāde vai specializētie mehānismi, kas aprīkoti ar zāles pļaušanas, savākšanas un transportēšanas iespēju.
	Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

       F. Darba izpilde:
1. Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus. 
Veicot darbu nedrīkst nodarīt kaitējumus trešajām personām un videi.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Zaļām zonām jābūt tīrām, atkritumiem savāktiem, zālei nopļautai un savāktai vai sasmalcinātai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās zaļajās zonās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšana


3.5.2. Krūmu un koku zaru zāģēšana satiksmes kustībai un gājējiem traucējošās zonās.
[bookmark: _Hlk6926038]
A. Mērķis :
Atbrīvot ielas un ietves no zariem, kuri pārkārušies ielu braucamajām daļām, nomalēm un ietvēm un traucē transporta  līdzekļu un gājēju pārvietošanos.

B. Mērvienība :
Darbs mērāms  nozāģēto zaru kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts :
1. Darbu zonas norobežošana
1. Koku un krūmu zaru zāģēšana.
1. Koksnes un skaidu savākšana un aizvešana uz oficiālu izgāztuvi.

D. Materiāli : 
-
E. Iekārtas :
Darbi izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, lai nodrošinātu kvalitatīvu darbu izpildi.

F. Darbu izpilde :
1. Pirms darbu uzsākšanas tiek norobežota darbu veikšanas zona. 
Tiek veikta krūmu un koku zaru zāģēšana. 
Nozāģēto  koku un krūmu zarus savākšana un nogādāšana  uz oficiālu izgāztuvi.

G. Prasības izpildītajam darbam :
1. Veikt koku un krūmu zaru zāģēšanu, 
1. Darbi jāveic pielietojot  individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
1. Darba vieta pa perimetru jānorobežo ar aizsarglentām vai barjerām;
1. Darbi jāsaskaņo ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu, nepieciešamības gadījumā darbi jāsaskaņo ar SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Rīgas gaisma” u.c. komunikāciju dienestiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :
Ielām un zaļajām zonām jābūt tīrām. 


3.6. Atkritumu savākšana un izvešana no zaļajām zonām

3.6.1. regulāri


A. Mērķis:  
Nodrošināt zaļās zonas uzkopšanu un savākto atkritumu izvešanu.
B. Mērvienība :
Uzkoptās zaļās zonas tūkstoš kvadrātmetru (1000m²) 

C. Darba apraksts :
1. Brigādes pārbrauciens uz darba vietu.
Atkritumu (arī koku lapu un citu organisko atkritumu) savākšana,
Atkritumu aizvešana uz atkritumu oficiālu izgāztuvi.
Tehnikas atgriešanās bāzē.

D. Materiāli : 
-

E. Iekārtas:
Specializēts autotransports, kurš paredzēts atkritumu savākšanai un transportēšanai.Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Savākt zaļajā zonā izmestos atkritumus, koku lapas.
2. Savāktie atkritumi jānogādā sertificētās atkritumu izgāztuvēs.

G. Prasības izpildītam darbam :
	Vietai pēc darba izpildes ir jāpaliek sakoptai, tīrai no atkritumiem.
 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




3.6.2. vienreizēji, iestājoties vasaras periodam


A. Mērķis:  
Nodrošināt zaļās zonas uzkopšanu un savākto atkritumu izvešanu.

B. Mērvienība :
Uzkoptās zaļās zonas tūkstoš kvadrātmetru (1000m²)

C. Darba apraksts :
1. Specializētās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.
Atkritumu (arī koku lapu un citu organisko atkritumu) savākšana,
Atkritumu aizvešana uz oficiālu atkritumu izgāztuvi.
Tehnikas atgriešanās bāzē.

D. Materiāli : 
-

E. Iekārtas:
	Specializēts autotransports, kurš paredzēts atkritumu savākšanai un transportēšanai. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu izvešana paredzēta kā vienreizējs pasākums pēc ziemas perioda,
Savākt zaļajā zonā izmestos atkritumus, koku lapas.
Savāktie atkritumi jānogādā sertificētās atkritumu izgāztuvēs.

G. Prasības izpildītam darbam :
	Vietai pēc darba izpildes ir jāpaliek sakoptai, tīrai.
 
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.7. Atkritumu savākšana un izvešana 
3.7.1. Atkritumu savākšana un izvešana.

A. Mērķis:
Nodrošināt uz  brauktuvēm, ietvēm, laukumos un zaļajās zonās koncentrēti izgāzto atkritumu savākšanu un izvešanu.

B. Mērvienība :
Savāktie un izvestie atkritumi mērāmi kubikmetros (m³) 

C. Darba apraksts :
1. Specializētās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.
1. Atkritumu savākšana,
1. Atkritumu aizvešana uz oficiālu atkritumu izgāztuvi.
1. Tehnikas atgriešanās bāzē.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas:
Specializēts autotransports, kurš paredzēts atkritumu savākšanai un transportēšanai. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu savākšanu un izvešanu veikt, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
Atkritumus savāc no vietām, kur tie novietoti un pēc atkritumu savākšanas vietai ir jāpaliek sakoptai, tīrai.
Savāktie atkritumi jānogādā sertificētās atkritumu izgāztuvēs.

G. Prasības izpildītam darbam :
	Vietai pēc darba izpildes ir jāpaliek sakoptai, tīrai.
 
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


3.7.2.Atkritumu novākšana grūti pieejamās vietās nemehanizēti.
A. Mērķis: 
Nodrošināt ielu tekņu zonu vietās kurās novietoti transporta līdzekļi un vietās ar kokiem un krūmiem aizaugušu zaļo zonu un tīrību.

B. Mērvienība :
	Darbs ir mērāms uzkoptajos kvadrātmetros (m²).

C. Darba apraksts :
1. Strādnieku brigādes pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Ielu tekņu zonu grūti pieejamās vietās (starp stāvošu transportlīdzekli un ielas apmali) un ar kokiem un krūmiem aizaugušu zaļo zonu attīrīšana no smiltīm netīrumiem.
1. Savākto atkritumu un netīrumu transportēšana uz sertificētu izgāztuvi. 

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas:
	Specializētie mehānismi, kas aprīkoti ar atkritumu transportēšanas iespēju. 
	Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.


       F. Darba izpilde:
1. Ielu tekņu zonu un ar kokiem un krūmiem aizaugušu zaļo zonu attīrīšana no smiltīm, samestiem un sakritušiem atkritumiem, tai skaitā no bioloģiskajiem atkritumiem. 
1. Veicot darbu nedrīkst radīt putekļus.
1. Savāktie atkritumi ir jāaiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

G. Prasības izpildītam darbam :
	Ielu tekņu zonām un zaļajām zonām jābūt tīrām no smiltīm un  atkritumiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Teritorijām jābūt tīrām.








3.7.3.Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu līdz 50l
3.7.4.Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu no 50l - 100l
3.7.5.Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu līdz 100l – 150l

A. Mērķis:
Tīrības nodrošināšana.

B . Mērvienība:
Izvesto atkritumu urnu skaits (gab).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
1. Atkritumu ieliktņu iztukšošana un pie urnas novietoto atkritumu savākšana;
1. Savāktā atkritumu aizvešana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi;
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē. 

D. Materiāli
-

E. Iekārtas un mehānismi:
Atkritumu transportēšanas tehnika,  atbilstoša atkritumu saimniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu urnu iztukšošana jānodrošina vienu reizi diennaktī līdz 8:00 no rīta.
1. Citu pieturvietā novietoto atkritumu savākšana.
1. Atkritumu transportēšana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Tvertnei jābūt iztukšotai un nesabojātai.
1. Ap tvertni nedrīkst palikt neaizvākti atkritumi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturvietās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


3.7.6.Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu līdz 50l (ar plastmasas maisa ievietošanu);
3.7.7.Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu no 50l - 100l (ar plastmasas maisa ievietošanu);
3.7.8.Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu līdz 100l – 150l (ar plastmasas maisa ievietošanu);

A. Mērķis:
Tīrības nodrošināšana.

B . Mērvienība:
Izvesto atkritumu urnu skaits (gab).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
1. Atkritumu urnas iztukšošana un pie urnas novietoto atkritumu savākšana;
1. Jauna plastmasas maisa ievietošana;
1. Savāktā atkritumu aizvešana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi;
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē. 

D. Materiāli
Plastmasas atkritumu maiss

E. Iekārtas un mehānismi:
Atkritumu transportēšanas tehnika,  atbilstoša atkritumu saimniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu urnu iztukšošana jānodrošina vienu reizi diennaktī līdz 8:00 no rīta.
1. Atkritumu maisa ievietošana.
1. Citu pieturvietā novietoto atkritumu savākšana.
1. Atkritumu transportēšana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Tvertnei jābūt iztukšotai un nesabojātai.
1. Ap tvertni nedrīkst palikt neaizvākti atkritumi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturvietās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.





3.8. Trokšņu sienu uzturēšana
3.8.1.,3.8.2. stiklotā vai plastikāta paneļa nomaiņa.
 
Mērķis:
Nodrošināt ceļu aprīkojuma izmantošanas drošību un ilgmūžību, caurredzamību.
 
B. Mērvienība :
Nomainīto trokšņa paneļu laukums (m²).
 
C. Darba apraksts :
1. Trokšņa sienas apsekošana;
Nepieciešamo materiāla tipa noteikšana, daudzuma uzskaitīšana un pasūtīšana.
Bojāto trokšņa sienu paneļu nomaiņa;
 
D. Materiāli:
Trokšņa paneļu nomaiņai jāizmanto esošā trokšņa sienas identiskus materiālus (ar nosacījumu ka esošie paneļi atbilst esošas likumdošanas prasībām), ka arī  paneļiem ir jābūt CE sertificētiem ar pieliktiem testa rezultātiem, kuri ir veikti akreditētā laboratorijā ar norādīto Notified body numuru, saskaņā ar standartu EN14388:2005. Testēšanai ir jābūt saskaņā ar standartiem EN1793 un EN1794. 
 
E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi, lai nodrošinātu trokšņa sienas apsekošanu un paneļu nomaiņu.
 
F. Darba izpilde:
1. Jauno paneļu pasūtīšana no esošā (uzstādītā) trokšņa ekrāna piegādātāja vai ražotāja, ja nav iespējams  - atbilstošs analogs;	
Sabojāto paneļu noņemšana, izvešana uz izgāztuvi;
Jaunu paneļu uzstādīšana;

G. Prasības izpildītam darbam:
Trokšņa sienai jābūt bez redzamiem bojājumiem, pilnībā jāizpilda tās paredzētās funkcijas un jābūt drošai. Trokšņa aizsardzības ekrānu nomaiņai jānotiek saskaņā ar ražotāja rekomendāciju un uzstādīšanas procesa aprakstu;
 
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līguma izvirzītājām prasībām, ar vai bez uzaicinātā attiecīgā trokšņa aizsardzības ekrāna ražotāja/piegādātāja pārstāvi.  Neizpildītu darbu gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


3.8.3. metāla rāmja remonts

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā un tīrībā, Rīgas pilsētas transportbūvju konstrukcijas, ka arī nodrošināt ceļu aprīkojuma izmantošanas drošību un ilgmūžību.
 
B. Mērvienība :
Nomainīto jeb remontēto trokšņa sienu nesošo elementu masa (tonnas).
 
C. Darba apraksts :
1. Trokšņa sienas apsekošana
Nepieciešamo materiālu noteikšana un pasūtīšana.
Trokšņu sienu nesošo elementu nomaiņa vai remonts;
 
D. Materiāli:
Trokšņu sienu nesošo elementu nomaiņai vai remontam, jāizmanto esošai trokšņu sienai identiskus materiālus (ar nosacījumu ka esošie materiāli atbilst esošās likumdošanas prasībām). 
 
E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi, lai nodrošinātu trokšņu sienas apsekošanu un nesošo elementu nomaiņu vai remontu.
 
F. Darba izpilde:
1. Trokšņa aizsardzības ekrāna paneļi, kuri atrodas blakus sabojātiem trokšņa sienas nesošiem elementiem, noņemšana saskaņā ar attiecīgā ražotāja uzstādīšanas norādījumiem un instrukcijām;
Remontējamo trokšņa sienu nesošas konstrukcijas elementu remonts
Jauno trokšņa sienu nesošas konstrukcijas elementu  pasūtīšana neremontējamo elementu vietā
Izremontēto un pasūtīto nesošo elementu uzstādīšana
Noņemto trokšņa sienu paneļu uzstādīšana saskaņā ar attiecīgā ražotāja uzstādīšanas norādījumiem un instrukcijām;


G. Prasības izpildītam darbam:
Trokšņa sienai jābūt bez redzamiem bojājumiem, pilnībā jāizpilda tās paredzētās funkcijas un jābūt drošai

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līguma izvirzītājām prasībām, ar vai bez uzaicinātā attiecīgā trokšņa aizsardzības ekrāna ražotāja/piegādātāja pārstāvi.  Neizpildītu darbu gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

3.9. Virsmu apstrāde ar herbicīdiem
3.9.1. Virsmu apstrāde ar herbicīdiem

A. Mērķis:
Nodrošināt  brauktuvju, ietvju, laukumu un pieturvietu segumu attīrīšanu no veģetācijas. 

B. Mērvienība :
Ar herbicīdiem apstrādātie un no veģetācijas atbrīvotie kvadrātmetri (m²) 

C. Darba apraksts :
1. Brigādes pārbrauciens uz darba vietu.
1. Virsmas attīrīšana no veģetācijas un apstrāde ar herbicīdiem,
1. Atkritumu aizvešana uz atkritumu izgāztuvi.
1. Brigādes atgriešanās bāzē.

D. Materiāli :
Herbicīds 

E. Iekārtas:
	Atbilstošas herbicīda lietošanas instrukcijai

F. Darba izpilde:
1. Virsmas attīrīšana no veģetācijas un citiem netīrumiem.
1. Virsmas apstrāde ar herbicīdu.
1. Savāktie atkritumi jānogādā sertificētā atkritumu izgāztuvē.

G. Prasības izpildītam darbam :
	Vietai pēc darba izpildes ir jāpaliek sakoptai, tīrai bez veģetācijas.
 
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


4. SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETAS.

4.1. Sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšana
4.1.1. vasaras apstākļos.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturas vietu sarakstos noteiktās autobusu, trolejbusu un tramvaja pieturvietas. Nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību izpildi.

B. Mērvienība :
Uzkoptās zonas tūkstoš kvadrātmetri (1000m²)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
Sabiedriskā transporta pieturvietas seguma sakopšana.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

D. Materiāli:
-
 
E. Iekārtas:
1. Visi nepieciešamie mehānismi un inventārs, lai nodrošinātu pieturvietu uzkopšanas prasības.


F. Darba izpilde:
1. Sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšana jānodrošina vienu reizi diennaktī līdz 8:00 no rīta.
1. Jānodrošina smilšu, atkritumu un pieturai nepiederošo priekšmetu savākšana no sabiedriskā transporta pieturvietas.
1. Atkritumu transportēšana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.


G. Prasības izpildītam darbam:
Sabiedriskā transporta pieturām katru dienu jābūt attīrītām no smiltīm, sadzīves atkritumiem un citiem pieturai nepiederošiem  priekšmetiem. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā attīrāmajā platībā. Neizpildītu darbu gadījumā 
jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



4.1.2 ziemas apstākļos, tai skaitā sniega tīrīšana un kaisīšana ar pretslīdes materiāliem.


A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturas vietu sarakstos noteiktās autobusu, trolejbusu un tramvaja pieturas atbilstoši tālāk tekstā norādītajā kārtībā. Nodrošināt Saistošo noteikumu Nr.146 “ Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību izpildi. Sniega kaudzes atļauts novietot vietās, kur tas netraucē pasažieru izkāpšanu-izkāpšanu sabiedriskajā transportā. Gadījumos, kad sniega apjoma dēļ nepieciešams organizēt sniega izvešanu, informēt par to Pasūtītāju.

B. Mērvienība :
Uzkoptās zonas tūkstoš kvadrātmetri (1000m²)

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
Sabiedriskā transporta pieturvietas seguma un teknes zonas attīrīšana no sniega un atkritumiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot pretslīdes apstrādi.
Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana Pasūtītājam WEB lietotnē.
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

D. Materiāli: 
	Apledojuma gadījumā izmantot pretslīdes materiālu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

E. Iekārtas: 
1. Visi nepieciešamie mehānismi un inventārs, lai nodrošinātu pieturvietu un teknes zonas uzkopšanas prasības.
1. Viedierīce ar interneta pieslēgumu un fotogrāfēšanas un ģeogrāfiskās atzīmes funkciju.

F. Darba izpilde:
1. Sabiedriskā transporta pieturvietas un teknes zonas sakopšana jānodrošina vienu reizi diennaktī.
1. Sabiedriskā transporta pieturvietas, teknes zonas un nojumes grīdas slaucīšana, attīrīšana no sniega, veidojot sniega kaudzes vietās, kur tas netraucē pasažieru izkāpšanu-izkāpšanu sabiedriskajā transportā un nepieciešamības gadījumā kaisīšana ar pretslīdes materiālu.
1. Tehnikas operatoram vai strādnieku brigādei darbs jāveic tā, lai        netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.
1. Ja nav iespējams sabiedriskā transporta pieturvietas uzturēšanas darbus veikt, pielietojot specializēto tehniku, pieļaujams roku darbs, nesamazinot līgumā paredzētās uzturēšanas prasības. 
1. Prestslīdes apstrāde jāveic atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.
1. Pirms pretslīdes apstrādes objektam jābūt atbrīvotam no sniega un atkritumiem.
1. Atskaites sniegšana par padarīto darbu WEB lietotnē (fotoattēli ar ģeogrāfisko atzīmi, kuros skaidri redzama paveikto darbu kvalitāte).
1. Saskaņojot ar Pasūtītāju, nepieciešamības gadījumā (intensīva snigšana) organizēt atkārtotu sabiedriskā transporta pieturvietas un teknes zonas sakopšanu diennakts laikā.
1. Atkritumu transportēšana jānodrošina uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.
1. Pastāvīgos laika apstākļos sabiedriskā transporta pieturvietām un teknes zonām jābūt attīrītām no sniega un atkritumiem, nepieciešamības gadījumā nokaisītām ar pretslīdes materiālu līdz plkst. 8:00 no rīta. 



G. Prasības izpildītam darbam:
1. Sabiedriskā transporta pieturām katru dienu jābūt attīrītām no sniega, atkritumiem, nepieciešamības gadījumā apstrādātām ar pretslīdes materiālu. 
1. Bezsniega laikā sabiedriskā transporta pieturvietām jābūt tīrām no smiltīm, atkritumiem.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams visā attīrāmajā platībā. Neizpildītu darbu gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




4.2. Atkritumu urnas

[bookmark: OLE_LINK2]4.2.1. Atkritumu izvešana no urnām līdz 50l.
4.2.2. Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu no 50l - 100l 
4.2.3. Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu no 100l - 150l 

A. Mērķis:
Sabiedriskā transporta pieturvietu tīrības nodrošināšana.

B . Mērvienība:
Izvesto atkritumu urnu skaits (gab).

C. Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
1. Atkritumu ieliktņu iztukšošana un pie urnas novietoto atkritumu savākšana;
1. Savāktā atkritumu aizvešana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi;
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē. 

D. Materiāli
-
E. Iekārtas un mehānismi:
Atkritumu transportēšanas tehnika,  atbilstoša atkritumu saimniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu urnu iztukšošana jānodrošina vienu reizi diennaktī līdz 8:00 no rīta.
Citu pieturvietā novietoto atkritumu savākšana.
Atkritumu transportēšana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Tvertnei jābūt iztukšotai un nesabojātai.
1. Ap tvertni nedrīkst palikt neaizvākti atkritumi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturvietās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

4.2.4. Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu 50l (ar plastmasas maisa ievietošanu)
4.2.5. Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu no 50l - 100l (ar plastmasas maisa ievietošanu)
4.2.6. Atkritumu izvešana no urnām ar tilpumu no 50l - 100l (ar plastmasas maisa ievietošanu)

A. Mērķis:
Sabiedriskā transporta pieturvietu tīrības nodrošināšana.

B . Mērvienība:
Izvesto atkritumu urnu skaits (gab).

Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;
1. Atkritumu ieliktņu iztukšošana un pie urnas novietoto atkritumu savākšana;
1. Savāktā atkritumu aizvešana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi;
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē. 

Materiāli
Plastmasas maisi;

E. Iekārtas un mehānismi:
Atkritumu transportēšanas tehnika,  atbilstoša atkritumu saimniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu urnu iztukšošana jānodrošina vienu reizi diennaktī līdz 8:00 no rīta.
Citu pieturvietā novietoto atkritumu savākšana.
Atkritumu transportēšana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Tvertnei jābūt iztukšotai un nesabojātai.
1. Ap tvertni nedrīkst palikt neaizvākti atkritumi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturvietās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



4.2.7. atkritumu izvešana pēc sabiedriskās nozīmes pasākumiem.

A. Mērķis:
Nodrošināt brauktuvju, ietvju laukumu un zaļās zonas uzkopšanu un savākto atkritumu izvešana.
 B. Mērvienība:
 	Jāuzskaita atkritumu izvešanas daudzums kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts:
1. Atkritumu urnu vai konteineru izvietošana pirms sabiedriskās nozīmes pasākuma atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
Pārbrauciens līdz darba vietai.
Brauktuvju, ietvju, laukumu un zaļo zonu sakopšana pēc pasākuma.
Atkritumu tvertņu vai konteineru iztukšošana.
Savākto atkritumu aizvešana uz oficiāli reģistrētu izgāztuvi.
Atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli
-
E. Iekārtas un mehānismi:
Atkritumu transportēšanas tehnika, atbilstoši atkritumu saimniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Sētnieku brigādes un viņu darbarīku pārvadāšanas mašīna.
Atkritumu urnu vai konteineru izvietošanas un aizgādāšanas mašīna.

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu urnu izvietošana atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
1. Atkritumu urnu vai konteineru iztukšošana ar atkritumu transportēšanas tehniku pēc pasākuma, nepieciešamības gadījumā arī atkārtoti pasākuma laikā.
1. Atkritumu izvešana oficiāli reģistrētā izgāztuvē.
1. Atkritumu urnu savākšana pēc pasākuma, termiņā, kas saskaņots ar Pasūtītāju.

G. Prasības izpildītam darbam:
Brauktuvēm, ietvēm, laukumiem pieturvietām un zaļām zonām jābūt uzkoptām.  

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams veicot brauktuvju, ietvju laukumu un zaļās zonas uzkopšana kontroli, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




4.2.8.atkritumu urnu tīrīšana un dezinficēšana.


A. Mērķis:
Atkritumu urnu tīrības nodrošināšanai. 

B . Mērvienība:
Darbu daudzums uzmērāms pēc dezinficēto atkritumu urnu skaita (gab.).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Atkritumu urnu iztukšošana un izvešana.
1. Atkritumu urnu ieliktņu dezinficēšana.
1. Atkritumu urnas betona pamatnes mazgāšana no iekšpuses un no ārpuses.
1. Ieliktņa ievietošana betona pamatnē.
1. Pārbrauciens līdz nākošai sabiedriskā transporta pieturvietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:
Ūdens, dezinficējošais šķidrums.

E. Iekārtas un mehānismi: 
Atkritumu transportēšanas tehnika, atbilstoša atkritumu saimniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Mašīna, kura aprīkota ar ūdens tvertni un mazgāšanas iekārtu. Visi nepieciešamie mehānismi un inventārs, lai nodrošinātu atkritumu urnu dezinfekcijas darbu izpildi prasības.

F. Darba izpilde:
1. Atkritumu urnu iztukšošana pirms mazgāšanas.
1. Ieliktņu izņemšana.
1. Ieliktņa dezinficēšana ar sagatavotu dezinfekcijas šķīdumu. Darbs tiek veikts atbilstoši ražotāja lietošanas instrukcijai.
1. Gadījumā kad ieliktnis ir sabojāts to jāmaina pret jaunu.
1. Pirms atkritumu urnas betona pamata mazgāšanas tas jādefektē, ja ir sabojātas betona sienas ir jāparedz atkrituma urnas betona pamata maiņu. (saplaisājuši vai redzamas stiegras) Betona pamata mazgāšana notiek ar ūdens strūklu nepieciešamības gadījumā pielietojot drāšu birsti.
1. Darbu biežums – saskaņojot ar Pasūtītāju.

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Atkrituma urnām jābūt tīrām un nebojātām.
Starp ieliktni un atkritumu urnas betona pamatu sprauga nedrīkst būt lielāka par 1 cm.  

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams, apsekojot atkritumu urnas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

 



4.2.9. atkritumu urnu ieliktņa iegāde un nomaiņa.


A. Mērķis:
Nodrošināt sabiedriskā transporta pieturvietu tīrību.

B . Mērvienība:
Darbu daudzums uzmērāms pēc nomainīto atkritumu urnu ieliktņu skaita (gab.).

D. Darba apraksts:
1. Jauna urnas ieliktņa iegāde.
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Atkrituma urnas vecā ieliktņa demontāža
1. Atkrituma urnas jaunā ieliktņa uzstādīšana betona pamatnē.
1. Demontēto urnu nogādāšana sertificētā izgāztuvē.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli: 
 	Atkritumu urnas skārda ieliktņi.

E. Iekārtas un mehānismi:
  	Autotransports strādnieku un atkrituma urnu pārvadāšanai. 

F. Darba izpilde:
Atkritumu urnu ieliktņu nomaiņa.

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Atkritumu urnai ir jābūt labā tehniskā stāvokli. Ieliktnim ir jābūt līdz ar urnas betona pamata malu.
Starp ieliktni un betona pamatu nedrīkst būt  sprauga lielāka par 1 cm.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturvietās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




4.2.10. jaunas betona atkritumu urna iegāde un uzstādīšana.

A. Mērķis:
Nodrošināt jaunu urnu uzstādīšanu.

B . Mērvienība:
Uzstādīto atkritumu urnu skaita (gab.).

E. Darba apraksts:
1. Jaunas betona atkritumu urnas iegāde.
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Vecās atkrituma urnas demontāža
1. Jaunās atkrituma urnas uzstādīšana.
1. Atkrituma urnas vecā ieliktņa demontāža vai pārvietošana jaunajā atkritumu urnā.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.
1. Demontēto urnu nogādāšana sertificētā izgāztuvē.

F. Materiāli: 
Atkritumu urnas betona pamatne .

E. Iekārtas un mehānismi:
Strādnieku pārvietošanas tehnika, autotransports atkritumu urnu betona pamatņu pārvadāšanai, demontāžai un montāžai. 

F. Darba izpilde:
Paredzēts atkritumu urnas betona pamatnes nomaiņa.

G. Prasības izpildītam darbam:
Uzstādīta jauna betona atkritumu urna.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturvietās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




4.3. Soliņi

4.3.1. soliņu  latu nomaiņa.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā sabiedriskā transporta pieturās uzstādītos soliņus.

B. Mērvienība:
Darbu daudzums uzmērāms pēc soliņiem nomainīto latu skaita (gab.).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Darba vietas norobežošana , salauzto latu noņemšana
1. Jaunu latu piestiprināšana
1. Darba vietas uzkopšana (būvgružu un netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi)
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:
Sausa, noēvelēta un nokrāsota vai savādāki apstrādāta (atbilstoši esošajai) koka materiāla lata ar esošajām latām analogu izmēru.

E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi un inventārs, lai nodrošinātu soliņu labošanas darbu izpildes prasības

F. Darba izpilde:
1. Latas soliņiem jānomaina, ja tās ir bojātas un nepilda savas funkcijas.
1. Pirms jaunu latu uzstādīšanas, demontējamas bojātās latas.
1. Nepieciešamības gadījumā jāsalabo latu stiprinājuma vietas.



G. Prasības izpildītam darbam:
1. Soliņu latas jāuzstāda paredzētajā vietā. Ģeometriskajiem izmēriem jābūt tādiem pašiem kā pārējām esošā soliņa nebojātajām latām. Latām  jābūt  ar neizmainītu ģeometrisko formu, paredzētajā platumā. Garuma pielaide +- 3mm. Biezuma un platuma pielaide +- 2 mm.
1. Latām jābūt taisnām, vienmērīgi apstrādātām, pēc un bez vizuāliem krāsojuma defektiem.
1. Vecās bojātās latas un citi nomaiņas procesā radušies netīrumi darba beigās jāizved uz izgāztuvi.  

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot uzstādīto latu  un to stiprinājumu pie soliņa kvalitāti. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

4.3.2. soliņu pārkrāsošana (eļļošana, lakošana).

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā sabiedriskā transporta pieturās uzstādītos soliņus.

B. Mērvienība :
Darbu daudzums uzmērāms pēc apstrādāto soliņu skaita (gab.).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Darba vietas norobežošana, soliņa sagatavošana apstrādei.
1. Soliņa krāsošana vai cita apstrāde.
1. Darba vietas sakopšana (netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi)
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:
Koka un metāla virsmu krāsošanas (eļļošanas, lakošanas) darbiem paredzēti materiāli āra apstākļiem.  Tonis  un materiāls analogs iepriekšējam. 

E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi un inventārs, lai nodrošinātu soliņu pārkrāsošanas (eļļošanas, lakošanas) darbu izpildes prasības;

F. Darba izpilde:
1. Soliņu norobežošana un informatīvas zīmes, par darbu veikšanu uzstādīšana.
Soliņu jāpārkrāso vai citādi jāapstrādā (jāeļļo, jālako utt.), ja vecais pārklājums ir nolupis vai nepilda savas funkcijas.
Apstrādāšanas darbi jāveic sausā laikā. pie gaisa temperatūras, kas atbilst attiecīgās krāsas uzklāšanas un žūšanas temperatūrai.
Pirms apstrādāšanas soliņu virsma jāattīra ar mehāniskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem no vecās krāsas un netīrumiem. Sagatavotajai virsmai jābūt tīrai un sausai.
Darba vietas norobežojumu noņem tikai pēc apstrādāto virsmu pilnīgas nožūšanas.
Materiāla patēriņš - atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas instrukcijai.

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Soliņiem jābūt vienmērīgi pārklātiem ar krāsu, bez vizuāliem krāsojuma defektiem.
Vecā notīrītā krāsa un citi netīrumi darba beigās jāaizved uz izgāztuvi.
.
H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot soliņu  krāsojumu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




4.3.3. jauna soliņa iegāde un uzstādīšana (vecā tipa).

A. Mērķis:
Labiekārtot sabiedriskā transporta pieturu.

 B. Mērvienība:
Soliņu uzstādīšanas darbu daudzums mērāms pēc uzstādīto soliņu skaita (gab.).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Darba vietas norobežošana
1. Vecā, bojātā soliņa, jā tāds ir, demontāža, jauna soliņa uzstādīšana
1. Darba vietas sakopšana
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
-
  
E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi un inventārs, lai nodrošinātu soliņu uzstādīšanas darbu izpildes prasības

F. Darba izpilde: 
1. Pirms soliņu uzstādīšanas tos izgatavo ražošanas bāzē.
1. Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturās ir paredzēts uzstādīt soliņus ar atzveltnēm, kuru rāmis izgatavots no kvadrātveida  (60mm x 60mm ) metāla caurules un nokrāsots  ar āra darbiem paredzētu melnu krāsu. Pie rāmja piestiprina piecas  skuju koka latas (100 mm x 50 mm x 3000 mm ), kuras nokrāso ar āra darbiem paredzētu zaļu  krāsu.   Soliņa virsmas augstums-420 mm, augstums ar atzveltni-720 mm un platums- 600 mm.
1. Pirms jauna soliņa uzstādīšanas, vispirms demontējams vecais bojātais soliņš, ja tāds pieturā  atrodas. Demontētais soliņš transportējams uz ražošanas bāzi izjaukšanai un utilizēšanai.
1. Pirms soliņa uzstādīšanas jāiezīmē soliņa uzstādīšanas vieta. Soliņa pēdas jāpieskrūvē pie četrās vietās zem soliņa pēdām zemē ieraktām ceļa apmalēm vai arī jāiebetonē B12/15 markas betona (300mm x 300mm x 300mm ) betona klučos.

G. Prasības izpildītam darbam :
1. [bookmark: _Hlk6997100]Soliņiem jābūt uzstādītiem paredzētajā vietā, atbilstoši LVS 190-8:2004 punkta 6.4.1.prasībām. 
1.  Soliņiem jābūt vienmērīgi nokrāsotiem bez vizuāliem krāsojuma defektiem.
1. Ar soliņu izbūvi saistītais bojātais platformas segums jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
1. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.
1. Soliņam jābūt nostiprinātam tā, lai to bez tehnikas palīdzības nevarētu izkustināt.  

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturā pēc darbu pabeigšanas.. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai
.


4.3.4., 4.3.5. jauna soliņa iegāde un uzstādīšana (Kr.Barona ielas tipa).

A. Mērķis:
Labiekārtot sabiedriskā transporta pieturvietas vai citur pēc nepieciešamības.

 B. Mērvienība:
Soliņu uzstādīšanas darbu daudzums mērāms pēc uzstādīto soliņu skaita (gab.).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Darba vietas norobežošana
1. Vecā, bojātā soliņa, jā tāds ir, demontāža, jauna soliņa uzstādīšana
1. Darba vietas sakopšana
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
1.  soliņa sānu rāmji izstrādāti no alumīnija;
 soliņa virsma un soliņa atzveltne izgatavota no sausa, noēvelēta un nokrāsota skuju koka latām;
 soliņa pamats tiek stiprināts pie jau iepriekš iestrādāta enkura, kurš tiek iebetonēts C12/15 markas betonā.

E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi un inventārs, lai nodrošinātu soliņu demontāžas un uzstādīšanas darbu izpildes prasības

F. Darba izpilde: 
1. Pirms soliņu uzstādīšanas tos izgatavo vai pasūta.
1. Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturās vai cituviet ir paredzēts uzstādīt soliņus ar atzveltnēm un roku balstiem. Roku balstu rāmis izgatavots no neregulāra veida alumīnija formas (matētā pelēkā krāsā). Pie rāmja piestiprina piecas sausas, noēvelētas un nolakotas skuju koka latas 30 x 110 x 535 (trīsvietīgam -30 x 110 x 1800) mm un augšējai atzveltnes rindai 30 x 80 x 535 (trīsvietīgam -30 x 80 x 1800), ja nav noteikti citi samērojami izmēri. Soliņa virsmas augstums - 453 mm, augstums ar atzveltni - 808 mm un platums - 650 mm.
1. Pirms jauna soliņa uzstādīšanas, vispirms demontējams vecais bojātais soliņš, ja tāds pieturā atrodas. Demontētais soliņš transportējams uz ražošanas bāzi izjaukšanai.
1. Pirms soliņa uzstādīšanas jāiezīmē soliņa uzstādīšanas vieta. Soliņa pēdas jāiebetonē C12/15 markas betona (240mm x 240mm x 260mm ) betona klučos. Soliņa enkuram no virsmas jābūt iebetonētam 150mm dziļumā.
1. Soliņa parametri un uzstādīšanas instrukcija:
[image: ]

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Soliņiem jābūt uzstādītiem paredzētajā vietā, atbilstoši LVS 190-8:2004 punkta 6.4.1.prasībām.
1. Soliņiem jābūt vienmērīgi nokrāsotiem bez vizuāliem krāsojuma defektiem.
1. Ar soliņu izbūvi saistītais bojātais platformas segums jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
1. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.
1. Soliņam jābūt nostiprinātam tā, lai to bez tehnikas palīdzības nevarētu izkustināt.  

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams sabiedriskā transporta pieturā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

4. 4. Nojumju uzturēšana
4.4.1. metāla vairogu nomaiņa

A. Mērķis:
[bookmark: OLE_LINK11]Uzturēt kārtībā nojumes  sabiedriskā transporta pieturās. 

B . Mērvienība :
Jāuzmēra nomainītā vairoga platība (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Darba vietas norobežošana
1. Vecā vairoga demontāža
1. Jaunā vairoga stiprinājuma sagatavošana.
1. Jaunā vairoga uzstādīšana
1. Darba vietas sakopšana ( būvgružu un netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi)
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli : 
1. Metāls, vairoga stiprinājumi.
Metāla vairogam ir jābūt nokrāsotam ar attiecīgā materiāla krāsošanai paredzētu krāsu āra darbiem. Jābūt analogi iepriekšējam materiālam un krāsojumam. 

E. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas vairoga demontāžai un montāžai. Pēc vajadzības metināšanas iekārtai.

F. Darba izpilde:
1. Tiek demontēts vecais, sabojātais pieturvietas vairogs.
Sagatavoti vairoga metāla turētāji, ja nepieciešams, labotas metāla konstrukcijas.
Uzmontēts jaunais, sagatavotais pieturvietas vairogs.

G. Prasības izpildītam darbam :
Uzmontētajiem pieturvietas vairogiem jābūt taisniem, nokrāsotiem un ar līdzenu virsmu. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz izgāztuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.



4.4.2. saplākšņa vairogu nomaiņa.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā nojumes  sabiedriskā transporta pieturās. 

B . Mērvienība :
Jāuzmēra nomainītā vairoga platība (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Darba vietas norobežošana
1. Vecā vairoga demontāža
1. Jaunā vairoga stiprinājuma sagatavošana.
1. Jaunā vairoga uzstādīšana.
1. Darba vietas sakopšana ( būvgružu un netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi)
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
1. Saplāksnis, vairoga stiprinājumi.
Vairoga materiālam jābūt no  ūdens izturīga saplākšņa 16mm biezumā nokrāsotam ar attiecīgā materiāla krāsošanai paredzētu krāsu āra darbiem. Krāsas tonis analogs iepriekšējam. 

E. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas vairoga demontāžai un montāžai. Pēc vajadzības metināšanas iekārtai.

F. Darba izpilde:
1. Tiek demontēts vecais, sabojātais pieturvietas vairogs.
Sagatavoti vairoga metāla turētāji, ja nepieciešams, labotas metāla konstrukcijas.
Uzmontēts jaunais, sagatavotais pieturvietas vairogs.

G. Prasības izpildītam darbam :
Uzmontētajiem pieturvietas vairogiem jābūt taisniem, nokrāsotiem ar līdzenu virsmu. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

4.4.3. krāsošana.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā no saplākšņa izgatavotās nojumes sabiedriskā transporta pieturās. 

B . Mērvienība :
Jāuzmēra nokrāsotās virsmas platība (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
1. Informatīvas zīmes, par darbu veikšanu, uzstādīšana.
1. Darba vietas norobežošana, virsmas sagatavošana krāsošanai
1. Virsmas krāsošana
1. Darba vietas sakopšana ( būvgružu un netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi)
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
Krāsai jābūt paredzētai attiecīgā materiāla krāsošanai āra darbiem.

G. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas jumta krāsošanai.

F. Darba izpilde:
1. Nojumes ir jākrāso pēc apsekošanas, kad  konstatēti defekti: vecais krāsojums ir nolupis, sienas (saplākšņi)  aprakstīti, saskrāpēti, kas bojā sabiedriskā transporta pieturas  vizuālo izskatu. Krāsošanas darbus var uzsākt, ja pieturvieta ir labā tehniskā stāvoklī.
Krāsošanas darbi jāveic atbilstošos laika apstākļos, lai nodrošinātu pielietojamās krāsas uzklāšanas un žūšanas temperatūru. Pirms krāsošanas virsmu sagatavo, attīrot ar mehāniskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem (mazgājot) no vecās, atlobījušās, krāsas un netīrumiem.
 Nojumes pamats (stabi)  tiek krāsots melnā āra darbiem paredzētajā krāsā. Pieturvietas vairogus  krāso gaišos toņos, saskaņojot ar Pasūtītāju.
Pirms krāsošanas virsma tiek nogruntēta. Krāsošanu veic divas reizes.
Materiāla patēriņam jāatbilst izgatavotājrūpnīcas rekomendācijām.

G. Prasības izpildītam darbam :
Nokrāsotai virsmai jābūt līdzenai bez vizuāliem defektiem. Būvgružiem (vecajai notīrītai, atlupušai krāsai) un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


4.4.4. jumta remonts.

 A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā nojumes sabiedriskā transporta pieturvietās. 

B . Mērvienība :
Remontētā jumta platība  (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Darba vietas norobežošana. 
1. Bojātā jumta seguma demontāža.
1. Bojātās vietas remonts.
1. Darba vietas sakopšana ( būvgružu un netīrumu aizvešana uz izgāztuvi).
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
1. Jumta metālsegums, krāsas, kas paredzēts atbilstoša tipa jumtiem.
Kokmateriāls (sijas), kas paredzētas jumta seguma stiprināšanai.

E. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas jumta remontam.

F. Darba izpilde:
Nojumes  jumta remonts ietver sevī visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai varētu veikt visus šos darbus.

G. Prasības izpildītam darbam :
Jumta remonts atbilstoši jumta metāla seguma ražotāja instrukcijām. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


4.4.5 jumta nomaiņa pret jaunu metāla jumtu.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā nojumes sabiedriskā transporta pieturvietās. 

B . Mērvienība :
Nomainītā jumta laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
Darba vietas norobežošana. 
Vecā jumta seguma demontāža.
Metālseguma jumta izbūve.
Darba vietas sakopšana ( būvgružu un netīrumu aizvešana uz izgāztuvi)
Darba vietas norobežojuma noņemšana
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
1. Jumta metāla segums, krāsots, kas paredzēts atbilstoša tipa jumtiem.
Kokmateriāls (sijas), kas paredzētas jumta seguma stiprināšanai.

E. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas jumta nomaiņai.

F. Darba izpilde:
Nojumes  jumta izbūve ietver sevī visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai varētu veikt šos darbus.

G. Prasības izpildītam darbam :
Jumta remonts atbilstoši jumta metāla seguma ražotāja instrukcijām. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


4.4.6.  nojumes demontāža. 

A. Mērķis:
Uzturēt kārtību sabiedriskā transporta pieturās. 

B . Mērvienība :
Jāuzmēra demontēto nojumju skaits  (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai
Darba vietas norobežošana
No saplākšņa izgatavotās nojumes demontāža. 
Darba vietas sakopšana (būvgružu un netīrumu aizvešana uz izgāztuvi)
Darba vietas norobežojuma noņemšana
Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
Visi materiāli, kas nepieciešams lai demontētu no saplākšņa izgatavotās nojumes sabiedriskā transporta pieturvietā. 

E. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas no saplākšņa izgatavotās nojumes demontāžai.

F. Darba izpilde:
Nojumes  demontāža ietver sevī visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai varētu veikt visus šos darbus.

G. Prasības izpildītam darbam :
Darbu laikā ievērot drošības pasākumus, neradīt draudus sabiedriskā transporta pieturvietas lietotājiem. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


4.4.7. uzstādīšana no jauna.

A. Mērķis:
Uzstādīt analogu pieturvietas nojumi demontētās nojumes vietā . 

B . Mērvienība :
Jāuzmēra uzstādīto nojumju skaits (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Darba vietas norobežošana.
1. No saplākšņa izgatavotās nojumes montāža.
1. Darba vietas sakopšana (būvgružu un netīrumu aizvešana uz izgāztuvi).
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
Viss, kas nepieciešams lai izbūvētu no saplākšņa izgatavotās nojumes ar metāla seguma jumtu uzstādīšanu esošajā vietā.

E. Iekārtas:
Viss, kas nepieciešams no saplākšņa izgatavotās nojumes montāžai esošajā vietā.. 

F. Darba izpilde:
Nojumes  izbūve ietver sevī visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai varētu veikt visus šos darbus.

G. Prasības izpildītam darbam :
Nojumei jābūt izbūvētai pēc visām LBN prasībām. Būvgružiem un netīrumiem darba dienas beigās jābūt aizvāktiem uz uzņēmēja izgāztuvi.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.




4.5. Stiklotās nojumes.

4.5.1. Stikla vairogu nomaiņa.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās esošās stiklotās nojumes. 

B. Mērvienība :
Nomainīto stikla vairogu platība (m².).

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Darba izpilde.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai bāzei.

D. Materiāli: 
1. Stikla vairogs.
Nepieciešamie palīgmateriāli stikla vairoga nomaiņai.

 E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi un  inventārs, lai nodrošinātu stikla vairoga nomaiņu. 

F. Darba izpilde:
1. Darba vietas norobežošana.
Bojātā vairoga noņemšana.
Jaunā vairoga ielikšana.
Darba vietas norobežojuma noņemšana.
Darba vietas sakopšana un atkritumu izvešana.

G. Prasības izpildītam darbam:
Nojumei ir jābūt nomainītiem stiklotiem vairogiem, tiem jābūt tīriem, darba vietai jābūt sakopotai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līguma izvirzītājām prasībām. Neizpildītu darbu gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

4.5.2. Stikla vairoga mazgāšana.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtībā un tīrībā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās esošās stiklotās nojumes. 

B. Mērvienība :
Nomazgāto vairogu platība (m².).

C. Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
2. Darba izpilde.
3. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās bāzē.

D. Materiāli: 
1. Ūdens
Videi nekaitīgi mazgāšanas līdzekļi.

E. Iekārtas:
Visi nepieciešamie mehānismi, ūdens muca un inventārs, lai nodrošinātu stikloto vairogu mazgāšanu. 

F. Darba izpilde:
1. Stiklotās nojumes vairogu sagatavošana mazgāšanai ,atkritumu un pieturai nepiederošo priekšmetu savākšana.
1. Nojumes stikla vairogu mazgāšana.
1. Pieturvietu platformas sakopšana pēc vairogu mazgāšanas.

G. Prasības izpildītam darbam:
Sabiedriskā transporta stikla vairogiem ir jābūt tīrām.
Pieturvietas platformai pēc vairogu mazgāšanas jābūt sakoptai.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līguma izvirzītājām prasībām. Neizpildītu darbu gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. 

1.5.3. 

4.5.3. demontāža.

A. Mērķis:
Uzturēt kārtību sabiedriskā transporta pieturās. 

B . Mērvienība :
Jāuzmēra demontēto stikloto nojumju skaits (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Darba vietas norobežošana
1. Stikloto nojumju demontāža. 
1. Darba vietas sakopšana ( būvgružu un netīrumu aizvešana uz izgāztuvi).
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
Viss kas nepieciešams lai demontētu stikloto nojumi.

E. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas sabiedrisko transporta pieturvietu demontāžai.

F. Darba izpilde:
Nojumes demontāžā ietver sevī visus nepieciešamos darbus un materiālus, lai varētu veikt šo darbu.

G. Prasības izpildītam darbam :
Nojumes demontāžai jābūt izpildītai pēc visām LBN prasībām. Būvgružiem un netīrumiem pēc darba pabeigšanas jābūt aizvāktiem. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pārbaudot sabiedriskā transporta pieturu. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


4.6. Dzelzsbetona plātnes.

4.6.1. Dzelzsbetona plātņu novietošana.

A. Mērķis:  
Nodrošināt pagaidu transportlīdzekļu apstāšanās vietu vai laukumu ierīkošanu. 

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā ieklāto plātņu laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba objektiem.
1. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
1. Plātņu pamatnes izveidošana.
1. Plātņu novietošana. 
1. Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Jaunas plātnes.
Pamatnes sagatavošanai: smilts, šķembas, sausais betons, bitumena mastika (ja tiek novietotas vairākas plātnes).

E. Iekārtas un mehānismi:
1.  Transports, kas pieved materiālu pamatnes sagatavošanai.
 Transports, kas pieved un pārvieto jaunas plātnes.
 Blietēšanas mehānismi.
 Metināšanas iekārtas, ja tiek uzstādītas vairākas plātnes.
 Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Tehnoloģija pielietojama pagaidu transportlīdzekļu apstāšanās vietu vai  laukumu ierīkošanai.
1. Darbus veic šādā secībā:
· izveido drenējošo smilts slāni 40 cm biezumā, izlīdzina un noblietē:
· uzklāj šķembu maisījuma (frakcija 0-32mm) kārtu 15 cm biezumā, izlīdzina un noblietē. 
· uzklāj sauso  betonu 5cm biezumā, to izlīdzina, 
· uzliek  jaunas plātnes. Šo darbu veikšanai drīkst izmantot tikai ceļu segumiem paredzētas  plātnes 14-18 cm biezumā ar betona klasi ne mazāku par  30/35. Ja tiek uzklātas vairākas plātnes, tad tās savstarpēji sametina, šuves aizpilda ar bitumena mastiku.
   

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Izbūvētajai plātņu segai jābūt līdzenai, bez vizuāli konstatējamiem defektiem.
Blakus esošo plātņu vai segumu virsmām jābūt vienā līmenī. Plātņu rindām šķērs- un garenvirzienā jābūt taisnām ar nepieciešamo kritumu ūdens novadei.
Plātņu seguma šķērskritumiem jābūt robežās no 1.5% līdz 2.5%.
Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Atjaunotās vietas laukums ir jāuzmēra visā apgabalā kā  ieklāto plātņu laukums (m²).
Spraugas zem 3m latas nedrīkst būt lielākas par 5mm.
Kontroles uzmērījumi izpildāmi jebkurā vietā, kur vizuāli konstatēta neatbilstība augstāk minētajām prasībām. Seguma līdzenumu kontrolē ar latu,  šķērskritumu ar līmeņrādi.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu labošana.


4.6.2. Dzelzsbetona plātņu demontāža.

A. Mērķis:  
Pagaidu transportlīdzekļu apstāšanās vietu vai laukumu demontāža.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontēto plātņu laukums (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Plātņu demontāža.
Pamatnes zem plātnēm noņemšana.
Aizpildīšana ar jaunu augu zemi un zāles iesēšana vai cita seguma izveidošana atbilstoši situācijai.
Darba vietas sakopšana.
Demontēto plātņu  nogādāšana uz noliktavu (ja tās nav bojātas) vai uz izgāztuvi.
Pārbrauciens uz bāzi.

E. Materiāli:
Augu zeme, zāles sēklas

F. Iekārtas un mehānismi:
1. Iekārtas un mehānismi, kas paredzēti šo darbu veikšanai.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
G. Darba izpilde:
Darbu izpilde veicama vasaras sezonā.

H. Prasības izpildītam darbam :
1. Demontējot plātnes, jāseko, lai netiktu bojāts blakus esošais segums ārpus apzīmētās darba zonas.
1. Darbu beidzot, darba vietai jābūt tīrai. Demontētie materiālu pārpalikumi jānotīra un jāaiztransportē uz izgāztuvi. 

I. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Demontēto plātņu laukums ir jāuzmēra (m²).




5.1. Rīgas robežzīmju uzturēšana.

5.1.1. Burtu un karogu mastu krāsošana.

A. Mērķis: 
Burtu un karogu mastu vizuālais izskats.  


B. Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā nokrāsoto burtu un karogu mastu laukums (m²).


C. Darba apraksts:
1. Notīrīšana no vecās krāsas;
Virsmu gruntēšana;
Virsmu krāsošana
Darba vietas sakopšana;

D. Materiāli:
1. Grunts- epoksīda pretkorozijas grunts;
1. Balta krāsa.


E. Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nokrāsot burtu un karoga mastu virsmu.
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.


F. Darba izpilde :
Virsmas sagatavošana. No krāsojamās virsmas iepriekš jānotīra rūsa un netīrumi, nepieciešamības gadījumā, izmantojot smilšu strūklu. Saskaņā ar Eirostandartu tehniskajām prasībām : Epoksīda gruntēšana 150 mcs, otrā kārta – balta epoksīda grunts krāsa 50 mcs un trešā kārta balta poliuretāna krāsa 50 mcs, International Paint produkcija (vai tai identiska).

 G. Prasības izpildītam darbam:
1. Darbi veicami saskaņā ar Eirostandartu tehniskajām prasībām.
Krāsojamās virsmas un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Krāsojumam jābūt gludam un vienmērīgi nokrāsotam.
1. Pēc katras kārtas veic krāsojamā slāņa biezuma pārbaudi.


5.1.2. Burtu un karoga mastu mazgāšana.

A. Mērķis: 
Burtu un karoga mastu vizuālais skats.  

B. Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā nomazgāto burtu un karogu mastu laukums (m²).

C. Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu.
1. Burtu un karoga mastu attīrīšana no netīrumiem mazgājot.
1. Darba vietas sakopšana.
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli:
1. Ūdens.
1. Mazgāšanas līdzekļi.

E. Mehanismi:
1. Augstspiediena ūdens mazgāšanas ierīce, mehānismi , darba rīki ar ko var nomazgāt metāla virsmu
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde :
1. Pārbrauciens uz darba vietu
Pēc ziemas sezonas burtu un karoga mastu virsmu nomazgā no netīrumiem.
Darba vietas sakopšana.
Pārbrauciens uz bāzi.  

G. Prasības izpildītam darbam:
1. Burtu un karoga mastu virsmām jābūt tīrām.
1. Darba vietai jābūt sakārtotai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
Burtu un karoga mastu virsmām jābūt tīrām.


[bookmark: OLE_LINK6]5.1.3. “RĪGA” burtu metāla konstrukciju remonts. 

A. Mērķis:
Burtu un karoga mastu vizuālais izskats.  

B . Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā burtu un karogu mastu saremontētā platība (m²).

C . Darba apraksts :
1. Pārbrauciens līdz darba vietai.
1. Darba vietas norobežošana.
1. Remontdarbu veikšana – griešana, metināšana, krāsošana utt.
1. Darba vietas sakopšana ( būvgružu un netīrumu aizvākšana uz izgāztuvi).
1. Darba vietas norobežojuma noņemšana.
1. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :
Metāls, kas tiek pielietots burtu un mastu remontam.
 
E. Iekārtas:
Visas, kas nepieciešamas burtu un mastu remontam.
 
F. Darba izpilde:
1. Tiek demontēts sabojātais burts  vai burta elements vai sabojātais masts. 
Veikti remonta darbi. 
Tiek uzstādītas  salabotais burts  vai burta elements vai masts. 

G. Prasības izpildītam darbam :
1. Burtu un karoga mastu virsmām jābūt tīrām.
Darba vietai jābūt sakārtotai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām. Burtu un karoga mastu virsmām jābūt tīrām.
Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


6.1. Vētras seku likvidācija

6.1.1. ceļa klātnes atbrīvošana no vētrā izgāztiem un nolauztiem kokiem.

A. Mērķis :
Nodrošināt ielas klātnes atbrīvošanu no izgāztiem un nolauztiem kokiem.

B. Mērvienība :
Darbs mērāms pēc nolauzto koku skaita (gab.).

C. Darba apraksts :
1. Nolauzto koku stumbru sazāģēšana gabalos.
1. Aizlauzto koku nozāģēšana. 
1. Celmu likvidācija.
1. Koksnes, zaru un skaidu savākšana un aizvešana. 

D. Materiāli :
-
E. Iekārtas :
Darbi jāveic ar meža darbiem piemērotiem mehānismiem un transportu.

F. Darbu izpilde :
Nozāģētajiem  krūmiem,  kokiem,  zariem  un  izlauztajiem  celmiem   no darba zonas jābūt aizvāktiem. 

G. Prasības izpildītajam darbam :
1. Veikt koku un krūmu zāģēšanu. 
1. Darbus jāveic darba aizsardzības speciālista uzraudzībā.
1. Darbi jāveic pielietojot  individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
1. Darba vieta pa perimetru jānorobežo ar aizsarglentām vai barjerām.
1. Darbi jāsaskaņo ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu,  nepieciešamības gadījumā papildus ir jāsaskaņo ar Rīgas domes Vides departamentu, SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Rīgas gaisma” u.c. komunikāciju dienestiem.
1. Pēc celmu likvidēšanas darba vieta tiek sakopta, izlīdzināta augsnes virskārta.
1. Darbi pilnībā (nozāģēts koks, likvidēts celms, aizvesta koksne, sakopta teritorija) objektos tiek veikti 3 dienu laikā pēc konkrētā uzdevuma saņemšanas).
1. Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu.


H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :
Ielu klātnēm jābūt tīrām no izgāzto koku kritalām.



6.1.2. vētrā nolauztu koku, zaru novākšana.

A. Mērķis :
Nodrošināt ielas klātnes atbrīvošanu no izgāztiem un nolauztiem kokiem un zariem.

B. Mērvienība :
Darbs mērāms aizvesto koku un zaru apjoms kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts :
1. Koku, zaru novākšana.
1. Koksnes un skaidu savākšana un aizvešana 
1. Aizlauzto koku nozāģēšana.

D. Materiāli :
-
E. Iekārtas :
Darbi jāveic ar meža darbiem piemērotiem mehānismiem un transportu.

F. Darbu izpilde :
Nozāģētajiem  krūmiem,  kokiem,  zariem  no darba zonas jābūt aizvāktiem.
Nozāģēto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 10 cm.

G. Prasības izpildītajam darbam :
1. Veikt koku un krūmu zāģēšanu, 
Darbus jāveic darba aizsardzības speciālista uzraudzībā.
Darbi jāveic pielietojot  individuālos darba aizsardzības līdzekļus.
Darba vieta pa perimetru jānorobežo ar aizsarglentām vai barjerām;
Darbi jāsaskaņo ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentu, nepieciešamības gadījumā darbi jāsaskaņo ar SIA “Rīgas satiksme”, SIA “Rīgas gaisma” u.c. komunikāciju dienestiem
Darbi pilnībā objektos tiek veikti 3 dienu laikā pēc konkrētā uzdevuma saņemšanas.
Darbu izpilde tiek noformēta ar darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktu.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :
Ielu klātnēm jābūt tīrām no koku zariem.

6.1.3. Pēc vētras izskaloto ūdens augu aizvākšana.

A. Mērķis :
Nodrošināt ielas klātnes un pieguļošo zaļo zonu atbrīvošanu no ūdens augiem un sanesumiem.

B. Mērvienība :
Darbs mērāms kā savāktais izskaloto augu apjoms kubikmetros (m³).

C. Darba apraksts :
1. Strādnieku brigādes, mehānismu un autotransporta pārbrauciens līdz darba vietai.
Ielu klātnes attīrīšana no sanesumiem.
Savākto sanešu transportēšana uz sertificētu izgāztuvi.
Ielas braucamās daļas mehanizēta slaucīšana.

D. Materiāli :
-
E. Iekārtas :
Izskaloto augu un priekšmetu savākšanai un transportēšanai nepieciešamie mehānismi, tai sk. iekrāvēji un autotransports

F. Darbu izpilde :
Ielu brauktuves un piegulošo zaļo zonu attīrīšanu no sanešiem veic pēc vētras kā vienreizēju pasākumu.

G. Prasības izpildītajam darbam :
Ielu klātnēm un pieguļošajām teritorijām jābūt tīrām no sanešiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :
Darbus kontrolē pēc līgumā izvirzītajām prasībām un neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.


7. ŪDENS NOVADĪŠANAS SISTĒMU UZTURĒŠANA.

7.1. Dažādi uzturēšanas darbi

7.1.1. Lietus pieņēmēju pievienojumu pie kontrolakām skalošana ar augstspiediena hidrodinamisko metodi.


A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iztīrīto pievienojumu garums (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas  pievienojumu no pieņēmēja līdz kolektoram skalošanai ar ūdeni.      
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus pieņēmēju restu izņemšana vai atvēršana.
Pievienojumu no pieņēmēja līdz kolektoram skalošana ar ūdeni.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēju vai uz bāzi.    

D. Materiāli :
Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi ar ko var veikt pievienojumu skalošanu ar augstspiediena skalošanu. Skalošanas spiedienam jābūt ne mazāk kā  8 MPa. 
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem


F. Darba izpilde:
1. Lietus pieņēmēju pievienojumu pie kontrolakām skalošanu ir jāveic kompleksi ar lietus pieņēmēju tīrīšanu .
Pievienojums ir jāskalo tik ilgi, kamēr cauruļvadā nav nosēdumi.
Konstatējot, ka pievienojums ir salauzts vai tam ir citi defekti, tiek informēts Pasūtītājs
 
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Lietus pieņēmējam pievienojumam ir jābūt tīram.
Ūdenim no lietus pieņēmēja uz kontrolaku ir brīvi jāizplūst

 H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdens nedrīkst krāties lietus pieņēmējā
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes, novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām. 

7.1.2. Lietus pieņēmēju tīrīšana.

[bookmark: _Hlk158817561]A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc iztīrīto pieņēmēju skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus pieņēmēju tīrīšanai. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus pieņēmēju restu izņemšana vai atvēršana.
Lietus pieņēmēju tīrīšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēju vai uz bāzi     

D. Materiāli :
Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var mehāniski iztīrīt lietus ūdens pieņēmēju;
Mehānismi ar ko var veikt lietus ūdens pieņēmēju skalošanu ar ūdeni;
Autotransports priekš netīrumu, sanesumu savākšanas;
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Lietus pieņēmēju tīrīšana ir jāveic mehāniski attīrot to no dubļveida sanesumiem.
Netīrumi un sanesumi ir jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi;
Ja lietus pieņēmēju nav iespējams attīrīt mehāniski, ir pieļaujams veikt to tīrīšanu ar ūdens skalošanas palīdzību.
Konstatējot, ka lietus ūdens pieņēmējs ir salauzts vai tam ir citi defekti, tiek informēts Pasūtītājs.
              
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Lietus pieņēmējam ir jābūt tīram.
Ūdenim no lietus pieņēmēja uz kontrolaku ir brīvi jāizplūst

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdens nedrīkst krāties lietus pieņēmējā,
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām.



7.1.3. Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ tīrīšana.
A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā iztīrītas ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ garums (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas ‘‘aquadrain’’ tīrīšanai. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ restu izņemšana.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ tīrīšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēju vai uz bāzi     

D. Materiāli :
Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var mehāniski iztīrīt ūdens noteci ‘‘aquadrain’’;
Mehānismi ar ko var veikt ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ skalošanu ar ūdeni;
Autotransports priekš netīrumu, sanesumu savākšanas;
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ tīrīšana ir jāveic mehāniski attīrot to no dubļveida sanesumiem.
Netīrumi un sanesumi ir jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi;
Ja ‘‘aquadrain’’ nav iespējams attīrīt mehāniski, ir pieļaujams veikt to tīrīšanu ar ūdens skalošanas palīdzību .
              
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Ūdens notecei ’‘aquadrain’’ ir jābūt tīram.
Ūdenim no ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ uz kontrolaku ir brīvi jāizplūst

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdens nedrīkst krāties ūdens notecē ‘‘aquadrain’’,
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām


7.1.4. Lietus uztvērēju restu nomaiņa esošajā pamatnē.

A. Mērķis:  
Pasargāt lietus ūdens pieņēmēju no nevēlamu priekšmetu iekļūšanas.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc nomainīto restu skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus ūdens pieņēmēju restu ielikšanai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus ūdens pieņēmēju restu izņemšana
Lietus ūdens pieņēmēju restu ielikšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus ūdens pieņēmēja vai uz bāzi   
 

D. Materiāli :
Čuguna lietus ūdens pieņēmēja restes.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt lietus ūdens pieņēmēju restes;
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Lietus ūdens pieņēmēju bojātās restes izņemšana.
Jaunas restes ielikšana esošajā korpusā.
Bojātā reste jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
         
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Lietus pieņēmēja restes jāturas stingri korpusā, pārbraucot pāri mašīnām tā nedrīkst izkustēties un radīt troksni.
Lietus pieņēmēja restes nedrīkst būt augstāka par korpusa malām.

 H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus.
Lietus pieņēmēja restes jāturas stingri korpusā.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām.

 

7.1.5. Lietus uztvērēju restu nomaiņa ar čuguna pamatni.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma,
 
B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc nomainīto restu skaita kopā ar pamatni (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas  lietus pieņēmēju restu un pamatnes ielikšanai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus pieņēmēju restu un vecās pamatnes izņemšana
Lietus pieņēmēju restes un pamatnes ielikšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēja vai uz bāzi   
 

D. Materiāli :
1. Lietus pieņēmēja restes ar čuguna pamatni
Materiāli segas atjaunošanai ap pieņēmēju

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt lietus ūdens pieņēmēju restes ar pamatni
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Lietus pieņēmēju bojātās restes un pamatnes izņemšana.
Jaunas restes ar pamatnes ielikšana.
Ielas segumu atjaunošana ap lietus pieņēmēju
Bojātās restes un pamatnes ir jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi
         
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Lietus pieņēmēja restēm jāturas stingri pamatnē, lai nebūtu iespēja to izņemt bez speciālām ierīcēm, pārbraucot pāri mašīnām tā nedrīkst izkustēties un radīt troksni.
Lietus pieņēmēja restes nedrīkst būt augstāka par korpusa malām

 H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus
Lietus pieņēmēja restēm jāturas stingri korpusā
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām.


7.1.6. ,7.1.7. Lietus pieņēmēja remonts (dziļums līdz 1m), (dziļums līdz 2m).

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc saremontēto lietus pieņēmēju skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus pieņēmēju remontam. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus pieņēmēju remonts.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēju vai uz bāzi   
 
D. Materiāli :
1. Betona gredzeni
Ķieģeļi (slodzes un salizturīgi)
Betons, java, cements.  
Materiāli segas atjaunošanai ap pieņēmēju

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt lietus ūdens pieņēmēju gredzenus vai ķieģeļus;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap lietus pieņēmējiem, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Lietus pieņēmēju bojājumu novērtēšana.
Lietus pieņēmēju akas labošana, pielietojot nepieciešamos materiālus.
Uzstāda lietus pieņēmēju lūku, kuru pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.
Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C16/20. Lietus ūdens pieņēmēju  lūkām jābūt ieklātā seguma līmenī. Nav pieļaujama uzstādītās lūkas iegrimšana.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu.
Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ielas segumu atjaunošana ap lietus pieņēmēju.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
        


G. Prasības izpildītam darbam :
1. Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus
Lietus ūdens uztvērēj aku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām.

7.1.8. ,7.1.9. Lietus pieņēmēja pārbūve (dziļums līdz 1m), (dziļums līdz 2m).

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc izbūvēto lietus pieņēmēju skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus pieņēmēja izbūvei. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus pieņēmēju izbūve.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēju vai uz bāzi   
 
D. Materiāli :
1. Betona gredzeni
Ķieģeļi (slodzes, salizturīgi)
Betons, java, cements. 
Lietus ūdens pieņēmēja restes kopā ar čuguna pamatni (lūka) 
Materiāli segas atjaunošanai ap pieņēmēju

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt lietus ūdens pieņēmēju gredzenus;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap lietus pieņēmējiem, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Lietus pieņēmēju bojājumu novērtēšana.
Lietus pieņēmēju akas labošana, pielietojot nepieciešamos materiālus.
Uzstāda lietus pieņēmēju lūku, kuru pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.
Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C16/20. Lietus ūdens pieņēmēju  lūkām jābūt ieklātā seguma līmenī. Nav pieļaujama uzstādītās lūkas iegrimšana.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu.
Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ielas segumu atjaunošana ap lietus pieņēmēju.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

        
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus
Lietus ūdens uztvērēj aku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām.

7.1.10. Lietus ūdens skataku pārbūve.
A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc pārbūvēto lietus ūdens skataku skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus ūdens skataku pārbūvei. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus ūdens skataku  pārbūve.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Betona gredzeni.    
Betona izstrādājumi. 
Betons, java, cements.   
Akas pārsedze ar čuguna lūku.    
Materiāli segas atjaunošanai ap akai.  

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt lietus ūdens aku , regulējošos  gredzenus;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap lietus ūdens akai, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Lietus ūdens aka  demontāža.
Lietus ūdens  akas izbūve, pielietojot nepieciešamos materiālus.
Uzstāda lietus ūdens lūku, kuru pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.
Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C16/20. Akas vākiem jābūt ieklātā seguma līmenī. Nav pieļaujama uzstādītās lūkas iegrimšana.
Lūkas līmenim jābūt no +2mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu.
Transportam pārbraucot pāri akai tās vāks nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ielas segumu atjaunošana ap lietus ūdens aku. 
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
 
         


G. Prasības izpildītam darbam
1. Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Lūkas līmenim jābūt no +2mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu.

 H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Lietus ūdens akai līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu  prasībām

7.1.11. Lietus pieņēmēja pievienojumu remonts un pārbūve.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā saremontēto, pārbūvēto lietus pieņēmēju pievienojuma garums (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus pieņēmēja pievienojumu pārbūve.    
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus pieņēmēja pievienojumu pārbūve.   
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Pievienojuma caurules.
Savienojumi.
Materiāli uzlauztās segas atjaunošanai 

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Rakšanas , līdzināšanas mehānismi;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ja ekspluatācijas laikā pievienojumu posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemests un pie posmu nomaiņas tie jānovērš.     
Zemes klātnes atrakšana līdz pievienojuma pamatam.
Bojāto pievienojumu posmu nojaukšana.
Pamata vizuāla pārbaude.
Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs).
Nepieciešamības gadījumā uzstādīt rievsienu.
nepieciešamības gadījumā nodrošināt ūdens pazemināšanu
Pievienojuma pamata pastiprināšana, ja nepieciešams.
Pievienojumu posmu un savienojumu montāža.
Pievienojuma posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15-20cm. Jāsablīvē ar vibroblietēm.
Segas konstrukcijas atjaunošana. 
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
     
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Lietus ūdens pievienojumam ir jābūt tīram.  
Uzstādīto pievienojuma posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp pievienojuma  posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijas.
Pievienojuma  teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām .



    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Pievienojuma posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms lietus ūdens pieņēmēja pievada posmu montāžas.
Pievienojuma posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) jāpārbauda pirms kolektora būvbedres aizbēršanas.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām.
 


7.1.12. Komunikāciju aku vāku nomaiņa.

A. Mērķis:  
Nodrošināt līdzenu ielas segumu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc nomainīto vāku skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas komunikāciju vāku nomaiņai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Komunikāciju aku vāku nomaiņa.  
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

D. Materiāli :
1. Betona gredzeni
Betons, java, cements, čuguna lūka.    
Materiāli segas atjaunošanai ap komunikāciju akām

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt regulējošos betona gredzenus;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap komunikācijas akām, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Izregulē komunikāciju akas, kuras pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.
Komunikāciju aku vāku līmenim jābūt no +2 mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu. Nav pieļaujama akas iegrimšana.
Transportam pārbraucot pāri akai vai uzkāpjot uz tās gājējam, tās vāks nedrīkst izkustēties no korpusa.  .
Ielas segumu atjaunošana ap lietus ūdens kanalizācijas akai.    
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Komunikāciju aku vāku līmenim jābūt no +2 mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu. Nav pieļaujama akas iegrimšana.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Aku vāku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri vākam. 
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām.
 


7.1.13. Komunikāciju aku regulēšana.


A. Mērķis:  
Nodrošināt līdzenu ielas segumu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc izregulēto aku skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas komunikāciju aku regulēšanu.  
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Komunikāciju aku regulēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Betona gredzeni
Betons, java, cements.   
Materiāli segas atjaunošanai ap komunikāciju akām

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt regulējošos betona gredzenus;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap komunikācijas akām, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Izregulē komunikāciju akas, kuras pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.
Komunikāciju aku vāku līmenim jābūt no +2 mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu. Nav pieļaujama akas iegrimšana.
Transportam pārbraucot pāri akai vai uzkāpjot uz tās gājējam, tās vāks nedrīkst izkustēties no korpusa.  .
Ielas segumu atjaunošana ap komunikāciju aku. 
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
   
     
G. Prasības izpildītam darbam :
Komunikāciju aku vāku līmenim jābūt no +2 mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu. Nav pieļaujama akas iegrimšana.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Aku vāku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri vākam.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām.


7.1.14 Lietus pieņēmēja regulēšana.


A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc izregulēto lietus pieņēmēju skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus pieņēmēju regulēšanai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus pieņēmēju regulēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Betona gredzeni
Betons, java, cements.
Materiāli segas atjaunošanai ap pieņēmēju

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt lietus ūdens pieņēmēju gredzenus;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap lietus pieņēmējiem, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Regulē lietus pieņēmēju lūku, kuru pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.
Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu B15. Lietus ūdens pieņēmēju  lūkām jābūt ieklātā seguma līmenī. Nav pieļaujama uzstādītās lūkas iegrimšana.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu.
Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ielas segumu atjaunošana ap lietus pieņēmēju.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

          
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu.

 H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus.
Lietus ūdens uztvērēj aku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām.

7.1.15. Ūdens atsūknēšana no ielām.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc patērētā laika (st.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus ūdens atsūknēšanai no ielām.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus ūdens atsūknēšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Specializētais autotransports, kas aprīkots ar ūdens atsūknēšanas un transportēšanas iespējām. Izpildītājam ir pienākums visus ūdens atsūknēšanas mašīnas aprīkot ar globālās pozicionēšanas sistēmām (GPS), kas nodrošina ūdens atsūknēšanas mašīnu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē, lai nodrošinātu Pasūtītājam iespēju veikt uzturēšanas darbu kontroli. GPS darbība jānodrošina nepārtraukti visā darbu veikšanas laikā. Datu glabāšanu Izpildītājs nodrošina 2 mēnešus. 
Mehānismi, kuri aprīkoti ar ūdens pārsūknēšanas iespējām

F. Darba izpilde:
1. Applūdušās ielās, laukumos jāveic ūdens atsūknēšana mašīnā, vai pārsūknēšana uz  lietus ūdens kolektoru.
Iesūknētais ūdens ir jāizvada lietus ūdens kolektorā.
         
G. Prasības izpildītam darbam :
Atsūknētās vietās pēc nokrišņu izbeigšanās ūdens nedrīkst pārsniegt 3cm dziļumu.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Palikušā lietus ūdens dziļums
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām
 



7.1.16. Lietus ūdens kanalizācijas aku tīrīšana.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc iztīrīto aku skaita (gab.).

1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus ūdens kanalizācijas aku tīrīšanai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Lietus ūdens kanalizācijas aku  tīrīšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var mehāniski iztīrīt lietus ūdens  kanalizācijas  aku.
Mehānismi ar ko var veikt lietus ūdens kanalizācijas aku skalošanu ar ūdeni
Autotransports priekš netīrumu, sanesumu savākšanas
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Lietus ūdens kanalizācijas aku tīrīšana ir jāveic mehāniski attīrot to no dubļveida sanesumiem.
Netīrumi un sanesumi ir jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi
Ja lietus ūdens kanalizācijas aka nav iespējams attīrīt mehāniski, ir pieļaujams veikt to tīrīšanu ar ūdens skalošanas palīdzību.

              
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Lietus ūdens kanalizācijas akai ir jābūt tīrai.
Ūdenim no lietus pieņēmēja uz lietus ūdens kanalizācijas aku ir brīvi jāizplūst.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Lietus ūdens nedrīkst krāties lietus ūdens kanalizācijas akā. 
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām

7.1.17. Infiltrācijas aku tīrīšana.


A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc iztīrīto infiltrācijas aku skaita (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas infiltrācijas aku tīrīšanai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Infiltrācijas akas  tīrīšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
Ūdens.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var mehāniski iztīrīt infiltrācijas aku.
Mehānismi ar ko var veikt infiltrācijas aku skalošanu ar ūdeni.
Autotransports priekš netīrumu, sanesumu savākšanas
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Infiltrācijas aku tīrīšana ir jāveic mehāniski attīrot to no dubļveida sanesumiem.
Netīrumi un sanesumi ir jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
Ja infiltrācijas aku nav iespējams attīrīt mehāniski, ir pieļaujams veikt to tīrīšanu ar ūdens skalošanas palīdzību.
              
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Infiltrācijas akai ir jābūt tīrai.
Ūdenim no lietus pieņēmēja uz infiltrācijas aku ir brīvi jāizplūst.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Lietus ūdens nedrīkst krāties lietus ūdens kanalizācijas akā. 
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām

7.1.18. Infiltrācijas aku pārbūve.
A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc izbūvēto infiltrācijas aku skaita  (gab.).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas infiltrācijas aku izbūvei. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Infiltrācijas akas  izbūve.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Betona gredzeni.    
Betona izstrādājumi. 
Betons, java, cements.   
Akas pārsedze ar čuguna lūku.    
Materiāli segas atjaunošanai ap akai.  

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt infiltrācijas aku , regulējošos  gredzenus;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap infiltrācijas akai, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni vai atrok zemi līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Infiltrācijas akas  demontāža.
Infiltrācijas  akas izbūve, pielietojot nepieciešamos materiālus.
Uzstāda infiltrācijas akas lūku, kuru pēc vajadzības līmeņo ar attiecīga izmēra betona gredzeniem.
Uzstādīto lūku nostiprina ar betonu C16/20. Infiltrācijas aku lūkām jābūt ieklātā seguma līmenī. Nav pieļaujama uzstādītās lūkas iegrimšana.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu.
Transportam pārbraucot pāri lūkai tās vākam nedrīkst izkustēties no korpusa.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

         
G. Prasības izpildītam darbam
1. Transportam pārbraucot pāri lūkai tās vāks nedrīkst izkustēties no korpusa.
Lūkas līmenim jābūt no +2mm līdz –2 mm attiecībā pret seguma virskārtu, izņemot gadījumus, kad lūka neatrodas uz brauktuves vai ietves. (piemēram, lūka atrodas zaļajā zonā)

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
 
1. Infiltrācijas akai līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu  prasībām


7.1.19.Komunikāciju aku pārsedžu nomaiņa.

A. Mērķis:  
Izveidot pamatni komunikāciju vāku uzstādīšanai.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms -  nomainītās komunikāciju aku pārsedzes gabalos (gab).

C . Darba apraksts :
1.  Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas komunikāciju aku pārsedžu nomaiņai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Komunikāciju aku vāku nomaiņa
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Komunikāciju aku pārsedzes.
Betons, java, cements.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt komunikāciju aku pārsedzes.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma  nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Virs komunikāciju aku pārsedzēm, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai  izņem bruģakmeni nepieciešamajā daudzumā (dziļums, laukums), kas nodrošinātu piekļuvi vecās komunikāciju akas pārsedzes noņemšanai un jaunas uzstādīšanai. Novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus, bruģakmeni šķiro pēc tā derīguma virsmas virs pārsedzes atjaunošanai.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
    
G. Prasības izpildītam darbam :
Komunikāciju aku pārsedzes nobīde nedrīkst būt lielāka par +10 mm līdz –10 mm no horizontāles. 

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Komunikāciju aku pārsedzes līmeņa pārbaudi veic ar līmeņrādi vai nivelieri, uzliekot to uz pārsedzes virsmas šķērsām pāri pārsedzei. 
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Izpildītais darbs ir uzmērāms -  nomainītās komunikāciju aku pārsedzes gabalos (gab).

	


7.1.20.Aku betona vāku nomaiņa.

A. Mērķis:  
Uzstādīt jaunus betona vākus akām ar  bojātiem vākiem.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms - nomainīto komunikāciju aku betona vāki gabalos (gab).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas komunikāciju aku betona vāku nomaiņai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Komunikāciju aku betona vāku nomaiņa
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Komunikāciju aku betona vāki.
Betons, java, cements.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nomainīt komunikāciju aku betona vākus.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma  nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Veikt komunikāciju aku betona vāku nomaiņu.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
.
    
G. Prasības izpildītam darbam :
Komunikāciju akas betona vāka diametram jābūt par 200mm lielākam par akas ārējo diametru.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

1. Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Izpildītais darbs ir uzmērāms - nomainīto komunikāciju aku betona vāki gabalos (gab).



7.1.21. ,,Peldošā” tipa komunikāciju aku (korpuss +vāks) nomaiņa.

A. Mērķis:  
Nodrošināt līdzenu ielas segumu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms nomainīto aku gabalos (gab).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas komunikāciju  aku vāku nomaiņai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Bojāto ,,peldošā” tipa komunikāciju aku vāku demontāža.
Jaunu  ,,peldošā” tipa komunikāciju aku vāku ar slodzes klasi D400 par uzstādīšana un regulēšana.
Seguma atjaunošana ap uzstādītajiem aku vākiem.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Betona gredzeni.
Betons, ātri cietējoša java, ,,peldošā” tipa komunikāciju akas korpuss ar vāku, metāla čaula, asfaltbetons.    
Materiāli segas atjaunošanai ap nomainītajiem komunikāciju aku vākiem.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var demontēt bojātos komunikāciju aku vākus un uzstādīt jaunus;
Mehānismi, kas nepieciešami asfaltbetona seguma vai bruģa atjaunošanai;
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap bojātajiem komunikāciju aku vākiem atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas pārsedzes elementiem, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Demontē bojātos komunikāciju aku vākus. 
Uzstāda jaunus komunikāciju aku vākus. Izregulē tos.
Atjauno segumu ap nomainītajām komunikāciju akām.    
     
G. Prasības izpildītam darbam :
1.  Pēc veco aku vāku demontāžas jāveic aku grodu un pārsedžu tehniskā stāvokļa novērtēšana. Ja ir konstatēti būtiski aku pārsedžu vai grodu/šahtu defekti, jāveic bojāto elementu remonts (izcenojumi šo darbu veikšanai dotajā specifikāciju punktā nav jāiekļauj).
Aku vāku  korpusiem ir jābūt izgatavotiem no čuguna, ar slodzes klasi D400, jāatbilst standarta EN124 prasībām un jābūt pārbaudītiem saskaņā ar RAL-GZ 692, ko apliecina sertificētas ES institūciju izsniegti sertifikāti.
Aku vāku korpusa augstumam ir jābūt ne mazākam kā 180mm.
Aku vāku korpusa kakla iekšējam diametram ir jābūt ne mazākam kā 600 mm.
Aku vāku korpusa kakla ārējam diametram ir jābūt ne mazākam kā 610mm
Aku vākiem jābūt piestiprinātam pie rāmja ar eņģi, kā arī jābūt iespējai tos pilnībā atvienot no rāmja. Vāku atvēruma leņķim eņģē ir jābūt vismaz 100˚ horizontāli, kā arī jānodrošina aizvēršanas drošības bloķēšana, fiksējoties vismaz 75˚ leņķī horizontāli.
Starp akas korpusiem un vākiem jābūt blīvgumijas starplikām, kuras nepieciešamības gadījumā var atdalīt no rāmjiem un nomainīt.
Blīvgumijām  ir  jābūt  fiksētām  pie  rāmju  korpusiem  tā,  lai  pilnībā  izslēgtu  vāku un  rāmju  savstarpēju kontaktu pie vertikālas un horizontālas slodzes. 
Lūku virsmai jābūt vienā līmenī ar segumu. Pieļaujamā nobīde ± 0,5cm.
 

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Aku vāku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri vākiem.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.


7.1.22. ,,Peldošā” tipa komunikāciju aku (korpuss +vāks) regulēšana.

A. Mērķis:  
Nodrošināt līdzenu ielas segumu.

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms regulēto aku gabalos (gab).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas komunikāciju vāku regulēšanai.
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Komunikāciju aku vāku regulēšana.
Seguma atjaunošana ap regulētajiem aku vākiem.
Darba vietas sakopšana, atkritumu novākšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :
1. Betona gredzeni.
Betons, ātri cietējoša java, metāla čaulas, asfaltbetons.    
Materiāli segas atjaunošanai ap regulētajiem komunikāciju aku vākiem.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi un  darba rīki ar ko var veikt komunikāciju aku vāku regulēšanu.
Mehānismi, kas nepieciešami asfaltbetona seguma vai bruģa atjaunošanai;
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap regulējamajiem komunikāciju aku vākiem atskalda asfaltbetonu vai izņem  bruģakmeni līdz akas pārsedzes elementiem, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Regulē komunikāciju aku vākus. 
Ap komunikāciju aku vākiem atjauno segumu.    
     
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Pēc regulējamo aku vāku demontāžas jāveic aku grodu un pārsedžu tehniskā stāvokļa novērtēšana. Ja ir konstatēti būtiski aku pārsedžu vai grodu/šahtu defekti, jāveic bojāto elementu remonts (izcenojumi šo darbu veikšanai dotajā specifikāciju punktā nav jāiekļauj).
Jāpārbauda blīvgumiju stāvokli starp aku korpusiem un vākiem. Ja blīvgumijas bojātas, tās jānomaina.
Blīvgumijām ir jābūt  fiksētām  pie  rāmju  korpusiem  tā,  lai  pilnībā  izslēgtu  vāku un  rāmju  savstarpēju kontaktu pie vertikālas un horizontālas slodzes. 
Lūku virsmai jābūt vienā līmenī ar segumu. Pieļaujamā nobīde ± 0,5cm.
 

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Aku vāku līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz brauktuves šķērsām pāri vākiem. 
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu   novēršana.


7.2. Lietus pieņēmēju remonts, pārbūve, izmantojot ātri cietējošos materiālus.
7.2.1.-7.2.11. ar ķieģeļiem 15cm-60cm biezumā, ar betona gredzeniem 15cm-150cm, ar grodiem 70-90cm biezumā.
A. Mērķis :
Nodrošināt kvalitatīvu un ātru lietus ūdens pieņēmēju remontu, t.i. īslaicīgi kavējot satiksmi remontu laikā jāpanāk tāda darbu kvalitāte, kura nodrošina lietus ūdens pieņēmēju bezpārtraukuma darbību nākošo piecu gadu laikā. 

B.  Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pārbūvēto lietus ūdens pieņēmēja skaita gabalos (gab).

C.  Darba  apraksts.

1. Vispārīgie jautājumi.
Veicot darbus jāievēro visi spēkā esošie reglamentējošie normatīvie akti. Darbus jāveic pieredzējušu darbu vadītāju uzraudzībā. Ir svarīgi sekot instrukcijām, kuras norādītas šajā specifikācijā un izejmateriālu ražotāju ieteikumos. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu pasākumu drošību būvlaukumā, nodrošina darba vietu aprīkošanu un satiksmes organizēšanu atbilstoši LR Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem ". Darbu izpildes laikā Būvuzņēmējs nodrošina arī satiksmes regulēšanu, ja tas ir nepieciešams. Būvdarbu laikā jāievēro arī citas likuma normas, kas saistītas ar darbu veikšanu Rīgas ielās.

2. Sagatavošanas darbi.
1. Ap esošo lietus ūdens pieņēmēja restīšu rāmi, izmantojot krītu vai krāsu, tiek atzīmēta minimālā rakšanas platuma robeža. Ja pēc atrakšanas tiek konstatēts, ka defekti ir lielāki, šis laukums pēc vajadzības jāpaplašina.
Pa atzīmēto līniju asfaltbetona sega tiek pārzāģēta. Izzāģētais laukums tiek izrakts, vecā montāžas java demontēta, lai pilnībā atsegtu esošās lietus ūdens pieņēmēja rāmi. Esošais vāks un rāmis tiek uzmanīgi nomontēts, lai nepiesārņotu akas šahtu, nepieciešamības gadījumā izmantojot piemērotu mehānisku pacelšanas ierīci.
Visa vecā montāžas java uzmanīgi jādemontē un bojātā balstošā konstrukcija jānojauc, līdz iegūts stabils pamats.
Pamatam jābūt tīram un strukturāli drošam pirms atjaunošanas darbu uzsākšanas.
Jānosaka dziļums, kas nepieciešams, lai varētu uzstādīt lūkas vāku un rāmi vienā līmenī ar ceļa virsmu, ņemot vērā montāžas javas ražotāja notiektos javas kārtas iestrādes  pieļaujamos biezumus. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, remontam jāizvēlas atbilstoša augstuma dzelzsbetona gredzeni vai ķieģeļi, ja lietus ūdens pieņēmējs būvēts no dzelzsbetona grodiem. Ja lietus ūdens pieņēmējs mūrēts, tad remonts jāveic mūrējot. Mūrēšanai un gredzenu montāžai jāpielieto montāžas java.
Jāsalabo balstošā konstrukcija. 
Balstošās konstrukcijas izturībai jābūt pietiekošai, lai balstītu lūkas rāmi, vāku un uzņemtu iespējamo slodzi.
Pirms uzstādīšanas rāmis jānotīra.

3. Rāmja uzstādīšana.
1. Montāžas javu jāsajauc, stingri vadoties pēc ražotāja ieteikumiem, līdz iegūts viendabīgs maisījums.
Montāžas java pietiekošā un ražotāja rekomendētā biezumā nekavējoties jāuzklāj uz balstošās konstrukcijas.
Rāmi jānolaiž vajadzīgajā pozīcijā, nepieciešamības gadījumā izmantojot atbilstošu iekārtu, un jānovieto uz montāžas javas. Rāmim stabili un  pilnībā jābalstās uz montāžas javas kārtas. Jāpārbauda, vai montāžas javā nav radušās poras.
Rāmi jāiegulda tā, lai tā augša būtu vienā līmenī ar brauktuvi. To var pārbaudīt novietojot taisnu latu pār rāmi un brauktuvi. Ja rāmis atrodas zemāk par ielas līmeni, tad tas jāizceļ un jāpapildina montāžas javas kārta. Ja rāmis atrodas augstāk par ielas līmeni, tas jāiegremdē, viegli uzsitot ar koka vai gumijas āmuru.
Rāmja malas jānosedz ar vismaz 10mm biezu montāžas javas kārtu.
Montāžas javas redzamā daļa, kā arī lietus ūdens pieņēmēja iekšējā virsma jānogludina, likvidējot poras un novācot lieko materiālu.
Tiklīdz montāžas java ir sasniegusi nepieciešamo izturību, būvbedrē starp lietus ūdens pieņēmēju un būvbedres malu jāiestrādā betons - aizpildītājs. Nav pieļaujama grunts vai kāda cita materiāla pielietošana, jāizmanto ātri cietējošu betona javu!
Betonu - aizpildītāju jāsajauc, stingri vadoties pēc ražotāja ieteikumiem, līdz iegūts viendabīgs maisījums.
Aizpildāmais laukums jāsamitrina, un tajā nekavējoties jāiepilda betons - aizpildītājs, stingri ievērojot ražotāja nosacījumus. Betons – aizpildītājs nepieciešamības gadījumā jāiestrādā kārtās tādā biezumā, kādu ir noteicis ražotājs. Būvbedre jāpiepilda ar betonu - aizpildītāju līdz līmenim, kurš ir 40 mm zem ielas seguma virskārtas (restīšu augšas) līmeņa. Betona virsējā kārta rūpīgi jānolīdzina, neatstājot poras.

4. Darbu nobeigums.
1. Tiklīdz betons - aizpildītājs sasniedzis nepieciešamo stiprību, asfaltbetona un rāmja malas jānotīra un jāapstrādā ar bitumena emulsiju.
Atbilstoši ražotāja norādījumiem, jāieklāj aukstais vai karstais asfaltbetons, nepieciešamības gadījumā blīvējot pa kārtām. Ieklātajam asfaltbetonam jābūt vienā līmenī ar esošo asfaltbetona segumu. Asfaltbetona šuves jāapstrādā ar bituminētu lentu vai bitumena mastiku.
Ja ir nepieciešams, jāatjauno ceļa horizontālie apzīmējumi.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

5. Prasības pielietojamajiem materiāliem.

PRASĪBAS  BETONA  GREDZENIEM.
	Parametrs
	Prasība
	Testēšanas metode
	Piezīmes

	Betona spiedes stiprības klase C
	20/25

(20 N/mm²)
	LVS EN 1339 vai
nesagraujošās kontroles metode*
	izurbtiem cilindriskiem paraugiem

	Betona salturība F
	50
	LVS EN 1339
	

	Betona ūdensnecaurlaidība W
	2
	LVS EN 1339
	


* izpilda laboratorija, akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025



PRASĪBAS  ĶIEĢEĻIEM.
	Parametrs
	Prasība
	Testēšanas metode
	Piezīmes

	Materiāls
	māls
	vizuāli
	

	Kaļķu ieslēgumi
	Nav pieļaujami
	vizuāli
	

	Stiprības marka  M
	250
(25 N/mm²)
	LVS EN 772-1:2001
	

	Salturība F
	50
	LVS EN 772-18:2001
	

	Ūdensnecaurlaidība W
	6
	LVS 405:2002
	



PRASĪBAS  MONTĀŽAS  JAVAI.
	Parametrs
	Prasība
	Testēšanas metode
	Piezīmes

	Javas spiedes stiprība pēc 1 stundas 
	20 N/mm² 
	LVS EN 12390
	pie cietēšanas +20⁰ C temperatūrā

	
	60 N/mm² 
	LVS EN 12390
	īpaši smagiem satiksmes apstākļiem**

	Javas spiedes stiprība pēc 28 dienām
	60 N/mm²
	LVS EN 12390
	

	
	85 N/mm²
	LVS EN 12390
	īpaši smagiem satiksmes apstākļiem**

	Javas stiepes pretestība pēc 28 dienām
	5,0 N/mm²
	LVS EN 12390-6
	

	
	9,5 N/mm²
	LVS EN 12390-6
	īpaši smagiem satiksmes apstākļiem**


** gūlija atrodas vietā, kur tiek pakļauta regulārai kravas vai sabiedriskā transporta riteņu iedarbībai

PRASĪBAS  BETONAM - AIZPILDĪTĀJAM.
	Parametrs
	Prasība
	Testēšanas metode
	Piezīmes

	Betona spiedes stiprība pēc 1 stundas 
	12 N/mm² 
	LVS EN 12390
	
pie cietēšanas +20⁰ C temperatūrā

	Betona spiedes stiprība pēc 28 dienām
	50 N/mm²
	LVS EN 12390
	



PRASĪBAS  BITUMENA  EMULSIJAI.
	Parametrs
	Prasība
	Testēšanas metode
	Piezīmes

	Ūdens saturs emulsijā, masas %
(ja emulsija nav rūpnieciski ražotā iepakojumā)
	≤48
	LVS EN 1431 vai
 LVS EN 1428
	ātri gaistošā katjonu bitumena emulsija



PRASĪBAS  AUKSTAJAM  ASFALTBETONAM.
	Parametrs
	Prasība
	Piezīmes

	Asfalta tips
	Aukstajā asfaltbetona sastāvā jāietilpst 100% drupinātām šķembām (frakcija 2 – 10mm ar stiprību ≥ LA30 (Losandželosas koeficients)), plastifikatora (piem. Flux oil) piedeva 25 – 30%, bitumena saistviela B180/200 ≥ 4.5% 
	





PRASĪBAS  BITUMINĒTAI  LENTAI.
	Parametrs
	Prasība
	Testēšanas metode
	Piezīmes

	Platums, mm
	40
	mērinstruments
	

	Biezums, mm
	3
	
	

	Materiāls
	polimerizēts bitumens
	
ražotāja deklarācija
	

	Iestrādes minimālā gaisa temperatūra, o C
	+8
	
	ja temperatūra zemāka vai ir mitrums, tad jāsilda segums



PRASĪBAS  LIETUSPIEŅĒMĒJA RĀMIM AR RESTĒM.
	Parametrs
	Prasība
	Testēšanas metode
	Piezīmes

	Atbilstība
	EN 124
	Atbilstošs marķējums 
	

	Materiāls
	Kaļamais ķets
	
	

	Slodzes klase

	D400
	LVS EN 124:2002
	

	
	E600
	LVS EN 124:2002
	īpaši smagiem satiksmes apstākļiem**

	Minimālā ūdens efektīvā caurlaidība
	900 cm²
	
	

	Ģeometriskā forma un minimālie pilna atvēruma izmēri
	Četrstūra 
400x400 mm
	-
	restīte atverama eņģēs


** gūlija atrodas vietā, kur tiek pakļauta regulārai kravas vai sabiedriskā transporta riteņu iedarbībai

D. Prasības izpildītajam darbam:
1. Darbs ir jāveic ne ilgāk kā 3 stundu laikā, atjaunojot pilnībā satiksmi bez ierobežojumiem.
Transportam pārbraucot pāri lūkai, restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Caurumiem restē jābūt projektētiem tā, lai tie neapdraudētu drošu velosipēdu satiksmi.
Lūkas līmenim jābūt no 0 līdz –8 mm attiecībā pret seguma virskārtu (mērīšanai pielieto 3m garu latu).
Radušos defektus garantijas laikā jānovērš nekavējoties, ievērojot šo specifikāciju prasības.

E. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus. 
Lietus ūdens pieņēmēju (gūlijas) līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.


1.3. Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces.
1.3.1. izbūve

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc izbūvētās ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces garuma (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces izbūvei. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces izbūve.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēja vai uz bāzi.   
 
D. Materiāli :
1. Kanālu korpusi un nosegrežģi
Akmens šķembs, grants.
Betons, java, cements. 
Materiāli segas atjaunošanai ap ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var izbūvēt ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces defektu novērtēšana.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces izbūve, pielietojot nepieciešamos materiālus.
Lūkas līmenim jābūt no -3 līdz –5 mm attiecībā pret seguma virskārtu.
Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ielas segumu atjaunošana ap ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

        
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Transportam pārbraucot pāri ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces līmenim jābūt no -3 līdz –5 mm attiecībā pret seguma virskārtu.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus
Ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām.

7.3.2. remonts.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc remontētās ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces garuma (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces izbūvei. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces remonts.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēja vai uz bāzi   
 
D. Materiāli :
1. Kanālu korpusi un nosegrežģi
Akmens šķembas, grants.
Betons, java, cements. 
Materiāli segas atjaunošanai ap ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var veikt remontu ūdens notecei ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces;
Mehānismi, kas nepieciešami segas atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:
1. Ap ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces, ja nepieciešams, atskalda asfaltbetonu vai izņem bruģakmeni līdz akas elementam, novāc sadrupināto asfaltbetonu un citus atkritumus.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces  defektu novērtēšana.
Ūdens noteces ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces remonts, pielietojot nepieciešamos materiālus.
Lūkas līmenim jābūt no -3 līdz –5 mm attiecībā pret seguma virskārtu.
Transportam pārbraucot pāri lūkai tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ielas segumu atjaunošana ap ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

        
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Transportam pārbraucot pāri ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces tās restītes nedrīkst izkustēties no korpusa.
Ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces līmenim jābūt no -3 līdz –5 mm attiecībā pret seguma virskārtu.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Lietus ūdenim brīvi jāieplūst lietus pieņēmējā caur restēm, aizturot nevēlamus priekšmetus
Ūdens noteci ‘‘aquadrain’’ vai analogas noteces līmeņa pārbaudi veic ar 3m latu, uzliekot to uz seguma šķērsām pāri akas lūkai.
Ja augstāk minētās prasības netiek nodrošinātas, jāveic konstatēto defektu novēršana.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes   novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu   prasībām.


7.4. Lietus ūdens pieņēmēju pievadu un caurteku CCTV veikšana.

7.4.1.Pievadu un caurteku videoinspekcijas veikšana.

A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma

B. Mērvienība :
Izpildītais darbs ir uzmērāms pēc inspicēto lietus ūdens pieņēmēju pievadu vai caurteku garuma (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas lietus ūdens pieņēmēju pievadu vai caurteku CCTV veikšanai. 
Pārbrauciens līdz darba objektiem.
Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Ūdens pieņēmēju pievadu vai caurteku CCTV veikšana.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .
Pārbrauciens pie nākamā lietus pieņēmēja vai uz bāzi   
 
D. Materiāli :
-

E. Iekārtas un mehānismi:
1. CCTV izpēti jāveic ar tādām iekārtām lai nodrošinātu darbu izpildes un prasības izpildītam darbam.
Darbiniekam/iem, kas veiks CCTV izpēti jābūt zināšanām par kanalizācijas sistēmu un spējām izvērtēt CCTV rezultātā iegūto informāciju (materiālus).

F. Darba izpilde:
1. Darbs jāveic tukšās skatakās, lietus ūdens pieņēmējos un to pievados vai caurtekās, kas rūpīgi attīrīti no apauguma, sanesumiem un nogulsnēm.        
Izpētes laikā kamerai caurulē jābūt pareizi orientētai un iecentrētai. Kameru jāpārvieto ar konstantu  ātrumu, kas piemērots izmēriem, veidam un nosacījumiem tā, lai varētu veikt korektu un pilnu novērošanu. Ātrums nedrīkst pārsniegt 0,2 m/s. 


G. Prasības izpildītam darbam :
CCTV inspekcijai/izpētei jābūt dokumentētai šādā veidā:  
1. Reģistrāciju jāveic objektā uz vietas izmantojot datorā sagatavotus reģistrācijas dokumentus/protokolus.
1. CD , DVD vai atmiņu kartēs ierakstus jāveic Pasūtītāja apstiprinātā sistēmā, mutisko aprakstu ierakstot CD , DVD diskos vai atmiņas kartēs.
1. Pēc tam par visiem novērojumiem jāsagatavo korektus un secīgus komentārus.
1. Pārrāvumu iemesls jākomentē atsevišķi.
1. Dažāda informācija, kas iegūta par katru izpētīto pievadu vai caurteku, un izpētes nosacījumi jānorāda protokolā.
1. Novērojumu nosaukumu jāveido un jāpiemēro, pamatojoties uz pieņemtajām definīcijām.
1. Jānosaka visu novērojumu vieta, apjoms un īpašumtiesības.
1. Izpēte jāveic saskaņā ar šādiem standartiem. Prasības ārpus ēkas esošām drenāžas un kanalizācijas sistēmām - Vizuālās izpētes noteikumu sistēma.
1. Lai sniegtu precīzāku novērojumu aprakstu, var būt nepieciešams rakstīt īpašas piezīmes. Šīs piezīmes var tikt paredzētas, lai detalizēti izvērtētu dažādu novērojumu ietekmi uz pievada caurules vai caurtekas šķērsgriezumu.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Kā minimums rakstiskajos ziņojumos jāiereģistrē sekojoši novērojumu veidi
	
Novērojuma (vizuālās kontroles) veids

	
Kods

	Gradācija (Class 0 = pareizs izpildījums; Class 4 = vislielākā negatīvā ietekme uz caurules funkcionēšanu)


	Cauruļu stāvoklis

	Plīsumi/Lūzumi
	CB
	Class 1 – 4

	Korozija/Erozija
	CE
	Class 1 – 4

	Deformācijas
	DE
	Class 1 – 3

	Nepareizi izvietotas šuves
	DJ
	Class 1 – 4

	Vaļējas šuves
	OJ
	Class 1 – 4

	Vaļēja savienojuma izolācija
	LS
	Class 1 – 3

	2. Ekspluatācijas apstākļi

	Saknes
	RO
	Class 1 – 3

	Infiltrācija
	IN
	Class 1 – 3

	Ķīmisks pārklājums vai tamlīdzīgi
	CP
	Class 1 – 3

	Nogulsnes
	SE
	Class 1 – 3

	Ūdens
	WA
	% no diametra
% no diametra

	Šķēršļi

	OB
	Class 1 – 3

	2. Īpašas konstrukcijas


	Nozaru cauruļu savienojumi
	BP
	Class 0 - 3

	Griezti/urbti savienojumi
	
	Class 0 – 4

	Lauzums
	AC
	Class 0 – 3

	Sašaurinājumi/Paplašinājumi
	RE
	Class 0 – 3


.



7.5. Drenāžu caurules
7.5.1. Drenāžas cauruļu izbūve
A. Mērķis:  
Nodrošināt ūdens atvadi no ielas seguma.

B. Mērvienība :
Jāuzmēra nomainītās ūdens drenāžas caurules garums (m).

C . Darba apraksts :
1. Process ietver visus darbus, materiālus un iekārtas drenāžas cauruļu izbūvei.
Pārbrauciens līdz darba objektam.
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.
Drenāžas caurules izbūve.
Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.
Pārbrauciens uz bāzi.


D. Materiāli :
1. Izbūvei izmanto tikai ūdens drenāžai paredzētas caurules. Drenāžas caurulei jābūt noturīgai pret transporta slodzēm un pret notekūdeņos un gruntī sastopamo agresīvo vielu iedarbību diapazonā no pH2 (skāba vide) līdz pH12 (sārmaina vide).
Materiāla patēriņa normas dotas uz 1 metru. Posma garums netiek ierobežots.

E. Iekārtas un mehānismi:
1. Mehānismi ar ko var veikt  ūdens drenāžas caurules izbūvi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:
1. Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķi vēlākai izmantošanai vai transportēšanai uz izgāztuvi pēc nepieciešamības.
Zemes klātnes (tranšejas) rakšana caurules ieguldīšanai.
Ūdens atsūknēšana no tranšejas (slapjās gruntīs), ja tas nepieciešams.
Virs tranšejas pamatnes izveido 150 mm biezu filtrējoša materiāla slāni. To izlīdzina atbilstoši nepieciešamajam slīpumam un rūpīgi noblīvēšana. 
Iegulda cauruli vai tās savstarpēji savienotus posmus, pārklāj ar filtrējošu materiālu no  sāniem un augšas,  noblīvē. Cauruļu novietošanai (guldīšanai uz pamatnes, apbēršanai) jābūt  rūpīgi veiktai un noblīvēšana jāveic ar tādām metodēm, kas nesabojās caurules. 
Aizber tranšeju ar iepriekš norakto materiālu, sablīvē, atjauno segas konstrukciju,  analogu  esošajai.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

              
G. Prasības izpildītam darbam :
1. Uzstādītajai caurules iekšpusei vai tās posmam ir jābūt tīriem. 
Uzņēmējam jāieliek drenāžas caurule saskaņā ar materiālu izgatavotāja montāžas rekomendācijām.
Caurulēm jābūt ietītām filtrācijas materiālā un apkārt jābūt granulētiem filtra materiāliem ar labu ūdens caurlaidību.
Granulētie filtrācijas materiāli jāizvieto pilnā tranšejas platumā un garumā, tiem jābūt 150 mm zem cauruļu pamatnes, caurules sāniem un  300 mm virs caurules augšas.
Uzstādīto  cauruļu  posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijas.

    H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
1. Drenāžas caurules vai tās posmu pamata izbūves kvalitāte (biezums, sablīvējums, platums) jāpārbauda pirms  caurules ieguldīšanas.
Drenāžas caurules vai tās posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīme, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) jāpārbauda pirms  tranšejas aizbēršanas.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroles un papildus pārbaudes. Pasūtītājs veic pārbaudes un novērtē, vai izpildīto darbu kvalitāte atbilst specifikāciju un standartu prasībām. Konstatētos trūkumus uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem.



8. NOŽOGOJUMU STABIŅI.
8.1.	Nožogojumu stabiņi

8.1.1.	regulēšana.

A.	Mērķis: 
Norobežot Vecrīgas vai kāda cita objekta teritoriju  

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā regulēto stabiņu skaits (gab.).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu
Norobežojošo stabiņu regulēšana
Darba vietas sakopšana
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Smilts, grants
Betons
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var izregulēt norobežojošos stabiņus
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
1. Demontē bojātos norobežojošos stabiņus ,izņem bruģakmeni vai atskalda asfaltbetonu nepieciešamā platībā
Izņemt grunti 50 cm dziļumā.
Ievieto nožogojuma stabiņu, noblietē grunti un iebetonē pamatni
Atjauno segumu.
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Norobežojošiem stabiņiem jābūt iebūvētiem  vienā līnijā  un vienādā attālumā vienam no otra, bet  ne tuvāk kā 1 m 20 cm. un ne  tālāk kā 1 m 40 cm;
Stingri nostiprinātiem vertikālā stāvoklī.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Nožogojuma stabiņa stingrība
Vertikālais līmenis.





8.1.2.	krāsošana.

A.	Mērķis: 
Stabiņu vizuālais izskats  

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā nokrāsoto stabiņu skaits (gab.).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu
Darba vietas norobežošana
Virsmu sagatavošana krāsošanai
Darba vietas sakopšana
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Pretkorozijas krāsa
Melna krāsa.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var nokrāsot stabiņu virsmu.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde:
Virsmas sagatavošana. No krāsojamās virsmas iepriekš jānotīra rūsa un netīrumi izmantojot rokas darba spēku. Uzklāšanu var veikt ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām. Krāsojamās virsmas un gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +10ºC. darbs jāveic sausos laika apstākļos.  Jākrāso ar krāsu, kam nožūšanas laiks ir ne ilgāks par 2h.

G.	Prasības izpildītam darbam:
Norobežojošiem stabiņiem jābūt gludi nokrāsotiem melnā krāsā. 

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
Nožogojuma stabiņam jābūt gludam un vienmērīgi nokrāsotam.




8.1.3.	Jaunu nožogojumu stabiņu uzstādīšana (ar pasūtītāja materiālu).


A.	Mērķis: 
Norobežot Vecrīgas vai kāda cita objekta teritoriju  

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto jauno stabiņu skaits (gab.).


C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Jaunu norobežojošo stabiņu uzstādīšana;
Darba vietas sakopšana;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Norobežojošais stabiņš (Pasūtītāja)
Betons
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var  uzstādīt norobežojošos stabiņus
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Izņem bruģakmeni vai atskalda asfaltbetonu nepieciešamā platībā demontē bojātos norobežojošos stabiņus 
Izņemt grunti 50 cm dziļumā
Ievieto jauno nožogojuma stabiņu, iebetonē pamatni un noblietē grunti. 
Atjauno segas konstrukciju. 
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
 

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Norobežojošiem stabiņiem jābūt uzstādītiem vienā līnijā un vienādā attālumā vienam no otra, bet  ne tuvāk kā 1 m 20 cm. un ne  tālāk kā 1 m 40 cm.
Stingri nostiprinātiem vertikālā stāvoklī.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
Nožogojuma stabiņa stingrība. Vertikālais līmenis.










8.1.4.	nožogojuma stabiņu demontāža


A.	Mērķis: 
Norobežojošā stabiņa demontāža

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontēto stabiņu skaits (gab.).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu
Norobežojošā stabiņa demontāža
Darba vietas sakopšana
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var demontēt norobežojošos stabiņus
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Izņem bruģakmeni vai atskalda asfaltbetonu nepieciešamā platībā,  demontē norobežojošo stabiņu
Demontāžas vietu aizpilda ar grunti
Noblietē grunti
Atjauno virsmas seguma konstrukciju.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Sabojātie stabiņu jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
Nebojātie stabiņi jānogādā uz Pasūtītāja norādītu noliktavu.


8.2 Barjeru uzstādīšana un montāža

8.2.1./8.2.2.Profilēto metāla barjeru remonts, izmantojot esošās barjeras / jaunas cinkotas metāla barjeras 

A.	Mērķis: 
Ceļa transportlīdzekļus norobežojoša sistēmas (Drošības barjeru) remonts

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā remontēto barjeru garums (m.).


C.	Darba apraksts:
Drošības barjeras remonts, nomaiņa vai atjaunošana ietver darba zonas sagatavošanu, ja nepieciešams – esošo barjeru un stiprinājumu aizvākšanu, barjeru un to elementu dislokācijas vietu precizēšanu, statņu uzstādīšanu, primāro uzstādīšanu, papildelementu (sākuma posmi, nobeiguma posmi) uzstādīšanu, barjeru ģeometrijas koriģēšanu visās dimensijās, galīgo nostiprināšanu, papildaprīkojuma ierīkošanu (atstarotāji, vertikālie apzīmējumi).
D.	Materiāli:
1. Profilētās metāla barjeras (esošās/jaunas)
Materiāli, kas nepieciešami barjeru uzstādīšanai.	

E.	Mehānismi:
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs.
F.	Darba izpilde :
1. Pirms drošības barjeras uzstādīšanas, ja nepieciešams – jāaizvāc esošās barjeras un stiprinājumi, nomale (sadalošā josla) jāsagatavo atbilstoši paredzētajam,
Nomainot bojāto barjeru posmu, jāveic bojāto barjeras statņu pārbaude – bojāto statņu nomaiņa un izkustināto statņu nostiprināšana. Nomainīto barjeru posmu salaidumiem ar esošajām barjerām jābūt blīviem un taisnā līnijā. Nomainītajai barjerai profilam ir jāsaskan ar esošās barjeras profilu.
Barjeru sakārtošana jāveic, iztaisnojot šķībos statņus, izgāztos – pārrokot un nostiprinot. Esošās metāla barjeras jāpārmontē, nesabojājot esošos atstarotājus. 
Būvniecības atkritumi jāsavāc un jāiztransportē uz sertificētu izgāztuvi.
 

G.	Prasības izpildītam darbam:
Nomainīto barjeru posmu salaidumiem ar esošajām barjerām jābūt blīviem un taisnā līnijā. Nomainītajai barjerai profilam ir jāsaskan ar esošās barjeras profilu.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
Uzstādīto drošības barjeru veidam, ģeometrijai, papildaprīkojumam, novietojumam plānā u.c. jāatbilst paredzētajam un/vai LVS 94.

8.2.3. Betona norobežojošo barjeru uzstādīšana.
A.	Mērķis: 
Paaugstināt  satiksmes  drošību . Īpašos apstākļos, piemēram norobežojot bīstamu vietu vai nomainot bojātu drošības barjeru posmu, vai uz laiku aizstājot nestingās barjeras ar stingajām, uz tilta brauktuves var tikt izmantotas dzelzsbetona barjeras, saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām, tajā skaitā atbilstoši Latvijas Valsts standarta LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi” prasībām. Izvēlētajai betona barjeru sistēmai jāatbilst standartam EN 1317 vai LVS EN 1317. Izvēlētajai betona barjeru sistēmai jābūt viegli uzstādāmai, neradot risku pazemes komunikācijām. Betona barjerām jābūt ar atstarojošiem elementiem baltā krāsā. Uzstādīto betona barjeru posmu sākumā un beigās jāuzstāda vertikālie apzīmējumi atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 77:2014 „Ceļa zīmes” prasībām.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā jaunu betona norobežojošo barjeru uzstādīšana metros (m).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens  līdz  darba  vietai;
Darba veikšanai  nepieciešamo  satiksmes organizācijas  līdzekļu  uzstādīšana;
Sadalošās joslas virsmas līdzināšana, vai virsmas sagatavošana bloka uzstādīšanai
Dzelzsbetona bloka uzstādīšana ;
Dzelzsbetona bloku savstarpēja nostiprināšana ar tērauda skrūvēm;
Darba veikšanai nepieciešamo  satiksmes organizācijas  līdzekļu  noņemšana;
Pārbrauciens  līdz  nākošai  darba vietai  vai atgriešanās  ražošanas bāzē.

D.	Materiāli:
1. Dzelzsbetona bloki  Delta Bloc, vai līdzvērtīgi.
Ja nepieciešams - skrūves ar paplāksnēm un uzgriežņiem, blokus savienojošie elementi
E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki, kas piemēroti uzstādīt un transportēt betona norobežojošās barjeras.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Jaunu betona norobežojošo barjeru transportēšana un uzstādīšana;
Betona barjeru gala posmi jāizveido ar slīpumu 1:5, izņēmuma gadījumos 1:3

G.	Prasības izpildītam darbam:
Barjerām jābūt izvietotām taisnā līnijā, vai gadījumā ja tās ir izvietotas plāna līknē,  tad pa brauktuves ass līkni. Savienojuma skrūvēm jābūt pievilktām. 

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Betona norobežojošo barjeru vertikālais līmenis, secība.
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā jaunu betona norobežojošo barjeru uzstādīšana metros (m).


8.2.4. Betona norobežojošo barjeru demontāža.

A.	Mērķis: 
Betona norobežojošo barjeru demontāža.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā betona norobežojošo barjeru demontāža metros (m).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Darbu zonas norobežošana;
Betona norobežojošo barjeru demontāža un transportēšana uz novietni vai izgāztuvi;
Darba vietas sakopšana;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
-

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki, kas piemēroti demontēt un transportēt betona norobežojošās barjeras.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
Betona norobežojošo barjeru demontāža un transportēšana uz novietni

G.	Prasības izpildītam darbam:
Darba vietai jābūt sakoptai.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā betona norobežojošo barjeru demontāža metros (m).


8.2.5.Pretšļakstu barjeru uzstādīšana.

A.	Mērķis: 
Cilvēku un konstrukciju aizsardzība no šļakatām lietus laikā.

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā jaunu pretšļakstu barjeru uzstādīšana kvadrātmetros (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Darba zonas norobežošana;
Jaunu pretšļakstu barjeru uzstādīšana;
Darba vietas sakopšana, atkritumu aizvešana uz sertificētu izgāztuvi;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Pretšļakstu barjeras

[image: barjera1]
Piezīmes: Režģis – cinkota perforēta loksne 1,5 mm bieza, stabi profila caurule 60x30x2.5 mm, režģa rāmis – leņķa dzelzs 40x40 mm. Izstrādājums karsti cinkots, krāsots ar pulverkrāsu. 
[image: Barjera2]

Betons, palīgmateriāli.
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var  uzstādīt pretšļakstu barjeras.
Mehānismi, kas nepieciešami betonēšanas darbu veikšanai, seguma atjaunošanai pēc barjeru uzstādīšanas.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Izņem bruģakmeni vai atskalda asfaltbetonu nepieciešamā platībā;
Izrok bedres ~70 cm dziļumā;
Bedru pamatnē ieber šķembas un noblietē;
Ievieto jaunās pretšļakstu barjeras, iebetonē tās;  
Atjauno segas konstrukciju.  

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Pretšļakstu barjerām jābūt uzstādītām vienā līnijā;
Tām jābūt stingri nostiprinātām vertikālā stāvoklī.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Pretšļakstu barjeru noturība pret lieci. Vertikālais līmenis.
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā jaunu pretšļakstu barjeru uzstādīšana kvadrātmetros (m²).


8.2.6.Pretšļakstu barjeru demontāža.

A.	Mērķis: 
Bojāto pretšļakstu barjeru demontāža

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā pretšļakstu barjeru demontāža kvadrātmetros (m²).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Darbu zonas norobežošana;
Pretšļakstu barjeru demontāža;
Darba vietas sakopšana;
Atkritumu,  barjeru utilizācija un aizvešana uz sertificētu izgāztuvi;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
      Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var demontēt pretšļakstu barjeras;
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Izņem bruģakmeni vai atskalda asfaltbetonu un betonu nepieciešamajā platībā,  demontē pretšļakstu barjeras; 
Demontāžas vietu aizpilda ar šķembām un tās noblietē;
Atjauno virsmas seguma konstrukciju.

G.	Prasības izpildītam darbam:
      Darba vietai jābūt sakoptai.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
1. Izpildītais darbs ir uzmērāms kā pretšļakstu barjeru demontāža kvadrātmetros (m²).
Atjaunotajam virsmas segumam jāatbilst šo specifikāciju izvirzītajām prasībām remontētajiem segumiem.


8.3.	Metāla konstrukcijas
8.3.1.Metāla velostatīvu konstrukciju no cinkota tērauda izgatavošana un uzstādīšana

A.	Mērķis: 
Veikt cinkota tērauda velostatīvu konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu  pēc nepieciešamības

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kilogramos (kg).


C.	Darba apraksts:
1. Cinkota tērauda velostatīvu konstrukcijas izgatavošana
Cinkota tērauda velostatīvu konstrukcijas svēršana.
Pārbrauciens uz darba vietu;
Darba zonas norobežošana;
Cinkota tērauda velostatīvu konstrukciju  uzstādīšana;
Darba vietas sakopšana;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Cinkota tērauda konstrukcija;  
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var  uzstādīt cinkota tērauda velostatīva konstrukciju;  
Mehānismi un materiāli, kas nepieciešami seguma atjaunošanai;
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Cinkotā tērauda velostatīva konstrukcijas izgatavošana.
Cinkota tērauda konstrukciju  uzstādīšana un nostiprināšana;
Segas konstrukcijas atjaunošana.  

G.	Prasības izpildītam darbam:
      Konstrukcijai jābūt uzstādītai atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

H.	Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
      Konstrukcijas stabilitāte. Izpildītais darbs ir uzmērāms kilogramos (kg).






8.3.2.Metāla konstrukciju demontāža

A.	Mērķis: 
Metāla konstrukciju demontāža

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā metāla konstrukciju demontāža kilogramos (kg).

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Metāla konstrukcijas demontāža;
Darba vietas sakopšana;
Demontēto metāla konstrukciju sveršana;
Atkritumu un konstrukcijas utilizācija vai nogādāšana Pasūtītāja glabātuvē;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var demontēt metāla konstrukcijas;
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Izņem bruģakmeni vai atskalda asfaltbetonu nepieciešamā platībā,  demontē metāla konstrukciju
Demontāžas vietu aizpilda ar grunti un blietē
Uzber šķembas un noblietē
Atjauno virsmas seguma konstrukciju.


G.	Prasības izpildītam darbam:
Atjaunotajam segumam ir jāatbilst šo specifikāciju prasībām. Darba vietai jābūt sakoptai.

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā metāla konstrukciju demontāža kilogramos (kg).


[bookmark: _Hlk162336282][bookmark: _Hlk162335921]8.3.3. Velostatīva "Velo novietne Mazā" uzstādīšana (bojāto vietā)
A. Mērķis: 
Veikt nerūsējoša cinkota tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda, velostatīvu konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu  pēc nepieciešamības;

B.  Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto velostatīvu skaits (gab.)

C.  Darba apraksts:
1. [bookmark: _Hlk162272022]Cinkota tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda,  velostatīvu konstrukcijas izgatavošana
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
1. Darba zonas norobežošana;
1. [bookmark: _Hlk162272528]Nerūsējoša tērauda velostatīvu konstrukciju  uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Seguma atjaunošana;
1. Darba vietas sakopšana;
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.  Materiāli:
1. Nerūsējošā tērauda velostatīvs, ar pasūtītāja noteiktu dizainu un tehniskajiem
1. Parametriem (pielikums Nr.1); 
1. Izmēri: augstums – 900mm; platums – 500mm; cauruļu diametrs – Ø43mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes (pielikums Nr.1);
1. Uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Materiāli seguma atjaunošanai.

E.  Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var  uzstādīt cinkota, vai krāsota nerūsējošā tērauda velostatīva konstrukciju;
1. Mehānismi un materiāli, kas nepieciešami seguma atjaunošanai;
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.   Darba izpilde :
1. Nerūsējoša tērauda velostatīva konstrukcijas izgatavošana.
1. Nerūsējoša krāsota, vai cinkota tērauda konstrukciju uzstādīšana un nostiprināšana ar betona pamatni, kur statīvu piestiprina ar ekspansijas enkuriem un nerūsējošā tērauda skrūvēm;
1. Segas konstrukcijas atjaunošana.  
	
G.  Prasības izpildītam darbam:
1. Velostatīva konstrukcija nedrīkst kustēties;
1. Konstrukcijai jābūt uzstādītai atbilstoši pasūtītāja prasībām.

H.  Uzmērījumi : 
Konstrukciju stabilitāte. Izpildāmais darbs mērāms pēc uzstādīto velostatīvu skaita (gab.)
[bookmark: _Hlk162272770]

Pielikums Nr.1 velostatīvu parametri
	Velo novietne Mazā
tehniskie parametri
izmēri: augstums – 900mm; platums – 500mm; cauruļu diametrs – Ø43mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes;
konstrukcija: nerūsējošais tērauds ≥ 3mm biezs;
stiprinājuma veids: betonējams zemē;
dizains
velosipēda statīva dizains un detaļas veidotas tā, lai novērstu iespējamu savainošanos (nedrīkst būt asas malas, nedrīkst būt atklāti savienojumu elementi, pie kuriem viegli piekļūt un savainoties, visām virsmām jābūt gludām utt.)
	[image: ]





 Pielikums Nr.2 velostatīva stiprinājums zemē, rasējums
	Velostatīva stiprinājums. Betonēta pēda zemē pie, kuras ar ķīmiskajiem enkuriem, tiek pieskrūvēts velostatīvs.
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)[image: Attēls, kurā ir skečs, zīmējums, diagramma, rasējums

Apraksts ģenerēts automātiski]



8.3.4. Velostatīva "Diagonālā velonovietne ar 4 lokiem" uzstādīšana (bojāto vietā)
A. Mērķis: 
Veikt nerūsējoša cinkota tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda, velostatīvu konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu  pēc nepieciešamības;

B.  Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto velostatīvu skaits (gab.)

C.  Darba apraksts:
1. Cinkota tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda,  velostatīvu konstrukcijas izgatavošana
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
1. Darba zonas norobežošana;
1. Nerūsējoša tērauda velostatīvu konstrukciju  uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Seguma atjaunosana;
1. Darba vietas sakopšana;
1. Pārbrauciens uz bāzi.
D.  Materiāli:
1. Nerūsējošā tērauda velostatīvs, ar pasūtītāja noteiktu dizainu un tehniskajiem
1. Parametriem (pielikums Nr.1); 
1. izmēri: augstums – 900mm; platums – 500mm; Garums – 3463mm, cauruļu diametrs – Ø43mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes, pirmajam un pēdējam lokam (pielikums Nr.1);
1. Uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Materiāli seguma atjaunošanai.

E.  Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var  uzstādīt cinkota, vai krāsota nerūsējošā tērauda velostatīva konstrukciju;
1. Mehānismi un materiāli, kas nepieciešami seguma atjaunošanai;
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
F.   Darba izpilde :
1. Nerūsējoša tērauda velostatīva konstrukcijas izgatavošana.
1. Nerūsējoša krāsota, vai cinkota tērauda konstrukciju uzstādīšana un nostiprināšana ar betona pamatni, kur statīvu piestiprina ar ekspansijas enkuriem un nerūsējošā tērauda skrūvēm;
1. Segas konstrukcijas atjaunošana.  
	
G.  Prasības izpildītam darbam:
1. Velostatīva konstrukcija nedrīkst kustēties;
1. Konstrukcijai jābūt uzstādītai atbilstoši pasūtītāja prasībām.

H.  Uzmērījumi : 
Konstrukciju stabilitāte. Izpildāmais darbs mērāms pēc uzstādīto velostatīvu skaita (gab.)


Pielikums Nr.1 velostatīvu parametri
	Diagonālā velonovietne ar 4 lokiem
tehniskie parametri
izmēri: augstums – 900mm; platums – 500mm; Garums – 3463mm, cauruļu diametrs – Ø43mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes, pirmajam un pēdējam lokam;
konstrukcija: nerūsējošais tērauds ≥ 3mm biezs;
stiprinājuma veids: 4 (četri) statīvi metināti uz sliedes (60x5mm), kas montējama pie seguma ar ar ekspansijas enkuriem un nerūsējošā tērauda skrūvēm;
dizains:
velosipēda statīva dizains un detaļas veidotas tā, lai novērstu iespējamu savainošanos (nedrīkst būt asas malas, nedrīkst būt atklāti savienojumu elementi, pie kuriem viegli piekļūt un savainoties, visām virsmām jābūt gludām utt.)
	[image: ]





 Pielikums Nr.2 velostatīva stiprinājums zemē, rasējums
	Velostatīva stiprinājums. Betonēta pēda zemē pie, kuras ar ķīmiskajiem enkuriem, tiek pieskrūvēts velostatīvs.
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)[image: Attēls, kurā ir skečs, zīmējums, diagramma, rasējums

Apraksts ģenerēts automātiski]



8.3.5.Velostatīva "Velo novietne Lielā" uzstādīšana (bojāto vietā)
A. Mērķis: 
Veikt nerūsējoša cinkota tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda, velostatīvu konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu  pēc nepieciešamības;

B.  Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto velostatīvu skaits (gab.)

C.  Darba apraksts:
1. Cinkota tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda,  velostatīvu konstrukcijas izgatavošana
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
1. Darba zonas norobežošana;
1. Nerūsējoša tērauda velostatīvu konstrukciju  uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Seguma atjaunošana;
1. Darba vietas sakopšana;
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.  Materiāli:
1. Nerūsējošā tērauda velostatīvs, ar pasūtītāja noteiktu dizainu un tehniskajiem
1. Parametriem (pielikums Nr.1); 
1. Izmēri: augstums – 900mm; platums – 800mm; cauruļu diametrs - Ø48mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes pirmajam un pēdējam lokam (pielikums Nr.1);
1. Uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Materiāli seguma atjaunošanai.

E.  Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var  uzstādīt cinkota, vai krāsota nerūsējošā tērauda velostatīva konstrukciju;
1. Mehānismi un materiāli, kas nepieciešami seguma atjaunošanai;
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
F.   Darba izpilde :
1. Nerūsējoša tērauda velostatīva konstrukcijas izgatavošana.
1. Nerūsējoša krāsota, vai cinkota tērauda konstrukciju uzstādīšana un nostiprināšana ar betona pamatni, kur statīvu piestiprina ar ekspansijas enkuriem un nerūsējošā tērauda skrūvēm;
1. Segas konstrukcijas atjaunošana.  
	
G.  Prasības izpildītam darbam:
1. Velostatīva konstrukcija nedrīkst kustēties;
1. Konstrukcijai jābūt uzstādītai atbilstoši pasūtītāja prasībām.

H.  Uzmērījumi : 
Konstrukciju stabilitāte. Izpildāmais darbs mērāms pēc uzstādīto velostatīvu skaita (gab.)


Pielikums Nr.1 velostatīvu parametri
	Velo novietne Lielā 
tehniskie parametri
izmēri: augstums – 900mm; platums – 800mm; cauruļu diametrs - Ø48mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes pirmajam un pēdējam lokam;
konstrukcija: nerūsējošais tērauds ≥ 3mm biezs;
stiprinājuma veids: betonējams zemē;
dizains:
velosipēda statīva dizains un detaļas veidotas tā, lai novērstu iespējamu savainošanos (nedrīkst būt asas malas, nedrīkst būt atklāti savienojumu elementi, pie kuriem viegli piekļūt un savainoties, visām virsmām jābūt gludām utt.)
	[image: ]





 Pielikums Nr.2 velostatīva stiprinājums zemē, rasējums
	Velostatīva stiprinājums. Betonēta pēda zemē pie, kuras ar ķīmiskajiem enkuriem, tiek pieskrūvēts velostatīvs.
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)[image: Attēls, kurā ir skečs, zīmējums, diagramma, rasējums

Apraksts ģenerēts automātiski]




8.3.6.Velostatīva "Taisnā velonovietne ar 4 lokiem" uzstādīšana (bojāto vietā)
A. Mērķis: 
Veikt nerūsējoša tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda, velostatīvu konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu  pēc nepieciešamības;

B.  Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto velostatīvu skaits (gab.)

C.  Darba apraksts:
1. Cinkota tērauda, vai krāsota nerūsējošā tērauda,  velostatīvu konstrukcijas izgatavošana
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
1. Darba zonas norobežošana;
1. Nerūsējoša tērauda velostatīvu konstrukciju  uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Seguma atjaunošana;
1. Darba vietas sakopšana;
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.  Materiāli:
1. Nerūsējošā tērauda velostatīvs, ar pasūtītāja noteiktu dizainu un tehniskajiem
1. Parametriem (pielikums Nr.1); 
1. izmēri: augstums – 900mm; platums – 800mm; Garums – 2760mm; cauruļu diametrs - Ø48mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes pirmajam un pēdējam lokam; (pielikums Nr.1);
1. Uzstādīšana ar atbilstoši velostatīvam vajadzīgu pamatni (pielikums Nr.2);
1. Materiāli seguma atjaunošanai.

E.  Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var  uzstādīt cinkota, vai krāsota nerūsējošā tērauda velostatīva konstrukciju;
1. Mehānismi un materiāli, kas nepieciešami seguma atjaunošanai;
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
F.   Darba izpilde :
1. Nerūsējoša tērauda velostatīva konstrukcijas izgatavošana.
1. Nerūsējoša krāsota, vai cinkota tērauda konstrukciju uzstādīšana un nostiprināšana ar betona pamatni, kur statīvu piestiprina ar ekspansijas enkuriem un nerūsējošā tērauda skrūvēm;
1. Segas konstrukcijas atjaunošana.  
	
G.  Prasības izpildītam darbam:
1. Velostatīva konstrukcija nedrīkst kustēties;
1. Konstrukcijai jābūt uzstādītai atbilstoši pasūtītāja prasībām.

H.  Uzmērījumi : 
Konstrukciju stabilitāte. Izpildāmais darbs mērāms pēc uzstādīto velostatīvu skaita (gab.)


Pielikums Nr.1 velostatīvu parametri
	Taisnā velonovietne ar 4 lokiem 
tehniskie parametri
izmēri: augstums – 900mm; platums – 800mm; Garums – 2760mm; cauruļu diametrs - Ø48mm, ar šķērsstieni 300mm augstumā no zemes pirmajam un pēdējam lokam;
konstrukcija: nerūsējošais tērauds ≥ 3mm biezs;
stiprinājuma veids: 4 (četri) statīvi metināti uz sliedes (60mmx5mm), kas montējama pie seguma ar ar ekspansijas enkuriem un nerūsējošā tērauda skrūvēm;
dizains:
velosipēda statīva dizains un detaļas veidotas tā, lai novērstu iespējamu savainošanos (nedrīkst būt asas malas, nedrīkst būt atklāti savienojumu elementi, pie kuriem viegli piekļūt un savainoties, visām virsm ām jābūt gludām utt.)
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 Pielikums Nr.2 velostatīva stiprinājums zemē, rasējums
	Velostatīva stiprinājums. Betonēta pēda zemē pie, kuras ar ķīmiskajiem enkuriem, tiek pieskrūvēts velostatīvs.
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Apraksts ģenerēts automātiski]





8.4. Ceļu norobežojošo elementu uzstādīšana
8.4.1.Lokana stabiņa uzstādīšana

A.	Mērķis: 
Lokanā stabiņa uzstādīšana

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto stabiņu skaits (gab.)

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Darba zonas norobežošana;
Lokanā stabiņa uzstādīšana;
Darba vietas sakopšana;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Lokanais stabiņš plastmasas
Materiāli lokanā stabiņa uzstādīšanai (urbji, ķīmiskie enkuri, skrūves)

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var uzstādīt lokano stabiņu;
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
Stiprina ar skrūvēm pie cieta pamata izmantojot ķīmiskos enkurus vai atbilstoši izgatavotāja specifikācijām


G.	Prasības izpildītam darbam:
      Stabiņa pamatne nedrīkst kustēties, stabiņam jābūt novietotam vertikāli

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto stabiņu skaits (gab.)


8.4.2.Lokana stabiņa demontāža


A.	Mērķis: 
Lokanā stabiņa demontāža

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontēto stabiņu skaits (gab.)

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Lokanā stabiņa demontāža;
Darba vietas sakopšana;
Atkritumu un konstrukcijas utilizācija;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.Materiāli:
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var demontēt lokano stabiņu;
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Demontē lokano stabiņu
Atjauno virsmas segumu.

F.	Darba izpilde :
Lokano stabiņu demontāža.

G.	Prasības izpildītam darbam:
Atjaunotajam segumam ir jāatbilst šo specifikāciju prasībām. Darba vietai jābūt sakoptai.

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontēto stabiņu skaits (gab.).


8.4.3.Automašīnu riteņu gumijas atdure ar montāžu

A.	Mērķis: 
Automašīnu riteņu gumijas atdures uzstādīšana

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā automašīnu riteņu gumijas atduru garums metros (m)

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Darba zonas norobežošana;
Automašīnu riteņu gumijas atdures;
Darba vietas sakopšana;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. Automašīnu riteņu gumijas atdures elementiem ir jābūt 1670 (garums) x 145 (platums) x 120 (augstums) mm, krāsa melna ar baltu atstarotāju, izmēru pielaides var būt +/-2%.(Lācplēša ielas atdures izmēri).
Automašīnu riteņu gumijas atdures elementiem ir jābūt 1200 (garums) x 150 (platums) x 45 (augstums) mm, krāsa melna ar baltu atstarotāju, izmēru pielaides var būt +/-2%. (Krišjāņa Barona ielas atdures izmēri)
Automašīnu riteņu gumijas atdures elementi var būt cita izmēra.
Materiāli automašīnu riteņu gumijas atdures elementu uzstādīšanai (urbji, ķīmiskie enkuri, skrūves )

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var uzstādīt automašīnu riteņu gumijas atdures;
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
Stiprina ar skrūvēm pie cieta pamata izmantojot ķīmiskos enkurus vai atbilstoši izgatavotāja specifikācijām


G.	Prasības izpildītam darbam:
Automašīnu riteņu gumijas atdures nedrīkst kustēties, automašīnu riteņu gumijas atdures elementam jābūt novietotam horizontāli.

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādīto Automašīnu riteņu gumijas atdures garumu (m.)


8.4.4. Automašīnu riteņu gumijas atdures demontāža

A.	Mērķis: 
Automašīnu riteņu gumijas atdures elementa demontāža

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontēto automašīnu riteņu gumijas atdures elementu garums (m)

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
Automašīnu riteņu gumijas atdures elementa demontāža;
Darba vietas sakopšana;
Atkritumu un konstrukcijas utilizācija;
Pārbrauciens uz bāzi.


D.	Materiāli:
Materiāli seguma atjaunošanai.

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var demontēt automašīnu riteņu gumijas atdures elementi;
Mehānismi, kas nepieciešami seguma atjaunošanai
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Demontē automašīnu riteņu gumijas atdures elementu
Atjauno virsmas segumu.

F.	Darba izpilde :
Automašīnu riteņu gumijas atdures elementu demontāža.

G.	Prasības izpildītam darbam:
Atjaunotajam segumam ir jāatbilst šo specifikāciju prasībām. Darba vietai jābūt sakoptai.

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontēto automašīnu riteņu gumijas atdures elementu garums (m)



8.4.5. 3D metāla paneļu žoga uzstādīšana
A.	Mērķis: 
3D metāla paneļu žoga uzstādīšana

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā uzstādītais 3D metāla paneļu žogs metros (m)  

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
1. Darba zonas norobežošana;
1. 3D metāla paneļu žoga uztādīšana;
1. Darba vietas sakopšana;
1. Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
1. 3D metāla paneļu žogs
1. Materiāli 3D metāla paneļu žoga uzstādīšanai (urbji, skrūves)

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var uzstādīt 3D metāla paneļu žogu;
1. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
Stiprina atbilstoši izgatavotāja specifikācijām


G.	Prasības izpildītam darbam:
Uzstādītajam žogam jābūt stabili nostirpinātam, nedrīkst kustēties

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms uzstādītajos 3D metāla paneļu žoga metros (m)


8.4.6. 3D metāla paneļu žoga demontāža

A.	Mērķis: 
3D metāla paneļu žoga demontāža

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms kā demontētais 3D metāla paneļu žogs metros (m)  

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens uz darba vietu;
3D metāla paneļu žoga demontāža;
Darba vietas sakopšana;
Atkritumu un konstrukcijas utilizācija vai nogādāšana Pasūtītāja glabātuvē;
Pārbrauciens uz bāzi.

D.	Materiāli:
      -

E.	Mehānismi:
1. Mehānismi, darba rīki ar ko var demontēt metāla konstrukcijas;
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F.	Darba izpilde :
1. Izņem bruģakmeni vai atskalda asfaltbetonu nepieciešamā platībā,  demontē metāla konstrukciju
1. Demontāžas vietu aizpilda ar grunti un blietē
1. Uzber šķembas un noblietē
1. Atjauno virsmas seguma konstrukciju.


G.	Prasības izpildītam darbam:
Darba vietai jābūt sakoptai, bez bīstamām šķautnēm

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms demontētajos 3D metāla paneļu žoga metros (m)

8.4.7.Pagaidu norobežojošā metāla nožogojuma uzstādīšana un demontāža

A.	Mērķis: 
Paaugstināt  satiksmes  drošību īpašos gadījumos (piemēram pilsētas svētku laikā vai satiksmes negadījumos)

B.	Mērvienība:
Izpildītais darbs ir uzmērāms uzstādīto metāla nožogojuma kopgarums metros diennaktī (m/diennaktī) 

C.	Darba apraksts:
1. Pārbrauciens  līdz  darba  vietai;
Darba veikšanai  nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
Metāla nožogojuma uzstādīšana un nostiprināšana;
Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
Metāla nožogojuma demontāža pēc pasākuma;


D.	Materiāli:
1. Rūpnieciski ražots metāla nožogojums.
Palīgmateriāli sētiņas nostiprināšanai.

E.	Mehānismi:
1. Transports materiālu nogādāšanai objektā.
1. Rokas instrumenti.

G.	Prasības izpildītam darbam:
1. Sētiņām jābūt izvietotām taisnā līnijā, vai savādāk, kā to noteicis Pasūtītājs. 
Sētiņu minimālais augstums virs pamatnes līmeņa – 1000mm.
Sētiņām savā starpā jābūt droši sastiprinātām

H.	Uzmērījumi : 
Izpildītais darbs ir uzmērāms uzstādīto metāla nožogojuma kopgarums metros diennaktī (m/dnn)


9. IELU APSEKOŠANA, DARBĪBU PLĀNOŠANA.
9.1. Ielu apsekošana, darbu plānošana
9.1.1.	ielās ar 1. uzturēšanas klasi.

A. Mērķis:
Veikt 1.uzturēšanas klases ielu apsekošanu, avārijas vai defektu konstatāciju un iegūtās informācijas par ielas tehnisko stāvokli nosūtīšanu Pasūtītājam elektroniskā formā. Visus apsekošanas laikā konstatētos defektus jānovērš atbilstoši specifikāciju un līguma prasībām.

B. Mērvienība :
Ielas garums (km). 

C. Darbu apraksts:
1. Rīgas ielas ar 1.uzturēšanas klasi  regulāra apsekošana 1 reizi nedēļā.
Veicot apsekošanu ielās ar sadalošo joslu, jāveic brauciens abos virzienos.
Avārijas vai defektu vietas norobežošana ar nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm vietās , kur ielas vai ietves sega apdraud gājēju vai transporta kustību. 
Sīko defektu likvidācija.
Iegūtās informācijas par ielas tehnisko stāvokli apkopošana un nosūtīšana Pasūtītājam nākamās dienas laikā (jānorāda apsekošanas datums, ielas nosaukums, orientieris – posms, krustojums, defekts, plānotais novēršanas datums)
Turpmāka darbu plānošana, lai novērstu konstatētos defektus atbilstoši specifikāciju un līguma prasībām.


D. Prasības darba aprīkojumam:
1. Ielu apsekotāja rīcībā jābūt vieglajai kravas automašīnai, aprīkotai ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē, kā arī aprīkotai ar avārijas vai defektu vietas norobežošanas nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm, viedtālrunim ar interneta pieslēgumu. 
2. Specifikācijas punktā 9.1.1. “ielās ar 1. uzturēšanas klasi” minēto darbu veikšanai izmantojamām tehnikas vienībām jāatbilst CO2 emisiju standartam Euro 6. Minētā prasība ir obligāti piemērojama ar 2025.gada 1.oktobri.  



E. Materiāli:
Izbraucot ielu apsekošanā līdzi jābūt:
1. instrumentiem sīko defektu likvidēšanai un defektu uzmērīšanai;
satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem īslaicīgo darba vietu norobežošanai;
viedtālrunim ar interneta pieslēgumu.

F. Iekārtas un mehānismi :
1. Vieglā kravas automašīna, kura aprīkota ar oranžas (dzeltenas) krāsas bākuguni.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
Automašīnai jābūt aprīkotai ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē un ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes.

G. Prasības kvalifikācijai:
Ielu apsekotājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā, vadīšanā vai uzraudzībā. 

H. Darba izpilde:
1. Apsekošanu veic cauru gadu;
Jānodrošina tāds ielu  apsekošanas periodiskums, lai katra 1.uzturēšanas klases iela tiktu apsekota vismaz vienreiz nedēļā;
Informācija par apsekošanas laikā atklātajiem defektiem un ielas tehnisko stāvokli jāfiksē un jānosūta Pasūtītājam nākamās dienas laikā. 
Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc vētrām u.c stihiskām parādībām. Par ārpus kārtas apsekošanu informē Rīgas Domes Satiksmes vadības centru;  
Jāapseko visi ielas elementi (veicot apsekošanu ielās ar sadalošo joslu, jāveic brauciens abos virzienos).
Par satiksmes drošību apdraudošas situācijas konstatēšanu, nekavējoties informē Rīgas domes Satiksmes vadības centru. Jāsniedz informācija arī par ielas elementiem, kas nav ielu ikdienas uzturēšanas darbu sarakstos( piemēram – ceļu zīmes, ceļu horizontālais marķējums, apgaismes elementi u.c) 
Pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvja pieprasījuma, komersants informē par plānoto ielu apsekošanu. Iepriekš informējot komersantu, apsekošana var tikt veikta kopā ar Pasūtītāja pārstāvi komersanta transporta līdzeklī.

I. Prasības izpildītam darbam:
1. Komersants iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Ielu seguma un transporta būvju nodaļā ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas elektroniskos žurnālus nākamajā dienā pēc darbu veikšanas.
Apsekošanas rezultātu komersants izmanto ielu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā.


J. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildāmais darbs kontrolējams visās 1.uzturēšanas klases ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi to novēršanai par komersanta līdzekļiem.



9.1.2. ielās ar 2. uzturēšanas klasi.
9.1.3. ielās ar 3. uzturēšanas klasi.


A. Mērķis:
Veikt Rīgas ielu: 
1. ar  2. uzturēšanas klasi  regulāru apsekošanu, bet ne retāk kā 2x mēnesī, avārijas vai defektu konstatāciju un iegūtās informācijas par ielas tehnisko stāvokli nosūtīšanu Pasūtītājam elektroniskā formā. Visus apsekošanas laikā konstatētos defektus jānovērš atbilstoši specifikāciju un līguma prasībām; 
ar 3. uzturēšanas klasi regulāru apsekošanu, bet ne retāk kā 1x mēnesī, avārijas vai defektu konstatāciju un iegūtās informācijas par ielas tehnisko stāvokli nosūtīšanu Pasūtītājam elektroniskā formā. Visus apsekošanas laikā konstatētos defektus jānovērš atbilstoši specifikāciju un līguma prasībām.

B. Mērvienība :
Ielas garums (km). 

C. Darbu apraksts:
1. Rīgas ielas ar 2. un 3. uzturēšanas klasi  regulāra apsekošana.
Veicot apsekošanu ielās ar sadalošo joslu, jāveic brauciens abos virzienos.
Avārijas vai defektu vietas norobežošana ar nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm vietās , kur ielas vai ietves sega apdraud gājēju vai transporta kustību. 
Sīko defektu likvidācija.
Iegūtās informācijas par ielas tehnisko stāvokli apkopošana un nosūtīšana Pasūtītājam nākamās dienas laikā (jānorāda apsekošanas datums, ielas nosaukums, orientieris – posms, krustojums, defekts, plānotais novēršanas datums)
Turpmāka darbu plānošana, lai novērstu konstatētos defektus atbilstoši specifikāciju un līguma prasībām.

D. Prasības darba aprīkojumam:
1. Ielu apsekotāja rīcībā jābūt vieglajai kravas automašīnai, aprīkotai ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes un iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju tiešsaistē jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē, kā arī aprīkotai ar avārijas vai defektu vietas norobežošanas nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm, viedtālrunim ar interneta pieslēgumu.
2. Specifikācijas punktos 9.1.2. “ielās ar 2. uzturēšanas klasi” un  9.1.3. “ielās ar 3. uzturēšanas klasi” minēto darbu veikšanai izmantojamām tehnikas vienībām jāatbilst CO2 emisiju standartam Euro 6. Minētā prasība ir obligāti piemērojama ar 2025.gada 1.oktobri.  


E. Materiāli:
Izbraucot ielu apsekošanā līdzi jābūt:
1. instrumentiem sīko defektu likvidēšanai un defektu uzmērīšanai;
satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem īslaicīgo darba vietu norobežošanai;
viedtālrunim ar interneta pieslēgumu.

F. Iekārtas un mehānismi :
1. Vieglā kravas automašīna, kura aprīkota ar oranžas (dzeltenas) krāsas bākuguni.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
Automašīnai jābūt aprīkotai ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē un ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes.

G. Prasības kvalifikācijai:
Ielu apsekotājam jābūt vismaz 1 gada pieredzei ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā, vadīšanā vai uzraudzībā. 

H. Darba izpilde
1. Apsekošanu veic visu gadu;
Jānodrošina tāds ielu  apsekošanas periodiskums, lai katra 1.uzturēšanas klases iela tiktu apsekota vismaz vienreiz nedēļā;
Informācija par apsekošanas laikā atklātajiem defektiem un ielas tehnisko stāvokli jāfiksē un jānosūta Pasūtītājam nākamās dienas laikā. 
Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc vētrām u.c stihiskām parādībām. Par ārpus kārtas apsekošanu informē Satiksmes vadības centru;  
Jāapseko visi ielas elementi (veicot apsekošanu ielās ar sadalošo joslu, jāveic brauciens abos virzienos).
Par satiksmes drošību apdraudošas situācijas konstatēšanu, nekavējoties informē Satiksmes vadības centru. Jāsniedz informācija arī par ielas elementiem, kas nav ielu ikdienas uzturēšanas darbu sarakstos( piemēram – ceļu zīmes, ceļu horizontālais marķējums, apgaismes elementi u.c) 
Pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvja pieprasījuma, komersants informē par plānoto ielu apsekošanu. Iepriekš informējot komersantu, apsekošana var tikt veikta kopā ar Pasūtītāja pārstāvi komersanta transporta līdzeklī.

I. Prasības izpildītam darbam:
1. Komersants iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Ielu seguma un transporta būvju nodaļā ielu tehniskā stāvokļa apsekošanas elektroniskos žurnālus nākamajā dienā pēc darbu veikšanas.
Apsekošanas rezultātu komersants izmanto ielu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā.


J. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:
Izpildāmais darbs kontrolējams visās Rīgas 2. un 3.uzturēšanas klases ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi to novēršanai par komersanta līdzekļiem. 



10. DIENNAKTS DEŽŪRAS.

10.1. Diennakts dežūra, avārijas situāciju vietu norobežošana.
10.1.1. Diennakts dežūra, informācijas pieņemšana un sniegšana, avārijas situāciju vietu norobežošana, organizēšana tās novēršanai.

A. Mērķis:
Inženiertehniskais darbinieks pēc pieprasījuma nodrošina ielu lietotājus, masu saziņas līdzekļus, Rīgas domes Satiksmes vadības centru ar operatīvu informāciju par laika, ielu, laukumu, veloceļu  un ietvju segumu apstākļiem Rīgā, pieņem sūdzības par ielu stāvokli. Apsekošana, ikdienas uzturēšanas darbos paredz defektu reģistrēšanu un nelielu bojājumu novēršanu. 
Nepieciešamības gadījumā uzstādīt ceļa zīmes vai citus nepieciešamos ierobežojumus vietās, kas traucē satiksmi vai rada draudus tās drošībai (bedres, iesēdumi, izskalojumi, kanalizācijas skataku bojājumi, nogāzušies koki, bojāti mehānismi un automašīnas, kā arī citi priekšmeti uz ielas), kā arī gadījumos, kad radušies pēkšņi apstākļi, kas var kavēt satiksmi vai tās drošību un stihiskā rakstura dēļ nav iekļauti līgumā
   
B. Mērvienība :
Inženiertehniskā darbinieka darbs uzskaitāms dežūrā aizvadītajās stundās (st). 

C. Darbu apraksts:
1. Inženiertehniskā darbinieks sagatavo kopēju informāciju par diennaktī veiktajiem uzturēšanas darbiem rajonā (pēc Pasūtītāja sagatavotās formas) un nosūta to Pasūtītājam pa e-pastu ne vēlāk kā līdz pulksten 9:00 katru darba dienu.
Inženiertehniskā darbinieks informē Satiksmes vadības centru atbildīgās amatpersonas par konstatētām satiksmei un gājējiem traucējošām vai apdraudošām situācijām, kā arī par neparedzētu satiksmes ierobežojumu ieviešanu ielās;
Pēc pieprasījuma inženiertehniskais darbinieks informē ielu lietotājus, masu saziņas līdzekļus un /vai Pasūtītāju par braukšanas apstākļiem Rīgā, izpildītajiem un/vai ieplānotajiem darbiem;
Inženiertehniskajam darbiniekam jābūt sazvanāmam pa telefonu, kura numurs ir saskaņots ar Pasūtītāju, arī tad ja tas atrodas objektā. Telefona numura maiņa sezonas laikā nav pieļaujama;
Nepieciešamības gadījumā operatīva izbraukšana uz objektu;
Avārijas vai defektu vietas norobežošana ar nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm vietās, vadstatņiem, lentu, vai norobežojošo žogu, kur ielas vai ietves sega apdraud gājēju vai transporta kustību. Defektu novēršanas darbu organizēšana, fotogrāfiju uzņemšana un nosūtīšana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam. 

D. Prasības darba aprīkojumam:
Dežuranta rīcībā jābūt:
1. automašīnai aprīkotai ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju  jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē, tāpat jābūt aprīkotai ar avārijas vai defektu vietas norobežošanas nepieciešamajām pagaidu ceļa zīmēm, vadstatņiem, būvniecības lentu. 
Pēc nepieciešamības jānodrošina norobežojošā žoga uzstādīšana vismaz 50m garumā. 
dežūras telpai. 
viedtālrunis ar interneta pieslēgumu un fotogrāfēšanas funkciju. 
E. Materiāli:
Izbraucot maršrutā līdzi jābūt:
1. instrumentiem sīko defektu likvidēšanai, defektu uzmērīšanai;
satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem īslaicīgai darba vietu/bīstamu vietu norobežošanai;
viedtālrunim ar interneta pieslēgumu.

F. Iekārtas un mehānismi :
1. Vieglā kravas automašīna, kura aprīkota ar oranžas (dzeltenas) krāsas bākuguni.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.
Automašīnai jābūt aprīkotai ar iekārtu, kas nodrošina transporta līdzekļu izsekošanas iespēju jebkurā Pasūtītājam pieejamā programmatūrā interneta vidē un ar videoreģistrātoru, kura izšķirtspēja nav mazāka par 1280x720 pixeļiem un 25 eps ar datuma un laika indeksāciju, kas veic brauktuves stāvokļa video ierakstu no automobiļa kabīnes.


G. Prasības kvalifikācijai:
Inženiertehniskajam darbiniekam jābūt vismaz 1 gada pieredzei ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanā, vadīšanā vai uzraudzībā. Jāmāk apieties ar datoru. Jāzina latviešu valoda. Jābūt komunikablam.

H. Darba izpilde:
1. Dežūra tiek veikta no 1. aprīļa līdz 14. oktobrim vai atsevišķam Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta rīkojumam.
Apsekošanas laikā atklātie defekti jāfiksē nākošajā operatīvo ziņu atskaitē.
Jāpieņem informācija par Rīgas ielas defektiem visu diennakti no Satiksmes vadības centra, Ielu seguma un transporta būvju nodaļas, iedzīvotājiem un komercsabiedrībām. Saņemtā informācija jāfiksē dežūras elektroniskā žurnāla – īss informācijas apraksts, piesaiste, ziņotājs, informācijas saņemšanas laiks, persona, kam informācijas nodota.  
Par satiksmes drošību apdraudošas situācijas konstatēšanu, nekavējoties  informē Satiksmes vadības centru un jāorganizē operatīva defektu vai avārijas novēršana.

I. Prasības izpildītam darbam:
1. Katru darba dienu līdz pl.9:00 jāiesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Ielu seguma un transporta būvju nodaļā operatīvās ziņas elektroniskā formā par pagājušās diennakts notikumiem.
Apsekošanas rezultātu komersants izmanto ielu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā.

J. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums
Izpildāmais darbs  kontrolējams visās Rīgas ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi to novēršanai par komersanta līdzekļiem




11. Materiālu uzglabāšana.

11.1. Materiālu uzglabāšana komersanta bāzē.

11.1.1. Pasūtītāja materiālu uzglabāšana komersanta bāzē.

A. Mērķis: 
Materiāla uzglabāšana komersanta bāzē.

B. Mērvienība:
Tiek aprēķināts kā uzglabātie kubikmetri diennaktī (m³/diennaktī)

C. Darba apraksts:
1. Materiālu uzglabāšanai ir vajadzīgs atvēlēts laukums Rīgas  teritorijā, ja nav noslēgta kāda cita papildus vienošanās ar Pasūtītāju.
Materiāli komersantam ir jānovieto, jāizšķiro atvēlētajā laukumā.
Nepieciešams žurnāls, kurā tiek reģistrēts ienākošais materiāls ar pavaddokumentāciju un izejošie materiāli.
Komersants uzņemas pilnu atbildību par viņa rīcībā nodoto materiālu glabāšanu.
Komersantam ir jānodrošina pieņemamo un izsniedzamo materiālu nosvēršana.
Materiālu drīkst izsniegt tikai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta atļauju.

D. Materiāli:.
-
E. Mehanismi:
1. Iekraušanas, izkraušanas mehānismi.
Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde :
1. Atvestais materiāls ir jāsašķiro derīgajos, bojātajos un nederīgajos, par to informējot Pasūtītāju.
Nederīgo materiālu, saskaņojot ar Pasūtītāju ir jānogādā uz sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu.

G. Prasības izpildītam darbam:
Materiāliem ir jābūt akurāti novietotam.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: 
 Vizuāls materiāla novietošanas vērtējums.







Pielikums Nr.1
SNIEGA UN APLEDOJUMA NOVĒRŠANAS
TEHNOLOĢISKĀ KARTE
(rekomendējošs raksturs)
	Nr. p.k.
	Meteoroloģiskie apstākļi
	Gaisa temperatūra, °C
	Ceļa seguma virsmas stāvolis
	Sākotnējā operācija
	Sekojošās operācijas
	Komentāri

	
	
	
	
	Uzturēšanas darba pasākums
	Kaisāmā materiāla izlietojums (g/m²)
	Uzturēšanas darba pasākums
	Kaisāmā materiāla izlietojums (g/m²)
	

	1.
	Sarma
	>0
	Sausa, nedaudz slidena
	Kaisīt ar mitrināto sāli
	10
	Kontrolēt ceļa seguma virsmas stāvokli ar aptuveni 4 st. intervālu, nepieciešamības gadījumā atkārtot kaisīšanu
	(10)
	1) Īpaša uzmanība jāpievērš metāla tiltiem un upes tiltiem, kur sarma rudenī var parādīties arī pie +2°C, un ir saistīta ar kondensāta veidošanos konstrukcijai atdziestot.
2) Ja gaisa temperatūra zemāka par –15°C, sarma var veidoties uz visiem tiltiem un satiksmes pārvadiem.

	
	
	0÷ -2
	
	
	
	
	
	

	
	
	-2÷ -12
	
	
	
	
	
	

	
	
	-12÷ -20
	
	Kaisīt ar 50% smilts-sāls maisījumu
	40
	
	(40)
	

	
	
	>-20
	
	Kaisīt ar 8% smilts-sāls maisījumu
	
	
	
	

	2.
	Neliela atkala
	>0
	Slidena
	Kaisīt ar mitrināto sāli
	20
	Kontrolēt ceļa seguma virsmas stāvokli ar aptuveni 4 st. intervālu, nepieciešamības gadījumā atkārtot kaisīšanu
	(20)
	1) Ja meteoroloģiskie dienesti brīdina par atkalas veidošanos iespējamību, īpaši pilsētas “pik” stundās, jāveic preventīvā kaisīšana ar patēriņu 10g/m².
2) Īpaša uzmanība ceļa virsmas stāvoklim jāpievērš, ja gaisa temperatūra ir zemāka par –10°C it sevišķi nakts stundās, kad satiksmes intensitāte ir minimāla. Sāls iedarbība ilgst ~4÷6 stundas.

	
	
	0÷ -2
	
	
	
	
	
	

	
	
	-2÷ -12
	
	
	30-40
	
	(30-40)
	

	
	
	-12÷ -20
	
	Kaisīt ar 50% smilts-sāls maisījumu
	40
	Kontrolēt ceļa seguma virsmas stāvokli ar aptuveni 2 st. intervālu, nepieciešamības gadījumā atkārtot kaisīšanu
	(40)
	

	
	
	>-20
	
	Kaisīt ar 8% smilts-sāls maisījumu
	
	
	
	

	3.
	Stipra atkala
(sasalstošs lietus vai slapjš sniegs)
	>0
	---
	---
	---
	---
	---
	1) Ja meteoroloģiskie dienesti brīdina par atkalas veidošanos iespējamību, īpaši pilsētas “pik” stundās, jāveic preventīvā kaisīšana ar patēriņu 30g/m².
2) Atkārtotu kaisīšanu pielietot, ja meteoapstākļi nemainās vai pasliktinās.
3) Veikt pastāvīgu objekta novērošanu (patrulēšanu) uz visu nelabvēlīgo apstākļu iestāšanās laiku.
4) Tālākajiem objektiem (aizkļūšana ~1,5 st.) nepieciešamības gadījumā veikt dubulto kaisīšanu.

	
	
	0÷ -2
	Ļoti  slidena
	Kaisīt ar mitrināto sāli
	40
	Ja meteoapstākļi nemainās kaisīt ar mitrināto sāli un turpmāk ar aptuveni 1 st. intervālu sekot ceļa seguma virsmas stāvoklim, nepieciešamības gadījumā atkārtot kaisīšanu
	40
	

	
	
	-2÷ -12
	
	
	
	
	
	

	
	
	-12÷ -20
	---
	---
	---
	---
	---
	

	
	
	>-20
	
	
	
	
	
	

	4.
	Neliels sniegs
	>0
	Slidena
	Kaisīt ar mitrināto sāli
	10
	Nepieciešamības gadījumā, ja meteoapstākļi nemainās, atkārtot kaisīšanu. Kontrolēt ceļa seguma virsmas stāvokli ar aptuveni 2 st. intervālu.
	10
	1) Ja meteoapstākļi arī turpmāk nemainās un sniega segas biezums un brauktuves pārsniedz 5cm, jāuzsāk tiltu tīrīšana ar kaisītāju mehāniskajām lāpstām un birstēm (slotām).
2) Veikt pastāvīgu objektu novērošanu (patrulēšanu) uz visu nelabvēlīgo apstākļu iestāšanas laiku.

	
	
	0÷ -2
	
	
	20
	
	20
	

	
	
	-2÷ -12
	
	
	30
	
	30
	

	
	
	-12÷ -20
	
	Kaisīt ar 50% smilts-sāls maisījumu
	40
	
	40
	

	
	
	>-20
	
	Kaisīt ar 8% smilts-sāls maisījumu
	40
	
	40
	

	5.
	Mērena sniegšana
	>0
	Slidena, ļoti   slidena
	Kaisīt ar mitrināto sāli
	20
	Nepieciešamības gadījumā, ja meteoapstākļi nemainās, atkārtot kaisīšanu. Kontrolēt ceļa seguma virsmas stāvokli ar aptuveni 1 st. intervālu.
	20
	1) Ja meteoapstākļi arī turpmāk nemainās un slapja sniega segas biezums un brauktuves pārsniedz 5cm, jāuzsāk tiltu tīrīšana ar kaisītāju mehāniskajām lāpstām un birstēm (slotām).
2) Veikt pastāvīgu objektu novērošanu (patrulēšanu) uz visu nelabvēlīgo apstākļu iestāšanas laiku.
3) Iesaistīt darbā autogreiderus.
4) Pēc sniega nošķūrēšanas veikt atkārtotu brauktuvju kaisīšanu, izejot no konkrētajiem apstākļiem ar patēriņa normu 20-40g/m².

	
	
	0÷ -2
	
	
	30
	
	30
	

	
	
	-2÷ -12
	
	
	40
	
	40
	

	
	
	-12÷ -20
	
	Kaisīt ar 50% smilts-sāls maisījumu
	40
	
	40
	

	
	
	>-20
	
	Kaisīt ar 8% smilts-sāls maisījumu
	40
	Uzsākt tiltu tīrīšana ar mehāniskajām lāpstām un slotām
	
	

	6.
	Stipra snigšana
	>0
	Ļoti   slidena sniega “putra”
	Kaisīt ar mitrināto sāli
	30
	Nepieciešamības gadījumā, ja meteoapstākļi nemainās, atkārtot kaisīšanu. Kontrolēt ceļa seguma virsmas stāvokli ar aptuveni 1 st. intervālu.
	30
	1) Ja meteoapstākļi arī turpmāk nemainās un sniega segas biezums sasniedz 10cm, jāuzsāk tiltu tīrīšana ar mehāniskajām lāpstām un birstēm. Platākajiem objektiem (2 vai 3 joslas) mašīnas jāapvieno pa pāriem, vai kopā pa trim, lai aptvertu visu brauktuves platumu.
2) Veikt pastāvīgu objektu novērošanu (patrulēšanu) uz visu nelabvēlīgo apstākļu iestāšanas laiku.
3) Iesaistīt darbā autogreiderus.
4) Pēc sniega nošķūrēšanas veikt atkārtotu brauktuvju kaisīšanu, izejot no konkrētajiem apstākļiem ar patēriņa normu 40g/m².

	
	
	0÷ -2
	
	
	40
	
	40
	

	
	
	-2÷ -12
	
	
	40
	
	40
	

	
	
	-12÷ -20
	
	Kaisīt ar 50% smilts-sāls maisījumu
	40
	
	40
	

	
	
	>-20
	
	Kaisīt ar 8% smilts-sāls maisījumu
	40
	Uzsākt tiltu tīrīšana ar mehāniskajām lāpstām un slotām
	40
	

	7.
	Stipra ilgstoša snigšana
	>0
	Ļoti   slidena sniega “putra”
	Kaisīt ar mitrināto sāli
	40
	Ja meteoapstākļi nemainās, atkārtot kaisīšanu
	40
	1) Ja meteoapstākļi arī turpmāk nemainās, veikt atkārtotu tiltu šķūrēšanu, nepielietojot kaisāmo materiālu līdz brīdim, kad snigšana rimusies.

	
	
	0÷ -2
	
	
	40
	Uzsākt brauktuvju tīrīšanu ar mehāniskajām lāpstām un birstēm, apvienojot mašīnas pa pāriem vai kopā pa trīs, kā arī veikt brauktuvju tīrīšanu ar autogrederiem, pēc sniega nošķūrēšanas veikt atkārtotu tiltu kaisīšanu ar normu 40g/m²
	(40)
	

	
	
	-2÷ -12
	
	
	40
	
	(40)
	

	
	
	-12÷ -20
	
	Kaisīt ar 50% smilts-sāls maisījumu
	40
	
	(40)
	

	
	
	>-20
	
	Kaisīt ar 8% smilts-sāls maisījumu
	40
	
	(40)
	



Piezīmes: 
1) Lēmumu par nepieciešamajām operācijām pieņem atbildīgais dežurants, balstoties uz patrulējošās mašīnas vadītāja sniegtās informācijas par stāvokli objektos.
2) Tabulā aprakstīti standarta gadījumi, kad teorētiski uz visiem objektiem meteoapstākļi ir vienādi.
3) Praktiski stāvoklis uz atsevišķiem objektiem var būt ļoti atšķirīgs un tas atkarīgs no snigšanas stipruma dažādās pilsētas vietās, objekta novietojuma un ģeometrijas (uzbrauktuvju slīpums, rādiuss, tilta garenkrītums u.t.t.), vēja virziens un stiprums, transporta intensitāte, tāpēc it kā pie vienādiem meteoapstākļiem , lēmums par attiecīgo operāciju pielietojumu un kaisāmā materiāla pielietojuma daudzuma uz katrā no objektiem var būt atšķirīgs, īpaši tas attiecas stipras snigšanas un ilgstošas stipras snigšanas gadījumā.
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