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[bookmark: _Hlk149835394]“Jorģa Zemitāna tilta pārbūve”
ID Nr. CAIP 2024/07

Atbildes uz 28.06.2024. iesniegtajiem jautājumiem

           
[bookmark: _Hlk125118263]Objekts: Jorģa Zemitāna tilta pārbūve
1.jautājums:
Būvprojekta daļā Būvkonstrukcijas (BK, MK) specifikāciju punktā S7.5.1  Zemsegas ūdens novadsistēma noteikts Zemsegas ūdens novadīšanai uzstādāmas nerūsējošā tērauda caurules ar filtriem.  … Cauruļu maināmās daļas aprīkot ar korozijizturīgām savienojošām detaļām.
Darbu daudzumu sarakstā p.1.13.1 definēts šādi “Notekcaurules no hidroizolācijas (nerūsējošā tērauda)”
	1.13.1
	Notekcaurules no hidroizolācijas (nerūsējošā tērauda)
	gab.
	84.00



Standarta konstrukcija ir PVC filtrs un nerūsējošā tērauda apakšējā caurule. Sakarā ar to, ka ir bijuši gadījumi, kad Būvuzraudzība pie materiālu saskaņošanas specifikācijā izlasa, ka gan filtrs, gan caurule ir no nerūsējošā tērauda (kas būtiski sadārdzina konstrukciju), lūdzam pasūtītāju apstiprināt, ka filtrs ir no PVC, bet caurule – no nerūsējošā tērauda.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka izbūves pozīcijā 1.13.1 “Notekcaurules no hidroizolācijas (nerūsējošā tērauda)” paredzēts PVC filtrs un caurule no nerūsējošā tērauda.


2.jautājums:
Rasējumā Nr. BK-05 (Balsta Nr. 7 konstrukcija un stiegrojums) DET “B” attēloti enkuri d.16/urb.22, poz.1 un 13, ar kopējo apjomu  48 gab., kuri nav iekļauti darbu daudzumu sarakstā (darbu daudzumu sarakstā ir tikai enkuri ar d.8 un d.10mm). Lūdzam papildināt darbu daudzumu sarakstu ar šādu pozīciju:
	Enkuri jaunā un vecā betona saistes nodrošināšanai (urbumu veidošana un to aizpildīšana ar divkomponentu masu ar Ø 16 mm) (starpbalstu konstrukcija konstrukcija))
	gab.
	48



Atbilde:
Komisija skaidro, ka tiks papildināts darbu daudzumu saraksts ar pozīcijām 1.13.49 “Enkuri jaunā un vecā betona saistes nodrošināšanai (urbumu veidošana un to aizpildīšana ar divkomponentu masu ar Ø 8 mm) (balsts Nr.7))” un 1.13.50 “Enkuri jaunā un vecā betona saistes nodrošināšanai (urbumu veidošana un to aizpildīšana ar divkomponentu masu ar Ø 16 mm) (balsts Nr.7))”.


3.jautājums:
Kāpņu rasējumos BK-23, BK-28, BK-33, BK-38 var redzēt, ka viena caurule ar d=50mm un trīs caurules ar d=110mm jāpaceļ 2 stāvu augstumā, 2 pilnas reizes aplokot centrālo konstrukciju ~4m*0.8m, turklāt noteiktā attālumā no tās. Vienīgās darbu daudzumu pozīcijas, kurās var atrast d= 50 un d=110mm caurules, ir:
	1.13.23
	Aizsargcaurules (caurules komunikācijām (d=50mm))
	m
	8.40



	1.13.25
	Aizsargcaurules (caurules komunikācijām (d=110mm))
	m
	29.10


Ar dotajiem apjomiem nepietiek  4 kāpnēm. Lūdzam pasūtītāju koriģēt apjomu vai norādīt, kurā pozīcijā atrodami šie apjomi.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka darbu daudzuma sarakstā BK daļā dotais aizsargcauruļu apjoms ir aizsargcauruļu garums pārvada konstrukcijā. Komunikāciju aizsargcaurules, kas stiprinās pie kāpņu konstrukcijas iekļautas komunikāciju daļu izbūves apjomos, jo netiek iebetonētas kāpņu konstrukcijā.


4.jautājums:
Paralēli Jorģa Zemitāna tilta pārbūves darbiem tilta būvdarbu zonā tiks realizēta arī Zemitānu mobilitātes punkta  būvniecība, kuras ietvaros tiks veikti labiekārtošanas darbi un perona izbūves darbi. Vai būvuzņēmējam jāparedz kādi papildu pasākumi, lai nodrošinātu piekļuvi Zemitānu mobilitātes punkta būvniekam un vai jāparedz jaunizbūvējamo konstrukciju atjaunošana. Lai pilnvērtīgi sagatavotu piedāvājumu, lūgums izsniegt informāciju par jaunizbūvētajām konstrukcijām Zemitānu mobilitātes punkta būvniecības ietvaros.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka pretendentiem ir jāņem vērā iepirkuma nosacījumi, proti, sastādot un plānojot būvdarbu veikšanas dokumentāciju ir jāņem vērā, ka darbu veikšanas projekts (darbu secība, veikšana un laiks), vai cita veida būvdarbu dokumentācija, kas tiešā veidā skar saistītā projekta realizāciju, ir jāsaskaņo ar saistītā projekta darbu veicēju – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ACBR”.
Ņemt vērā, ka zonas būvdarbiem zem Zemitāna pārvada saistīto projektu teritorijā darbu veicējam būs pieejamas (varēs veikt darbus):
- Purvciema pusē saistītā projekta mobilitātes punkta “Zemitāni” darbu zonā – sākot no 2025. gada 16. jūnija;
- Centra pusē saistītā projekta mobilitātes punkta “Zemitāni” darbu zonā – sākot no 2025. gada 19. jūlija.
Jaunizbūvētās konstrukcijas nedrīkst bojāt, nepieciešamības gadījumā ir jāparedz papildu aizsardzības pasākumus. Izpildītājam savi darbi jāplāno tādā veidā, lai izslēgtu saistītā projekta izbūvētās infrastruktūras bojājumus, izvērtējot būvniecības transporta piebraucamos ceļus un darbu metodes saistītā projekta zonās. 
Komisija skaidro, ka projekts “Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma punktu izbūves dzelzceļa stacijā Zemitāni” ir izstrādes stadijā, līdz ar to konkrēti risinājumi vēl nav pieejami. 
