
Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk149835394]“Jorģa Zemitāna tilta pārbūve”
ID Nr. CAIP 2024/07

Atbildes uz 13.06.2024. iesniegtajiem jautājumiem

1.jautājums:
[bookmark: _Hlk169160769]Pretendents bija uzdevis šādu jautājumu: Darbu pozīcijās 2.5.2. un 2.6.2. norādīts Karstā asfalta AC22 bin saistes kārtas būvniecība izmantojot rupjo minerālmateriālu ar stiprības klasi SI, savukārt Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023 nosaka, ka maksimālā lietojamo rupjo minerālmateriālu  stiprības klase ir SII.
Lūdzam pasūtītāju koriģēt Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klasi atbilstoši Autoceļu būvdarbu specifikācijām 2023. 
Uz ko pasūtītājs sniedza šādu atbildi: Komisija skaidro, ka būvuzņēmējam jāpielieto “Autoceļu būvdarbu specifikācijām 2023” atbilstošs materiāls.
Ņemot vērā, ka pasūtītājs daļēji ir veicis grozījumus darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, lūdzam pasūtītāju veikt grozījumus darbu daudzumu un izmaksu sarakstā darbu pozīcijām Nr. 2.5.2. un 2.6.2., norādot korektu Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klasi atbilstoši Autoceļu būvdarbu specifikācijām 2023 Karstā asfalta AC22 bin saistes kārtas būvniecībai, šādā redakcijā:
	2.5.2
	Karstā asfalta AC22 bin saistes kārtas būvniecība (S-II), 6 cm biezumā
	m2
	5209,00

	2.6.2
	Karstā asfalta AC22 bin saistes kārtas būvniecība (S-II), 6 cm biezumā
	m2
	129,00



Atbilde:
[bookmark: _Hlk169705008]Komisija skaidro, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.


2.jautājums:
[bookmark: _Hlk169163252]Pretendents bija uzdevis šādu jautājumu: Darbu pozīcijā 2.21.4. noteikts, ka jāveic balstu un stabu aprīkošana ar dzeltenu atstarojošu marķējumu, bet Rīgas domes 2021.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr. 103  Rīgas teritoriālais plānojums (Redakcija 3.1.) noteikts, ka Krustojumos, pie gājēju pārejām un ietves brīvtelpā visu veidu stabus – luksoforus, ceļa zīmes, reklāmas, apgaismojuma stabus – marķē ar 10 cm platām baltām, kontrastējošām joslām 160 cm, 140 cm un 35 cm augstumā no ietves virsmas.
Lūdzam pasūtītāju precizēt krāsu kontrastējošām lentām.
Uz ko pasūtītājs sniedza šādu atbildi: Komisija skaidro, ka darbi veicami atbilstoši Rīgas domes 2021.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr. 103  “Rīgas teritoriālais plānojums” (Redakcija 3.1.) noteiktajam.
Atbilstoši pasūtītāja sniegtajai atbildei ir jāizmanto baltas krāsas lenta, lūdzam pasūtītāju veikt grozījumus darbu daudzumu un izmaksu sarakstā darbu pozīcijai Nr. 2.21.4., aizstājot dzeltenas krāsas materiālu ar baltas krāsas materiālu un izsakot to šādā redakcijā:  
	2.21.4
	Balstu, stabu aprīkošana ar baltu atstarojošu marķējumu
	gab. 
	9,00



Atbilde:
Komisija skaidro, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.




3.jautājums:
Pamatojoties uz pasūtītāja 06.06.2024. sniegto atbildi, ka Darbu pozīcijās Nr. 2.22.1. un 2.22.2 ir izmantojami “Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Ceļu specifikācijās atļautie plastikāta materiāli, lūdzam veikt grozījumus darbu un daudzumu sarakstā vārdus “termoplastiskiem materiāliem” aizstājot ar vārdiem “plastiskiem materiāliem”.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.


4.jautājums:
Pretendents bija uzdevis šādu jautājumu: Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentāciju tika konstatēts, ka Pasūtītāja dotajā darbu daudzumu sarakstā “J.Zemitāna_tilts” ir ietverta sekojoša darbu pozīcija Nr.2.2.14 “Esošā laukakmens seguma demontāža, inventarizācija (skatīt ģeotehniskās izpētes U5 urbumu)” ar apjomu kompl. 1. Lūdzam Pasūtītāju vai nu definēt konkrētu veicamā darba apjomu, jo no Projekta dokumentācijas nav saprotams kādā apjomā būs jāveic bruģa seguma demontāža, vai arī lūdzam Pasūtītāju koriģēt darbu daudzumu, izsakot to kvadrātmetros.
Uz ko pasūtītājs sniedza šādu atbildi: Komisija skaidro, ka atbilstoši būvprojektā dotajiem ģeotehniskās izpētes datiem, būvprojekta izstrādes gaitā zem seguma tika konstatēts esošs laukakmens materiāls. Precīzu laukakmens apjomu iespējams fiksēt būvniecības gaitā pēc fakta.
Pretendents izprot situāciju, ka patreiz ir grūti prognozēt esošā laukakmens seguma demontāžas apjomu, tas varētu būt 10 m2 vai arī pat 1000 m2, līdz ar to grūti noteikt korektas izmaksas. Lai pasūtītājam iesniegtie piedāvājumu būtu korekti salīdzināmi ir nepieciešams definēt orientējošo apjomu m2, tādējādi pasūtītājs ar būvdarbu veicēju varētu norēķināties atbilstoši veiktajam darbu apjomam.  
Lūdzam pasūtītāju skaidrot kā tiks veikta samaksa par veikto darbu, ja faktiskais darbu apjoms būs ievērojami lielāks nekā iespējamais būvdarbu veicējs būs aprēķinājis, ja apjoms paliek 1 komplekts.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka pozīcijas 2.2.14 “Esošā laukakmens seguma demontāža, inventarizācija (skatīt ģeotehniskās izpētes U5 urbumu)” apjoms un mērvienība tiek norādīts kā 150 m2. Samaksa tiks veikta par faktiski padarīto darba apjomu.
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.


5.jautājums:
Jorģa Zemitāna tilta pārbūves projektā paredzēts Taktīlais un vadlīniju marķējums uz asfaltbetona (pieturvietu zonā) 49,20 m2, darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcija Nr. 1.13.21., specifikācijas nosaka, ka taktīlais marķējums jāveido no nerūsējošā tērauda elementiem, ko paredzēts uzlīmēt uz asfaltbetona pamatnes. 
Ņemot vērā, ka pieturvietas tiks tīrītas ar mazo mehanizēto tehniku, vēršam pasūtītāja uzmanību, ka šāds risinājums nebūs ilglaicīgs, jo mazā ziemas tehnika ar tīrīšanas aprīkojumu noplēsīs šos taktīlos elementus. Lai samazinātu taktīlo elementu bojājumu risku, ir risinājumu iestrādāt šos taktīlos elementus asfaltbetona seguma (t.i. ielīmēt).
Lūdzam pasūtītāju precizēt taktīlo elementu uzstādīšanas tehnoloģiju. 
Atbilde:
Komisija skaidro, ka taktīlo elementu uzstādīšana jāparedz atbilstoši būvprojekta specifikācijām.


6.jautājums:
Objekts: Krustojuma Pērnavas ielā un Aleksandra Čaka ielā pārbūve
Pretendents bija uzdevis šādu jautājumu: Darbu pozīcijā 1.4 norādīts, Atseviški augošu koku (Ø≥ 20cm) zāģēšana ar celmu laušanu (frēzēšana) 1 gab.  
Lūdzam pasūtītāju precizēt zāģējamā koka atrašanās vietu.  
Uz ko pasūtītājs sniedza šādu atbildi: Komisija skaidro, ka koka ciršana atbilstoši Rīgas valstspilsētas Apstādījumu saglabāšanas komisijas lēmumam nav jāparedz.
Ņemot vērā pasūtītāja sniegto atbildi, lūdzam pasūtītāju veikt grozījumus darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, svītrojot pozīciju Nr. 1.4. Atseviški augošu koku (Ø≥ 20cm) zāģēšana ar celmu laušanu (frēzēšana) 1 gab.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.


7.jautājums:
Objekts: Seguma atjaunošana Jorģa Zemitāna tilta tuvējā teritorija 
Pretendents bija uzdevis šādu jautājumu: Pie Tirdzniecības centra “Domina” C ieejas ir izveidots raksts/ ornaments  no dažādu krāsu betona bruģakmens (200x100 mm), veicot projekta realizāciju tiks daļēji izjaukts bruģa raksts, kurš netiks atjaunots un segumā radīs ornamenta nepabeigtības sajūtu, jo projekta ietvaros nepieciešams uzstādīt betona bruģakmeni 375x375x80 mm (krāsa fossil.)
Lūdzam pasūtītāju precizēt vai pretendentiem uz jaunizbūvētā seguma jāveido esošā raksta turpinājums.
Uz ko pasūtītājs sniedza šādu atbildi: Komisija skaidro, ka pie tirdzniecības centra “Domina” C ieejas ir jāsaglabā esošā raksta turpinājums. Raksta salaidumu ar betona bruģakmeni 375x375x80mm precizēt dabā, saskaņojot to ar Pasūtītāju ar autoruzraugu. Būvuzņēmējs raksta turpinājumam var izmantot esošo bruģakmeni, ja tas ir labā stāvoklī. Ja esošais bruģakmens, kas izmantots rakstam, ir nolietojies, jāizbūvē analogs bruģakmens, turpinot iepriekš izbūvēto rakstu. 
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, tiks papildināts ar pozīciju Nr.43.1. “Esošā betona bruģa pārlikšana, saglabājot esošo rakstu pie t/c Domina ieejas, nepieciešamības gadījumā ieklājot jauna materiāla analogu bruģakmeni. Darba un materiāla apjoms precizējams būvniecības laikā”.
Iepazīstoties detalizēti ar Konsolidētā darbu daudzumu un izmaksu darbu apjomiem ir radies papildus sekojošs jautājums: 
Sākotnējā darbu daudzumu un izmaksu sarakstā bija paredzēts ieklāt ietvē betona bruģakmeni (375x375x80mm, krāsa – fossil) 2906m2 platībā, savukārt konsolidētajā darbu daudzumu sarakstā ir paredzēts ieklāt ietvē betona bruģakmeni (375x375x80mm, krāsa – fossil) 2906m2 platībā plus papildus 270m2 jāpārliek esošais betona bruģakmens, līdz ar to ieklājamā betona bruģakmens platība palielinās uz 3176m2, bet kopējai platībai nevajadzētu palielināties, jo netiek mainītas darbu robežas, līdz ar to būtu jāsamazina darbu pozīcija Nr. 44 par 270m2.
Lūdzam pasūtītāju precizēt pozīcijas Nr. 44 ieklājamo betona bruģakmens platību un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus darbu pozīcijas Nr. 44 darbu apjomos.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka pasūtītājs apzinās, ka rakstu veidošanai paredzamais apjoms nav šobrīd precīzi aprēķināms un ieklātais bruģakmens apjoms (gan jaunais, gan esošā bruģakmens pārlikšana) tiks precizēts objektā uz vietas, līdz ar to tiek saglabāta esošā pozīcija pilnā apmērā un pievienota jauna pozīcija. Samaksa tiks veikta par faktiski paveikto darbu, kuru būs iespējams aprēķināt no izpilduzmērījuma shēmām.
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.


8.jautājums:
Darbu daudzumu pozīcijā Nr. 41 norādīts: Nesaistītu minerālmateriālu (2/5) izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji 3-5cm biezumā – 4217m2, savukārt saskaitot betona ieklāšanas pozīcijas Nr. 42-48, betona bruģakmens segums sanāk 4545m2. Nesaistītu minerālmateriālu (2/5) izlīdzinošās kārtas platībai ir jābūt vienādai ar betona bruģakmens ieklājamo platību. 
Lūdzam pasūtītāju precizēt pozīcijas Nr. 41 Nesaistītu minerālmateriālu (2/5) izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji 3-5cm biezumā apjomu un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus darbu pozīcijas Nr. 41 apjomos.  

Atbilde:
Komisija skaidro, ka 7.atbildē ir norādījusi, ka kopējā platība bruģakmens izbūvei nepalielināsies, mainīsies tikai bruģa veids un raksts, līdz ar to arī darbu daudzumu pozīcija Nr.41 šī iemesla dēļ nav koriģē. Vienlaicīgi skaidrojam, ka pozīcijā Nr.41 norādītais darbu daudzums ir precizēts, ietverot darbu daudzumu pozīcijas Nr.46-48.
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.



