Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk149835394]“Jorģa Zemitāna tilta pārbūve”
 ID Nr. CAIP 2024/07

.Atbildes uz 31.05.2024. iesniegtajiem jautājumiem 

1.jautājums:
Pirmajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā “Jorģa Zemitāna tilta pārbūve” ir pozīcija 1.13.44.:
	1.13.44
	Pieturvietu paviljonu izbūve
	gab.
	4,00



Rasējumā TS-CD-4 ir piezīme ka, “Pieturvietu paviljonu risinājumu skatīt BK daļā”. Informācijas un rasējumu pieturvietu paviljonam BK daļā nav. Lūdzam pievienot rasējumus pie iepirkuma dokumentācijas.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka pieturvietas nojumes nodrošinās Pasūtītājs, bet būvuzņēmējam jāparedz pamatu izbūve un uzstādīšana.

2.jautājums:
Projekta VD (vispārīgā daļā) ir pievienoti VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” Tehniskie noteikumi. Punktā 25. ir atrunāts par tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas un izmantošanas kārtību. Kurā Darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcijā Pretendentam jāiekļauj šīs izmaksas?
Atbilde:
Komisija skaidro, ka šīs izmaksas iekļaujamas darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcijā Nr.1.2.1. “Mobilizācija” un atsevišķi netiek izdalītas.

3.jautājums:
Projekta VD (vispārīgā daļā) ir pievienoti VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” Tehniskie noteikumi. Punktā 26. ir atrunāts par LDZ Sliežu ceļu pārvaldes un LDZ Elektrotehniskās pārvaldes pārstāvju piedalīšanos uzraudzības veikšanai satiksmes drošības un dzelzceļa infrastruktūras objektu un inženiertīklu saglabāšanai. Kurā Darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcijā Pretendentam jāiekļauj šīs izmaksas?
Atbilde:
Komisija skaidro, ka šīs izmaksas iekļaujamas darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcijā Nr.1.2.1. “Mobilizācija” un atsevišķi netiek izdalītas.

4.jautājums:
Būvprojekta LKT sadaļas skaidrojošajā aprakstā norādīts, ka „Caurules apbērt ar blietētu smilts slāni – 30 cm”. Saskaņā ar cauruļvadu ražotāju montāžas instrukcijām, minimālais attālums no cauruļvada ārējās malas līdz tranšejas malai nedrīkst būt mazāks par 40 cm uz katru pusi. Līdz ar to 9.1. pielikuma „Jorģa Zemitāna tilta pārbūve” darbu daudzumu un izmaksu sarakstā nav norādīts korekts darbu daudzums pozīcijās ar nosaukumu „Smilts apbērums un uzbērums virs cauruļvada”. Lūgums Pasūtītāju precizēt darbu daudzumu pozīcijās Nr.11.1.9, 11.3.7, 11.5.7, 11.7.13, 11.9.13, 11.11.13, 11.13.13, 11.15.13, 11.17.13, 11.19.13, 11.21.13, 11.23.13, 11.25.13.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka skaidrojošajā aprakstā ir norādīts par caurules iestrādi un tās apbēršanu ar smilts slāni. Darbu daudzumi netiek mainīti.

5.jautājums:
Būvprojekta LKT sadaļā nav atrodami rasējumi infiltrācijas sistēmām, nav uzrādīti infiltrācijas bloku izmēri. Lūdzam Pasūtītāju sniegt trūkstošo informāciju.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka būvprojektā paredzēta STORM BOX II (PIPELIFE) kasete ar izmēriem mm 1200x600x600(h) vai ekvivalentas.

6.jautājums:
Būvprojekta LKT sadaļas rasējumos LKT-2 un LKT-5 norādīta esošo lietus kanalizācijas cauruļvadu, aku un gūliju demontāža. 9.1. pielikuma „Jorģa Zemitāna tilta pārbūve” darbu daudzumu un izmaksu sarakstā nav atrodamas esošo lietus kanalizācijas tīklu demontāžas pozīcijas. Nav sniegts skaidrojums demontāžas metodei: tīklus plānots izrakt vai aizpildīt ar betona javu? Lūdzam Pasūtītāju papildināt darbu daudzumu sarakstu ar demontējamo lietus kanalizācijas cauruļvadu metrāžu, demontējamo lietus kanalizācijas aku un gūliju skaitu.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka LKT-2 un LKT-5 lapā norādīto cauruļu, aku un gūliju demontāža jāveic ar izrakšanas metodi. Darbu daudzumu un izmaksu saraksts papildināts ar demontāžas apjomiem darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcijās Nr.11.27.1 – 11.27.6.
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

7.jautājums:
Rasējumā BK-08/2 norādīts ūdens notekcauruļu pie balsta risinājums, kas paredz nerūsējošā tērauda notekcauruļu montāžu līdz zemes virsmai. Savukārt LKT sadaļas darbu apjomos ir paredzēti tikai horizontālie cauruļvadu posmi pārvada lietus notekūdeņu novadīšanai. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot kuras būvprojekta sadaļas darbu apjomos ir iekļauts savienojošais elements starp BK sadaļā norādīto nerūsējošā tērauda cauruļvadu un LKT sadaļā norādīto plastmasas cauruļvadu, kā arī vertikālais posms ar līkumiem no zemes virsmas līmeņa līdz pieslēgumam LKT sadaļā norādītajam horizontālajam cauruļvadam?
Atbilde:
Komisija skaidro, ka visa slēgtā ūdens novades sistēma, kas sevī iekļauj visus elementus līdz savienojumam ar LKT daļas risinājumiem tiek izdalīta darbu daudzumu un izmaksu saraksta pozīcijā Nr.1.13.4 “Slēgta ūdens atvades sistēma (GRP caurules, tai skaitā stiprinājumi un savienojumi ar notekcaurulēm) (laiduma konstrukcija)”.

8.jautājums:
Pozīcijā Nr.18 “SIA Rīgas ūdens lūkas - ugunsdzēsības hidranta pārsedzes (peldošā tipa) nomaiņa (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus, betona gredzenus un pārseguma plātni)” ar apjomu 4.00 gab,  Būvnieka ieskatā nav norādīts Projekta plānam atbilstošs apjoms  - atbilstoši rasējumiem ir jābūt 5.00 gab.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka SIA “Rīgas ūdens” lūkas - ugunsdzēsības hidranta pārsedzes (peldošā tipa) nomaiņa (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus, betona gredzenus un pārseguma plātni)” apjoms ir 5.00 gab..
Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

9.jautājums:
Pozīcijā Nr.17 “SIA Rīgas ūdens lūkas pārsedzes (peldošā tipa) nomaiņa (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus, betona gredzenus un pārseguma plātni)” dots veicamā darba apjoms 1.00 gab. Atbilstoši faktiskajai situācijai pēc plāna rasējumiem – konkrētās sadaļas robežā ir 41 gab. sadzīves un lietus ūdens kanalizāciju akas.  Aicinām Pasūtītāju skaidrot situāciju, nepieciešamības gadījumā precizējot DDS.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka SIA “Rīgas ūdens” lūkas pārsedzes (peldošā tipa) nomaiņa (nepieciešamības gadījumā, izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus, betona gredzenus un pārseguma plātni)” veicamā darba apjoms ir 41.00 gab.
[bookmark: _Hlk33016739]Elektronisko iepirkumu sistēmā tiks publicēti grozījumi. Lūdzam sekot līdzi informācijai tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.




