Pielikums Nr.2
ATKLĀTAM KONKURSAM
“SIA “Cēsu klīnika” otrā stāva telpu remonts primārās veselības aprūpes speciālistam” IDENTIFIKĀCIJAS Nr. CK 2024/4/AK 
__________________________________________________________________________


Darba uzdevums  iepirkumam “SIA “Cēsu klīnika” otrā stāva telpu remonts primārās veselības aprūpes speciālistam”
Vispārējie noteikumi
1. Objekts “SIA “Cēsu klīnika” otrā stāva telpu remonts primārās veselības aprūpes speciālistam” atrodas Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, SIA “Cēsu klīnika” diagnostikas korpusa 2. stāvā, telpu grupa Nr. 248, ( 248a, 248b, 248c, 248d) - 58m2 apjomā.
2. Telpu remonta darbu uzraudzību veiks Pasūtītājs.
3. Telpu remonta darbu izpildes termiņš ne ilgāks par  2 mēnešiem.
4. [bookmark: _GoBack]Telpu remonta darbu izpildes termiņš tiek veikts saskaņā ar kalendāro grafiku (pa nedēļām). (Pielikums Nr.3)
Darba uzdevuma prasības un nosacījumi:
1. Būvdarbu lokālo tāmi, par aprēķinu pamatu ņemot remonta apjomus
 ( Pielikums Nr. 1), aprēķinu rezultāti  ir jānorāda ar diviem cipariem aiz komata. 
2. Pretendents pēc brīvas formas rakstiski apstiprina to, ka tiks nodrošināta būvdarbu gaitā radušos atkritumu savākšana un tālāka utilizācija, nododot atkritumus apsaimniekošanas uzņēmumam, kuram ir atļauja attiecīgā atkrituma veida utilizācijai. Pretendents obligāti norāda:
a. atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumu;
b. atbilstoši tāmei norāda būvgružu daudzumu m3 un vešanas attālumu līdz utilizācijas vietai.
3. Ievērot Pasūtītāja noteikto prasību - būvdarbus atļauts veikt tikai darba dienās, pirmajā maiņā, ne ilgāk kā 10 stundas.
4. Izpildītājs iesniedz apliecinājumu, ka  ar Būvdarbiem netiktu bojātas saglabājamās inženierkomunikācijas un konstrukcijas (t.sk., pazemes), izpildītie un izpildīšanā esošie Būvdarbi, nokrautie materiāli un iekārtas, būvlaukuma apkārtnē esošie apstādījumi, citas ēkas vai zemes. To bojājuma gadījumā izpildītājs nekavējoties novērš defektu ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem.
5. Pirms pielietošanas (iebūvēs) Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju noslēguma apdares materiālu (flīzes, linolejs, sienu, durvju u.c. furnitūra, u.c. materiāli) faktūru un krāsu. 

6. Elektrība: 
 Izveidot jaunu elektrības tīklu (apgaismojumam, spēkam, UPS līnijām) slēdžu, kontaktu atrašanās vietas precizēt izbūves laikā. Telpās 248b, 248c, 248d – vienas darba vietas izveide ar 4 sienas rozetēm, katrā telpā kopā 8 rozetes ( 248a – 4 rozetes);
 Demontēt ss-2-1, uzstādīt jaunu sadalni, saglabājot esošās līnijas kuras nobaro citas telpas;
Jauno sadalni nobarot no esošā pievada. UPS sadalnē nobarot no DS21 (precizēt montāžas laikā).
7. Vājstrāvas:
Telpās 248b, 248c, 248d  pie plānotajām darba vietām nepieciešamas rozetes rj45 divvietīgas. Sanāk kopā 6 gab. 2vietīgas rozetes. Kopā 12gb kabeļi. Kabeļi no tām jāvelk uz 247.kabinetu. Atrašanās vieta – griestos.


8.Grīdas:
PVC homogēnā linoleja grīdas segums uz hidroizolējošas līmes 34-43 klase, biezums 2mm, ar evercare virsmas pārklājumu, T virsmas cietības klasi, pret slīdēšanas klasi R9, ar labu ķīmisko noturību. Pie sienas linoleju uzlocīt 150mm.


