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Atbildes uz 28.03.2024. iesniegto jautājumu 


Jautājums:
Lūdzam sniegt atbildes uz sekojošu jautājumu:
1. Iepirkuma tehniskajā specifikācijā, Darbu daudzumu saraksts ir norādīts kā prioritāri augstākais no Normatīvajiem dokumentiem. Pasūtītājs, sagatavojot Darbu daudzumu sarakstus, ir norādījis asfalta izbūvi gan ar PMB, gan bez PMB. Piemēram, 3.iepirkuma daļas darbu apjomus, pat vienas tāmes ietvaros, vienai un tai pašai asfalta markai un stiprības klasei (S -I klase) ir sagatavoti darbu daudzumi gan ar PMB, gan bez PMB.
"Pērnavas ielas seguma atjaunošana posmā no Augusta Deglava ielas līdz Brīvības ielai" [image: ]Saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju prioritāri otrajā normatīvajā dokumentā - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS (t.i., šis dokuments) (turpmāk tekstā – SPECIFIKĀCIJAS), tās punktā Nr. 6  Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve, secināms, ka šajā punktā nekas nav minēts par pielietojamo saistvielas veidu asfaltbetona maisījumā.
Saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju prioritāri trešajā normatīvajā dokumentā - Aktuālajās VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajās “Autoceļu būvdarbu specifikācijas”, savukārt ir paredzēts pielietot ar polimēriem modificētu bitumenu (PMB) visās asfalta virskārtās, izņemot ļoti zemas intensitātes ceļos, māju pagalmos un gājēju ietvēs;
Ņemot vērā pretrunas starp darbu daudzumu sarakstos / defektu aktos minēto informāciju un aktuālajām VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām - “Autoceļu būvdarbu specifikācijas”, lūdzam Pasūtītāju nepārprotami apstiprināt, ka veicot būvdarbus, neskatoties uz to, kas norādīts darbu daudzumu sarakstos un defektu aktos par ieklājamā asfalta saistvielu (ar vai bez PMB), pielietojamas aktuālās VSIA “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātās specifikācijas - “Autoceļu būvdarbu specifikācijas” un visās asfalta seguma virskārtās kā saistviela izmantojams ar polimēriem modificēts bitumens (PMB).

Atbilde:
Komisija informē, ka saistviela jāizvēlas atbilstoši aktuālajām Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023/1. Saistvielas tipa nenorādīšana darbu daudzumu sarakstā nenozīmē atkāpes no specifikāciju prasībām.
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Specifikaciju o Darba
Nrpk. Darba nosaukums Mérvieniba

Nr. daudzums

2 5
Segumu atjaunosana
21 TIPS-1 (brauktuve no Brivibas lidz A. Caka ielai)
4 211] 62113 |Karsta asfalta AC11 surf PMB S-l dilumkartas bavnieciba 4 cm biezuma m2 573300
22 TIPS-2 (brauktuve no A. Caka lidz ZvaigZyu ielai)
221 62113 Karstiasfaha AC11 surf S-I dilumkartas bavnieciba 4 cm biezuma, m2 2153.00
gruntéSana
L 23 TIPS-3 (brauktuve no ZvaigZyu lidz A. Deglava ielai)
231 62113 |Karsta asfata AC11 surf S dilumkartas bavnieciba 4 cm biezuma m2 9903.00





