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Atbildes uz 14.03.2024. iesniegtajiem jautājumiem 



Lūdzam sniegt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1.jautājums:

a) Konkursa 3.; 4.; 5..; 12.; 13. un 16. daļā dotajos darbu daudzumu sarakstos ir uzrādīts, ka jāizbūvē pieturvietas 20m garumā un 3m platumā ar darba nosaukumu “Betona C35/45 seguma būvniecība 20cm biezumā, tai skaitā seguma šuvju izbūve”. 
Savukārt, veicot Rīgas valstpilsētas ielu izbūves vai pārbūves darbus, jāvadās pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta normatīviem, kur norādīts konstrukcijas veids Tips nr:7, kas jāpielieto sabiedriskā transporta pieturvietu ar valčbetonu seguma izbūvē, skatīt pievienoto attēlu:
             [image: ]
Pasūtītājs šādus konstruktīvos slāņus zem Cementbetona seguma nav paredzējis un nav iekļāvis darbu daudzumu sarakstos.
Lūdzam Pasūtītāja skaidrojumu vai pretendentam ir jāparedz konstruktīvo slāņu izbūve un esošo slāņu demontāža un ja jāparedz, vai izmaksas jāiekļauj pozīcijas “Betona C35/45 seguma būvniecība 20cm biezumā, tai skaitā seguma šuvju izbūve” izbūves vienības cenā? Vai arī lūdzam papildināt darbu daudzumu sarakstus ar pieturvietu esošo konstrukciju demontāžas un izbūves darbu veidiem un apjomiem.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka Būvuzņēmējam nav jāparedz Darbu daudzumu sarakstā neminētu konstruktīvo kārtu būvniecība zem betona seguma.


b) Lūdzam precizēt vai pieturvietas betona seguma h=20cm izbūvē tā pirmajā un pēdējā plātnē ir jāparedz armatūras sieta uzstādīšana, ja jāparedz, tad lūdzam norādīt kāds pielietojamās armatūras diametrs un solis ir jāparedz.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka betona seguma būvniecības darbi veicami saskaņā ar “Nolikums ar pielikumiem_ grozījumi 12.03.2024” “1.pielikums_Tehniska_Specifikacija_12.03.2024..docx” sadaļu “Betona seguma izbūve”.
c) Lūdzam precizēt vai pieturvietas betona seguma h=20cm izbūvē ir jāuzstāda pretbīdņi betona šķērsšuvēs starp betonu un betonu, ja jāuzstāda, tad lūdzam precizēt kāda garuma, kāda diametra un ar kādu apstrādi, un metāla stiprības klasi ir jābūt pretbīdņiem.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka betona seguma būvniecības darbi veicami saskaņā ar “Nolikums ar pielikumiem_ grozījumi 12.03.2024” “1.pielikums_Tehniska_Specifikacija_12.03.2024..docx” sadaļu “Betona seguma izbūve”.

d) Lūdzam precizēt ar kādu hermetizācijas materiālu jāparedz aizpildīt betona šuves.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka betona seguma būvniecības darbi veicami saskaņā ar “Nolikums ar pielikumiem_ grozījumi 12.03.2024” “1.pielikums_Tehniska_Specifikacija_12.03.2024..docx” sadaļu “Betona seguma izbūve”.


2.jautājums:

Konkursa daļu darbu daudzumu sarakstos ir paredzēti darbu veidi: 
-Lūku regulēšana (akas);
-Lūku regulēšana (kapes);
-Lūku regulēšana (gūlijas);
Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” punktā Nr. 3.9 Komunikāciju lūku regulēšana apakšpunktā 3.9.5. Darba izpilde minēts, ka “Lūku izņem no segas, pārsedzi attīra no stiprināšanas materiāla atlikumiem. Pirms komunikāciju lūku regulēšanas veic aku tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Ja ir konstatēti būtiski akas pārsedzes defekti, ir jāveic remonts atbilstoši 3.4.punktam Lūku līmeņošanai izmanto betona gredzenus.”
Savukārt Darbu daudzumu sarakstos, sadaļā piezīmes minēts, ka “Uzrādītie darbu veidi un to apjomi var tikt precizēti būvniecības laikā. Papildus veicamo darbu apjomus saskaņot ar Pasūtītāju.”
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, kā pretendentam veikt pozīciju vienības cenu aprēķinu? Vai uzskatīt, ka prasīta tiek tikai regulēšana un, ja būs nepieciešamība veikt kaut ko vairāk, tad tie ir uzskatāmi par papildu darbiem? 

Atbilde:
Komisija skaidro, ka, lūku regulēšana sevī neietver lūku remontu. 

3.jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai būvdarbu izmaksās jāiekļauj maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās?

Atbilde:
Komisija skaidro, ka nomas maksa netiks piemērota.
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Mineralmaterialu pamata virskarta, maisfjums 0/45 LA<30 N-1 klasc

30 cm Mineralmaterialu pamata apak$karta, maisjums 0/45 LA<35 N-ll klase vai 0/56 LA<35 N-ll klase.

50cm Salturigas kartas mineraimateriali nestspgjai >90 Mpa atb. Celu specifikacijam 2019 p.5.1.4.2.





