Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk149835394]“Rīgas valstspilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi”
 ID Nr. CAIP 2024/13

Atbildes uz 05.03.2024. iesniegtajiem jautājumiem 

1.jautājums:
Iepirkuma 1.daļa “Puškina iela no Maskavas līdz Dzirnavu ielai” 
Darbu daudzumu sarakstā norādītas sekojošas pozīcijas:
2.3.1. Betona bruģa (plātnīšu) 160*160*60 mm seguma būvniecība (salizturība 3D, slīdes pretestība USURV >=45);
2.3.2.Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) seguma būvniecība.
Lūdzam Pasūtītāju precizēt izbūvējamo betona bruģa krāsas. 
Atbilde:
Komisija skaidro, ka nepieciešams izmantot pelēkas krāsas betona bruģi (plātnītes) 160*160*60 mm. Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) krāsa atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikāciju (Konkursa nolikuma 1.pielikums) 10.punktam.



2.jautājums:
Darbu daudzumu saraksta pozīcijā nr. 3.4. norādīts: Rīgas tipa apmales uzstādīšana nobrauktuvēs 60m.  Pie iepirkuma tehniskās dokumentācijas nav norādīts Rīgas tipa apmaļu ģeometriskie  izmēri.
Lūdzam Pasūtītāju precizēt Rīgas tipa apmaļu ģeometriskos izmērus.  
Atbilde:
Komisija skaidro, ka nobrauktuvju betona apmaļu izmēri ir 30x50x16/26. Paredzēts izbūvēt 11 iebrauktuves, kurās jāparedz labās un kreisās puses apmales.


3.jautājums:
Iepirkuma 2.daļa “Cēsu iela no Pieslēgums pie Brīvības ielas (Brīvības iela 111) līdz Pieslēgums pie Brīvības ielas (Cēsu iela 43)”
Darbu daudzumu saraksta pozīcijā nr. 2.2.1 norādīts: Saliekamu betona plākšņu ar izceltu apmali seguma būvniecība  16m.  Pie iepirkuma tehniskās dokumentācijas nav norādīts saliekamo betona plākšņu ar izceltu apmali  ģeometriskie  izmēri.
Lūdzam Pasūtītāju precizēt saliekamo betonu plākšņu ar izceltu apmali ģeometriskos izmērus.  
Lūdzam Pasūtītāju pievienot pie iepirkuma dokumentācijas Saliekamu betona plākšņu ar izceltu apmali vizualizāciju.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka nolemts nomainīt objekta “Cēsu ielas seguma un ietvju atjaunošana” pieturvietas “Brīvības iela” seguma veidu. Darbu daudzumu sarakstā aizvietot 2.2 un 2.2.1 punktus
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ar sekojošiem:
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4.jautājums:
Darbu daudzumu sarakstā norādītas sekojošas pozīcijas:
2.3.1. Betona bruģa (plātnīšu) 300*300*80 mm seguma būvniecība (salizturība 3D, slīdes pretestība USURV >=45);
Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) seguma būvniecība.
Lūdzam pasūtītāju precizēt izbūvējamo betona bruģa krāsas. 
Atbilde:
Komisija skaidro, ka nepieciešams izmantot pelēkas krāsas betona bruģi (plātnītes) 300*300*80 mm. Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) krāsa atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikāciju (Konkursa nolikuma 1.pielikums) 10.punktam.



5.jautājums:
Iepirkuma 9.daļa “Sesku iela no Ilūkstes ielas līdz Dārzciema ielai”
Pēc darbu daudzumu saraksta poz. 4.2. Sesku ielā ir paredzēts ātrumvalņu atjaunošana – 2 kompl. 
Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai pozīcijā 4.2 ir jāiekļauj arī horizontālais marķējums un signālstabiņu nomaiņa? 
Atbilde:
Komisija skaidro, ka pozīcijā 4.2 ir jāiekļauj signālstabiņu nomaiņa. Horizontālais marķējums ir iekļauts pozīcijā 4.1.


6.jautājums:
Iepirkuma 11.daļa “Dārziņu iela no Cidoniju ielas līdz Dārziņu 1.līnijai”
Pēc darbu daudzumu saraksta poz. 4.2. ir paredzēts ātrumvaļņu atjaunošana – 3 kompl. 
Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai pozīcijā 4.2 ir jāiekļauj arī horizontālais marķējums un signālstabiņu nomaiņa? 
Atbilde:
Komisija skaidro, ka pozīcijā 4.2 ir jāiekļauj signālstabiņu nomaiņa. Horizontālais marķējums ir iekļauts pozīcijā 4.1.



7.jautājums:
Iepirkuma 15.daļa “Biksēres iela no Katlakalna ielas līdz Cesvaines ielai”
Pēc darbu daudzumu saraksta poz. 5.3 ir paredzēts Gūliju pievadu pārbūve- 105m.  Pie iepirkuma dokumentācijas nav pievienotas nekādas detalizētas informācijas, piemēram, kādā dziļumā atrodas šie pievadi, kā arī, cik vietās pievadi ir jāpārbūvē, pasūtītājs ir noradījis tikai kopējo pievadu apjomu -105m, 
Lūdzam pasūtītāju precizēt sekojošo:
Orientējošais dziļums kādā jāveic pievadu pārbūve;
Orientējošais vietu skaits, kur jāveic pievadu pārbūve.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka pievadu vidējais dziļums pie gūlijām ir 1.20m un to pārbūve jāveic 11 vietās.


8.jautājums:
Visās iepirkuma daļās no 1.-19. Pasūtītājs ir norādījis: Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu. Ņemot vērā, ka ir atšķirīgas tehnoloģijas, vai ceļa horizontālais marķējums tiek uzklāts ar mehānismiem, vai roku darbiem, līdz ar to izmaksas ir ļoti dažādas. 
Lai iespējamie pretendenti sagatavotu labāku un finansiāli izdevīgāku piedāvājumu Pasūtītājam, lūdzam Pasūtītāju atsevišķi izdalīt apjomu ceļa horizontālajam marķējumam, kas ir jāveic ar mehānismiem, un, kas ir jāveic ar roku darbu.  
Atbilde:
Komisija skaidro, ka Pretendentam pašam ir jāizvērtē, kāda horizontālo marķējumu uzklāšanas tehnoloģija ir jāizmanto, lai nodrošinātu horizontālo marķējuma uzklāšanu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikāciju (Konkursa nolikuma 1.pielikums) 12.1.punkta prasībām.



9.jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai pirms darbu uzsākšanas būvdarbu veicējiem ir nepieciešams uzstādīt informatīvo plakātu (1400x 1400mm)? 
Atbilde:
Komisija skaidro, ka ir nepieciešams uzstādīt informatīvos plakātus atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikāciju 12.3.punktam.
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[ TIPS2 (pieturvieta "Brivibas iela” 20.0 m garuma un 3.0 m platuma)
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[ TIPS 2 (pieturvieta "Brivibas iela")
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