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TEHNISKĀS PRASĪBAS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM
Ausekļa pr. 2a –pagraba durvju nomaiņa Kopā: 1 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu (ailes izmērs 900x2050mm), krāsotas ar pulverkrāsojumu RAL 8017 (vai ekvivalents), vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru.
         900mm	Kopā: 1 durvis.


	2050mm



Ausekļa pr. 2a – Atkritumu konteinera telpas durvju nomaiņa Kopā: 1 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu ( ailes izmērs 1115x2050mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 8017 ), vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru un mehānisko koda atslēgu.
         1115mm
Kopā: 1 durvis.

	2050mm



Ausekļa pr. 5 – Ieejas durvju nomaiņa, Kopā: 1 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu  - 2 vērtnes,( ailes izmērs 1250x2050mm ),ar stikla paketi ( 200x800mm ) krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 8017 ),viena vērtne ( 1000x2050mm, otrā veramā daļa 250x2050mm ) katrai vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, aizvērēju un elektronisko koda atslēgu un čipiem
 250mm     1000mm
Kopā: 2 durvis.	Kopā: 1 durvis.	

	             2050mm




Ausekļa pr. 7b - pagraba durvju nomaiņa Kopā: 1 durvis..
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu ( ailes izmērs 900x2050mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 8017 ), vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru
     900mm
	Kopā: 1 durvis.

	2050mm




Bērzu aleja 8 - Atkritumu konteinera telpas durvju nomaiņa Kopā: 5 durvis 
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu bez sliekšņa ( ailes izmērs 1500x2400mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 8017 ), 2 vērtnes ( viena 500mm veramā, otrā 1000mm - veramā), katrai vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, ar mehānisko koda atslēgu
  500mm        1000mm
	350mm	Kopā: 5 durvis.

	             2050mm











Bērzu aleja 8a  – Ieejas durvju nomaiņa, Kopā: 2 durvis..
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu ( ailes izmērs 950x2320mm ) ar stikla paketi ( 200x800 mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 7016 ), katrai vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, aizvērēju un elektronisko koda atslēgu.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu ( ailes izmērs 930x2080mm ) ar stikla paketi ( 200x800 mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 7016 ), katrai vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, aizvērēju un elektronisko koda atslēgu.
   
	
	                                                                                        Kopā: 2 durvis.
	2320mm		2080mm
	
		                	
	
950mm	930mm                         	

Loka iela 6 - Pagrabu ieejas durvju nomaiņa Kopā:  - 4 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu ( ailes izmērs 1130x2410mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 8017 ), vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru.   
        1130mm
	350mm	Kopā: 4 durvis.

	2050mm











Mālkalnes pr. 30 – Ieejas durvju nomaiņa, Kopā: 1 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu  - 2 vērtnes,( ailes izmērs 1550x2030mm ),ar stikla paketi ( 200x800mm ) krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 7016),viena veramā daļa ( 1000x2030mm, otrā veramā daļa 550x2030mm ) katrai vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, aizvērēju un elektronisko koda atslēgu.
        
	Kopā: 1 durvis.


	2030mm		

    	

    550mm         1000mm                         
         
 Parka iela 1a – Atkritumu konteinera telpas durvju nomaiņa Kopā: 2 durvis
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu bez sliekšņa ( ailes izmērs 1260x2200mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 7016 ), 2 vērtnes ( viena 260mm veramā, otrā 1000mm - veramā), katrai vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, mehānisko koda atslēgu.
	Kopā 4 durvis.

                                             2200mm                                                      	



          1000mm                     






Skolas iela 9 – Ieejas durvju nomaiņa: Kopā  - 3 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu  - ( ailes izmērs 1250x2050mm ),ar stikla paketi ( 200x800mm ) krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 7016 ),viena vērtne ( 1000x2050mm, otrā veramā daļa 250x2050mm ) katrai vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, aizvērēju un elektronisko koda atslēgu.
250mm     1000mm
	Kopā: 3 durvis.

	       2050mm
                                            



Tīnūžu iela 18 - Atkritumu konteinera telpas durvju nomaiņa Kopā: 1 durvis 

Cinkotā Metāla durvis ar kārbu ( ailes izmērs 1115x2050mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu ( RAL 8017 ), vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, mehānisko koda atslēgu

     1150mm
	Kopā: 1 durvis

	2050mm




Zilokalnu pr. 10 - Pagrabu ieejas durvju nomaiņa Kopā:  - 2 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu ( ailes izmērs 900x2050mm ), krāsotas ar pulverkrāsojumu (RAL 8017), vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru.

       900mm


	Kopā: 2 durvis
	2050mm


Zilokalnu pr. 18 - Ieejas durvju nomaiņa Kopā:  - 2 durvis.
Cinkotā Metāla durvis ar kārbu  -  vērtnes, (ailes izmērs 920x2450mm), ar stikla paketi (200x800mm) krāsotas ar pulverkrāsojumu (RAL 7016),veramā daļa 920x2000mm, vērtnei 3 enģes,  blīvgumijas pa visu perimetru, aizvērēju un elektronisko koda atslēgu.
     
        920mm

	400mm
	Kopā: 2 durvis
	2050mm




Tehniskās prasības durvīm
1. Durvis veras uz āru.
2. Slieksnis - uzlika uz kārbas apakšējās zem vērtnes izgatavota no 1.5mm bieza nerūsējošā tērauda. 
3. Vērtnes biezums ne mazāks par 53mm, bet ne lielāks par 65mm,  pulverveida pārklājumu un polimēra pārklājumu saskaņā ar RAL katalogu, pildītas ar 50mm cieto akmens vati (vai ekvivalents), siltuma un skaņas izolācijai, apšūtas no abām pusēm ar 1.5mm biezu cinkoto metāla loksni, ar valcētām malām. Siltumvadības koef. 1.8 W/mk2.
4. Rāmis no cinkota tērauda kvadrātveida profila ar sieniņu biezumu ne mazāku par 1.5mm, ar pulverveida pārklājumu.
5. Regulējamas eņģes ar gultņiem.
6. Durvju blīvējums starp kārbu un vērtni ar divām elastīgām gumijas blīvlentām.
7.  Kodu atslēga ar iebūvētu kartiņu nolasītāju Modelis: DH16A-12DT (vai ekvivalents), no iekšpuses durvju kārbā iestrādāto durvju atvēršanas pogu ar gaismu  Enforcer SD-927PKC-NEQ (vai ekvivalents).
8. Visas kustīgas slēdzenes detaļas ir gatavotas no tērauda, aizbīdņa garums - 15 mm, taustiņu skaits – 10.
9. Rokturis fiksēts no nerūsējošā tērauda  HC-0901-22/200Inox (vai ekvivalents).
10. Izturību pret temperatūras svārstību vismaz no +300C līdz -300C.
11. Izturību pret daudzkārtēju atvēršanu un aizvēršanu.
12. Otrai vērtnei aizbīdņi apakšā un augšā.
13. Hidraulisks durvju aizverējs durvju vērtnei, 1 metru platām un 85 kg smagām durvīm, ar 2 regulējamiem vēršanas cikliem. TS 2000GEZE (vai ekvivalents).
14. Stikla pakete - (līdz 0.4 m2) 24mm bieza, ar argona pildījumu, selektīvais pārklājums, rūdīts stikls, siltuma vadītspēja 1,1 UW/(m2K), izgatavota pēc Eiropas standarta EN 1279-5 (vai ekvivalents).
15. Ventilācijas režģis ar montāžu (standarta 650x250 mm) izgatavots no cinkota tērauda.
16. Pirms durvju izgatavošanas un uzstādīšanas piegādātājs veic precīzus visus nepieciešamos mērījumus.
17. Piegādātājs nodrošina durvju izgatavošanu un uzstādīšanu ar konfigurāciju un aprīkojumu atbilstoši pieprasījumam.
18. Durvju kārba jāieliek ailē, jānostiprina ar cinkotiem Ķīļenkuriem SPEC 34 MTA-10 x 150mm (vai ekvivalents): vertikālajos profilos eņģu vietās, horizontālajos 2 vietās ar vienādu atstarpi viens no otra. Durvju kārba jānolīmeņo. Spraugu starp durvju kārbu un ēkas konstrukciju aizpildīt ar montāžas putām. Jāieliek vērtnes un jānoregulē.
19. Pirms metāla durvju uzstādīšanas piegādātājs veic arī veco durvju demontāžu, kā arī durvju nomaiņas rezultātā bojāto durvju aiļu apdares atjaunošanu, novēršot darbu gaitā radušos defektus un atjaunojot krāsojumu.
20. Objektā uz vietas veicamo darbu (montāža, apdare u.c.) veikšanas laiki saskaņojami ar Pasūtītāju.
21. Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās un uz tajās esošās tehnikas, kā arī nesabojāt grīdas segumu. Būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas un durvju tīrīšanu.
22. Piegādātājs nodrošina demontēto durvju un citu būvgružu utilizāciju.
23. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
24. Ārējo un iekšējo aiļu apdari veikt ar sala izturīgiem materiāliem, ārējos stūrus nostiprināt ar fasādes sieta stūrīšiem, armēšanas javu un nokrāsot, krāsu pielāgot esošiem sienu toņiem.
25.  Veikto darbu tai skaitā materiālu un izstrādājumu garantija 24 mēneši. 

