[bookmark: _Hlk152331102]1.pielikums
Atklāta konkursa
[bookmark: _Hlk155966202]“Jauna elektriskā autobusa un pārvietojamās uzlādes iekārtas piegāde
Balvu novada pašvaldībai,
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas ietvaros”
ID.Nr.BNP 2024/19/AF AK
nolikumam

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas laiks – 29.01.2024.
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

1. Ja Tehniskajā specifikācijā kāda preču parametra tehniskā prasība nav noteikta, tad šim parametram jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartos noteiktajam. Ja prece ar noteikto funkcionālo līmeni vairs nav ražošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces.
2. Piedāvātajam transportlīdzeklim jāatbilst Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumos Nr.1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām.
3. Transportlīdzeklim jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa sertifikāciju (ja tāda nepieciešama, atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).
4. Piedāvātajam transportlīdzeklim jāatbilst Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma prasībām, nodrošinot personu ar funkcionēšanas ierobežojumiem, piemēram, personu ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā, personu ar pārvietošanās ierobežojumiem vai kustību traucējumiem vajadzības – transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar nepieciešamajiem vides pieejamības, piekļūstamības un izmantošanas risinājumiem vieglai iekļūšanai un izkļūšanai no transportlīdzekļa, ievērojot pieejamības šķēršļu novēršanu, tādējādi nodrošinot plaša transporta lietotāju loka vajadzības.
5. Piedāvātajam transportlīdzeklim jāatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (turpmāk – ANO EEK) Noteikumiem Nr.107 “Vienoti noteikumi par M2 vai M3 kategorijas transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz to vispārīgo konstrukciju” (turpmāk – ANO EEK Noteikumi Nr.107).
6. Piegādes brīdī transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu dalību ceļu satiksmē.
7. Pasūtītājs ir tiesīgs, par saviem līdzekļiem, uzstādīt maršruta kontroles sistēmu (GPS). Pasūtītāja GPS iekārtas uzstādīšana nedrīkst ietekmēt autobusa garantijas noteikumus.
8. Pārvietojamās uzlādes iekārtas darbībai jāatbilst:
8.1. Ministru kabineta 06.02.2018. noteikumu Nr.78 “Prasības elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtām” prasībām;
8.2. Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par iekārtu elektrodrošību un elektromagnētisko saderību.

	Pozīcija
	Pasūtītāja tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt precīzus piedāvātā transportlīdzekļa tehniskos datus)

	Elektriskais autobuss

	Marka, modelis ražotājvalsts
	Jauns elektriskais autobuss izglītojamo transportēšanai.
	Jauns elektriskais autobuss – ... (marka, modelis, ražotājvalsts)

	[bookmark: _Hlk143903843]Transportlīdzekļu skaits
	1 gab.
	... gab.

	Transportlīdzekļa kategorija
	M3 kategorija
	... kategorija

	Transportlīdzekļa tips, klase
	II klase – transportlīdzekļi, kas projektēti galvenokārt sēdošu pasažieru pārvadāšanai un projektēti tā, lai būtu iespējams pārvadāt stāvošus pasažierus galvenajā ejā un/ vai laukumā, kas nepārsniedz diviem dubultiem sēdekļiem paredzētu vietu.
	... klase

	Pirmās reģistrācijas datums
	Jauns (ne vecāks par 2023.gadu), kas nav bijis pastāvīgi reģistrēts un, kas pastāvīgā uzskaitē tā gala lietotājam Latvijā, tiks reģistrēts pirmo reizi.
	202_. gads

	Nobraukums
	Ne vairāk kā 5999 km
	... km

	Autobusa garums
	Ne vairāk kā 13 000 mm
	... mm

	Autobusa platums
	Ne vairāk kā 2550 mm
	... mm

	Riteņu bāzes attālums
	Ne mazāk kā 4500 mm
	... mm

	Salona griestu augstums
	Ne mazāk kā 1860 mm, mērot ejas zonā aiz autobusa otrās ass
	... mm

	Pilnā masa
	Ne vairāk kā 19 500 kg
	... kg

	Atslēgas
	Vismaz 2 aizdedzes atslēgu komplekti.
	Atslēgu komplekti – ... gab.

	[bookmark: _Toc97723941][bookmark: _Toc337413757]Maksimālais ātrums
	Ne mazāks kā 90 km/h
	... km/h

	Ātruma ierobežošana
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ātruma ierobežotājierīci, atbilstoši Ministru kabineta 23.12.2002. noteikumiem Nr.548 “Prasības transportlīdzekļu aprīkošanai ar ātruma ierobežotājierīci un šīs ierīces lietošanas kārtība”.
	· Ātruma ierobežotājierīce – … (jā/ nē);
· maksimāli ierobežotais ātrums pēc ražotajā uzstādījumiem – ... km/h

	Maksimālā jauda
	Ne mazāka kā 235 kW
	... kW

	Dzenošā ass
	Autobusam ir dzenošā ass:
- kur savienojumu ar elektrodzinēju nodrošina ar kardānu
vai
- tajā ir integrēti maiņstrāvas elektrodzinēji.
	Autobusa dzenošā ass – ...

	[bookmark: _Hlk125718988]Vilces dzinēja baterijas
	Lithium-Ion vai Lithium Iron Phosphate vai ekvivalents.
	Vilces dzinēja baterija – ...

	Vilces dzinēja baterijas ietilpība
	Nobraucamais attālums elektrorežīmā – vismaz 200 km.
	Nobraucamais attālums elektrorežīmā – ... km

	Vilces dzinēja baterijas uzlādes sistēma
	Vilces dzinēja baterijas uzlādi nodrošina caur uzlādes iekārtu, atbilstoši CCS Type-2 (vai ekvivalents) standarta prasībām.
	Vilces dzinēja baterijas uzlādes sistēma – ...

	Zemsprieguma borta sistēmas strāva
	24V DC
	... V DC

	Zemsprieguma akumulatori
	Zemsprieguma akumulatoriem jābūt slēgta (bez apkopes) tipa; akumulatoru kapacitātei jāatbilst transportlīdzekļa vajadzībām.
	… (jā/ nē)

	Riepas
	· Ziemas un vasaras riepu komplekti;


· Diski – > R19,5 (ražotāja rūpnīcas);

· Riepu izmērs – > R19,5;

· Riepu klase – C2;

· Trokšņa līmeņa robežvērtība:
1) vasaras riepām:
· parastās riepas – ne vairāk kā 72 dB(A);
· vilces riepas – ne vairāk kā 73 dB(A);
2) ziemas riepām:
· parastās riepas – ne vairāk kā 73 dB(A);
· vilces riepas – ne vairāk kā 75 dB(A);

· Informācijai par Tehniskajā piedāvājumā norādītajiem riepu komplektiem jābūt iekļautai arī riepu sarakstā, atbilstoši Nolikuma 4.19.2.3.punkta prasībai;

· Jābūt iesniegtai tehnisko datu lapai vai riepu testu rezultātiem, kurā redzami trokšņa emisiju līmeņi, atbilstoši Nolikuma 4.20.punkta prasībai, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija Regulas Nr.661/2009 prasībām.
	· Ziemas un vasaras riepu komplekti – (marka, ražotājs);

· Diski – R...;

· Riepu izmērs – R...;

· Riepu klase – C...;

· Trokšņa līmeņa robežvērtība:
1) vasaras riepām:
· parastās riepas – ... dB(A);

· vilces riepas – ... dB(A);
2) ziemas riepām:
· parastās riepas – ... dB(A);

· vilces riepas – ... dB(A),

· Informācija par norādītajiem ziemas un vasaras riepu komplektiem … (ir/ nav) iekļauta arī riepu sarakstā, atbilstoši Nolikuma 4.19.2.3.punkta prasībai;

· Par norādītajiem ziemas un vasaras riepu komplektiem ir iesniegta …….... (tehnisko datu lapa/ riepu testu rezultāti), kurā redzami trokšņa emisiju līmeņi, atbilstoši Nolikuma 4.20.punkta prasībai – … (jā/ nē)

	Rezerves ritenis
	Pilna izmēra rezerves ritenis.
	… (jā/ nē)

	Bremzes priekšā/ aizmugurē
	· Disku/ disku, pneimatiskas ar ABS (Anti-Lock Braking System);
· ASR (Anti-Slip Regulation);
· EBS (Electronic Braking System).
	· Disku/ disku, pneimatiskas ar ABS – … (jā/ nē);
· ASR – … (jā/ nē);
· EBS – … (jā/ nē)

	Durvis
	· Transportlīdzeklis jāaprīko ar vismaz divām pasažieru durvīm transportlīdzekļa labajā pusē:
· priekšas durvis – vienviru;
· otras durvis – divviru;

· durvju atvēršanas mehānisms – pneimatisks vai elektrisks durvju pievads.
	· Durvju skaits labajā pusē – ... gab.:


· priekšas durvis – ...;
· otras durvis – ...;

· durvju atvēršanas mehānisms – ...

	Pieprasījums pieturvietā atvērt durvis
	· Autobusam ir jābūt aprīkotam ar pasažieru pieturvietas pieprasījuma pogām;
· pie otrajām durvīm ir jābūt pakārtotai pieturvietas pieprasījuma pogai, kuru var iedarbināt papildus arī ar invalīdu ratiņu taustiņa palīdzību.
	· Pasažieru pieturvietas pieprasījuma pogas – … (jā/ nē);

· pieprasījuma poga, kuru var iedarbināt arī ar invalīdu ratiņu taustiņa palīdzību – … (jā/ nē)

	Otrās durvis aprīkotas ar iekāpšanas/ izkāpšanas palīgierīci – izbīdāmo vai saliekamo platformu (pasažieru ar kustību traucējumiem vai ratiņkrēslā iekāpšanai)
	Pie transportlīdzekļa otrajām durvīm jābūt iebūvētai platformai, kas paredzēta invalīdu ratiņkrēslu iebraukšanai.
	Transportlīdzekļa otrajās durvīs ir iebūveta platforma, kas paredzēta invalīdu ratiņkrēslu iebraukšanai … – (jā/ nē)

	Sēdvietu skaits
	· Ne mazāk kā 30 (t.sk., pasažieru ar kustību traucējumiem vai ratiņkrēslā vietu);
· papildus, ratiņkrēsla vietā jābūt paredzētām atgāžamām sēdvietām.
	· Sēdvietu skaits – ..., (t.sk., pasažieru ar kustību traucējumiem vai ratiņkrēslā vietu skaits – …;
· atgāžamo sēdvietu skaits – ... gab.

	Stāvvietu skaits
	Ne mazāk kā 10
	Stāvvietu skaits – ...

	Attālums garenvirzienā starp sēdekļiem
	Ne mazāk kā 68 cm, saskaņā ANO EEK Noteikumiem Nr.107.
	Attālums garenvirzienā starp sēdekļiem – ... cm

	Bagāžas plaukti
	Salonā jābūt izvietotiem plauktiem rokas bagāžai.
	Bagāžas plaukti salonā – … (ir/ nav)

	Vieta invalīdu ratiņkrēsla lietotājam
	· Jābūt paredzētai un aprīkotai vienai vietai invalīdu ratiņkrēsla novietošanai;
· transportlīdzeklī jāparedz īpaša zona invalīdu ratiņkrēsla lietotājam un pavadītājam, atbilstoši ANO EEK Noteikumu Nr.107 8.pielikumā izklāstītiem tehniskiem noteikumiem.
	· Aprīkota invalīdu ratiņkrēsla novietošanas vieta – ... gb.;
· zona invalīdu ratiņkrēsla lietotājam un pavadītājam – … (ir/ nav)

	[bookmark: _Hlk125727269]Vadītāja darba vieta
	· Uz pneimatiskās balstiekārtas;

· sēdvietai jānodrošina apsilde;
· sēdeklim jābūt regulējamam un aprīkotam ar regulējamo pagalvi;
· elkoņa balstiem jābūt aprīkotiem ar leņķa regulēšanas iespēju;
· sēdeklī jābūt integrētai 3-punktu drošības jostai;
· stūres ratam jābūt regulējumam;
· vadītāja darba vietā jābūt paredzētai regulējamai apsildei, piespiedu ventilācijai un gaisa kondicionēšanai.
	· Uz pneimatiskās balstiekārtas – … (jā/ nē);
· sēdvieta ir apsildāma – … (jā/ nē);
· regulējams sēdeklis un pagalvis – (jā/ nē);
· elkoņu balsti aprīkoti ar leņķa regulēšanas iespēju – … (jā/ nē);
· sēdeklis aprīkots ar 3-punktu drošības jostu – (jā/ nē);
· regulējams stūres rats … – (jā/ nē);
· vadītāja darba vietai ir regulējama apsilde, piespiedu ventilācija un gaisa kondicionēšana – … (jā/ nē)

	Pneimatiskā sistēma
	· Autobusam jābūt aprīkotam ar kompresoru, kas ražo saspiesto gaisu;
· jānodrošina kompresors skaņas un vibrācijas necaurlaidība uz salonu;
· jānodrošina kompresora automātiska ieslēgšana/ izslēgšana.
	· Aprīkots ar kompresors – … (jā/ nē);

· skaņas un vibrācijas necaurlaidības nodrošinājums – … (ir/ nav);
· automātiska kompresora ieslēgšana/ izslēgšana – … (jā/ nē)

	[bookmark: _Toc337413845][bookmark: _Toc338833955][bookmark: _Toc97724048]Atsperes un amortizatori
	Atsperojumam jābūt pneimatiska tipa.
	· Atsperojuma tips – ...

	[bookmark: _Toc337413817][bookmark: _Toc97724014]Apsilde, ventilācija, gaisa kondicionēšana
	· Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu;
· temperatūrai pasažieru salonā jābūt regulējamai diapazonā no vismaz +16 0C līdz vismaz +25 0C;
· klimata tipa nosacījumi transportlīdzekļa darbībai: ārējā temperatūra ziemā - vismaz –30 0C un vasarā - vismaz +40 0C.
	· Transportlīdzeklim ir apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma – … (jā/ nē);
· temperatūra pasažieru salonā ir regulējama diapazonā no … 0C līdz … 0C;
· klimata tipa nosacījumi transportlīdzekļa darbībai: ārējā temperatūra ziemā - … 0C un vasarā - … 0C

	Apsilde
	· Autobuss ir aprīkots ar autonomu papildus apsildes sistēmu, kas darbināta ar biodegvielu;
· sistēmas jauda ir vismaz 10 kW.
	· Autonoma papildus apsildes sistēma, kuras darbība nodrošināta ar ...;

· sistēmas jauda – ... kW

	Avārijas izejas
	Transportlīdzeklī jābūt vismaz 6 avārijas izejām.
	· Avārijas izeju skaits – ... gab.

	Obligātais aprīkojums
	· Tahogrāfs diviem autovadītājiem, atbilstoši ES regulai Nr.2020/1054;
· elektroniskais maršrutu programmēšanas informatīvais displejs (latviskots);
· salona apgaismojums;
· tālās gaismas halogēni priekšējie lukturi vai LED;
· tonēti pasažieru logi;

· LED miglas lukturi;
· LED tuvās gaismas lukturi;
· drošības jostas pasažieru sēdekļiem;

· video sistēma:
[bookmark: _Hlk162448892]- vismaz 6 (sešas) IP video kameras;
- kvalitāte ne zemāk kā Full HD 1080P;
- kadru skaitu sekundē vismaz 25;
- kameru izvietojums – vismaz 4 (četras) iekšējas izvietotas salonā, vismaz (1) viena no kurām vērsta uz priekšu, uz ceļu (atrodas pie priekšējā stikla), vismaz 3 (trīs) ārējās - vismaz 1 (viena) aizmugurē un vismaz 2 (divas) sānu videokameras, kas vērstas uz katru no pasažieru durvīm; 
- minimālais kameru filmēšanas leņķis sastāda 2.8“; 
- kamerām jābūt saistītām ar NVR datu nesēju, kuram jābūt izvietotam autobusā.
- monitors ar apskatīšanas iespēju reālā režīmā; 
- videokameru ierakstu glabāšanu vismaz 14 dienas. 
(Ar Nolikuma grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2024. sēdē (protokols Nr.3))

· GPS antena ar pieslēgumu;
· ugunsdzēšamie aparāti 2 gab.;
· elektriski regulējami, apsildāmi atpakaļskata spoguļi;
· atpakaļskata spogulis salonā;

· aptieciņa – 2 gab.;
· instrumentu komplekts un domkrats;

· buksēšanas āķis, priekšā un aizmugurē;

· saules sargs vadītājam un blakus sēdvietai;
· informatīvā zīme “Bērni” un speciāli paredzēta vieta to izvietošanai – 2 gab.;

· STOP pieprasījuma pogas pasažieru salonā;
· 2 LCD monitori;
· АМ/FM /MP3 atskaņotājs ar USB izeju vai analoģiski risinājumi.
	· Tahogrāfs diviem vadītājiem, atbilstoši ES regulai Nr.2020/1054 – … (jā/ nē);
· elektroniskais maršrutu programmēšanas informatīvais displejs – … (jā/ nē);
· salona apgaismojums – … (jā/ nē);
· tālās gaismas – ...;

· tonēti pasažieru logi – … (jā/ nē);

· LED miglas lukturi – … (jā/ nē);
· LED tuvās gaismas lukturi – … (jā/ nē);
· drošības jostas pasažieru sēdekļiem – … (jā/ nē);
· video sistēma:
[bookmark: _Hlk162510228]- IP video kameras - ... gab.;
- kvalitāte - ... P; 
- kadru skaitu sekundē ... ;

- kameru izvietojums ... ; 






- kameru filmēšanas leņķis - ... “; 

- datu nesējs - ... ; 

- monitors ar apskatīšanas iespēju reālā režīmā - … (jā/ nē); 
- ierakstu glabāšanas laiks - ... . 

(Ar Nolikuma grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2024. sēdē (protokols Nr.3))

· GPS antena ar pieslēgumu – … (jā/ nē);
· ugunsdzēšamie aparāti – ... gab.;
· elektriski regulējami, apsildāmi atpakaļskata spoguļi – … (jā/ nē);
· atpakaļskata spogulis salonā – … (jā/ nē);
· aptieciņa – ... gab.;
· instrumentu komplekts un domkrats – … (jā/ nē);
· buksēšanas āķis, priekšā un aizmugurē – … (jā/ nē);
· saules sargs vadītājam un blakus sēdvietai – … (jā/ nē);
· informatīvā zīme “Bērni” un speciāli paredzēta vieta to izvietošanai – 2 gab. – … (jā/ nē);
· STOP pieprasījuma pogas pasažieru salonā – … (jā/ nē);
· 2 LCD monitori – … (jā/ nē);
· АМ/FM /MP3 atskaņotājs ar USB izeju vai analoģiski risinājumi – … (jā/ nē)

	Virsbūves krāsojums un marķēšana
	Transportlīdzekļa dizainu jāsaskaņo ar piegādātāju, kas ietver autobusa virsbūves ārējā krāsojuma dizainu, nepieciešamās uzlīmes un īpašos marķējumus.
	… (jā/ nē)

	Vilces baterijas garantija
	Ne mazāka kā 36 mēneši.
	Vilces baterijas garantija – ... mēneši

	Vispārējā garantija
	Ne mazāka kā 60 mēneši vai ražotāja noteiktais nobraukums.
	Vispārējā garantija – ... mēneši vai _____ km nobraukums

	Rezerves daļu garantija
	Transportlīdzekļa garantijas laikā piegādātajām un uzstādītajām oriģinālajām rezerves daļām pretendents nodrošina ne mazāk kā 24 mēnešu garantiju.
	Oriģinālo rezerves daļu garantija – ... mēneši

	Transportlīdzekļa tehniskās apkopes iespējas garantijas laikā
	Piegādātājam ir jānodrošina garantijas apkalpošana/ remonts.
	Servisa adrese: _____

	Tehnisko apkopju termiņi
	· Servisa intervāls ne mazāks kā reizi 20 000 km;
· piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzsākšanu 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas vai cita termiņā, ja puses par to ir vienojušās.
	· Servisa intervāls – ... km;

· transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzsākšana tiek nodrošināta 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas vai cita termiņā, ja puses par to ir vienojušās – … (jā/ nē)

	Līguma izpildes termiņš
	12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.
	__ mēnešu laikā no līguma noslēgšanas

	Transportlīdzekļa reģistrācija
	Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa reģistrāciju CSDD uz pasūtītāja – Balvu novada pašvaldības, vārda ar veiktu tehnisko apskati.
	… (jā/ nē)

	OCTA un KASKO apdrošināšana
	· Transportlīdzekļa īpašnieka - Balvu novada pašvaldības, civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (OCTA) uz 12 mēnešiem;
· transportlīdzekļa īpašnieka - Balvu novada pašvaldības, brīvprātīgā apdrošināšana (KASKO) uz 12 mēnešiem.
	… (jā/ nē)

	Cits
	· Tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija latviešu valodā;
· transportlīdzekļa servisa grāmatiņa;
· apmācības/ instruktāža par autobusa lietošanas un vadīšanas funkcijām/ testa braucieni.
	… (jā/ nē)

	Pārvietojamā uzlādes iekārta

	
Marka, ražotājvalsts
	Pārvietojamā elektriskā autobusa uzlādes iekārta, kas un piemērota (saderīga) pretendenta piedāvāta elektriskā autobusa uzlādei.
	Pārvietojamā elektriskā autobusa uzlādes iekārta – … (marka, ražotājvalsts), kas un piemērota pretendenta piedāvāta elektriskā autobusa uzlādei

	Uzlādes iekārtas darbība
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar tās darbības nodrošināšanai un vadībai nepieciešamo programmatūru.
	… (jā/ nē)

	Jauda
	Uzlādes iekārta min jauda – ne mazāka kā 25 kW, max – ne vairāk par 100 kW.
	Min – … kW, max – … kW

	Mobilo datu pārraides iespējas
	Iekārtai ir jābūt vismaz vienam Ethernet pieslēgumam un iespējai mobilās datu pārraides iekārtu.
	Mobilo datu pārraides iespēja – (apraksts)

	Darbības temperatūras minimālais diapazons
	Uzlādes iekārtas darbības temperatūras minimālais diapazons no –300 C līdz +450C.
	Uzlādes iekārtas darbības temperatūras diapazons no …0 C līdz …0C

	Pieslēguma tips
	Maiņstrāva, 3 fāzes
	…

	Nepieciešamais spriegums, VAC
	400V ± 10%
	... V

	Uzlādes iekārtu patērētās elektroenerģijas uzskaite
	Nodrošināt uzlādes iekārtas patērētās elektroenerģijas uzskaiti.
	… (jā/ nē)

	Servisa apkalpošana
	Piegādātājs nodrošina servisa apkalpošanu saskaņā ar ražotāja noteiktajām prasībām.
	… (jā/ nē)

	Uzlādes iekārtas garantija
	Ne mazāka kā 36 mēneši.
	Uzlādes iekārtas garantija – ... mēneši

	Tehnisko apkopju uzsākšanas laiks
	Piegādātājs nodrošina uzlādes iekārtas tehniskās apkopes uzsākšanu 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas vai cita termiņā, ja puses par to ir vienojušās.
	[bookmark: _Hlk157284605]Uzlādes iekārtas tehniskās apkopes uzsākšana tiek nodrošināta 3 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas dienas vai cita termiņā, ja puses par to ir vienojušās – … (jā/ nē)

	Cits
	· Tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentācija latviešu valodā;
· instruktāža uzlādes iekārtas lietošanai, testa uzlādes veikšana.
	… (jā/ nē)



☐ (atzīmēt, ja piekrīt): Pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt pasūtītāja Tehniskajā specifikācija noteiktās prasības.




[Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds, uzvārds]

