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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


4.daļa Ultraskaņas vanna

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Ultraskaņas vanna

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Frekvence
	35 kHz, automātiska frekvences kontrole

	

	3. 
	Ultraskaņas maksimālā jauda
	640 W
	

	4. 
	Tilpums

	Ne mazāks kā 9,7 litri


	

	5. 
	Uzpildes tilpums 
	ne mazāks kā 6,6 litri
	

	6. 
	Iekšējās tvertnes izmēri (augstums×garums×platums), 
	Ne mazāki kā 300 x 240 x 150 mm
	

	7. 
	Iekārtas gabarīti:
 ārējais izmērs (augstums×garums×platums)
	
25 × 265 × 305 mm
	

	8. 
	Iebūvēts termostatiski regulējams sildītājs ar temperatūras diapazonu
	
20-80 °C
	

	9. 
	Vadības elementi
	Spiedpoga
	

	10. 
	 Infrasarkanais interfeiss 
	RS 232
	

	11. 
	Tīkla savienojums

	Standarta:  230 V ~ 50/60 Hz,
alternatīva 115 V ~ 50/60 Hz
	

	12. 
	Korpusa un tvertnes materiāls

	Nerūsējošais tērauds

	

	13. 
	Rokturi

	Izvietoti sānos

	

	14. 
	Ūdens izvads

	Lodveida krāns

	

	15. 
	Taimeris
	1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min un ∞
	

	16. 
	Aizsardzības pakāpe

	IP33

	

	17. 
	Papildu aprīkojums:
Vāks

Izņemams grozs
	Nerūsējošais tērauds

Nerūsējošais tērauds, izmēri: 250x195x50 mm,
stiepļu siets: 5x5 mm, 
maksimālā slodze: 10 kg

	

	18. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	19. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	20. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	21. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	22. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	23. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	24. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	25. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	26. 
	Preču elektroenerģijas patēriņu to paredzamajā lietošanas laikā 
	____  kWh



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


