CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS

08.04.2024. Atbildes uz IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU uzdotajiem jautājumiem

Atklātā konkursā “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/14/AF
1. jautājums. Lokālā tāme Nr.1-3 ir poz. 14. Ieejas jumtiņš 1900x1200mm. Bet projekta lapās nav atrodama specifikācija. Lūdzam pievienot jumtiņa rasējumu.
Atbilde. Pievienots ieejas jumtiņa risinājums.
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 2. jautājums. Darbu apjomu tāmes ir sadaļa Zibensaizardzība (tāme 1-6).  Bet projektā nav pievienoti zibensaizardzības rasējumi un zemējuma plāni. Lūdzam pievienot trūkstošo informāciju.

Atbilde.

Sagatavojot piedāvājumu, ņemt vērā esošos darbu apjomus. Plāna risinājumi tiks nodrošināti autoruzraudzības kārtībā projekta realizācijas gaitā.

3. jautājums. Lokālā tāme Nr.1-2 ir poz. 3,4,5. Nerūsējošā tērauda margas. Bet projekta lapās nav atrodama margu specifikācija. Lūdzam pievienot margu rasējumus.

Atbilde.

Pievienota ARD-9 lapa. Margu cenu aprēķinos izmantot ARD-9 lapu, kur doti margu risinājumi. Margu apjomi paliek, kā doti Lokālajā tāmē Nr. 1-2, poz 3.4.5.

4. jautājums. Lokālā tāme Nr.1-4 ir poz. 30. Lūka uz jumtu. FARKO LMF60 800x800mm) EI60 ar ugunsizturīgajām kāpnēm (LMF 60). Pēc saņemtās informācijas no ražotāja, Fakro tāda produkta neeksistē. Modelis LMF60 ir bēniņu lūka ar kāpnēm un nav paredzēta jumtam. Kā arī Fakro nav izmēra 800x800 šim produktam. Lūdzam precizēt informāciju par šo pozīciju. 

Atbilde.

Veiktas izmaiņas Lokālajā tāmē Nr. 1-4, poz. 30.
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	JL-1. 800x800mm. Lūka uz jumtu. FARKO LMF60 800x800mm) EI60 ar ugunsizturīgajām kāpnēm (LMF 60) vai ekvivalents.
Izgatvota no daudzkameru PVC profila, kurš no
iekšpuses pastiprināts ar cinkota tērauda profiliem
Lūkas siltuma caurlaidības koeficients U = 0.64 W/m²K             
JL-1-Uzstādīt FAKRO “Lūka izejai uz plakaniem jumtiem DRL” , siltumcaurlaidība U=0,67 W/m²K , izmēri 700x1200mm (kods 14K) vai ekvivalentu.
Koplektēt jumta izeju uz jumta ar FAKRO “Bēniņu kāpnēm LML”, 700x1200mm, H=280cm. Veikt lūkas hermetizācijas un apdres darbu pēc uzstādīšanas.
	gb
	          1.00 


Aprēķinos izmantot FAKRO “Lūka izejai uz plakaniem jumtiem DRL”, siltumcaurlaidība U=0,67 W/m²K, izmēri 700x1200 mm (kods 14K) vai ekvivalentu.

Komplektēt jumta izeju uz jumta ar FAKRO “Bēniņu kāpnēm LML”, 700x1200 mm, H=280 cm
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1. Grozījumu veikšana iepirkuma procedūras dokumentos.
1.1. Ņemot vērā sniegtās atbildes uz _____________ vēstuli, komisija secina, ka ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentācijā un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
1.2. Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1.2.1. veikt grozījumus lokālās tāmes 1.4. 30. pozīcijā un izteikt to šādā redakcijā: “JL-1-Uzstādīt FAKRO “Lūka izejai uz plakaniem jumtiem DRL” , siltumcaurlaidība U=0,67 W/m²K , izmēri 700x1200mm (kods 14K) vai ekvivalentu.
Koplektēt jumta izeju uz jumta ar FAKRO “Bēniņu kāpnēm LML”, 700x1200mm, H=280cm. Veikt lūkas hermetizācijas un apdres darbu pēc uzstādīšanas.”
1.2.2. grozīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”, aizstājot tajā skaitļus un vārdus „Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 29. aprīlis, plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 29. aprīlis plkst. 13:00  pēc Latvijas laika”.

1.2.3. Pēc grozījumu izsludināšanas IUB mājas lapā piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2024. gada 29. aprīlim, plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 29. aprīlim, plkst. 13:00  pēc Latvijas laika.
