APSTIPRINĀTS
2024.gada 14.marta
              Iepirkumu komisijas sēdē 
 (Protokols Nr.5)

[bookmark: _Hlk88827442]Šis dokuments ir neatņemama iepirkuma “Elektriskā autobusa iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/06 (turpmāk - Iepirkums) nolikuma sastāvdaļa un jāņem vērā un attiecas uz visiem pretendentiem, kuri iesniedz piedāvājumu:
	Jautājums
	IK atbilde

	Please explain us your charging expectations from your specification:
	maiņstrāvas uzlādes ierīces (iebūvēta transportlīdzeklī) spraudnis
	Type 2

	līdzstrāvas (ātrās) uzlādes spraudnis
	CCS, Chademo


Why it is needed 3 types of charging ports: Type 2 is AC power (not used for bus manufacturers only for EV cars, CCS – DC current used for EV bus charging, Chademo – Japaniese standard for charging not common in Europe).
Please explain us why you want your vehicle to run on diesel, LPG and petrol at once? No EV producer will offer you all three charging ports at once. Most of the Electric bus producers are offering only CCS charging type since DC power is the safest way for charging and most time efficient for charging. AC (Type2) power is for ebikes, cell phones and small EV batteries charging. Why do you need it on the bus? Keep in mind Type 2 requires additional and dangerous equipment on the bus, this converter produces heat that can cause fire during charging, also there is up to 25% (goes to producing heat) loss of energy during AC charging.  Chademo is no longer used for charging the electric buses, why do you need it?
	Atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām piedāvātajam elektriskajam autobusam jānodrošina:
1. Autobusā iebūvēta ierīce, kas nodrošina uzlādi no maiņstrāvas tīkla ar Type 2 spraundi.
2. Ātrās uzlādes spraudnis (1 gab.)  - CCS vai Chademo.

Ņemot vērā pieejamo infrastruktūru un paredzamos ekspluatācijas apstākļus Pasūtītājs iespēju lādēt elektrisko autobusu no maiņstrāvas tīkla uzskata vitāli nepieciešamu.



