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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Kanalizācijas skalošana, tīrīšana, utilizācija un asenizācija

	Mērķis

	            Mērķis ir veikt iekšējās un ārējās kanalizācijas, sadzīves un lietus ūdeņu cauruļvadu sistēmu, tvertņu, noteku, reņu, aku un to palīgierīču (atdalītāju, filtru, uztvērēju uc.) apsekošanu, aizdambējuma vietas noteikšanu, attīrīšanas metodes noteikšanu, attīrīšanu no atkritumu, nosēdumu, smilšu, dažādu vielu vai produktu piemaisījumiem, visa veida atkritumu, tai skaitā arī bīstamo, savākšanu un utilizēšanu tām paredzētajās, atļautajās utilizācijas vietās, dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana saskaņā ar  Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām (turpmāk –Darbi).

	Darba uzdevums

	1. Darbu organizācijas prasības, kvalifikācija, aprīkojums.
0. [bookmark: _GoBack]Pirms Darbu uzsākšanas Pretendentam ir tiesības saņemt visu informāciju, kas ir nepieciešama pasūtīto Darbu veikšanai. 
0. Pretendentam pirms Darbu izpildes ir jāizvēlas nepieciešamā tehnika un pielietojamās darbu metodes Darbu kvalitatīvai izpildei saskaņā ar līguma prasībām un iesniegtajām cenām. Pirms Darbu uzsākšanas, konsultējoties ar Pasūtītāju Pretendents veic papildus pasākumus mantas saglabāšanai. Darbus beidzot jāsakopj darba vieta.
0. Darbi jāveic apmācītiem darbiniekiem ar nepieciešamajām iemaņām un palīgaprīkojumu.
0. Ierodoties Darba vietā Pretendentam jāpaziņo par Darbu uzsākšanas laiku. Darbu uzskaite tiek veikta no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis šo informāciju.
0. Darbi jāuzsāk 2 (divu) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža.
0. Līguma noteikumiem neatbilstošu trūkumu novēršana jāveic ne ilgāk kā 1 (vienas) dienas laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža.
0. Avārijas gadījumā ierašanās objektā, ne ilgāk kā 4 (četru) stundu laikā.
0. Savlaicīgi informēt Pasūtītāju par jebkurām novirzēm no līguma izpildes.
0. Jāievēro objekta iekšējās kārtības noteikumus.

1. Nepieciešamo darbu apraksts, apjoms, daudzums.
1. Pasūtītajos darbos ietilpst visa veida iekšējo, ārējo sadzīves, lietus kanalizācijas sistēmu, tvertņu, cauruļvadu, reņu, aku, un to palīgiekārtu atdalītāju (koalescences filtri), uztvērēju tīrīšana, skalošana, visa veida aizdambējumu un bojājumu novēršana.
1. Visa veida aizdambējumu tīrīšana bez speciālās tehnikas izmantošanas kas iekļauj:
1. Telpu iekšējo kanalizācijas sistēmu, cauruļvadu visa veida aizdambējumu novēršana izmantojot instrumentus un palīgiekārtas (mehāniskie instrumenti, elektro instrumenti, ķīmija uc.).
1. Ārējo kanalizācijas sistēmu, cauruļu, tvertņu, aku, reņu, filtru, uztvērēju, atdalītāju, atkritumu, nosēdumu, lapu, smilšu, dažādu vielu vai produktu piemaisījumu tīrīšana, skalošana, visa veida aizdambējumu novēršana (mehāniskie instrumenti, elektroinstrumenti, ķīmija uc.).
1. Kanalizācijas sistēmu tīrīšanas, atkritumu savākšana izmantojot speciālo tehniku, kas iekļauj:
2. Darbu veikšana izmantojot speciālo tehniku kanalizācijas sistēmu tīrīšanas un atkritumu savākšanas darbos (vakuum, hidro, uzsildes funkcijām, pilnīgi aprīkotu a/m, kas nodrošina visu Darbu kvalitatīvu izpildi saskaņā ar Līguma un tehniskās specifikācijas noteikumiem)
2. Darbu izpilde izmantojot asenizācijas transportu (kanalizācijas nosēdaku un tvertņu iztukšošana)
1. Visa veida kanalizācijas atkritumu utilizācija, kas iekļauj:
3. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu/nosēdumu utilizācija (asenizācija) apjomā līdz 3m³ ieskaitot.
3. Sadzīves kanalizācijas notekūdeņu/nosēdumu utilizācija (asenizācija) virs 3 m³.
3. Sadzīves notekūdeņu/nosēdumu utilizācija.
3. Smilšu utilizācija.
3. Smilšu ar naftas produktu piemaisījumu utilizācija.
3. Smilšu tauku maisījuma utilizācija.
3. Ūdens-tauku maisījuma utilizācija.
3. Ūdens-naftas produktu maisījuma utilizācija.
1. Papildus pakalpojumu sniegšanas izpilde, kas iekļauj:
4. Video inspekcija ar specializētu tehniku.
4. Bojājuma vietas noteikšana (izmantojot zondi un lokatoru).
4. Bojājumu novēršanas darbi.
4. Traktortehnikas un citas palīgtehnikas izmantošana bojājumu novēršanas darbos. Neparedzētas, iepriekšējos punktos neaprakstītas tehnikas izmantošana (piemēram, buldozers, ekskavators, asfalta frēze uzmontēta uz traktortehnikas bāzes uc.). 

1. Pielietojamās tehnikas prasības.
2. Asenizācijas darbiem izmantot speciālo kanalizācijas tīrīšanas autotransportu, kura uzpildes apjoms ir ne mazāks par 3m³, minimālais šļaukas garums 8m ar iespēju nepieciešamības gadījumā izmantot arī garākas šļaukas.
2. Kanalizācijas aizdambējumu tīrīšanas, skalošanas un atkritumu savākšanas Darbiem jāizmanto speciālais autotransports. Autotransporta komplektācijas minimālās prasības:
- uzpildes apjoms ir, ne mazāks kā 6m³;
- skalošanas sūkņa spiediens nav mazāks par 160 bar;
- vakuumpumpja darba ražība, ne mazāka kā 1600 m³/h;
- recirkulācijas funkcija ar nosēdumu tvertni;
- nodrošināts ar nepieciešamo darba šļūteņu diametru, garumu un uzgaļu komplektu, minimālais nepieciešamais garums 50 metri;
- mehāniskās tīrīšanas iekārtas; 
- apsildes funkciju (tauku uztvērēja satura utilizācija ziemas periodā).		
2. Bīstamo atkritumu transportēšanai izmantojamai tehnikai jābūt ADR (saskaņā ar 3.08.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.674 “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” prasībām) izpildījumā.
2. Cita palīgtehnika, kuras piesaiste būtu nepieciešama Darba gaitā konstatēto bojājumu vai aizdambējumu likvidēšanai:
- tvaika ģeneratoru - izmantojot tvaiku ar vismaz 50 m garu tvaika izturīgu šļūteni, kas ir iestumjama cauruļvadā; 
- elektriskajām trošu tīrīšanas iekārtām ar taisniem, caursišanas, sakņu, dēļu griežamajiem rotējošiem uzgaļiem;
- kanalizācijas cauruļvadu video inspekcijas iekārtas kanalizācijas cauruļu apsekošanai iekšējiem tīkliem sākot no Ø 40mm un ārējiem tīkliem sākot no Ø100mm līdz Ø1500mm.

	
Vispārējās prasības

	1. Pretendentam un tā darbībai ir jābūt reģistrētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Uz līguma slēgšanas brīdi jābūt spēkā esošai atļaujai darbībai ar bīstamiem atkritumiem.
2. Pretendentam ir jābūt spējīgam ar saviem resursiem, tehniku, instrumentiem, iekārtām, esošo pieredzi un kvalifikāciju veikt līguma noteikumiem atbilstošu, kvalitatīvu Darbu izpildi Pasūtītāja objektos.
3. Pasūtījums tiek veikts pēc nepieciešamības uz Pretendenta norādīto e-pastu, papildus to informējot telefoniski.
4. Pakalpojumus jānodrošina arī pie zemām gaisa temperatūrām (-15º-20ºC).
5. Pretendentam ir jābūt spējīgam un jāapliecina, ja darbu izpildē būs nepieciešams piesaistīt citas, sarakstā neminētās speciālās palīg tehnikas izmantošanu, Pretendentam būs pieejami resursi un kvalificēts personāls šīs tehnikas piesaistē un izmantošanā.
6. Pretendentam piedāvātajās cenu izmaksās ir jāiekļauj visas nepieciešamās izmaksas, kas ir nepieciešamas tehniskajā un finanšu piedāvājumā pieprasīto Darbu kvalitatīvai, atbilstoši līguma prasībām, izpildei (piemēram transports, darbaspēks, iekārtas, materiāli, izmantojamā tehnika, peļņa uc. izmaksas). 
7. Apmaksa notiek saskaņā ar Pretendenta piedāvājumā iesniegtajām cenām attiecīgajai Darbu metodei.
8. Pasūtītājs veic pasūtījumu pamatojoties uz darbu nepieciešamību attiecīgajā objektā, visos Latvijas teritorijā esošajos objektos.
9. Pasūtītājs nodrošina piekļuvi pie paredzamo Darbu vietām.
10. Pasūtītājs iepazīstina Pretendentu ar iekšējās kārtības noteikumiem.
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