CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
30.04.2024. ATBILDES UZ IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
Atklātam konkursam
“Infrastruktūras attīstība pirmsskolas izglītības iestādē Dārtas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/15/ERAF

Komisija izskata pretendenta uzdotos jautājumus un nolemj sniegt šādas atbildes:
1.Jautājums: "Grīdu šķēlumos G-8, G-9 un G-11 ir materiāls KNAUF MF AQUAPANEL un Cement Board Floor MF. Pēc SIA "KNAUF Latvija" pārstāvja sniegtās informācijas dotie materiāli ir noņemti no ražošanas 2019. gadā. Lūdzam projekta autoru aktualizēt grīdu šķēlumus G-8, G-9 un G-11".
Atbilde: Grīdu šķēlumos G-8,G-9 un G -11 materiālu KNAUF MF AQUAPANEL un Cement Board Floor MF  nomainīt ar materiālu Brio 23 WF (KNAUF), pielikumā precizēta tāme. Norādām, ka rasējumā AR -5 grīdas šķēluma G-6  vietā ir jāpielieto grīdas šķēluma risinājums G-11 (tāmes apjomi nemainās).
Lokālā tāme Nr.1,6
	41
	Ieklāt grīdas materiālu Brio 23 WF (KNAUF) vai ekvivalents, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus
	m2
	      313,40 

	42
	Ieklāt Cement Board Floor MF ( AR RWR 58 dB) 10-50mm vai ekvivalents, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus
	m2
	      313,40 

	46
	Ieklāt grīdas materiālu Brio 23 WF (KNAUF) vai ekvivalents, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus
	m2
	        57,70 

	47
	Ieklāt Cement Board Floor MF ( AR RWR 58 dB) 10-50mm vai ekvivalents, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus
	m2
	        57,70 

	53
	Ieklāt grīdas materiālu Brio 23 WF (KNAUF) vai ekvivalents, ieskaitot visus stiprinājumus un palīgmateriālus
	m2
	        95,00 



2.Jautājums: Labiekārtošanas darbu apjomos ir norādīti betona un klinkera bruģa ieklāšanas darbi. Betona bruģakmeņiem ir norādīta krāsa un biezums, klinkera bruģakmeņiem minimālais biezums. Lūdzam precizēt betona bruģakmeņu izmērus (garums, platums, forma), kā arī klinkera burģakmens izmērus (garums, platums, forma) un krāsu, jo tas var būtiski ietekmēt piedāvājuma cenu."
Atbilde: Bruģakmens paraugi pirms būvdarbu izpildes jāsaskaņo ar Cēsu novada īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi. Būvdarbu procesā paredzēts pielietot sekojošus bruģa veidus (pārējie bruģa tehniskie parametri norādīti būvprojekta risinājumos):
- Betona bruģakmens ietvei 120x120x60 – pelēks bruģakmens ar fāzi;
- EKO bruģakmens brauktuvei 8 cm – Bruģis ECO 8 600x400x80;
- Klinkera bruģakmens LHL ALT CLASSIC, 200x48x51.
Komisija vienbalsīgi nolemj: 
1. Veikt grozījumus Konkursa nolikuma 7.1. pielikumā “Būvdarbus Tāmes” un pievienot EIS precizētu dokumentāciju.
2.Grozīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”, aizstājot tajā skaitļus un vārdus „Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2024. gada 21. maijs plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 21. maijs plkst. 13:00  pēc Latvijas laika”.
3.Pēc grozījumu izsludināšanas IUB mājas lapā piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2024. gada 21. maijam plkst. 09:00 pēc Latvijas laika, piedāvājumu atvēršanas laiks – 2024. gada 21. maijam plkst. 13:00  pēc Latvijas laika
4. Uzdot I.Beķerei atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta trešajai daļai un Konkursa nolikuma 5.7. punktam publicēt EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, vienlaikus nosūtot atbildes arī uz ieinteresēto piegādātu e-pasta adresēm (ja tās ir norādītas ieinteresēto piegādātāju dokumentos), kā arī Publisko iepirkumu likuma 36. panta ceturtās daļas noteiktajā kārtībā ievietot informāciju par veiktajiem grozījumiem Pasūtītāja pircēja profilā. 

