7. 1.  pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/42, nolikumam

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR bez PVN

	1
	Būvuzraudzība objektā  “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”.
	 

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	

	
	
	
	
	

	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	Satiksmes pārvads  no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, 1.1. posms

	
	Estakāde Nr.1 (balsti Nr.3÷5)
	
	
	

	1
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr.3-5 urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	2
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.3-5 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	3
	
	

	3
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.3-5 ķermeņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	3
	
	

	4
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	3
	
	

	
	Estakāde Nr.2 (iesk. laidumu L2 un balstus Nr.6÷10)
	
	
	

	5
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L2 konstrukcija (C40/50), Laiduma L2 1.kārtas konstrukcija  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	10
	
	

	6
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L2 ietve un karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	7
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr.6-10 urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	10
	
	

	8
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.6-10 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	5
	
	

	9
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.6-10 ķermeņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	5
	
	

	10
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	5
	
	

	
	Estakāde Nr.3 (iesk.  laidumu L3 un balstus Nr.11÷13)
	
	
	

	11
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L3 1.kārtas konstrukcija  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	12
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L3 ietve un karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	13
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr11-13 urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	14
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.11-13 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	3
	
	

	15
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.11-13 ķermeņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	3
	
	

	16
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	3
	
	

	
	Estakāde Nr.4 (iesk.  laidumu L4 un balstus Nr.14÷17)
	
	
	

	17
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L4 brauktuves betona plātnes 1.kārtas konstrukcija  (C35/45), Betons С35/45 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	18
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L4 brauktuves betona plātnes 2.kārtas konstrukcija  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	19
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L4 ietve un karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	20
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr15-16 upē urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	21
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.14-17 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC3 / XD3 / XF4 / F300 / W12 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	8
	
	

	22
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.14-17 ķermeņi  (C35/45), Betons С35/45 XC3 / XD3 / XF4 / F300 / W12 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	23
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	4
	
	

	
	Estakāde Nr.5 (iesk.  laidumu L5 un balstus Nr.18÷23)
	
	
	

	24
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L5  konstrukcija  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	10
	
	

	25
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L5 ietve un karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	8
	
	

	26
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr18-23 urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	27
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.18-23 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	28
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.18-23 ķermeņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	29
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	6
	
	

	
	Estakāde Nr.6 (iesk.  laidumu L6 un balstus Nr.24÷28)
	
	
	

	30
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L6  konstrukcija  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	8
	
	

	31
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L6  karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	32
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr24-28 urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	33
	Monolīta dzelzbetona,, Gala balsta Nr.28 režģoga plātne  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	34
	Monolīta dzelzbetona,, Gala balsta Nr.28 ķermeņi, spārniņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	35
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.24-27 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	36
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr.24-27 ķermeņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	37
	Monolīta dzelzbetona, Pārejas plātne (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	38
	Monolīta dzelzbetona, Izlīdzinoā kārta pārejas plātnei (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	39
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	8
	
	

	
	Estakāde Nr.7 (iesk.  laidumu L7 un balstus Nr.24-7÷27-7)
	
	
	

	40
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L7  konstrukcija  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	8
	
	

	41
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L7 ietve un karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	42
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr24-7÷27-7 urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	43
	Monolīta dzelzbetona,, Gala balsta Nr.27-7 režģoga plātne  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	44
	Monolīta dzelzbetona,, Gala balsta Nr.27-7 ķermenis  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	45
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr. Nr24-7÷26-7 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	3
	
	

	46
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr24-7÷26-7 ķermeņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	3
	
	

	47
	Monolīta dzelzbetona, Pārejas plātne (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	48
	Monolīta dzelzbetona, Izlīdzinoā kārta pārejas plātnei (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	49
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	6
	
	

	
	Estakāde Nr.8 (iesk.  laidumu L8 un balstus Nr.22-8÷28-8)
	
	
	

	50
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L8  konstrukcija  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	51
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L8  karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	52
	Monolīta dzelzbetona, Balstu Nr22-8÷28-8 urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	7
	
	

	53
	Monolīta dzelzbetona,, Gala balsta Nr.28-8 režģoga plātne  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	54
	Monolīta dzelzbetona,, Gala balsta Nr.28-8 ķermenis  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	55
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr. Nr22-8÷27-8 režģoga plātnes  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	56
	Monolīta dzelzbetona,, Starpbalstu Nr22-8÷27-8 statņi  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	6
	
	

	57
	Monolīta dzelzbetona, Pārejas plātne (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	58
	Monolīta dzelzbetona, Izlīdzinoā kārta pārejas plātnei (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	59
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	7
	
	

	
	Atbalstsiena Nr.2  (estakādes Nr.6 pieejā)
	
	
	

	60
	Monolīta dzelzbetona, Atbalstsienu urbpāļi (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	4
	
	

	61
	Monolīta dzelzbetona,, Atbalstsienas  (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	62
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	1
	
	

	BK-1_Satiksmes pārvads  no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, 1.1. posms (CD daļa)

	63
	Šķembu mastikas asfalta SMA 11 dilumkārtas 
(AADTj, pievestā > 5000, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības, elastīgās atjaunošanās un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana. Estakādes.
	2
	
	

	64
	Asfaltbetona AC 11 base/bin saistes kārtas
 (AADTj, smagie > 1000, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un laboratoriska testēšana. Estakādes.
	2
	
	

	TS-CD_1.1    TS-CD_Ceļu daļa 1.1 kārta

	
	TS-CD daļa
	
	
	

	65
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	2
	
	

	66
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši CS 2019 prasībām. (4 + 9 + 10 + 13 ) tipa konstrukcijās 
	1+1+1+1
	
	

	67
	Brauktuves salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	68
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie <100, N-IV klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 4.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	69
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie <100, N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. (4.+9+10), tipa konstrukcijās 
	1+1+1
	
	

	70
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s virskārtas (AADTj, smagie <100, N-IV klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta vērtības noteikšana. 
9.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	71
	Nesaistītu minerālmateriālu 40/70 seguma būvniecība, granulometriskā sastāva, Salumkusumizturības procentuālā masas zuduma % noteikšana. 13.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	72
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas deformācijas moduļa noteikšana
	4
	
	

	73
	Būvuzņēmēja iesniegto nesaistītu minerālmateriālu dokumentu izvērtēšana
	4
	
	

	74
	Cementbetona ceļa apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	75
	Cementbetona ietves apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	76
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas
C30/37 paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	2
	
	

	77
	Būvuzņēmēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana.
	3
	
	

	78
	Asfaltbetona AC 22 base/bin saistes kārtas
 (AADTj, smagie <100, S-IV klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 4. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	79
	Asfaltbetona AC 11 surf dilumkārtas
 (AADTj, pievestā 501-1500, S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 4. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	80
	Asfaltbetona AC 8 surf dilumkārtas (AADTj, pievestā < 500, S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
10. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	81
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	2
	
	

	82
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; RDAIR.
	1
	
	

	83
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude.
	1
	
	

	84
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	2
	
	

	85
	Ceļa zīmju atstarojuma koeficienta mērīšana
	2
	
	

	86
	Drošības barjeru cinka pārklājuma biezuma mērīšana
	2
	
	

	87
	Apgaismes stabu cinka pārklājuma biezuma mērīšana
	2
	
	

	TS-SA_Darbu apjomi (GP sadaļa, segumu atjaunošana) 1. kārta 1.1 posms

	
	Darbu apjomi (GP sadaļa, segumu atjaunošana) 1. kārta 1.1 posms
	
	
	

	88
	Asfaltbetona AC 16 surf 50/70 dilumkārtas
 (S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
1. konstrukcijas tips.
	2
	
	

	89
	Asfaltbetona AC 22 base 70/100 apakškārtas
 (S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
1. konstrukcijas tips.
	2
	
	

	90
	Asfaltbetona AC 32 base 70/100 apakškārtas
 (S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
1. konstrukcijas tips.
	2
	
	

	91
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas EV ≥ 180 Mpa, ( N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 1. konstrukcijas tips
	1
	
	

	92
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas EV ≥ 180 Mpa, ( N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 4. konstrukcijas tips
	1
	
	

	93
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas (N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
1. konstrukcijas tips
	2
	
	

	94
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši CS 2019 prasībām. 1.+4. konstrukcijas tips
	2+1
	
	

	Būvkonstrukcijas, Satiksmes pārvads  no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, 1.2. posms

	95
	Monolīta dzelzbetona laidumu betonēšana, Laiduma L1 konstrukcija (C40/50), Laiduma L1 ietve un karnīzes  (C40/50), Betons С40/50 XC3 / XD3 / XF4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	11
	
	

	96
	Monolīta dzelzbetona, Gala balsta Nr.1 ķermeņi, atbalstsienas un spārniņi (C35/45), Starpbalsta  Nr.2 statni (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	97
	Monolīta dzelzbetona, Gala balsta Nr.1 režģoga plātne (C 35/45) , Starpbalsta Nr. 2 režģoga plātne  (C35/45), Betons С35/45 XC4 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	98
	Monolīta dzelzbetona, Balstu urbpāļi (C30/37), Pārejas plātne ar atbalstu (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	3
	
	

	99
	Monolīta dzelzbetona, Izlīdzinošā kārta (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	100
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	5
	
	

	Būvkonstrukcijas, Satiksmes pārvada pieeju atbalstsiena Nr.1

	101
	Monolīta dzelzbetona, Betons  atbalstsienu urbpāļiem d=0,52m, (C30/37), Betons С30/37 XC2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	102
	Monolīta dzelzbetona, Betons  atbalstsienām (C35/45), Betons С35/45 XC2 / XD3 / XF2 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	2
	
	

	103
	Monolīta dzelzbetona, Izlīdzinošā kārta (C16/20), Betons С16/20 X0 betona paraugu spiedes stiprības pārbaudes.
	1
	
	

	104
	Monolīta dzelzsbetona  stiprības nesagraujošā testēšana
	3
	
	

	Satiksmes pārvads  no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, 1.2. posms, TS-CD daļa

	105
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši CS 2019 prasībām. (1 + 3 + 4 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 ) tipa konstrukcijās 
	2+3+0+1+0+1+1+1+0+1
	
	

	106
	Brauktuves salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	3
	
	

	107
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie > 500, N-II) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 1.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	108
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie 101 - 500, N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 3.tipa konstrukcija 
	2
	
	

	109
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie <100, N-IV klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 5.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	110
	Nesaistītu minerālmateriālu 40/70 seguma būvniecība, granulometriskā sastāva, Salumkusumizturības procentuālā masas zuduma % noteikšana. 13.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	111
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie > 500, N-I klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 1.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	112
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie 101 - 500, N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 3.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	113
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie <100, N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. (5.+9+10+11+12), tipa konstrukcijās 
	1+1+1+1+1
	
	

	114
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s virskārtas (AADTj, smagie <100, N-IV klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta vērtības noteikšana. 
9.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	115
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas deformācijas moduļa noteikšana
	9
	
	

	116
	Būvuzņēmēja iesniegto nesaistītu minerālmateriālu dokumentu izvērtēšana
	4
	
	

	117
	Cementbetona ceļa apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	118
	Cementbetona ietves apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	
	

	119
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas
C30/37 paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	1
	
	

	120
	Būvuzņēmēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana.
	5
	
	

	121
	Izbūvētas asfaltbetona kārtas saistvielas pārbaude (Elastīgā atjaunošanās 25 °C (1) vai Penetrācija 25 °C (2)) atbilstoši CS 2019 prasībām.
	2
	
	

	122
	Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas
 (AADTj, smagie > 1000, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 1. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	123
	Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas
 (AADTj, smagie 501 - 1000, S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 3. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	124
	Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas
 (AADTj, smagie > 1000, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības un laboratoriska testēšana. 1. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	125
	Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas
 (AADTj, smagie 501 - 1000, S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 3. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	126
	Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas
 (AADTj, smagie <100, S-IV klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 5. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	127
	Šķembu mastikas asfalta SMA 11 dilumkārtas 
(AADTj, pievestā > 5000, S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības, elastīgās atjaunošanās un ar bitumenu aizpildīto poru satura laboratoriska testēšana. 1. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	128
	Asfaltbetona AC 11 surf dilumkārtas
 (AADTj, pievestā 1501-3500, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 3. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	129
	Asfaltbetona AC 8 surf dilumkārtas (AADTj, pievestā < 500, S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
5 un 10. tipa konstrukcijas.
	1+1
	
	

	130
	Ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana. 
	1
	
	

	131
	Izurbtu paraugu izturības pret paliekošām deformācijām laboratoriska testēšana. WTSAIR ; RDAIR.
	1
	
	

	132
	Adhēzijas starp asfalta kārtām pārbaude.
	1
	
	

	133
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	1
	
	

	134
	Ceļa zīmju atstarojuma koeficienta mērīšana
	1
	
	

	135
	Drošības barjeru cinka pārklājuma biezuma mērīšana
	1
	
	

	136
	Apgaismes stabu cinka pārklājuma biezuma mērīšana
	1
	
	

	Segumu atjaunošana

	137
	Asfaltbetona AC 16 surf 50/70 dilumkārtas
 (S-I klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
1. konstrukcijas tips.
	1
	
	

	138
	Asfaltbetona AC 22 base 70/100 apakškārtas
 (S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
1. konstrukcijas tips.
	1
	
	

	139
	Asfaltbetona AC 32 base 70/100 apakškārtas
 (S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 
1. konstrukcijas tips.
	1
	
	

	140
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas EV ≥ 180 Mpa, ( N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 1. konstrukcijas tips
	1
	
	

	141
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas (N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 
1. konstrukcijas tips
	1
	
	

	142
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši CS 2019 prasībām. 1. konstrukcijas tips
	1
	
	

	Satiksmes pārvads  no Tvaika ielas uz Kundziņsalu, 3. kārta, TS-CD daļa

	143
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	
	

	144
	Salizturīgās kārtas granulomertriskā sastāva, metilēnzilā vērtības*, filtrācijas koeficienta** noteikšana atbilstoši CS 2019 prasībām. (1 + 3 + 8 + 10 + 11  + 13 ) tipa konstrukcijās 
	1+2+0+0+1+1
	
	

	145
	Brauktuves salizturīgās kārtas deformācijas moduļa noteikšana
	2
	
	

	146
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/63ps pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie 101 - 500, N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 3.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	147
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie > 500, N-I klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 1.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	148
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie 101 - 500, N-II klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 3.tipa konstrukcija 
	1
	
	

	149
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas (AADTj, smagie <100, N-III klase) granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana. 11. tipa konstrukcija 
	1
	
	

	150
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas deformācijas moduļa noteikšana
	3
	
	

	151
	Asfaltbetona AC 32 base/bin apakškārtas
 (AADTj, smagie 501 - 1000, S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 3. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	152
	Asfaltbetona AC 22 base/bin apakškārtas
 (AADTj, smagie 501 - 1000, S-III klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 3. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	153
	Asfaltbetona AC 11 surf dilumkārtas
 (AADTj, pievestā 1501-3500, S-II klase), masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana. 3. tipa konstrukcija.
	1
	
	

	154
	Betona ceļa un ietvju apmaļu nostiprinājuma betona javas
C30/37 paraugu spiedes stiprības pārbaude. 
	1
	
	

	KOPĀ EUR bez PVN (B):
	

	KOPĀ EUR bez PVN (A+B):
	






	


	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

