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BŪVDARBU TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Būvdarbu veikšana ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai Citadeles ielā 7, Rīgā”
(Objekts: Citadeles iela 7, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 010 0150)


	Iepirkuma priekšmets
	Būvdarbu veikšana ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai Citadeles ielā 7, Rīgā, īstenojot 3 būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk - Būvprojekti):
1) Būvprojekts “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Citadeles ielā 7, Rīgā”
2) Paskaidrojuma raksts “Jumta seguma nomaiņa Citadeles ielā 7, Rīgā”
3) Paskaidrojuma raksts ““Elektroapgādes (ārējā) izbūves. Lietotāja 0,4kV barojošā kabeļu līnijas no TP2017 objektam Citadeles iela 7, Rīgā”


	Projekts
	Iepirkums tiek īstenots projekta “Telpu pielāgošana Patentu valdes vajadzībām Citadeles ielā 7, Rīgā” ietvaros.


	Projekta stadija
	Būvdarbi.


	Projekta mērķis
	Projekta partnera profilam un funkcijām atbilstošas infrastruktūras izveide, pielāgojot un izveidojot telpas lietotāju vajadzībām.


	Objekta adrese
	Citadeles iela 7, Rīgā.


	Kadastra apzīmējumi
	Zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 0100 010 0150
Ēkas kadastra apzīmējums Nr. 0100 010 0150 001

	Objekta funkcija
	Galvenais lietošanas veids: 1220 Biroja ēkas. 

	Objekta grupa
	II. grupa.

	Objekta kultūrvēsturiskais statuss
	Ēka Citadeles ielā 7, Rīgā (būves kadastra apzīmējums – 0100 010 0150 001, turpmāk Ēka) atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta Nr. 852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā. Ar Pārvaldes lēmumu 30.05.2018. Nr. 04-7.1/2924. Ēka noteikta kā Kultūrvēsturiski ļoti vērtīga ēka. Kultūrvēsturiskās saglabājamās vērtības: Ēkas apjoms un arhitektūra; vēsturiskās apbūves mērogs un raksturs Rīgas vēsturiskajā centrā. (Citadeles bijusī Virssardzes ēka, celta 1775.gadā. Klasicisma divstāvu mūra celtne ar pagrabu.)

	Būvdarbu veids atbilstoši būvniecības normatīvo aktu regulējumu
	Pārbūve un atjaunošana.

	Normatīvās prasības
	Darbi veicami atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām un ievērojot faktisko situāciju Objektā.

	Pasūtītājs
	Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”.

	Lietotājs
	Patentu valde



1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Tehniskā specifikācija ietver norādījumus un prasības attiecībā uz Būvdarbu izpildes kvalitāti un Būvdarbu izpildē pielietojamiem normatīviem, tehnoloģijām, materiāliem un iekārtām. Veicot Būvdarbus, jāpielieto vispārēji atzītas un labas atsauksmes guvušas tehnoloģijas, materiāli (kur iespējams, saglabāt, atjaunot un atkārtoti izmantot jau esošos materiālus, lai samazinātu atkritumu apjomu un izmantoto resursu apjomu), kuriem ir zema ietekme uz vidi un iekārtas. Uzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par to, lai Būvdarbi tiktu realizēti augstā kvalitātē, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģiju prasības un pareizas montāžas metodes. Tāpat Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai Būvdarbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas personāls, kas nodrošināts ar nepieciešamo tehniku, tehnoloģiju un instrumentiem. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvprojektu realizācija notiktu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem un standartiem, Tehnisko specifikāciju. Uzņēmējam ir jāiepazīstas ar visu dokumentāciju kopumā. Uzņēmējam visi būtiskie materiāli, iekārtas un to paraugi, pirms to piegādes Būvobjektā ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Visiem pielietotajiem materiāliem un iekārtām, kas nav ražotas LR ir jāatbilst LR adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir jābūt ar CE atbilstības marķējumu.
1.2. Uzņēmējam laicīgi ir jāizstrādā visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Iesniedzot Būvuzraugam akceptēšanai ikmēneša veikto darbu aktu, pie tā jābūt pievienotam ar atbildīgo būvdarbu vadītāju apstiprinātam izpildshēmu komplektam un izpildes sertifikātam, kurā tiek norādītas izpildītās tāmes pozīcijas, nododamais apjoms un dokumenta numurs ar ko konkrētie darbi ir pārbaudīti un pieņemti no būvuzraugu puses.
1.3. Uzņēmējam jāuztur visi dokumentāciju saraksti, tādi kā detalizācijas saraksts, pielikums Nr. 1.5.,  un defektu saraksts, pielikums Nr. 1.6., kvalitātes kontroles(nodrošināšanas) aktu saraksts, pielikums Nr. 1.7.  u.c. pilnvērtīgam būvniecības procesam nepieciešamie saraksti kas ir norādīti pielikumos. 
1.4. Uzņēmējam ir jāiepazīstas ar Būvprojektiem un visām Tehnisko specifikāciju sadaļām, jo nepieciešamā informācija var būt aprakstīta vairākos dokumentos, kuri ir savstarpēji saistīti.
1.5. Uzņēmējs ir atbildīgs, lai Būvprojektu realizācija notiktu saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem, būvprojektu, standartiem, materiālu ražotāju tehnoloģijām un šo Tehnisko specifikāciju. Uzņēmējam ir jāiepazīstas ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu dokumentāciju kopumā.
1.6. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam rūpīgi jāiepazīstas ar Būvlaukumu, jāizstrādā Darba veikšanas projekts, jāiegūst visas nepieciešamās atļaujas un nepieciešamie skaņojumi darbu uzsākšanai, jāuzstāda norobežojošās un brīdinājuma zīmes un jāveic citi nepieciešamie preventīvie pasākumi Būvlaukuma iekārtošanai, tai skaitā atbilstoši darba aizsardzības projektam (DAP). 
1.7. Uzņēmējam, kā profesionālam darbu izpildītājam, ir jāparedz visi darbi, iekārtas vai materiāli, kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Būvobjekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu Būvdarbus un nodotu Būvobjektu ekspluatācijā. Uzņēmējs nodod Pasūtītājam lietošanai gatavu ēku, kur visas sistēmas ēkas funkcionēšanai ir pārbaudītas, noregulētas, un ēka nodota ekspluatācijā. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par materiālu un iekārtu aizsardzību pret bojājumiem un nosmērēšanu Būvdarbu izpildes laikā, gan pret Pasūtītāju, gan pret Trešo personu.
1.8. Ja klimatisku apstākļu (diennakts zemākā/vidējā temperatūra, vēja ātrums, nokrišņu daudzums u.c.) vai citu no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ iestājas situācija, kuras dēļ nav iespējams turpināt daļu no būvdarbiem, ir iespējams noteikt attiecīgo darbu izpildes Tehnoloģisko pārtraukumu. Ja iestājas situācija, kad ir vai būs nepieciešams Tehnoloģiskais pārtraukums, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam informāciju par ražotāja definētajiem ierobežojumiem būvdarbu izpildē attiecībā uz klimatiskajiem apstākļiem vai citiem ierobežojošiem apstākļiem, kā arī apliecinājumu par faktiskajiem klimatiskajiem vai citiem apstākļiem attiecīgajā laika periodā, kurā nav iespējams turpināt attiecīgo darbu izpildi.
1.9. Uzņēmējam ir tiesības saņemt samaksu par Būvobjektā piegādātiem materiāliem, saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu. Piegādāto un neiebūvēto iekārtu apmaksa ir atrunāta Līguma speciālo noteikumu 11.2.apakšpunktā.
1.10. Garantijas laiks izpildītajiem Būvdarbiem Objektā ir 5 gadi, bet būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem un iekārtām  – atbilstoši attiecīgā ražotāja noteiktajam, bet ne mazāk kā 2 gadi.

2. Kvalitātes kontroles (nodrošināšanas) sistēma
2.1. Uzņēmējam jāizstrādā būvdarbu kvalitātes kontroles (nodrošināšanas) sistēma atbilstoši pielikumam Nr. 1.1. norādītajām rekomendācijām (rekomendācijās norādītās vēlamās prasības šajā gadījumā tiek pieprasītas un ir Uzņēmējam saistošas). Kvalitātes kontroles (nodrošināšanas) sistēmai jānodrošina būtiskas būvei izvirzītās prasības saskaņā ar Būvniecības likuma 9. pantu, LVS EN 1990 Eirokodekss “Konstrukciju projektēšanas pamati”, Latvijas būvnormatīviem. Ja Tehniskajā specifikācijā nav minētas atsauces uz piemērojamiem standartiem un to sasniedzamajiem kritērijiem, tad saskaņā ar preču un pakalpojumu drošuma likumu to drošumu un kvalitāti jāvērtē ņemot vērā: 
2.1.1. Brīvprātīgos standartus; 
2.1.2. Speciālajos attiecīgās nozares normatīvajos aktos noteiktos obligāti piemērojamos nacionālos standartus; 
2.1.3. Eiropas Komisijas rekomendācijas, kas nosaka preču drošuma novērtēšanas vadlīnijas; 
2.1.4. Attiecīgajā nozarē pastāvošo labu ražošanas praksi; 
2.1.5. Sasniegto zinātnes un tehnikas līmeni; 
2.1.6. Drošumu, ar kādu persona varētu pamatoti rēķināties. 
2.1.7. Veicot kvalitātes kontroli jālieto LR spēkā esošie standarti un normatīvie dokumenti.

3. Būvlaukuma sagatavošana
3.1. Uzņēmēja darba teritorija
3.1.1. Uzņēmējam jānodrošina un jāuztur piemērotas telpas būvlaukumā.  Uzņēmējam aizliegts izmantot būvdarbu izpildes vietā esošās telpas ofisa vai noliktavu izvietošanai. Tāpat viņam apstiprinātajā būvlaukumā jānodrošina un jāuztur pietiekams skaits noliktavu, rezervuāru un darbnīcu adekvātai materiālu, degvielas, iekārtu un cita aprīkojuma uzglabāšanai. Noliktavu lielumam un konstrukcijai jābūt tādai, lai nodrošinātu adekvātu materiālu, degvielas, rezerves daļu u.c. krājumu uzglabāšanu un aizsardzību tādos daudzumos, kas garantē darba procesu nepārtrauktību, un darbnīcām, ja tādas nepieciešamas, jābūt atbilstoši aprīkotām, lai varētu veikt iekārtu un aprīkojuma remontu gan iekštelpās, gan uz būvēm. 
3.1.2. Uzņēmējam savās izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties biroja telpu vai būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas vajadzībām. 
3.1.3. Uzņēmējam pašam jāorganizē vienošanās starp savu personālu un piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem, kas strādā būvlaukumā vai tā tuvumā, par laukumiem, ko tas/tie vēlas izmantot kā piekļuves vai uzglabāšanas teritoriju savam inventāram un materiāliem un kā darba laukumu. Visas izmaksas šim nolūkam jāsedz pašam Uzņēmējam. 
3.2. Pasūtītāja un Būvuzrauga darba telpas
3.2.1. Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam un Būvuzraugam, t.sk. būvniecības sapulču organizēšanai, darba telpas ar vienu vismaz 15m2 pārvietojamu ofisa moduli  ar sekojošām prasībām:
3.2.1.1. Logu ar ruļļveida žalūziju; 
3.2.1.2. Apkure; 
3.2.1.3. Apgaismojums;
3.2.1.4. Slēdzamas durvis;
3.2.1.5. Aprīkojums ugunsdrošības noteikumu ievērošanai;
3.2.1.6. Elektrības pieslēgums;
3.2.1.7. Sanāksmju galds ar krēsliem, vismaz 6 personām;
3.2.1.8. Atkritumu urna;
3.2.1.9. Ūdens dispansers ar karsto un auksto ūdeni un tā apkalpošana un uzturēšana;
3.2.1.10. interneta pieslēgums vai piekļuve;
3.2.1.11. Iknedēļas telpu uzkopšana;
3.2.2. Uzņēmējam ir pienākums apmaksāt visus uzturēšanas izdevumus.
3.3. Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem:
3.3.1. Pirms jebkuriem būvdarbiem Uzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, kuras varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie bojājumi un/vai defekti, kā arī citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē. 
3.3.2. Šāda atskaite jāiesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja bojājumu un/vai defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās. 
3.3.3. Uzņēmējam jāorganizē Pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne apsekošanas laikā. 
3.3.4. Visi apsekošanas laikā un/vai pēc Uzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams Pasūtītājam, īpašniekam, Trešajām personām un/vai kontrolinstitūcijām, Uzņēmējs uzņemas novērst par saviem līdzekļiem.
3.4. Aizsardzība pret bojājumiem:
3.4.1. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no patvaļīgu ceļu, zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas, kā arī līguma darbības laikā ātri jāatrisina jebkuras īpašnieku vai objektu valdītāju sūdzības. 
3.4.2. Vietās, kur jebkura būvju daļa atrodas tuvumā, zem vai šķērso kādas ar likumu noteikta uzņēmuma, ceļu pārvaldes institūcijas vai citas puses iekārtas, Uzņēmējam jāsniedz īslaicīgs atbalsts un jāveic darbi apkārt, zem vai blakus visām iekārtām tā, lai izvairītos no bojājumiem, noplūdēm vai briesmām un nodrošinātu nepārtrauktu šo iekārtu darbību. 
3.4.3. Uzņēmējam nekavējoties rakstiski jāinformē Pasūtītājs par bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies darbu izpildes laikā. 
3.4.4. Ja tiek atklāti bojājumi vai noplūdes, Uzņēmējam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un attiecīgais ar likumu noteiktais uzņēmums, ceļu pārvaldes institūcija, īpašnieks, Trešā persona un jānodrošina jebkuras bojātās iekārtas remonts vai iekārtas nomaiņa.. 
3.5. Pagaidu būves, piekļūšana un izpēte:
3.5.1. Uzņēmējam jāiegūst pašam sava informācija par piekļūšanu visām būvlaukuma daļām, un, ja Uzņēmējs vēlas izmantot ceļus, kas ved cauri privātīpašumiem vai kā citādi apgrūtinātām teritorijām, viņam jānokārto visas formalitātes ar teritorijas valdītājiem. 
3.5.2. Segumi, ko Uzņēmējs izmanto vai šķērso līguma nolūkos, jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes Uzņēmējam jāatjauno segumi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Pasūtītājam un kontrolinstitūcijām, uz Uzņēmēja rēķina. Uzņēmējam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka tie netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā - publiski vai kādā citā veidā. 
3.5.3. Visas pagaidu būves, kas nepieciešamas līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, tiltiņi u.c., kā arī darbs, aprīkojums, materiāli un būves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām Uzņēmēja piedāvājuma cenā un par tām nav jāveic papildus maksājumi.
3.5.4. Uzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukuma apstākļiem, pazemi, gruntsūdeņu pacēlumiem, esošajām būvlaukuma ietaišu struktūrām u.tml. konkursa dokumentos iekļauto visu datu un informācijas  pārbaudi, un Pasūtītājs nav atbildīgs par šīs Informācijas pilnību vai Interpretāciju.
3.5.5. Uzņēmējam pašam jākonstatē darbiem piederīgie apstākļi.
3.5.6. Uzņēmējam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā, augsnes īpašībām, esošajām iekārtām un pakalpojumiem un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību un darbu izpildes metodes, ja Uzņēmējam ir nepieciešams veikt papildus izpētes situācijas noskaidrošanai un piedāvājuma sagatavošanai, Uzņēmējs veic izpēti par saviem līdzekļiem un informē Pasūtītāju, norādot izpētes laika veikšanu, tās ilgumu un sasniegtos rezultātus.
3.5.7. Uzņēmējam īpaši jāizpēta apstākļi, kas saistīti ar piekļūšanu būvlaukumam, pastāvošajiem šķēršļiem un, iespēju robežās, jākonstatē visas tās grūtības, kas varētu traucēt darbu izpildi teritorijā.
3.5.8. Jāpieņem, ka Uzņēmējs ir izanalizējis esošos satiksmes apstākļus, kā arī to ietekmi uz darbu izpildi. 
3.5.9. Visas saistītās izmaksas jābūt iekļautām Uzņēmēja piedāvājuma cenā.

4. Uzņēmēja atļaujas, licences un skaņojumi:
4.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par visu LR likumdošanā noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru Līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas.
4.2. Uzņēmējam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu.
4.3. Uzņēmējam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs.
4.4. Uzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, (Pasūtītāja un kaimiņu zemes nomas līgums) t.sk. Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi.

5. Progresa ziņojums
5.1. Uzņēmējam katru mēnesi, jāiesniedz progresa ziņojums, kur, papildus Līguma Vispārīgo noteikumu 4.21.punktā noteiktajam, tiek aprakstīta:
5.1.1. Vispārīga informācija par projektu.
5.1.2. Detalizēšanas darbu norise:
5.1.2.1. Atskaites periodā konstatētās nepilnības būvprojektos;
5.1.2.2. Atskaites periodā izpildītie detalizēšanas darbi;
5.1.2.3. Nākamajā atskaites periodā plānoto detalizēšanas darbu apraksts.
5.1.3. Būvdarbu norise:
5.1.3.1. Atskaites periodā objektā izpildītie būvdarbi;
5.1.3.2. Atskaites periodā veiktās segto darbu pārbaudes;
5.1.3.3. Nākamajā mēnesī plānoto būvdarbu apraksts.
5.1.4. Finanšu atskaite:
5.1.4.1. Finanšu atskaitē ir nepieciešams norādīt arī informāciju par plānoto darbu izpildes apjomu nākamajiem diviem atskaites periodiem. 
5.1.5. Kalendāra grafika izpildes atskaite, norādot precīzi kavējumu, ja tāds ir.
5.1.5.1. Katrā progresa ziņojumā ir nepieciešams norādīt aktualizētu kalendāro grafiku par visiem atlikušajiem būvdarbiem skaidri norādot kritisko ceļu.
5.1.6. Informācija par projekta izmaksām.
5.1.7. Darbuzņēmēju uzskaite:
5.1.7.1. Atskaites periodā nodarbinātie darbuzņēmēji, uzņēmējam jāpievieno elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) darbinieku darba laika uzskaites izdrukas;
5.1.8. Saskaņotā tehniskā dokumentācijā un tā detalizācijas;
5.1.9. Riski būvdarbos, risinājumi, ieteikumi, apsekošanas laikā konstatētie fakti;
5.1.10. Problēmas, kas radušās būvobjektā, to objektīva analīze un Uzņēmēja plānotie problēmu risinājumi;
5.1.11. Būvdarbus raksturojoši fototattēli, kur apkopoti raksturīgākie darbu veikšanas posmi atbilstoši laika grafikā definētajiem posmiem, kas parādīti ar fotogrāfijām un shēmām no konkrētā darbu veikšanas brīža, vispārīgi aprakstot fotogrāfijā un shēmā redzamo un norādot, vai fotografēts pirms-būvniecības vai būvniecības fāzē.
5.1.12. Visu šīs Tehniskās specifikācijas pielikumos iekļauto projekta gaitas un dokumentācijas sarakstu aktuālās redakcijas:
5.1.12.1. Kvalitātes kontroles  (nodrošināšanas) aktu saraksts;
5.1.12.2. Materiālu apstiprināšanas formu saraksts;
5.1.12.3. Būvdarbu izmaiņu aktu saraksts;
5.1.12.4. Fakta konstatācijas aktu sarakts;
5.1.12.5. DVP saraksts;
5.1.12.6. Defektu aktu saraksts;
5.1.12.7. Detalizāciju saraksts.
5.1.13. Uzņēmējam jānofotografē būvlaukums pirms darbu uzsākšanas, tā, lai ir vizuāli  redzams faktiskā situācija. 
5.1.14. Turpmākā darbu fotografēšana jāveic būvniecības fāzē tādos intervālos, kas atspoguļo galvenos progresa etapus atbilstoši laika grafikā definētajiem posmiem un segtos darbus. 
5.1.15. Iepriekšējā mēneša video novērošanas ieraksts. 
5.2. Progresa ziņojums iesniedzams elektroniskā formā ar atbildīgā būvdarbu vadītāja elektronisko parakstu. 

6. Būvlaukuma videonovērošana
6.1. Nodrošināt Objekta pilna laika apsardzi un nepārtrauktu videonovērošanu ar vismaz 3 (trīs) videokamerām, attālinātu tiešsaistes attēla un video arhīva pieejamību Pasūtītājam, izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošas pārlūkprogrammas (Internet Explorer 11, Google Chrome 63 vai jaunāku versiju), standarta HTTPS pieslēgumu, un videonovērošanas ierakstu uzglabāšanu ne mazāk kā 1 mēnesi).
6.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā izsniegt Pasūtītājam videoierakstu materiālus un/vai nodrošināt videokameru pārvietošanu uz citu vietu Objektā.
6.3. Videokameru tehniskie parametri, sākotnējās izvietošanas vietas un izmantojamā programmatūra jāsaskaņo ar Pasūtītāju līdz Objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai. Šajā apakšpunktā minētie videoierakstu materiāli iesniedzami video formātos, kas nolasāmi ar Pasūtītāja rīcībā esošo standarta programmatūru (operētāj sistēmā Microsoft Windows 10 vai jaunākā versijā iebūvētajiem media atskaņotājiem), piemēram, AVI, MPG, MPEG, MP4, MPEG-4 vai tml.);
6.4. Video kvalitāte, kas nav zemāka par HD 1080p.
6.5. Kopā ar progresa ziņojumu iesniegt Pasūtītājam iepriekšējā mēneša video novērošanas ierakstus elektroniskā datu nesējā.

7. Komunikācijas izmantošana būvlaukumā
7.1. Vispārīgi:
7.1.1. Uzņēmējam uz sava rēķina jānoorganizē elektrības un ūdens apgāde, telefons un citas komunikācijas, kas nepieciešamas būvlaukuma iekārtošanai, un jānodrošina visu cauruļu, kabeļu un armatūras, kas saistītas ar šo komunikāciju uzstādīšanu, piegāde, apkope un aizvākšana pēc darbu pabeigšanas. Uzņēmējam jānodrošina adekvāta pārbaudīta dzeramā ūdens piegāde būvlaukumā. Visām elektroiekārtām, kas ietilpst pagaidu būvēs, jāatbilst aktuālajiem noteikumiem.
7.1.2. Uzņēmējam jākoordinē un jāuzstāda visas pagaidu ietaises saskaņā ar kompetentu vietējo institūciju vai komunālo pakalpojumu uzņēmumu noteikumiem un saskaņā ar  normatīviem.
7.1.3. Pēc darbu pabeigšanas vai gadījumā, ja pagaidu ietaises vairs nav nepieciešamas, tās jānojauc un būvlaukums jāsakārto atbilstoši tā sākotnējam stāvoklim. Visas ar pagaidu ietaisēm, t.sk., bet ne ierobežojoši, instalāciju apkopi, pārvietošanu un aizvākšanu, saistītās izmaksas jāuzņemas Uzņēmējam.
7.1.4. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu un uzskaiti, kā arī būvdarbu laikā veikt ikmēneša komunālo pakalpojumu apmaksu (elektroenerģija un ūdens, kanalizācija u.c. ) pēc ievaduzskaites vai kontrolskaitītāju rādītājiem, ja šādi pieslēgumi nepieciešami.
7.1.5. Uzņēmējam ir pienākums būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.), pēc ievaduzskaites vai kontrolskaitītāju rādītājiem. 
7.2. Pagaidu ūdensapgāde:
7.2.1. Uzņēmējam jānodrošina un jāapmaksā visa ūdensapgāde, kas nepieciešama būvdarbiem, sanitārajām ietaisēm, būvlaukuma birojiem un cauruļvadu skalošanai un testēšanai.
7.3. Pagaidu elektroapgāde:
7.3.1. Uzņēmējam uz sava rēķina jāpiegādā, jāuzstāda, jādarbina un jāapkopj visa elektroapgādes sistēma, kas nepieciešama būvdarbiem, būvlaukuma birojiem un testēšanai. Uzņēmējam jākārto visas formalitātes ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu par pagaidu elektroapgādi. Uzņēmējam jāmaksā vietējam elektroapgādes uzņēmumam par visiem pieslēgumu pakalpojumiem, kā arī jānodrošina viss darbaspēks, materiāli un aprīkojums pagaidu elektroapgādes uzstādīšanai. Pēc darbu pabeigšanas teritorijā Uzņēmējam jāatslēdz elektrība un jānovāc pagaidu elektroapgādes sistēma, vienojoties ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu. Ja kā pagaidu elektroapgādes sistēmā tiek izmantotas motorģeneratoru stacijas, šīm stacijām jābūt akustiski izolētām ar īpašiem nožogojumiem no blakusesošajām dzīvojamām mājām.
7.4. Sanitārie pakalpojumi:
7.4.1. Uzņēmējam jānodrošina un jāapmaksā pietiekams skaits pagaidu tualešu saviem darbiniekiem. Ietaises atbilstoši jānošķir no publiski pieejamām vietām un jāuzstāda un jāapkopj piemērotās teritorijās. Tualetes jāuztur tīras un jāiztukšo pēc nepieciešamības. Pabeidzot darbus, sanitārās iekārtas jānovāc un teritorija jāatgriež to sākotnējā stāvoklī.
7.5. Ģeodēziskie darbi:
7.5.1. Uzņēmējam jāizveido pagaidu reperi un uzmērīšanas stacijas piemērotās būvlaukuma vietās un darba gaitā periodiski jāpārbauda reperu augstuma atzīmes un staciju koordinātes attiecībā pret sākotnējiem dotajiem atskaites punktiem.
7.5.2. Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai divi rasējumu eksemplāri, kuros parādīta katra pagaidu repera un uzmērīšanas stacijas atrašanās vieta un līmenis jeb attiecīgās koordinātes.
7.5.3. Darbi veicami atbilstoši LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”.

8. Vides apsaimniekošana būvniecības laikā
8.1. Vispārīgi
8.1.1. Uzņēmējam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai vides aizsardzības plāns būvdarbu veikšanai. Plānā cita starpā jāiekļauj šādi aspekti, kas sniedz ierosinājumus piesārņojuma novēršanai un/vai samazināšanai:
8.1.1.1. sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam;
8.1.1.2. izraktā materiāla pārpalikuma likvidēšana;
8.1.1.3. ieplūstošo ūdeņu piesārņojums ar eļļu, piesārņoto ūdeni, būvmateriāliem un ķimikālijām;
8.1.1.4. gruntsūdeņu piesārņojums, kas radies būvdarbu rezultātā;
8.1.1.5. izplūdes no būvlaukuma atūdeņošanas sistēmām;
8.1.1.6. troksnis;
8.1.1.7. gaisa piesārņojums;
8.1.1.8. būvlaukuma tīrība.
8.2. Laukumi atkritumu apsaimniekošanai
8.2.1. Uzņēmējam netiks piedāvāti laukumi atkritumu ievietošanai tai skaitā grunts atbērtnēm, un viņam jāorganizē rakšanas atkritumu un grunts atbērtņu izvietošanas iespējas uz paša rēķina. Neatļauta atkritumu un atbērtņu izvietošana nav pieļaujama.
8.3. Būvlaukuma tīrība
8.3.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par adekvātu būvlaukuma un būvju apkopi. Materiāli un aprīkojums jānovieto, jāuzglabā un jāsakrauj tādā kārtībā, kas iespējami samazinātu vietējo aktivitāšu traucējumus un pārtraukumus.
8.3.2. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu, ka transportlīdzekļi izgāž dubļus vai citus atkritumus uz ceļiem un ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.

9. Uzkopšana
9.1. Ielu tīrīšana būvdarbu laikā
9.1.1. Uzņēmējam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši materiāli, kas radušies būvdarbu rezultātā, no visām ielām un ceļiem būvlaukuma tuvumā pēc katras dienas darbu pabeigšanas. Uzkopšanā jāietver mazgāšana ar ūdeni, beršana ar suku un roku darba izmantošana, ja tas nepieciešams, lai ielu stāvoklis būtu pielīdzināms blakusesošo darbu neskarto ielu stāvoklim.
9.2. Ceļu aprīkojums
9.2.1. Uzņēmējam jāuzstāda atpakaļ viss ceļu aprīkojums (ielu apgaismojums, ceļazīmes vai luksofori), kas tika noņemts darbu laikā.
9.2.2. Ceļu aprīkojums jāuzstāda sākotnējā vietā, tiklīdz tas iespējams pēc būvdarbu pabeigšanas konkrētajā vietā, un aprīkojuma kvalitātei jābūt saskaņā ar lokālo institūciju prasībām.
9.3. Pēdējā uzkopšana
9.3.1. Pēc būvju pabeigšanas un testēšanas Uzņēmējam jāaizvāc visi būvgruži un liekie materiāli (t.sk. visas pagaidu konstrukcijas, brīdinājumu zīmes, instrumenti, sastatnes, materiāli, izejvielas un celtniecības mašīnas vai aprīkojums, ko Uzņēmējs vai kāds no viņa apakšuzņēmējiem izmantojuši darbu veikšanai) no būvlaukuma un tā apkārtnes. Uzņēmējam jāuzkopj visas būves un jāatstāj būvlaukums labā kārtībā.
9.4. Pasūtītāja uzkopšanas tiesības
9.4.1. Ja Uzņēmējs atsakās vai ignorē prasību veikt vai nekvalitatīvi veic būvgružu, atkritumu, pagaidu konstrukciju aizvākšanu, bruģēto teritoriju, gājēju ietvju tīrīšanu vai telpu uzkopšanu kā noteikts šajās prasībās Pasūtītājs var pēc paša izvēles aizvākt un izgāzt minētos būvgružus, atkritumus un pagaidu būves, uzkopt bruģētās teritorijas, gājēju ietves, telpas un atskaitīt attiecīgās izmaksas no summas, kas pienāktos Uzņēmējam saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju un Līgumu.
9.5. Ielu un ietvju šķēršļi
9.5.1. Visi darbi, kas ietekmē satiksmi uz sabiedriskajiem ceļiem, jāplāno uzraugošajām institūcijām un Pasūtītājam pieņemamā veidā. Pirms darbu uzsākšanas Uzņēmējam jāsastāda saskaņota plānoto darbu programma.
9.5.2. Visā līguma darbības laikā Uzņēmējam jāsadarbojas ar ceļu un uzraugošajām institūcijām attiecībā uz ceļu darbiem vai piekļūšanu pie tiem. Uzņēmējam jāinformē Pasūtītājs par visām satiksmes iestāžu un uzraugošo institūciju prasībām vai ar tām kārtotajām darīšanām.
9.5.3. Uzņēmējs ir atbildīgs par attiecīgo institūciju informēšanu par saviem nodomiem veikt rakšanas darbus uz brauktuvēm, un viņam jāizpilda visi šo institūciju rīkojumi. Paziņojums par Darbu uzsākšanu jāiesniedz attiecīgajās institūcijās vismaz 14 dienas pirms plānotās darbu uzsākšanas, un viena tā kopija jānosūta Pasūtītājam.
9.5.4. Ja satiksme uz ceļiem ir slēgta vai kā citādi ierobežota, Uzņēmējam jāveic adekvātas izmaiņas un uz darba izpildes periodu jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur brīdinājuma, norādījuma u.c. zīmes, kā arī kontroles signāli, ja tādi uzskatīti par nepieciešamiem.
9.5.5. Ja nepieciešami pagaidu ceļi, apbrauktuves vai rampas, tie jāizbūvē un jāpiegādā un jāuztur atbilstoši visiem standartiem, kas atbilst transporta vai gājēju klasei/-ēm, kam tās nepieciešamas.
9.5.6. Uzņēmējs ir atbildīgs par visām izmaksām, kas saistītas ar izmaiņām, gaismām, zīmēm, signāloperatoriem, signalizētājiem u.tml., un tās jāuzskata par iekļautām Uzņēmēja cenā.
9.5.7. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu netīru transportlīdzekļu izbraukšanu no būvlaukuma, atstājot izgāztus dubļus vai citus gružus uz blakusesošajiem ceļiem vai ietvēm, un nekavējoties jāaizvāc jebkuri šādā veidā izgāzti materiāli.
9.5.8. Ja vienvirziena satiksme kādā joslā ir neizbēgama, Uzņēmējam jānodrošina satiksmes kontroles sistēma, vienojoties ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām.
10. Esošās komunikācijas
10.1. Uzņēmējam jākonsultējas ar visām atbildīgajām institūcijām pirms rakšanas darbu uzsākšanas un jānoskaidro precīza esošo komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai ko var ietekmēt būvdarbi.
10.2. Uzņēmējam jāizpilda noteikumi, kurus var izvirzīt Institūcijas, kas saistītas ar ūdens maģistrāļu, kanalizāciju, telefona kabeļu, elektrības vadu vai citu būvlaukumā esošo komunikāciju uzturēšanu un aizsardzību, visus komunikāciju bojājumus novēršot par saviem līdzekļiem.
10.3. Žogi, sienas un citas ierobežojošas konstrukcijas, kur tādas ir, uz laiku jāatver, lai nodrošinātu piekļūšanu būvlaukumam. Tās jāuzstāda atpakaļ sākotnējā stāvoklī, kas būtu pieņemams Pasūtītājam.
10.4. Gadījumā, ja Uzņēmēja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, elektrības vai telefona instalācijas (neatkarīgi no to marķējuma), Uzņēmējam nekavējoties jāinformē attiecīgā institūcija, nosūtot paziņojuma kopiju Pasūtītājam.
10.5. Jebkuri Uzņēmēja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim par Uzņēmēja līdzekļiem.
10.6. Ja nepieciešams, Uzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes rakšanas darbi, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju tipus, izmērus un atrašanās vietas.
10.7. Uzņēmējam jānodrošina netraucēta visu inženierkomunikāciju un to iekārtu darbība uz būvniecības laiku, Uzņēmējs veic nepieciešamās darbības inženierkomunikāciju un iekārtu pārbūvē, pēc būvdarbu pabeigšanas Uzņēmējam jāatjauno visu inženierkomunikāciju un iekārtu darbība saskaņā ar to sākotnējo novietojumu, ja Pasūtītājs nav norādījis savādāk. Visas darbības un izmaksas Uzņēmējs iekļauj savā piedāvājumā.
11. Materiālu un aprīkojuma uzstādīšana un testēšana
11.1. Vispārīgi
11.1.1. Uzņēmēja rīcībā būvlaukumā jābūt pietiekamam skaitam kvalificētu darbinieku, piemērotam aprīkojumam, darbarīkiem un instrumentiem projekta realizēšanai.
11.1.2. Darba zīmējumos jāiekļauj pilns ražotāja uzstādīšanas instrukciju komplekts, t.sk. atļautās pielaides.
11.1.3. Viss aprīkojums jāuzstāda saskaņā ar apstiprinātajiem Darba zīmējumiem; t.sk. ražotāja specifikācijām un rasējumiem, un saskaņā ar noteiktajām pielaidēm.
11.1.4. Pielietojamās testēšanas metodes un kārtība jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai pirms testēšanas uzsākšanas.
11.2. Bojājumi testēšanas laikā un apmācības periodos
11.2.1. Apmācības un testēšanas laikā par aprīkojumu un visām instalācijām atbild Uzņēmējs. Par iespējamiem aprīkojuma un materiālu, darbarīku un instrumentu bojājumiem atbildīgs ir Uzņēmējs.
11.3. Ražotāja speciālistu pakalpojumi
11.3.1. Ražotāja speciālistu pakalpojumu izmaksas būvniecības laikā un garantijas periodā jāsedz Uzņēmējam.
12. Darbu uzsākšana
12.1. Darbu veikšanas projekts
12.1.1. Līguma noteiktajā kārtībā pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmēja pienākums ir izstrādāt darbu veikšanas projektu.
12.1.2. Darbu veikšanas projekts Uzņēmējam jāizstrādā par visiem būvdarbu veidiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, un pamatojoties uz darbu organizēšanas projektu.
12.1.3. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādātajiem būvprojektiem, izstrādā Uzņēmējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji izstrādā konkrētus DVP pielikumus ar ražotāja montāžas instrukcijām un norādījumiem, kuri saskaņojami un pievienojami pie DVP. 
12.1.4. Atsevišķo DVP skaits nav noteikts, un atsevišķie DVP ir jāizstrādā un jāsaskaņo pirms attiecīgo darbu uzsākšanas ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju sekojošiem darbu veidiem, kas būs kā pielikumi pie kopējā darbu veikšanas projekta, kā piemēram:
12.1.4.1. [bookmark: _Hlk35543645]Būvlaukuma ierīkošanas un pagaidu ceļu un gājēju ceļu izbūves darbiem;
12.1.4.2. Demontāžas darbiem;
12.1.4.3. Inženierkomunikāciju/iekārtu pārvietošanas darbiem;
12.1.4.4. Grunts rakšanas un pamatnes sagatavošanas darbiem;
12.1.4.5. Ceļu seguma izbūves darbiem;
12.1.4.6. Betonēšanas darbiem;
12.1.4.7. Ieejas mezgla izbūves darbiem;
12.1.4.8. Hidroizolācijas darbiem:
12.1.4.9. Metāla konstrukciju montāžas darbiem;
12.1.4.10. Alumīnija stikla fasādes montāžas darbiem;
12.1.4.11. Logu durvju restaurācijas/jaunu logu montāžas darbiem;
12.1.4.12. Fasādes un to elementu apdares darbi;
12.1.4.13. Balkona hidroizolācijas izveide, apdares atjaunošana;
12.1.4.14. Gaismekļu montāžas darbiem;
12.1.4.15. [bookmark: _Hlk35418052]Jumta seguma/jumta lūkas izbūve;
12.1.4.16. Jumta konstrukciju izbūve;
12.1.4.17. Kāpņu izbūve piekļuvei uz jumta;
12.1.4.18. Tekņu izbūves darbiem;
12.1.4.19. Tekņu apsildes kabeļu izbūves darbiem;
12.1.4.20. Zibens aizsardzības un zibens kontūras izbūves darbiem;
12.1.4.21. Elektrība iekšējo un ārējie tīklu pārbūves/izbūves darbiem;
12.1.4.22. Komunikāciju šķērsojumu atjaunošanas un izbūves darbiem;
12.1.4.23. Inženierkomunikāciju atjaunošanas darbiem;
12.1.4.24. Apdares darbu atjaunošanas darbiem.
12.1.4.25. Ugunsdrošie komunikāciju šķērsojumi un to aizdare;
12.1.4.26. Elektrība – iekšējie tīkli;
12.1.4.27. Vājstrāvas – iekšējie tīkli (elektronisko sakaru sistēmas, telekomunikācija, piekļuves kontrole, video novērošana, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma, dūmu kontroles sistēmas automātika);
12.1.4.28. Ūdensvads un kanalizācija – iekšējie tīkli;
12.1.4.29. Ventilācija un gaisa dzesēšana;
12.1.4.30. Elektrība – ārējie tīkli (elektroapgāde un apgaismojums);
12.1.4.31. Ūdensvads un kanalizācija – ārējie tīkli;
12.1.4.32. Braucamo un gājēju ceļu izbūve;

12.2. Darbu uzsākšana bez saskaņota DVP nav pieļaujama. Uzņēmējam ir pienākums iesniegt DVP saskaņošanai vismaz  28 dienas pirms darbu uzsākšanas, ja tas neietekmē būtisku materiālu pasūtīšanu un jāsaskaņo vismaz 2 (divas) nedēļas pirms darbu uzsākšanas. Laicīgi nesaskaņots DVP nevar kalpot par attaisnotu Līguma izpildes termiņu kavējumu.
12.3. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvo aktu par darbu veikšanas projektu, bet projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs vienojoties ar Autoruzraugu un Būvuzraugu atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.
12.4. Darbu veikšanas projekta saturs:
	
	Satura rādītāja sadaļas
	Skaidrojumi

	1
	TITULLAPA
	Visiem DPV titullapa tiek noformēta vienādi, ietverot informāciju par pasūtītāju, galveno darbu veicēju un atsevišķo darbu veicēju, projekta nosaukumu, adresi

	2
	SATURA RĀDĪTĀJS
	

	3
	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
	

	
	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija
	

	
	Sertifikāti
	

	
	Rīkojums par atbildīgā darbu vadītāja norīkošanu
	

	
	Nepieciešamo speciālistu saraksts, kontaktinformācija
	

	4
	ATBILSTOŠIE NORMATĪVI UN STANDARTI
	Norāda atsauces uz atbilstošajiem būvnormatīviem, standartiem, darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem.

	5
	BŪVDARBU SAGATAVOŠANA
	Tiek sagatavots objekta sākumā. Gatavo Uzņēmējs. Pārējie atsevišķo darbu veicēji savos DVP atsaucas uz šo sadaļu

	
	Darba aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu organizēšana būvlaukumā būvdarbu laikā
	

	
	Būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi
	

	
	Būvlaukuma teritorijas uzturēšana
	

	
	Autotransporta kustība būvlaukumā
	Gatavo Uzņēmējs un tie atsevišķo darbu veicēji, kuriem paredzēta speciālā transporta kustība pa būvlaukumu

	
	Pagaidu ceļi, pārvietošanās maršruti un bīstamās zonas
	Gatavo Uzņēmējs un tie atsevišķo darbu veicēji, kuriem paredzēta speciālā transporta kustība pa būvlaukumu

	
	Būvmateriālu un darba instrumentu novietnes
	

	
	Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā
	

	
	Sadzīves telpu ierīkošana
	

	
	Darba vides riska noteikšana un novērtēšana
	Gatavo gan Uzņēmējs par kopējajiem būvlaukuma riskiem, gan atsevišķo darbu veicēji par konkrētajiem riskiem darba zonās. Aprakstā jāietver arī pasākumi risku novēršanai vai samazināšanai

	6
	DARBU VEIKŠANAS APRAKSTS
	Gatavo atsevišķo darbu veicēji par visiem darbu veidiem

	
	Sagatavošanās darbi
	Atbilstoši materiālu ražotāja norādījumiem

	
	Pielietotie materiāli
	Atbilstoši iepriekš saskaņotajiem materiāliem

	
	Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums
	Atbilstoši materiālu ražotāja norādījumiem

	
	Būvdarbu veikšanas secība
	

	
	Būvdarbu veikšanas tehnoloģija
	Atbilstoši materiālu ražotāja norādījumiem

	
	Darba vietas uzturēšanas
	

	
	Būvdarbu kvalitātes prasības (pielaides)detali
	Izmērāmās vienībās!

	
	Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana, pārbaudes metodes, instrumenti vai iekārtas, pārbaužu secība, atbildīgās personas
	

	7
	VEIKTO DARBU NODOŠANA
	Gatavo atsevišķo darbu veicēji par visiem darbu veidiem

	
	Darbu posmi jeb etapi
	Darbu posmi jeb etapi, kas tiek nodoti Atbildīgajam darbu vadītājam, Autoruzraugam un Atbildīgajam būvuzraugam

	
	Segto/nozīmīgo darbu aktu saraksts
	

	
	Izpilddokumentācijas sastāvs
	

	8
	PIELIKUMI
	

	
	Darba rasējumi, mezgli
	Visi darba rasējumi jāsaskaņo ar attiecīgās sadaļas Autoruzraugu un jāreģistrē būvdarbu žurnālā

	
	Laika grafiks
	Ar konkrētiem sākuma un beigu datumiem

	
	Plānotais darbinieku skaits
	

	9
	Ēku sēšanās monitorings
	



13. Pārbaudes un pieņemšana
13.1. Vispārīgi
13.1.1. Uzņēmējam ir pienākums trīs dienas pirms pārbaudes uzaicināt uz pārbaudi ar pārbaudes pieprasījumu, pielikums Nr. 1.8., Būvuzraugu un Autoruzraugu. Pārbaudes pieprasījumā norādot:
13.1.1.1. Pārbaudes pieprasīšanas datumu;
13.1.1.2. Pārbaudes datumu;
13.1.1.3. Pieprasīto pārbaudes laiku;
13.1.1.4. Pārbaudes objektu/ darba veidu;
13.1.1.5. Zonu/ vietu;
13.1.1.6. Tāmes pozīciju;
13.1.1.7. Rasējumus;
13.1.1.8. Pieprasīto speciālistu klātbūtni;
13.1.1.9. Pārbaudes fiksēšanu.
13.1.2. Katrs pārbaudītais un nodotais darba posms tiek fiksēts ar kvalitātes kontroles (nodrošināšanas) aktiem, pielikums Nr. 1.4.  un izpildshēmām. Kvalitātes kontroles  (nodrošināšanas) aktu uzskaite ir veicama atbilstoši 1.7. pielikumā iekļautajai formai.
13.1.3. Pasūtītāja pārstāvjiem, ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt un uzturēties Būvlaukumā, Būvobjektu un darbu izpildes vietas, kurās notiek materiālu un iekārtu izgatavošana. 
13.1.4. Uzņēmējam ir pienākums pēc Būvuzrauga norādījumiem veikt pārbaudes vai piedalīties to veikšanā. Uzņēmējs nodrošina objektā pieejamas visas nepieciešamās iekārtas un ierīces jebkuru būvdarbu veidu pārbaužu un mērījumu veikšanai. Veiktajām pārbaudēm ir jābūt dokumentētām un pārbaužu rezultāti ir jāiesniedz Pasūtītājam.
13.1.5. Darbu izpildes laikā var tikt veiktas atkārtotas pārbaudes. Atkārtotā pārbaude tiek veikta pēc konstatēto trūkumu novēršanas  un tās apmaksā Uzņēmējs.
13.1.6. Visi materiāli, iekārtas u.t.t., kas saistītas ar Būvdarbiem, ir attiecīgi jāizmēģina un jāpārbauda, lai pārliecinātos par to atbilstību tehniskajām specifikācijām, Būvprojektiem. 
13.1.7. Montāžas darbu, izmēģinājumu un pārbaudes procedūru kārtības apstiprināšana, kā arī attiecīgo pārbaužu rezultātu apstiprināšana vai atteikšanās no pārbaudēm, neatbrīvo Uzņēmēju no noteiktajām saistībām nodrošināt darbus atbilstoši Būvprojektiem un Tehniskās specifikācijas prasībām.
13.1.8. Izpildītājam ir pienākums veikt defektu aktu (t.sk., Būvuzrauga konstatēto defektu un sastādīto defektu aktu) uzskaiti atbilstoši 1.13. pielikumā iekļautajam defektu aktu saraksta paraugam.
13.2. Materiālu apstiprināšana
13.2.1. Pirms materiālu ievešanas objektā vai pasūtīšanas, Uzņēmējs ar materiāla apstiprināšanas formu, pielikums Nr. 1.2. saskaņo visus būvobjektā iebūvējamos materiālus, tehnoloģijas un iekārtas vai to nomaiņu ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. Visus saskaņotos materiālus, tehnoloģijas, iekārtas un to garantijas apkopot tabulā ar aktuālo informāciju. Uzņēmējs veic saskaņoto materiālu saraksta sastādīšanu un uzturēšanu, informācijas aktualizēšanu, pielikums Nr. 1.3. Visiem vizuāli redzamajiem apdares materiāliem un inženiersistēmu redzamajām daļām nepieciešams iesniegt/sagatavot paraugus. Pirms parauga izgatavošanas saskaņot izgatavošanas zonu un izmēru.
13.2.1.1. Materiāla nomaiņa ir pieļaujama gadījumos, ja Būvprojektos paredzētie materiāli, iekārtas vai tehnoloģiskie risinājumi ir novecojuši vai, ja aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts. Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvprojektos paredzēto materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem vai iekārtām, vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā ekvivalentiem vai labākiem par nomaināmajiem. Uzņēmējs apliecina, ka nomaiņa turpmākā būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītajam papildus izmaksas, nepalielinās ietekmi uz vidi un neietekmēs līgumā noteikto Būvdarbu pabeigšanas termiņu. Uzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar saskaņotajām nomaiņām. Materiālu nomaiņas kārtība ir noteikta Līguma Speciālajos noteikumos 13.9.punktā.
13.2.2. Pirms vizuāli redzamo (apdares darbu un atklāto inženiersistēmu) būvdarbu nodošanas, Uzņēmējs sagatavo apdares vai inženiersistēmas paraugus, kur izpildīto Būvdarbu kvalitāti un izpildījumu novērtē un apstiprina Pasūtītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs. Laicīgi nesaskaņots paraugs nevar kalpot kā attaisnojums Līguma termiņa kavējumam.
13.2.3. Uzņēmējam būvprojektā un būvdarbos ir jāpielieto viena ražotāja pilna materiālu sistēma, tai skaitā palīgmateriāli, ja būvprojektā nav norādīts savādāk.  
13.2.4. Uzņēmēja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei. 
13.3. Atbilstības pārbaudes
13.3.1. Visas pārbaudes un apskates, kā arī tajās konstatētie rezultāti tiek rakstiski reģistrēti. 
13.3.2. Lai noteiktu Izpildītāja piedāvāto materiālu, iekārtu vai Būvdarbu izpildes kvalitātes atbilstību Būvprojektos un Tehniskajā specifikācijā paredzētajam, izstrādājumu paraugi un pārbaužu rezultāti pirms Būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz/jāuzrāda saskaņošanai Pasūtītājam. Pārbaudīto materiālu paraugus jāuzglabā līdz Būvdarbu perioda beigām. Ja kāda materiāla, iekārtas vai darbu izpildes kvalitāte ir zemāka nekā saskaņotajam paraugam, tas ir jānomaina vai jāpārtaisa bez papildus samaksas. Par būvizstrādājumu parauga nepieciešamību Būvniecības dalībnieki vienojas atsevišķi.
13.3.3. Izpildītājs izpilda visas Būvprojektos un Tehniskajā specifikācijā pieprasītās pārbaudes un sedz visus izdevumus, kas ar tām saistītas. Jebkurai materiālu novērtēšanai vai iesniegtiem pārbaudes rezultātiem jāatbilst pielietoto vai LR spēkā esošo normatīvu nosacījumiem.
13.3.4. Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam un izvērtēšanai sertifikātus, katalogus, rokasgrāmatas, rasējumus u.c., ražotāja sagatavoto informāciju, kas apliecina piedāvāto materiālu un iekārtu atbilstību LR normatīvos aktos un Būvprojektos un Tehniskajā specifikācijā definētajām prasībām. Izpildītāja pienākums ir pierādīt Pasūtītājam, ka piegādājamās iekārtas un materiāli atbilst Būvprojektos un Tehniskajā specifikācijā  noteiktajiem standartiem un tehniskajām prasībām, uzrādot attiecīgos atbilstību apliecinošos dokumentus.
13.4. Iekārtu un sistēmas pārbaudes
13.4.1. Pabeidzot iekārtu un sistēmu montāžu, Uzņēmējam, pieaicinot Pasūtītāju, ir jāveic to pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību Darba zīmējumu un/vai ražotāja prasībām. Ja normatīvie akti nereglamentē noteiktu pārbaužu metodiku, tad Uzņēmējs sagatavo pārbaužu programmu, kura tiek saskaņota ar Pasūtītāju. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt ar visiem pārbaudēm nepieciešamiem instrumentiem, iekārtām un personālu un Uzņēmējam ir jāsedz visi izdevumi, kas rodas, veicot noteiktās pārbaudes.
13.4.2. Uzņēmējam darbi tiek akceptēti un pieņemti tikai pēc pilnībā pabeigtu visu iekārtu un sistēmu pārbaudes. Uzņēmējs pēc pārbaužu pabeigšanas sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaiti, kas satur mērījumus un atzinumu par iekārtu un sistēmu gatavību pieņemšanai. Tajā jāietver vadības, regulēšanas, izmēģināšanas u.c. dokumentācija, kas sastādīta montāžas pārbaudēs un nododot ekspluatācijā. 
13.5. Personāla apmācība Būvobjektā
13.5.1. Pēc iekārtu uzstādīšanas Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja norīkotajiem pārstāvjiem pilnīgu apmācības kursu par uzstādīto sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu kopumā. Apmācība tiek organizēta kā mācīšanās darba vietā un to nodrošina Uzņēmēja personāls, kurš uzstāda iekārtas un nodod tās ekspluatācijā. Lietotāja rokasgrāmata tiek izmantota par apmācības pamata dokumentu, bet papildus tiek izmantota Uzņēmēja iepriekš sagatavota sīkāka apmācības programma. 
13.6. Būvobjekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā
13.6.1. Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Uzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas radušies Būvdarbu laikā gan no Būvlaukuma, gan arī no tam pieguļošās teritorijas. Jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi un zālāji. Jānotīra un jāsakārto Ēkas fasādes, atbalsta sienas, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām jābūt izmazgātām un tīrām, notekām iztīrītām. Visiem logu un durvju mehānismiem, santehniskajām ietaisēm, citām ierīcēm un iekārtām jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. No teritorijas jāaizved būvniecības atkritumi un neizmantotie materiāli.
13.6.2. Inženiersistēmas montāžas darbus var uzskatīt par pabeigtiem, ja sistēmas ir pilnībā palaistas darbībā un ieregulētas, ja ir sagatavotas ekspluatācijas instrukcijas, visi protokoli un akti ir apstiprināti un parakstīti.
13.7. Gala pārbaude
13.7.1. Uzņēmējs savlaicīgi,  atbilstoši Līguma nosacījumiem, rakstveidā informē Pasūtītāju un Būvuzraugu, par termiņu kad visi Būvdarbi būs pilnībā pabeigti, un tie būs pieejami gala pārbaudei.
13.7.2. Gala pārbaude tiek veikta pēc pilnībā pabeigtiem būvdarbiem un veiktiem pēdējās uzkopšanas darbiem. 
13.7.3. Gala pārbaudes laikā objektā netiek ielaisti strādnieki būvdarbu veikšanai. 
13.7.4. Gala pārbaudē Uzņēmēja klātbūtne nav nepieciešama, bet Uzņēmējam ir jānodrošina piekļuve visām telpām.
13.7.5. Pasūtītāja piedalīšanās veikto Būvdarbu un to apjoma galīgā pārbaudē nav uzskatāma par būvdarbu izpildes apstiprinājumu.
13.7.6. Pēc gala pārbaudes Būvuzraugs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā sastāda gala defektu sarakstu ar fotofiksāciju un defektu aprakstiem, saraksts var tik sastādīts Fieldwire vidē. 
13.7.7. Pēc gala pārbaudes Uzņēmējs var uzsākt defektu labošanu.   
14. Citas prasības:
14.1. Detalizētāku rasējumu izstrāde
14.1.1. Būvdarbu veicējam ir pienākums būvdarbu gaitā, bet pirms konkrētā darba veida izstrādāt detalizētākus rasējumus, kas nepieciešami būvprojekta atsevišķo daļu un elementu īstenošanai (ja nepieciešams). Detalizētie rasējumi ir jāsaskaņo ar būvprojekta izstrādātāju, būvuzraugu un Pasūtītāju. Rasējumi jānoformē atbilstoši LBN 202-18 prasībām.
14.2. Sastatņu montāža
14.2.1. Sastatņu montāžu veikt tikai pēc detalizēti izstrādātas montāžas shēmas. Pie jau uzstādītām un pārbaudītam sastatnēm piestiprināt sastatņu montāžas shēmu. 
14.3. Demontāža
14.3.1. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas jāveic pasākumi esošo ēku aizsardzībai pret putekļiem, trokšņiem un vibrācijām, lietus ūdeņu novadīšanai. Veicot ekspluatējamo inženiertīklu demontāžu ir jāveic pagaidu pasākumi to nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.
14.4. Vibrāciju monitorings
14.4.1. Veicot nesošo konstrukciju izbūves darbus, pamatu atrakšanas darbus un grunts blietēšanas darbus pie pamatiem un citus darbus, kas var radīt vibrāciju, Uzņēmējam jāveic vibrācijas reālā laika kontrole 24 stundas diennaktī uz visu iepriekš minēto darbu izbūves laiku. Būvprojektos definēt precīzus pieļaujamos vibrācijas kritērijus.
14.5. Plaisu monitorings
14.5.1. Veicot nesošo konstrukciju izbūves darbus paredzēt ēkai nesošo konstrukciju plaisu reālā laika monitoringu. Monitoringa programmu saskaņot ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju.
14.6. Ugunsdrošās aizdares
14.6.1. Galvenajam būvdarbu veicējam jāizstrādā vienots Darbu veikšanas projekts par ugunsdrošo aizdaru montāžu visiem inženiertīkliem, kas sevī ietver informāciju par izmantotajiem materiāliem un ar ražotāju saskaņotiem detalizētiem mezgliem. Projekts jāsaskaņo ar visiem inženiertīklu montāžas darbu veicējiem. Aizdaru montāža jāveic atbilstoši saskaņotajam projektam un tā risinājumiem. Montāžas laikā jāievieš ugunsdrošo aizdaru žurnāls, kurā apkopo informāciju par katras konkrētās aizdares vietu, tipu, pielietotajiem materiāliem un aizdares montāžas veicēju.
14.7. Būvžogs. Būvžogu paredzēt no mitrumu izturīga materiāla –  cinkotām metāla loksnēm (2mm), kas krāsotas melnas ar pulvera krāsu uz 30x40 mm cinkota metāla stabiem ar PVC jumtiņu. Žogs izvietojams uz saliekamas betona pasētas 300 mm augstumā un 100 mm platumā. Žogam jāveido monolītu, necaurredzamu, vējā negrabošu nožogojumu, pie kuras varētu stiprināt jebkādus bannerus. 

15. Būvdarbu kvalitātes prasības
	Darbu veids
	Būvdarbu kvalitātes kritēriju raksturojošs dokuments
	Kritērijs

	1
	2
	3

	Darbu veicēja darbu uzraudzības līmenis un to principi (visi būvdarbi)
	LVS EN 1990
	*  IL2

	1.1. Publisko telpu GALA APDARE
	LVS CEN/TR 15124; European Union of contractors of plastering, dry lining, stucco and related activities (UEEP) and Eurogypsum. Un materiālu ražotāju rekomendācijas.
	4 (Q4)

	1.2. Tehnisko telpu 
GALA APDARE
	LVS CEN/TR 15124; European Union of contractors of plastering, dry lining, stucco and related activities (UEEP) and Eurogypsum. Un materiālu ražotāju rekomendācijas.
	3(Q3)

	1.3. Ģipškartona konstrukcijas un saliekamie piekaramie griesti
	LVS EN 13964
	Izpildīt ietverto, projekta prasības, t.sk. (Q4), (Q3).

	2. Betona klona grīdas
	LVS EN 13813, DIN 18202, LVS EN 13892-1, LVS EN 13892-2, LVS EN 13892-6
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	3. Betonēšanas darbi
	LVS EN 13670 
	EXC 3 
Izbūves ģeometriskās pielaides 1. klase.

	
	LVS EN 206, LVS 156
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	
	Redzamās betona virsmas kvalitāte atbilstoši Pasūtītāja un Būvprojekta prasībām.
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	4. Saliekamās dz/b konstrukcijas
	Iepriekš izgatavoto elementu ražošana LVS EN 13369, LVS EN 1168, LVS EN 13225, LVS EN 14843, LVS EN 14992;
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	
	Iepriekš izgatavoto elementu montāža LVS EN 13670
	EXC 3 
Izbūves ģeometriskās pielaides 1. klase.

	
	Virsmas kvalitāte atbilstoši Pasūtītāja prasībām un LVS EN 13369
	Izpildīt ietverot projekta prasības ņemot vērā Standarta pielikums J

	5. Koka būvkonstrukcijas
	LVS EN 1995 (standarta sērija)
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	
	LVS EN 14592
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	6. Metāla būvkonstrukcijas
	LVS EN 1090-1 un 1090-2
	EXC 2

	
	LVS EN 1090-2
	Pielaižu klases: 
Ražošanai 2. klase; 
Montāžai 1. klase; 
Eksponētām konstrukcijām montāžai 2. klase.

	
	
	

	
	LVS EN 1090-2, LVS EN ISO 5817, LVS EN ISO 17637
	Metinājuma klase C

	
	LVS EN 1090-2
	Ekspluatācijas kategorija SC1

	
	LVS EN 1090-2
	Izgatavošanas kategorija PC2

	
	LVS EN ISO 12944-1 
	Korozijas klase iekštelpās C2 H

	
	Korozijas klase ārtelpās C4 H
	 

	
	LVS EN 15048 (standarta sērija)
	Klase 8.8, Izbūve saskaņā ar LVS EN 1090-2 P. 8.3 prasībām.

	7. Ar metāla sedzošajiem slāņiem abpusēji segti pašnesoši daudzslāņu paneļi.
	LVS EN 14509
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	8. Tērauda konstrukciju ugunsaizsardzība ar krāsojumu
	LBN 201-15, LVS EN 1991-1 (standarta sērija)
	Izpildīt ietverot projekta prasības R60

	9. Logi un ārdurvis
	LVS EN 14351-1_A2, LVS EN ISO 10077-1 un LVS EN ISO 10077-2, 
Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas rekomendācijas.
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	10. Mūrēšanas darbi
	LVS EN 1996-1 (standarta sērija)
	Izpildes klase EXC -1B

	
	LVS EN 1996-2
	Pielaides LVS EN 1996 – 2 P.3.4

	11. Pāļu darbi
	LVS EN 1536+A1; LVS EN 12716
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	12. Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie tīkli)
	LBN 221-15, LVS CEN/TR 13801, LVS EN ISO 1452 (standarta sērija)
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	13. Ūdensapgāde un kanalizācija (iekšējie tīkli)
	LBN 221-15
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	
	LBN 223-15
	 Izpildīt ietverot projekta prasības.

	14. Ūdens apkures sistēmas
	LBN 231-15, LVS EN 14336, LVS EN 442-1, LVS EN 1264 (standarta sērija)
	Izpildīt ietverot projekta prasības un nodrošināt projektētās plūsmas Standarta pielaižu robežās.

	15. Stacionāro ugunsdzēsības sprinkleru un krānu sistēmas
	LBN 201-15, LVS EN 12845+A1, LVS EN 671 (standarta sērija)
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	16. Ventilācija un dzesēšana
	LBN 231-15, LVS EN 13053, LVS EN 1886, LVS EN 1506, LVS EN 1505, LVS EN 12237, LVS EN 15726, LVS EN 15727, LVS EN ISO 16890,  LVS EN 12599, ASHARE 62.1
	Izpildīt ietverot projekta prasības detalizēti 
skatīt zemāk:

	16.1. Gaisa apstrādes iekārtu kvalitāte
	LVS EN 13053
	Izpildīt prasības.

	16.2. Gaisa apstrādes iekārtu kvalitāte (higēniskā izpildījumā)
	DIN 1946-4
	Izpildīt prasības.

	16.3. Gaisa apstrādes iekārtu parametri
	LVS EN 1886
	Ne zemāk kā 
D2; T2; L2; TB3

	16.4. Cauruļvadu hermētiskums 
	LVS EN 15727
	Ne vairāk kā B klase, operāciju zālēs C klase. 

	16.5. Darbu nodošana un testi
	LVS EN 12599
	Izpildīt prasības.

	17. Elektromontāžas darbi
	LVS HD 60364-5-52; LVS HD 60364-5-54; LVS HD 60364-1; LVS HD 60364-4-41; LVS HD 60364-5-534; LVS HD 60364-7-706; LVS EN 50310; LVS EN 62305 (standarta sērija); IEC 61439-7; LVS EN 50171; LVS EN 61557-1; LVS EN 50085-1; LVS EN 50085-2 (standarta sērija); LVS EN 15193; LBN 261-15;
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	18. UAS sistēmas
	LBN 201-15, LVS CEN/TS 54-14,
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	19. Zemes darbi
	LVS EN 1997-1, 
Būvdarbu laikā veikt saskaņotu ģeotehnisko uzraudzību
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	20. Ceļi un laukumi
	Latvijas auto ceļu specifikācijas
	Izpildīt ietverot projekta prasības.

	21. Citi, jeb pārējie darbi
	Kvalitāte ar kuru pasūtītājs var pamatoti rēķināties saskaņā ar būvuzņēmēja kvalitātes kontroles (nodrošināšanas) procedūrām
	Izpildīt ietverot projekta un būvizstrādājumu ražotāju tehnoloģiskās prasības.


*Gadījumos, kad Būvprojektos netiek definēts inspekcijas līmenis Uzņēmējam jāpieņem 2. inspekcijas līmenis IL2 un jāpiemēro to principi uz visiem būvdarbiem.
15.1. Nodošanas dokumentācija
15.1.1. Būvdarbu laikā ir jāaizpilda apsaimniekošanas informācijas anketa, un par anketas izveidi ir līdzatbildīgi projektētājs, autoruzraugs un būvdarbu veicējs. Anketa tiek pievienota tehniskajai specifikācijai un kalpo kā darba uzdevuma sastāvdaļa.
15.1.2. Pabeidzot Būvdarbus, Uzņēmējam ir jāsagatavo un jānoformē visa nepieciešamā dokumentācija atbilstoši šajā Tehniskajā specifikācijā un līgumā definētajām prasībām.
15.1.3. Uzņēmējam ir jānodod Pasūtītājam Autoruzrauga apstiprinātus visu būvprojektu daļu izpildrasējumus, kuros ir apkopotas visas būvdarbu laikā veiktās izmaiņas. Rasējumi jānoformē atbilstoši LBN 202-18 pdf un DWG versijās.
15.1.4. Uzņēmējam Valsts zemes dienestā jāpasūta un jāsaņem Kadastrālās uzmērīšanas lietas par visiem būvdarbos iekļautajiem kadastra apzīmējumiem, un jāveic to apmaksa.
15.1.5. Uzņēmējam ir jāpieprasa un jāsaņem pozitīvi atzinumi no iestādēm un institūcijām, kuras ir devušas tehniskos noteikumus vai sniegušas skaņojumus ar piezīmēm projekta dokumentācijā. 
15.1.6. Uzņēmējam, nododot ekspluatācijā iekārtas un sistēmas, jāsagatavo lietošanas un apkopes Rokasgrāmatas. 
15.1.7. Rokasgrāmatās jāietver šāda informācija:
15.1.7.1. Detalizēts apraksts, kas satur pilnīgas un sīkas ziņas par iekārtu, tās komplektēšanu, komponentiem un piederumiem, programmu nodrošinājumu u.t.t.;
15.1.7.2. Sistēmas vai iekārtas darbības īss tehniskais raksturojums, t.sk. cauruļvadu un instrumentu shēmas, blokshēmas un līniju shēmas, ķēžu un kontūru shēmas, cauruļvadu shēmas, datu ieguves sistēmas funkcionālais apraksts u.t.t.; 
15.1.7.3. Lietošanas instrukcijas, kurās secīgi aprakstītas darbības;
15.1.7.4. Izmēģināšana un regulēšana, norādot, kā tiek veikta pārbaude, kā arī sistēmas vai iekārtu regulēšanas procedūra pirms iedarbināšanas un vēlākā ekspluatācijā, ieskaitot ekspluatācijas atsākšanas kārtību pēc remonta/detaļu nomaiņas vai ekspluatāciju rekomendētās periodiskās pārbaudes laikā;
15.1.7.5. Apkopes instrukcijas, atsevišķi izdalot profilaktiskās apkopes, kur jānorāda nepieciešamās periodiskās apskates, to kārtība, kārtējās pārbaudes, kalibrēšana u.tml., remonts un regulēšana, kur jāraksturo apskates, kā arī tādu detaļu noņemšana un nomaiņa, kuras var tikt mainītas un tādu detaļu apskate un remonts, kurām nepieciešama kontrole un remonts.
15.1.8. Nodošanas dokumentācijai jāpievieno visu ieprojektēto sistēmu iekārtu ražotāju tehnisko raksturojumu izdrukas un elementu katalogu tehniskie rādītāji un zīmējumi, kā arī jāpievieno visu sistēmu iekārtu un elementu krāsaini vizuāli uzskatāmi materiāli un Rokasgrāmatas.
15.1.9. Būvdarbu izpilddokumentācija jāiesniedz izdrukas veidā un pilnā sastāvā papildus arī USB-datu nesējā. Grafiskā daļa elektroniski ir jāsagatavo AutoCAD programmas nodrošinājumam saprotamā formātā. Iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, atsevišķa informācija var tikt iesniegta Adobe Acrobat failu formā. Teksta daļai jābūt izstrādātai Word un Excel programmnodrošinājumam saprotamā formātā. Dokumentācijai jābūt sagatavotai un iesietai lietošanai ērtā veidā. 
15.1.10. Izpilddokumentācija, pārbaužu un mērījumu rezultāti, sistēmu pases un protokoli ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam pirms paziņojuma par darbu pabeigšanu un Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.
15.2. Viens no būvprojektiem “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Citadeles ielā 7, Rīgā” (izstrādāja SIA “Baltex Group”)  tiek īstenots izmantojot VNĪ izstrādātās BIM prasības projektēšanai un būvdarbiem (VNĪ BIM prasību dokumentācija ir pieejama VNĪ mājas lapā https://www.vni.lv/kompetence/bim-kompetences-centrs), kas paredz pastāvīgu informācijas apmaiņu projektā iesaistītajiem dalībniekiem. Uzņēmējam ir nepieciešams nodrošināt pasūtītāju ar specifisku informāciju, kas paredzēta tālākai izmantošanai BIM procesu ietvaros. Detalizēta informācija par BIM prasībām būvdarbu laika dota 1.18. pielikumā – BIM prasības būvdarbiem. 
15.3. Ilgtspējas prasības. Atbilstoši VNĪ “Ilgtspējas prasības” (skatīt 1.29.pielikumu – VNĪ “Ilgtspējas prasības” ar pielikumu) noteiktajās prasībās būvdarbiem, paredzēt 9.1.punktā noteiktās prasības par likumīgas izcelsmes kokmateriālu izmantošanu būvdarbu īstenošanā. 

Pielikumi:
1.1.  Kvalitātes kontroles (nodrošināšanas) sistēmas vadlīnijas (KKS) ar pielikumiem;
1.2.  Materiāla apstiprināšanas formas paraugs (MAF)/nomaiņas akts;
1.3.  Materiālu apstiprināšanas formas saraksts;
1.4.  Kvalitātes kontroles(nodrošināšanas) akts (KKA);
1.5.  Detalizācijas saraksts;
1.6.  Defektu saraksts;
1.7.  Kvalitātes kontroles  (nodrošināšanas) aktu saraksts;
1.8.  Pārbaudes pieprasījums;
1.9.  Fakta konstatācijas akts;
1.10. Fakta konstatācijas aktu saraksts;
1.11. Darba veikšanas projektu saraksts;
1.12. Defektu akts;
1.13. Defektu akta saraksts;
1.14. Finanšu plūsmas grafiks;
1.15. Forma 2 un Forma 3;
1.16. Visu līgumā saistību akts;
1.17. Apsaimniekošanas informācijas anketa;
1.18. BIM prasības būvdarbiem.
1.19. Materiālu uzskaitījums, par kuriem ir tiesības saņemt samaksu;
1.20. SIA “Baltex Group” izstrādātais būvprojekts “Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtošana Citadeles ielā 7, Rīgā”;
1.21. Būvatļauja;
1.22. SIA “JaunRīga” izstrādātais paskaidrojuma raksts “Jumta seguma nomaiņa Citadeles ielā 7, Rīgā”;
1.23. Būvvaldes saskaņojums paskaidrojuma rakstam “Jumta seguma nomaiņa Citadeles ielā 7, Rīgā”;
1.24. Darbu apjomi Būvprojektam (Tāme);
1.25. Darbu apjomi paskaidrojuma rakstam “Jumta seguma nomaiņa Citadeles ielā 7, Rīgā”  (Tāme);
1.26. SIA “Baltex Group” izstrādātais paskaidrojuma raksts “Elektroapgādes (ārējā) izbūves. Lietotāja 0,4kV barojošā kabeļu līnijas no TP2017 objektam Citadeles iela 7, Rīgā”
1.27. Darbu apjomi paskaidrojuma rakstam “Elektroapgādes (ārējā) izbūves. Lietotāja 0,4kV barojošā kabeļu līnijas no TP2017 objektam Citadeles iela 7, Rīgā”
1.28. Būvvaldes saskaņojums paskaidrojuma rakstam “Elektroapgādes (ārējā) izbūves. Lietotāja 0,4kV barojošā kabeļu līnijas no TP2017 objektam Citadeles iela 7, Rīgā”
1.29. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” izstrādātās “Ilgtspējas prasības” ar pielikumu (2 datnes: PDF un MS Excel formātā)
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