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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Apdares darbu kamera ar sauso filtrācijas sistēmu, krāsu/laku produktu savākšanu
	1
	Gab.
	1. Rūpnieciski izgatavota apdares darbu kamera. 
2. Apdares darbu kameras izmērs (norādīts pieļaujamais diapazons):
2.1. platums: 2800 – 3100 mm;
2.2. augstums: 1900 – 2200 mm;
2.3. dziļums: 1300 – 2400 mm.
3. Apdares darbu kamerā vienmērīgs iekšējais LED apgaismojums.
4. Ar kastes veida gaisa nosūci ar filtriem apdares darbu kameras gala sienā.
5. Krāsošanas kameras gaisa filtrācijas siena ir kameras iekšējo izmēru augstuma un platuma visā lielumā.
6. Gaisa filtrācijas sistēmas gaisa filtrācijas klase vismaz М5.
7. Ventilācijas iekārta:
7.1. Krāsošanas kamera aprīkota ar nosūces ventilatoru, kas veic gaisa nosūci no kameras;
7.2. [bookmark: _Ref163478944]Attīrītais gaiss tiek atgriezts atpakaļ telpā izmantojot 400×400mm šķērsgriezuma gaisa izvadu iekārtas augšpusē;
7.3. Gaisa savākšanas ventilators aprīkots ar tērauda lāpstiņām;
7.4. Ventilācijas dzinēja jauda: vismaz 2 kW;
7.5. Ventilācijas dzinēja radītā gaisa plūsma: vismaz 10 000 m3/h;
7.6. Ar elektromehānisku vadības paneli nosūces ventilatora vadībai ar iespēju mainīt nosūkšanas jaudas gaisa plūsmu.
8. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša iekārta.
9. Pretendents nodrošina apdares darbu kameras pieslēgšanu pie tehniskās specifikācijas 7.2. punktā norādītā gaisa izvada.
10. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic piegādes un uzstādīšanas vietas apskate. Pieteikšanās piegādes un uzstādīšanas vietas apskatei iespējama pie Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma iepirkumu speciālista Renāra Saknes, tālr. 25472567, e-pasts: r.sakne@inbox.lv.
Vizuālā informācija norādīta tehniskās specifikācijas 1. pielikumā (datne: vizualizacija_kamera.pdf).

	
	Citas prasības:
	1. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība.
2. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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