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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

1.daļa Traktors

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Traktors, augļu koku un krūmu kopšanai dārzā
	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Dzinēja jauda
	Ne mazāk kā 100 zs
	

	3. 
	Dzinējs
	4 cilindru dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu
	

	4. 
	Dzinēja tilpums
	Ne mazāk kā 3600 cm3
	

	5. 
	Minimālais traktora platums
	Ne mazāk kā 1450 mm

	

	6. 
	Maksimālais traktora platums
	Ne vairāk kā 1600 mm
	

	7. 
	Traktora augstums
	Ne vairāk kā 2500 mm
	

	8. 
	Traktora klīrens
	Ne mazāk kā 300 mm
	

	9. 
	Riteņu garenbāze
	Ne mazāk kā 2100 cm
	

	10. 
	Priekšējās riepas
	Ne mazākas kā 280/70R18
	

	11. 
	Aizmugurējās riepas
	Ne mazākas kā 360/70R24
	

	12. 
	Priekšējā jūgvārpsta
	1000 apg.min.
	

	13. 
	Aizmugurējā jūgvārpsta
	540/1000 apg.min.
	

	14. 
	Priekšējā trīspunktu uzkare 
	2.kategorija
	

	15. 
	Aizmugures trīspunktu uzkare 
	2.kategorija
	

	16. 
	Ārēja aizmugurējās uzkares pacelšana
	Jānodrošina
	

	17. 
	Diferenciāļa bloķētāji
	Jānodrošina
	

	18. 
	4x4 riteņu piedziņa
	Jānodrošina
	

	19. 
	Priekšā viens hidro izvadu pāris
	Jānodrošina
	

	20. 
	Aizmugurē trīs hidro izvadu pāri
	Jānodrošina
	

	21. 
	Reversa svira pie stūres elektrohidrauliska
	Jānodrošina
	

	22. 
	Aizmugurējās uzkares celtspēja
	Ne mazāk kā 2300 kg
	

	23. 
	Aizmugurējās uzkares augstuma regulēšana abās pusēs
	Jānodrošina
	

	24. 
	Atsvars uz trīspunktu uzkares priekšā
	Ne mazāk kā 400 kg
	

	25. 
	Priekšējā tilta riteņu dubļu sargi
	Jānodrošina
	

	26. 
	Automātiskā stūrēšanas sistēma ar RTK korekcijas signālu ar precizitāti līdz 2,5 cm
	Jānodrošina
	

	27. 
	Slēgta kabīne, radio
	Jānodrošina
	

	28. 
	Kabīnē apsilde, kondicionieris
	Jānodrošina
	

	29. 
	Aktivētās ogles salona gaisa filtri
	Jānodrošina
	

	30. 
	Apgriešanās rādiuss neizmantojot bremzi
	Ne vairāk kā 3950 mm
	

	31. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	32. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	33. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	34. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	35. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	36. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads
	

	37. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	38. 
	Pretendentam jānodrošina piegādātās preces  reģistrēšana uz APP “Dārzkopības institūts” vārda
	Jānodrošina
	



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


