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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

2.daļa Traktors - iekrāvējs

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Traktors - iekrāvējs
	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Aprīkots ar pļaujmašīnu, kausu un palešu dakšām ar režģi
	Jānodrošina 
	

	3. 
	Dzinējs
	4 cilindru dīzeļdzinējs ar šķidruma dzesēšanu
	

	4. 
	Dzinēja jauda
	Ne mazāk kā 44 zs
	

	5. 
	Dzinēja tilpums
	Ne mazāk kā 1498 cm3

	

	6. 
	Slēgta kabīne ar skaņas izolāciju, radio
	Jānodrošina 
	

	7. 
	Kabīnē apsilde, kondicionieris
	Jānodrošina
	

	8. 
	Maksimālais traktora platums
	Ne vairāk kā 1290 mm
	

	9. 
	Traktora augstums
	Ne vairāk kā 2070 mm
	

	10. 
	Traktora klīrens
	Ne mazāk kā 260 mm
	

	11. 
	Riteņu garenbāze
	Ne vairāk kā 1220 mm
	

	12. 
	Traktora kopējais garums ar atsvariem
	Ne vairāk kā 2612 mm
	

	13. 
	traktora riepas
	Ne mazākas kā 26x12.00-12”TR
	

	14. 
	Piedziņas sistēma
	Hidrostatiskā, 2 ātrumi
	

	15. 
	Apgaismojums dalībai ceļu satiksmē
	Jānodrošina
	

	16. 
	Piekabes apgaismojuma ligzda traktora aizmugurē
	Jānodrošina
	

	17. 
	Sēd pozīcija priekšējā traktora daļā, pirms locīšanās punkta
	Jānodrošina
	

	18. 
	Logu tīrītājs un mazgātājs
	Jānodrošina
	

	19. 
	labās puses sānu logs atverams
	Jānodrošina
	

	20. 
	Dubļusargi visiem četriem riteņiem
	Jānodrošina
	

	21. 
	Teleskopisks frontālais iekrāvējs ar pagarinājumu, ar pašlīmeņojošu funkciju un frontālā iekrāvēja amortizācija
	Jānodrošina
	

	22. 
	Iebūvēts atsvars traktora aizmugurē 
	Ne mazāk kā 180 kg
	

	23. 
	Sakabes cilpa/ “ābols” traktora aizmugurē
	Jānodrošina
	

	24. 
	Hidrosistēmas dzesēšana un hidrošļūteņu multi sakabe uz frontālā iekrāvēja
	Jānodrošina
	

	25. 
	Amortizēts vadītāja krēsls
	Jānodrošina
	

	26. 
	Rokas bremze
	Jānodrošina
	

	27. 
	8 funkciju vadības džoistiks
	Jānodrošina
	

	28. 
	Apgriešanās rādiuss
	Ne vairāk kā 2250mm
	

	29. 
	Multifunkcionāls displejs
	Jānodrošina
	

	30. 
	Beramo materiālu kausa platums
	Ne mazāk kā 1450 mm
	

	31. 
	Kausa tilpums
	Ne mazāk kā 420 litri
	

	32. 
	Palešu dakšas ar režģi celtspēja
	Ne mazāk kā 2000 kg
	

	33. 
	Palešu dakšu ar režģi garums
	Ne mazāk kā 1200 mm
	

	34. 
	Āmurīšu pļaujmašīnas darba platums
	Ne mazāk kā 1350 mm
	

	35. 
	Āmurīšu pļaujmašīnās kopējais platums
	Ne vairāk kā 1730 mm
	

	36. 
	Āmurīšu pļaujmašīnas pļaušanas augstumus
	No 25mm līdz 100 mm
	

	37. 
	Āmurīšu pļaujmašīnas aizmugurē atbalsta rullis
	Jānodrošina
	

	38. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	39. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	40. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	41. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	42. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	43. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads
	

	44. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	45. 
	Pretendentam jānodrošina piegādātās preces  reģistrēšana uz APP “Dārzkopības institūts” vārda
	Jānodrošina
	


Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


