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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


6. daļa Minerālmēslu kliedētājs 

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Minerālmēslu kliedētājs augļudārzā


	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Regulējams minerālmēslu daudzums
	Jānodrošina
	

	3. 
	Izkliedes veids
	Uz apdobes vai 6 – 14 m
	

	4. 
	Paredzēts traktortehnikai ar jaudu
	līdz 50 ZS
	

	5. 
	Jūgvārpstas apgriezieni
	Ne mazāk kā 540 r/min
	

	6. 
	Piltuves tilpums
	Ne vairāk kā  200 L
	

	7. 
	Maksimālā celtspēja 
	Ne mazāk kā 270 kg
	

	8. 
	Agregāta platums 
	1 m
	

	9. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	10. 
	Prece atbilst ES noteiktam standartiem
	Jānodrošina
	

	11. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	12. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 150 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	13. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā.
	

	14. 
	Piegādes vieta
	“Tauriņi”, Dzintars, Pūres pagasts, Tukuma novads
	

	15. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	



Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts[footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


