Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atklātā konkursa
"Automašīnu noma (operatīvais līzings)”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. NKMP 2024/1)
nolikuma
1. pielikums

Atklātā konkursa “Automašīnu noma (operatīvais līzings)” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. NKMP 2024/1

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
(ar grozījumiem)

1. Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts 
2.1. Iepirkuma priekšmets – 5 (piecu) vieglo automašīnu (4 iekšdedzes dzinēja (M1 un Jc klase) un 1 elektro automašīnas (M1 un C klase)) noma (operatīvais līzings) uz 60 (sešdesmit) mēnešiem.
2.2. Katrs Pretendents piedāvā konkrētās markas, modeļa un aprīkojuma automašīnu nomu (operatīvo līzingu).
2.3. Automašīnas var būt aprīkotas ar papildu aprīkojumu, kas nav minēts Tehnisko specifikāciju minimālajās prasībās.
3. Vispārīgās prasības nomai (operatīvajam līzingam)
3.1. Pretendentam, kurš tiks atzīts par uzvarētāju, automašīnas jāpiegādā un jānodod Pasūtītājam adresē: M. Pils iela 19, Rīga, Latvija vai citā saskaņotā adresē. 
3.2. Pretendentam par saviem līdzekļiem jānodrošina automašīnu pirmreizējā reģistrācija VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD), paredzot, ka Pasūtītāja datiem jābūt uzrādītiem reģistrācijas apliecības sadaļā „Turētājs”.
3.3. Pretendentam jānodrošina automašīnu piegāde ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzētām vasaras sezonai atbilstošām riepām. Riepām jābūt izgatavotām pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms automašīnu piegādes Pasūtītājam. Papildus katrai  automašīnai jāpiegādā ziemas sezonas riepu komplekts, kas izgatavotas pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pirms automašīnu piegādes Pasūtītājam.
3.4. Pretendentam līguma izpildes laikā jānodrošina automašīnu ražotāja rūpnīcas noteikto garantijas saistību izpilde (pie Pretendenta vai pie Pretendenta sadarbības partnera) atbilstoši Eiropas komisijas (EK) regulai Nr. 461/2010 attiecībā uz automobiļu garantijas saglabāšanu. 
3.5. Pretendents bez atsevišķas samaksas izdod attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras, apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas, kas ir nepieciešamas, lietojot automašīnas nomas (operatīvā līzinga) termiņā gan Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā, gan ārpus tās.
3.6. Paredzamais nobraukums nomas (operatīvā līzinga) periodā katrai iekšdedzes dzinēja (degvielas) automašīnai – 150000 km, elektro automašīnai – 100000 km. Mēneša nobraukums nav limitēts.
4. Iepirkuma procedūrā piedāvātajiem automašīnu modeļiem jāatbilst:
4.1. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1494 ,,Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām; 
4.2. izplūdes izmešu standartu EURO 6 emisijas prasībām (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai; Komisijas regula Nr. 692/2008 (2008. gada 18.jūlijs), ar kuru īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai; Komisijas regula 2016/427 (2016. gada 10. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 692/2008 attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 6”)).
5. Noma (operatīvais līzings) ietver:
5.1.  automašīnu nomas (operatīvā līzinga) maksu, iekļaujot tajā visus nodokļus un izmaksas, kas saistītas ar nomas (operatīvā līzinga) līgumu noformēšanu, automašīnu piegādi, reģistrāciju CSDD, transportlīdzekļu gada nodevu, pirms iznomāšanas sagatavošanu, lietošanu visā nomas (operatīvā līzinga) termiņa laikā, visa uzstādītā aprīkojuma lietošanu un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automašīnas pilnīgu gatavību lietošanai. Nomas maksa ir fiksēta un nemainīga visā nomas (operatīvā līzinga)  periodā; 
5.2. pirmo iemaksu 0% (nulle procentu) apmērā no katras automašīnas vērtības. 
6. Iepirkuma priekšmeta Tehniskā specifikācija/piedāvājums:

[bookmark: _Hlk141282943]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PIEDĀVĀJUMS
		Pozīcija
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt precīzus tehniskos datus)

	1
	2
	3

	Marka / modelis
	-
	

	Skaits (gab.)
	4 (četras)
	

	Izlaiduma gads
	Ne vecākas kā 2024.g.
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 50
	

	Automobiļa veids un klase (pēc LPAA Klasifikācijas)
	Pasažieru automobilis (M1)
Kompaktā apvidus (Jc)
	

	Krāsa
	Metāliska (krāsas tonis melna vai pelēka) vai balta
	

	Dzinēja jauda (Zs)
	Ne mazāk par 80
	

	Dzinēja darba tilpums (cm3)
	Ne lielāks par 1500
	

	Degvielas veids
	Benzīns vai hibrīds, vai benzīns/gāze, vai dīzelis
	

	Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā (WLTP) l/100 km
	Ne lielāks par 8
	

	Pārnesuma kārba
	Mehāniska vai automātiska
	

	Pārnesumu skaits
	Ne mazāk kā 6 pārnesumi
	

	Piedziņas veids
	Priekšpiedziņa
	

	Pretaizdzīšanas ierīce
	Sertificēta signalizācija
	

	Drošības aprīkojums/sistēmas
	Gaisa drošības spilveni ne mazāk kā 6. Drošības jostas visām sēdvietām.
Elektroniskā stabilitātes programma (ESP).
ABS bremžu sistēma.
Automātiskā pretizbuksēšanas sistēma.
Aklās zonas brīdinājumu sistēma.
Centrālā atslēga ar tālvadību, divām tālvadības atslēgām.
	

	Sēdvietas
	5 sēdvietas salonā (2+3).
Sēdekļu apdare no ādas, eko ādas vai nodilumizturīga auduma.
	

	Riepas 
	Diski R17 vai lielāks izmērs (ražotāja rūpnīcas).
Vasaras riepas, kādas paredzējis ražotājs.
Ziemas riepas tāda paša izmēra kā vasaras riepas.
Riepas uzmontētas atbilstoši sezonai.
	

	Rezerves ritenis
	Pilna izmēra rezerves ritenis un instrumentu komplekts vai riepas remonta komplekts.
	

	Durvis
	Ne mazāk kā 5
	

	Logu pacēlāji, spoguļi
	Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi.
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļ skatā spoguļi.
	

	Riteņu garenbāze (mm)
	Ne mazāk kā 2670
	

	Automašīnas garums (mm)
	Ne mazāk kā 4340
	

	Automašīnas platums ar spoguļiem (mm)
	Ne mazāk kā 2050
	

	Klīrenss (mm)
	Ne mazāk kā 200
	

	Aprīkojums
	Riepu spiediena kontroles sistēma.
Kalnā braukšanas uzsākšanas palīgs.
ECO braukšanas režīms. Pārnesumu pārslēgšanas indikators.
Radio, USB.
Bluetooth brīvroku sistēma.
Borta dators.
LED automātiskas dienas gaismas.
Vadītāja sēdeklis ar attāluma un augstuma regulēšanu.
Nolokāms aizmugurējais sēdeklis attiecībā 40:60.
Centrālā atslēga.
Miglas lukturi.
Vismaz 8 collu skārienjūtīgs ekrāns, Navigācija, Apple CarPlay un/vai Android Auto, Bluetooth brīvroku sistēma.
Lietus un gaismas sensors.
Aizmugurējie un priekšējie parkošanās sensori.
Atpakaļskata kamera.
Kruīza kontrole.
Automātisks gaisa kondicionieris.
Centrālā konsole ar elkoņu balstu.
Tonēti aizmugurējie logi (vismaz 70%).
Stūre ar ādas apdari.
Gumijas paklājiņi (4 gab.).
Bagāžas nodalījuma gumijas paklājs.
	

	CO2 Izmešu daudzums (WLPT) (g/km)
	Ne vairāk par 130
	

	Drošības komplekts
	Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un drošības veste
	

	Papildu nosacījumi:
	
	

	Ražotāja rūpnīcas minimālā garantija
	Ne mazāk kā 5 gadi vai 150 000 km nobraukumam (atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais)
	

	Automašīnas piegāde
	4 (četru) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
	

	Cits
	Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda “Turētājs” (apliecība, Nr. zīmes, tehniskā apskate).
Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana.
	



	Pozīcija
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums
(norādīt precīzus tehniskos datus)

	1
	2
	3

	Marka / modelis
	-
	

	Skaits (gab.)
	1 (viena)
	

	Izlaiduma gads
	Ne vecāka kā 2023.g.
	

	Nobraukums (km)
	Ne vairāk kā 5000
	

	Automobiļa veids un klase (pēc LPAA Klasifikācijas)
	Pasažieru automobilis (M1)
Kompaktā (C)
	

	Krāsa
	Metāliska (krāsas tonis melna vai pelēka) vai balta
	

	Dzinēja veids
	Elektromotors
	

	Dzinēja jauda (kW)
	Ne mazāk par 160
	

	Akumulatora ietilpība (kWh)
	Ne mazāk kā 60
	

	Akumulatora sildīšanas un dzesēšanas funkcija
	Ražotāja aprīkojums
	

	Siltumsūknis
	Ražotāja aprīkojums
	

	Nobraucamais attālums kombinētajā ciklā (WLTP) (km)
	Ne mazāk kā 400
	

	Pārnesuma kārba
	Manuāla vai automātiska
	

	Piedziņas veids
	Priekšpiedziņa
	

	Iebūvēts lādētājs (kW)
	Ne mazāks kā 20
	

	Ātrās uzlādes iespēja
	Ražotāja aprīkojums
	

	Uzlādes kabelis no standarta 230V rozetes
	Ražotāja noteiktais
	

	Uzlādes kabelis lādēšanai no “Wall Box”
	Ražotāja noteiktais
	

	Pretaizdzīšanas ierīce
	Sertificēta signalizācija
	

	Drošības aprīkojums/sistēmas
	Gaisa drošības spilveni ne mazāk kā 7.
Elektroniskā stabilitātes sistēma (ESP).
ABS bremžu sistēma.
Attāluma līdz priekšā braucošai automašīnai kontroles sistēma.
Gājēju un velosipēdistu atpazīšanas un bremzēšanas sistēma.
Priekšējie un aizmugurējie parkošanās sensori.
Apkārtskata kameras.
Braukšanas joslas saglabāšanas palīgsistēma.
Aktīvā kruīza kontrole.
Aklās zonas brīdinājuma sistēma.
Centrālā atslēga ar tālvadību un divām tālvadības atslēgām.
	

	Sēdvietas
	5 sēdvietas salonā (2+3).
Sēdekļu apdare no ādas vai eko ādas.
	

	Riepas
	Vieglmetāla diski R20 vai lielāks izmērs (ražotāja rūpnīcas).
Ziemas riepas tāda paša izmēra kā vasaras riepas.
Riepas uzmontētās atbilstoši sezonai.
	

	Rezerves ritenis
	Pilna izmēra rezerves ritenis un instrumentu komplekts vai riepas remonta komplekts
	

	Durvis
	Ne mazāk kā 5
	

	Logu pacēlāji, spoguļi
	Elektriski paceļami un nolaižami priekšējie un aizmugurējie logi ar impulsa slēdzi vadītāja pusē.
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi.
	

	Riteņu garenbāze (mm)
	Ne mazāk kā 2680
	

	Automašīnas garums (mm)
	Ne mazāk kā 4199
	

	Automašīnas platums ar spoguļiem (mm)
	Ne mazāk kā 2050
	

	Aprīkojums
	Riepu spiediena kontroles sistēma.
Kalnā braukšanas uzsākšanas palīgs.
Radio, USB.
Borta dators.
LED dienas gaismas.
LED automātiskas tuvās/tālās gaismas.
Vadītāja sēdeklis ar attāluma, augstuma un jostas vietas elektrisku regulēšanu.
Pasažiera sēdeklis ar attāluma un augstuma elektrisku regulēšanu.
Apsildāmi priekšējie sēdekļi.
Elektriski regulējami priekšējie un aizmugurējie sānu logi.
Vismaz 12 collu skārienjūtīgs ekrāns, navigācija, Apple CarPlay un/vai Android Auto, Bluetooth brīvroku sistēma.
Aktīvā kruīza kontrole.
Gaismas un lietus sensors.
Automātiskais gaisa kondicionieris vismaz divu zonu.
Sānu spoguļi ar elektrisku regulēšanu, elektriski nolokāmi un apsildāmi.
Centrālā konsole ar elkoņu balstu.
Tonētie aizmugurējie logi (vismaz 70%).
Salona paklājiņi (4 gab.).
Stūre ar ādas apdari.
	

	CO2 Izmešu daudzums (WLPT) (g/km)
	Ne vairāk par 0
	

	Drošības komplekts
	Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa un drošības veste
	

	Papildus nosacījumi:
	
	

	Ražotāja rūpnīcas minimālā garantija
	Ne mazāk kā 5 gadi vai 100 000 km nobraukuma ierobežojums
	

	Automašīnas piegāde
	4 (četru) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas
	

	Cits
	Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda “Turētājs” (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate).
Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana.
	








Pretendents aizpilda saimnieciskā kritērija aprēķina datus:
	

Nr. p. k.

	Dati automašīnu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanai*

	1.
	Aprēķinos izmantojamais darbmūža nobraukums ( km) 
	Uz 100 000 km

	2.
	Degvielas veids
	<aizpilda pretendents>

	3.
	Degvielas patēriņš (l/100km)
	<aizpilda pretendents>

	4.
	Oglekļa dioksīda CO2 emisijas (g/km)
	<aizpilda pretendents>

	5.
	Oglekļa dioksīda CO2 emisijas izmaksas uz kilogramu (EUR/kg)
	<aizpilda pretendents>

	6.
	Slāpekļa oksīda (NOx) emisijas (g/km)
	<aizpilda pretendents>

	7.
	Metānu nesaturošo ogļūdeņražu (NHMC) emisijas (g/km)
	<aizpilda pretendents>

	8.
	Cieto daļiņu (PM) emisijas (g/km)
	<aizpilda pretendents>


*Pie katras vērtības jānorāda ražotāja dati par kombinētiem cikliem (pēc WLTP).
	Apliecinām, ka piedāvāto automašīnu tipam ir veikta atbilstības novērtēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 1494 “Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi". 
	
Tehniskā specifikācija sagatavota 18.03.2024.


____________________________________________________________________
(Pretendenta vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

