
Atbilde uz jautājumu par iepirkumu  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana “Salas”, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads”, Identifikācijas Nr. VNKS 2024/004

Jautājums – Tāmē ir norādīts, ka jāveic fasādes siltināšana asīs A-E; E-A, 11-10;3-2 (tas būtu ēkas gala sienas) un fasādes apdares atjaunošana  1-12; 12-1 (abas ēkas garās sienas). Projekta rasējumos un paskaidrojuma rakstā nekas nav minēts, ka fasādes siltināšana būtu jāveic tikai ēkas gala sienām, tur ir norādīts, ka jāveic visas ēkas sienu siltināšana. Lūgums skaidrot kuras ēkas fasādes ir jāsiltina ar akmens vati Lino 10 150 mm biezumā? Ja jāveic gala sienu siltināšana, tad dotie tāmes apjomi ir par krietni daudz, bet ja visa fasāde tad tur pietrūkst apjoma.

Atbilde – Attēlā ar sarkano krāsu ir iezīmētas sienas, kuras ir jāsiltina, pārējām sienām ir jāveic fasādes apdares atjaunošana.
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