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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 28.03.2024.

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Ledusskapis dzērieniem ar 2 stikla durvīm

	1
	Gab.
	1. Ledusskapis ar 2 uz sāniem bīdāmām stikla durvīm;
2. Korpuss melnā krāsā; 
3. Temperatūras diapazons: vismaz no +2 līdz +10 °C; 
4. Dzesēšanas veids: ventilējams; 
5. Ar iekšējo LED apgaismojumu; 
6. Režģu skaits: vismaz 4; 
7. Ārējie izmēri:
7.1. Platums x Dziļums: 900x515mm (±10mm);
7.2. Augstums: robežās no 840 līdz 860mm;
8. Jauda: robežās no 0,2 līdz 0,5 Kw;
9. Spriegums: 220-230V;
10. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece. 

	2. 
	Ledusskapis

	2
	Gab.
	1. Ledusskapis ar ietilpību: vismaz 600 litri;
2. Ārējā un iekšējā konstrukcija no nerūsējošā tērauda;
3. Ar 1 durvīm;
4. Vismaz A enerģijas klase;
5. Vismaz 5. klimata klase;
6. Slēdzene ar atslēgu; 
7. Ar iekšējo apgaismojumu; 
8. Komplektā vismaz 5 GN2/1 režģi ar plastmasas pārklājumu. 
9. Temperatūras diapazons: vismaz no 0 līdz +10°C;
10. Ar ventilējamu dzesēšanu; 
11. Ar automātisku atkausēšanu; 
12. Ar vismaz 75 mm biezu izolāciju;
11. Ārējie izmēri:
11.1. Platums x Dziļums: 740x815mm (±10mm);
12.1. Augstums: robežās no 2000 līdz 2200mm;
13. Jauda: robežās no 0,2 līdz 0,5 Kw;
14. Spriegums: 220-230V;
15. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	3. 
	Saldētava

	1
	Gab.
	1. Saldētava ar ietilpību: vismaz 600 litri;
2. Ārējā un iekšējā konstrukcija no nerūsējošā tērauda;
3. Ar 1 durvīm;
4. Vismaz C enerģijas klase;
5. Vismaz 5. klimata klase;
6. Slēdzene ar atslēgu; 
7. Ar iekšējo apgaismojumu; 
8. Komplektā vismaz 5 GN2/1 režģi ar plastmasas pārklājumu. 
9. Temperatūras diapazons: vismaz no -18° līdz -22°C;
10. Ar ventilējamu dzesēšanu;
11. Ar automātisku atkausēšanu; 
12. Ar vismaz 75 mm biezu izolāciju;
13. Ārējie izmēri:
13.1. Platums x Dziļums: 740x815mm (±10mm);
13.2. Augstums: robežās no 2000 līdz 2200mm;
14. Jauda: robežās no 0,2 līdz 0,9 Kw;
15. Spriegums: 220-230V;
16. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece. 

	4. 
	Ledusskapis 400 LT
	1
	Gab.
	1. Ledusskapis ar ietilpību: vismaz 400 litri;
2. Ārējā konstrukcija no nerūsējošā tērauda;
3. Ar 1 durvīm, rokturis kreisajā pusē;
4. Iekšpuse no balta polistirola ar vismaz nedaudz noapaļotiem stūriem;
5. Ar ventilējamu dzesēšanu;
6. Ar automātisku atkausēšanu;
7. Komplektā vismaz 4 nerūsējošā tērauda režģi 600x400mm ar plastmasas pārklājumu;
8. Temperatūras diapazons: vismaz no +2 līdz +8°C;
9. Ārējie izmēri:
9.1. Platums: ne lielāks par 760mm;
9.2. Dziļums: ne lielāks par 700mm;
9.3. Augstums: robežās no 1700 līdz 1900mm;
10. Ar vismaz 150mm augstām kājām;
11. Jauda: robežās no 0,1 līdz 0,5 Kw;
12. Spriegums: 220-230V;
13. Pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana.
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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