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Atbildes uz 10.05.2024. jautājumu

Jautājums:
par Tehniskās specifikācijas Vispārīgo prasību 4.2. punktu “Būvkonstrukcijas”, kur rakstīts:
· Veikt esošās lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas būvkonstrukciju vizuālu un instrumentālu tehnisko apsekošanu.
Lūdzam precizēt konkrētāk, kādus darbus ietver instrumentāla tehniskā apsekošana?

Atbilde:
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” esošās lietus ūdens kanalizācijas sūkņu stacijas būvkonstrukciju apsekošanai un tehniskā stāvokļa novērtēšanai jāizmanto visas nepieciešamas metodes, lai maksimāli precīzāk noteiktu konstrukcijas tehnisko stāvokli. Jāietver ne tikai tehniskā stāvokļa vizuālo apskati un diagnostiku, bet arī nolietojuma līmeņa analīzi, piemērotību turpmākai lietošanai. 
 Apsekošana var ietvert :
· vizuāla. Konstrukcijas pārbaude defektu noteikšanai (piemēram, plaisas un nelīdzenumi uz sienām, korozija uz metāla elementiem).
· mehāniska. Defektu konstatēšana tiešas ietekmes rezultātā uz konstrukcijas sekcijām, lai novērtētu objekta fizikālās un ķīmiskās īpašības.
· instrumentāla. Lai iegūtu visprecīzākos rezultātus. Izmeklēšana iespējama uz vietas (ultraskaņas, magnētiskā, infrasarkanā defektu noteikšana) un laboratorijā izņemtajiem paraugiem (piemēram, armatūra, tā stiprības noteikšanai). Tieši uz vietas var iegūt datus par šuvju kvalitāti, plaisu dziļumu un konstrukciju biezumu. 


