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Gaismekļa kontroliera funkcionalitātes saraksts saderībai ar ielu apgaismojuma vadības sistēmu (AVS) CITYLIGHT 

	
	Pasūtītāja prasība
	Pretendenta piedāvājums*

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	Nr.p.k.
	No AVS
	Uz AVS  
	No AVS
	Uz AVS  

	1.
	Veikt sekundārās komunikācijas testu
	Slīpuma sensora X/Y koordinātes
	
	

	2.
	Veikt programmatūras versijas pamat versijas iestatīšanu/maiņu
	Aparatūras konfigurācija
	
	

	3.
	Veikt iekārtas restartu
	Aparatūras pārkonfigurēšana
	
	

	4.
	Veikt iekārtas pārslēgšanu no 0-10V uz DALI un pretēji.
	Apgaismojuma līmenis
	
	

	5.
	Veikt DALI konfigurāciju
	Apgaismojuma līmenis un draivera līmenis
	
	

	6.
	Veikt DALI inicializāciju
	Apstiprinājuma komanda uz pieprasījumu
	
	

	7.
	Sūtīt datu konfigurāciju
	Atmiņas nolasīšana
	
	

	8.
	Speciālo dienu profila iestatīšana
	Brīvi izvēlēties un iesūtīt DALI komandu/atbildi
	
	

	9.
	Speciālās dienas
	DALI inicializācija
	
	

	10.
	Slēgties pēc ASTRO pulksteņa
	Darba stundas (h)
	
	

	11.
	Sākuma līmenis
	Darbības frekvence
	
	

	12.
	Sākt atkļūdošanas režīmu
	Dienas patēriņš (Wh)
	
	

	13.
	RF komunikācijas apstiprinājums
	Digitālās ieejas nostrādes skaits
	
	

	14.
	Releju profila iestatīšana
	GPS koordinātes
	
	

	15.
	Programmatūras atjaunināšana no cita kontroliera
	Iekārtas unikāls sērijas numurs
	
	

	16.
	Programmatūras atjaunināšana caur GSM
	IMEI numurs
	
	

	17.
	Programmatūras atjaunināšana
	IMSI numurs
	
	

	18.
	Pieprasīt RF datus un uzreiz nosūtīt
	Jaudas faktors
	
	

	19.
	Pieprasīt RF datus
	Kopējais patēriņš (kWh)
	
	

	20.
	Pieprasīt pilnos mērījumus
	Laika zīmogs
	
	

	21.
	Pieprasīt GPS koordinātes
	Laiks delta
	
	

	22.
	Pieprasīt DALI reģistru
	LED 2 spriegums
	
	

	23.
	Pieprasīt aparatūras konfigurācija
	LED 2 strāva
	
	

	24.
	Pārraides grupa
	LED 3 spriegums
	
	

	25.
	Pamata profila iestatīšana
	LED 3 strāva
	
	

	26.
	Operators un komunikācijas veids
	LED 4 spriegums
	
	

	27.
	Notikums- dimmēšanas līmenis 3
	LED 4 strāva
	
	

	28.
	Notikums- dimmēšanas līmenis 2
	LED spriegums
	
	

	29.
	Notikums- dimmēšanas līmenis 1
	LED strāva
	
	

	30.
	Nedēļas dienu profila iestatīšana
	LED temperatūra
	
	

	31.
	Mainīt apgaismojuma līmeni pārraides grupai
	Nav barošanas avota saraksts
	
	

	32.
	Mainīt apgaismojuma līmeni
	Nav komunikācijas avota saraksts
	
	

	33.
	Laika zona
	Nav komunikācijas vai barošanas avota saraksts
	
	

	34.
	Laika zīmogs
	Nedēļas dienas profils
	
	

	35.
	Kontrolieru saraksts bez komunikācijas avota
	Nomērītā strāva (mA)
	
	

	36.
	Kontrolieru saraksts bez barošanas avota
	Nomērītais spriegums (V)
	
	

	37.
	Iestatīt servera portu
	Pamata profils
	
	

	38.
	Iestatīt servera domēnu vai IP
	Releja aktuālais stāvoklis un releja stāvoklis
	
	

	39.
	Iestatīt paroli
	Releja profils
	
	

	40.
	Iestatīt pamat programmatūras versiju
	RF komunikācijas apstiprinājums ar datiem
	
	

	41.
	Iestatīt minūtes pēc ilga laika sūtīt mērījumus
	RF komunikācijas apstiprinājums ar datiem un ID
	
	

	42
	Iestatīt maksimālās minūtes starp mērījumiem
	Speciālās dienas
	
	

	43.
	Iestatīt jaunu kopējā patēriņa parametru
	Speciālo dienu profils
	
	

	44.
	Iestatīt draivera konfigurāciju 
	 
	
	

	45.
	Iestatīt APN
	 
	
	

	46.
	Ieslēgt/izslēgt releju
	 
	
	

	47.
	Ieslēgt izslēgt draivera numuru
	 
	
	

	48.
	Ieslēgt izslēgt draivera DALI numuru
	 
	
	

	49.
	Iepriekš nodefinēts operators
	 
	
	

	50.
	Iekārtas unikāls sērijas numurs.
	 
	
	

	51.
	Iekārtas unikāls ID.
	 
	
	

	52.
	Iegūt tehniskos parametrus par iekārtu
	 
	
	

	53.
	Iegūt IMSI
	 
	
	

	54.
	Iegūt IMEI
	 
	
	

	55.
	Frekvences maiņa 
RF 2
	 
	
	

	56.
	Frekvences maiņa 
RF 1
	 
	
	

	57
	Datu pārsūtīšana pa sekundārās komunikācijas avotu
	 
	
	

	58
	DALI komandas iestatīšana un atbilde
	 
	
	

	59.
	DALI komandas iestatīšana
	 
	
	

	60.
	Atmiņas datu lasīšana
	 
	
	

	61.
	Aktivizēt/deaktivizēt retranslāciju
	 
	
	

	62.
	Aktivizēt/deaktivizēt gaismekli un uzsākt darbu pēc profila
	 
	
	



Programmatūras arhitektūras interfeiss AVS savietojamības nodrošināšanai – RESTful API. 

*Pretendentam aizpildīt tabulas 4. un 5. kolonnu ar prasīto informāciju.

