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ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.8

[bookmark: _Hlk166678522][bookmark: _Hlk166677734]8.1.jautājums
Lūdzam precizēt, nav zemes darbu apjomos pamatnes izbūvei zem betona bruģa seguma, aptuveni 350 m3.

8.1.atbilde
Būvdarbu apjomi tiks papildināti.
8.2.jautājums
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi

	2.3.3
	
	Citi jumta elementi
	
	

	1
	līgumc.
	Mitrumizturīgas koka brusas verandas konstrukcijai, 7 gab
	m
	34,50



Atkārtoti lūdzam norādīt koka brusas (7 gab.) šķērsgriezumu un norādīt  kur paredzēts ierīkot 34,50m? Jautājumu uzdodam atkārtoti, jo iepriekšējā atbildē tika sniegta kļūdaina informācija, un tieši, rasējums ARD-24-3 satur terases grīdas mezglu, bet jautājums tika uzdots no būvdarbu apjomu sadaļas «Citi jumta elementi». Grīdas brusas elementi ir aprakstīti citā darbu apjomu sadaļā un atbilst rasējuma specifikācijai  BK-04-0.

[bookmark: _Hlk169703745]8.2.atbilde
Būvdarbu apjomi tiks papildināti.

8.3.jautājums
Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi

	2,6
	
	Ārienu siltināšana (skat. ARD-1)
	
	

	2.6.1.
	
	Ārsienas
	
	

	1
	līgumc.
	Ārsienas un ailu siltināšana (Akmens vate  λD 0,036 W/mK - 200mm, līmjava stiprinājuma elementi)
	m2
	422,90



Rasējuma lapā ARD-1 , mezgls M-1, M-2, M-3  norādīts fasādes siltinājuma biezums  150mm, bet būvdarbu apjomos 200mm. Lūdzam precizēt.

8.3.atbilde
Darbu apjomi paliek bez izmaiņām. Lūdzam skatīt rasējuma lapu AR-08.


8.4.jautājums
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	

	2,6
	
	Ārienu siltināšana (skat. ARD-1)
	
	

	2.6.2.
	
	Cokols siltināšana
	
	

	2
	līgumc.
	Siltumizolācija - ( λD ≤ 0,034 W/Mk - 100 mm, līmjava, stiprinājumi)
	m2
	85,00


Rasējuma lapā ARD-1 , mezgls M-1 norādīts cokola siltinājuma biezums  150mm, bet būvdarbu 
apjomos 100mm. Lūdzam precizēt.

8.4.atbilde
Lūdzam aprēķinos ņemt vērā AR-08 lapu. Cokola biezums 150mm. Pārrakstīšanas kļūda darbu apjomos ir labota.

8.5.jautājums
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	

	2,7
	
	Dažādi
	
	

	1
	līgumc.
	Kājslauķis  iestrādes dziļums 17mm, tonis 4730 raven black vai līdzvērtīgs
	gb
	1,00


Kādi ir kājslauķa izmēri?

8.5.atbilde
Kājslauķa izmēri 1500 x 700mm.

8.6.jautājums
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	

	2.5.3.
	
	Sienu apdare
	
	

	3
	līgumc.
	Akustiskie sienas paneļi  AF 900x1150mm, ar redzamu savienojuma veidu, skaņas izolācijas vērtība 31 dB, tonis RAL 9001 vai ekvivalents
	m2
	27,60



Rasējuma lapā AR-15  norādīti «Akustiskie sienas paneļi   KS1150  tonis RAL 7016». Lūdzam novērst neatbilstības starp būvdarbu apjomos norādīto un projektu.

8.6.atbilde
Lūdzam iekļaut lokālā tāmē sienas konstrukciju atbilstoši darbu apjomiem “Akustiskie sienas paneļi  AF 900x1150mm, ar redzamu savienojuma veidu, skaņas izolācijas vērtība 31 dB, tonis RAL 9001 vai ekvivalents”. Izmaiņas projektā tiks veiktas autoruzraudzības kārtībā.

8.7.jautājums
	Būvdarbu apjomu saraksts 03. Ceļi un laukumi
	
	

	
	
	
	
	

	3,2
	
	Bruģakmens segums
	
	

	6
	līgumc.
	B-1 Ietves betona apmale 80x200x1000
	t.m.
	202,00



Rasējuma lapā GP-05 norādīts «Ietves betona apmale 100x200x1000». Lūdzam novērst neatbilstības starp būvdarbu apjomos norādīto un projektu.

8.7.atbilde
Lūdzam iekļaut lokālā tāmē betona apmales atbilstoši darbu apjomiem “B-1 Ietves betona apmale 80x200x1000”. Izmaiņas projektā tiks veiktas autoruzraudzības kārtībā.
8.8.jautājums
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	

	2,4
	0,00
	Logi, durvis un stiklotās starpsienas
	
	

	2.4.1.
	0,00
	Logi (skat. AR-09)
	
	

	6
	līgumc.
	L6 - Ailes izmērs 1200x3675mm. Viena vērtne trīs stiklu pakete. Plastmasas (PVC) rāmja konstrukcija, siltumcaurlaidības koeficientu Uw 0.9 W/m2k
	gb
	2,00


Rasējuma lapā AR09 norādīts logs no alumīnija profila un ar siltumcaurlaidības koeficientu Uw 1,1 W/m2k. Darba apjomos cita informācija, lūdzam precizēt.

8.8.atbilde
Lūdzam skatīt rasējumu AR-09. Veikta korekcija darbu apjomu darbu aprakstā. Darbu apjomi paliek bez izmaiņām.

8.9.jautājums
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	

	2,4
	0,00
	Logi, durvis un stiklotās starpsienas
	
	

	2.4.3.
	0,00
	Ārdurvis (skat. AR-09)
	
	

	3
	līgumc.
	DA-3, 7700x3700mm, horizontāli bīdāma starpsiena ar divkāršu stiklojumu un siltumizolējošu rāmi, aliminija profils, stiklojums pēc ražotāja tehnologijas. Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.1 W/m2/K
	gb
	1,00



Rasējuma lapā AR09 durvis DA-3 norādītas ar augstumu 2.8m, bet apjomos 3.7m. Lūdzam precizēt.

8.9.atbilde
Darbu apjomi paliek bez izmaiņām. Lūdzam skatīt rasējuma lapu AR-18.
Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).
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