APSTIPRINĀTI
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas
2024.gada 19.jūnija sēdē, prot.Nr.7


ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
[bookmark: nosaukums]“Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. DVP 2024/30

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.6

[bookmark: _Hlk166678522]6.1.jautājums
[bookmark: _Hlk166677734]Pēc izmaiņām darba apjomos  DA-3  ir palikusi norāde uz  PVC bīdamās starpsienas un koeficientu(Pēc izmaiņām ir jābūt alumīnijam un koef. 1.1)  Lūdzam precizēt.

	3
	līgumc.
	DA-3, 1200x3701mm, bīdāmas 6 sekcijas , PVC konstrukcija ar stiklojumu, daudzpunktu slēgšanas mehānisms, Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.2 W/m2/K
	gb
	6,00



[bookmark: _Hlk169703745]6.1.atbilde
Veikta korekcija darbu aprakstā (formulējums). Darbu apjomi paliek bez izmaiņām.

6.2.jautājums
Pēc izmaiņām darba apjomos jumta stiklojumam ir palikusi norāde uz siltumcaurlaidības koeficientu.  Lūdzam izlabot.
	2.3.2.
	0,00
	Jumta seguma ieklāšana
	
	

	5
	līgumc.
	J2, Rūdīts stiklojums verandai, siltumcaurlaidības  koeficientu Uw 1.35 W/m2k
	m2
	40,50



6.2.atbilde
Veikta korekcija darbu aprakstā (formulējums). Darbu apjomi paliek bez izmaiņām.

6.3.jautājums
Lūdzam precizēt brusas  šķērsgriezumu un kur to paredzēts ierīkot.
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	

	2.3.3.
	
	Citi jumta elementi
	
	

	1
	līgumc.
	Mitrumizturīgas koka brusas verandas konstrukcijai, 7 gab
	m
	34,50



6.3.atbilde
Skatīt rasējumu ARD-24-3 Terases grīdas savienojums ar cokolu.

6.4.jautājums
Divas pozīcijas dublējas, lūdzam precizēt.
	Nr.2
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.5.8.
	0,00
	Sienu apdare
	
	

	
	2
	līgumc.
	Stiklota bīdāmā starpsiena stiklojums pēc ražotāja tehnoloģijas, komplektā ar visiem stiprinājumiem un palīgmateriāliem vai līdzvērtīgs  
	m2
	9,50

	
	3
	līgumc.
	Bīdāmā stikla siena
	m2
	9,50


6.4.atbilde
Veikta korekcija darbu aprakstā (formulējums). Darbu apjomi paliek bez izmaiņām.

6.5.jautājums
Labotajā rasējumā AR-09 pēc veiktajām izmaiņām tika izslēgtas durvis D11 un iekļautas durvis D-4, parādījās durvis D-10 ar apjomu  4gb., bet būvdarbu apjomos  D-4 ir izņemtas un mainīts D-11 apjoms un D10 ir 1 gab. Lūdzam sakārtot atbilstību starp durvju specifikāciju un darbu apjomiem.

6.5.atbilde
Veikta korekcija darbu aprakstā (formulējums). Darbu apjomi paliek bez izmaiņām.

6.6.jautājums
	Nr.3
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.4.2.
	0,00
	Iekšejās durvis (skat. AR-09)
	
	

	
	1
	līgumc.
	D-1 - 700*2100mm. Iekšdurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	2,00

	
	2
	līgumc.
	D-2 - 800x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	3
	līgumc.
	D-3 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	1,00

	
	4
	līgumc.
	D-4 -1000x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	

	
	5
	līgumc.
	D-5 - 1000x2100mm. Iekšdurvis. Skaņu izolējošās durvis, korskaidu plātnes pildījuma konstrukcija, krāsots HDF. Krāsas tonis NCS S 2502-Y, skaņas izolācijas koeficients 37 db., 
	gb
	1,00

	
	6
	līgumc.
	D-6 -1600x2100mm. Divviru iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	1,00

	
	7
	līgumc.
	D-7 - 900x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	8
	līgumc.
	D-8 -1200x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. Durvīm no iekšpuses tiek paredzēts papildus rokturis visā durvju platumā, durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atslēgt no ārpuses. Durvis aprīkotas ar automātisko durvju atvēršanas sistēmu
	gb
	1,00

	
	9
	līgumc.
	D-9- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	10
	līgumc.
	D-10- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	11
	līgumc.
	D-11 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	4,00

	
	
	
	
	
	


6.6.atbilde
Veikta korekcija darbu aprakstā (formulējums). Darbu apjomi paliek bez izmaiņām.

6.7.jautājums
Saskaņā ar UKT-02 jaunizbūvētais ūdensvads ir jāpievieno esošajai akai (Ū1-1).Kvalificētā piedāvājuma sagatavošanai nepieciešama pieslēguma mezgla detalizācija. Lūdzam sniegt pieslēguma pie centralizētiem ūdensapgādes tīkliem mezgla detalizāciju.


6.7.atbilde
Pieslēgums tiek organizēts esošajā akā. Mezgla detalizācija tiks veikta autoruzraudzības kārtībā. Būvdarbu apjomi 11 LKT ir papildināti ar apjomiem.
Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).
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