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ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.4

[bookmark: _Hlk166678522]4.1.jautājums
Lūdzam norādīt, kādā telpā paredzēts ierīkot durvis D4?
4.1.atbilde
Veiktas korekcijas durvju specifikācijā un stāvu plānu marķējumos. Lūdzam skatīt lapās AR-02, AR-03, AR-09. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.
4.2.jautājums
Rasējumos AR-03 un AR-09 ir norādītas durvis D-11  -  4 gb. Apjomos pēc izmaiņām tas pats 1.gb.  Lūdzam vēlreiz precizēt, vai paliek tikai 1 gab. D11.
4.2.atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.
4.3.jautājums
Pēc izmaiņām rasējumā AR-02 parādījās  jauni apzīmējumi DA3 ar bultiņām pie terases ārsienas. Lūdzam paskaidrot, ko šie apzīmējumi nozīmē.
4.3.atbilde
Veikti precizējumi plānos, DA-3 durvju specifikāciju skatīt lapā AR-18.
4.4.jautājums
Mums zināmie bīdāmo starpsienu izgatavotāji neražo  PVC bīdamās starpsienas 3.7m augstas un ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.2 W/m2K, lūdzam norādīt izgatavotāju.
4.4.atbilde
Verandas bīdāmās durvis tiek paredzētas no alumīnija profiliem, DA-3 durvju specifikāciju skatīt lapā AR-18.
4.5.jautājums
Lūdzam precizēt uz terases jumta paredzētā rūdītā stiklojuma  biezumu, kas  nodrošinās siltumcaurlaidības koeficientu 1.35 W/m2K?
4.5.atbilde
Verandas jumta stiklojumam tiek paredzēts no laminēta stiklojuma, 6+6mm rūdīts laminēts (triplex) stiklojums, siltumcaurlaidības koeficients netiek normēts.
[bookmark: _Hlk166677734]Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).
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