APSTIPRINĀTI
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Iepirkuma komisijas
2024.gada 27.maija sēdē, prot.Nr.4


ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
[bookmark: nosaukums]“Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. DVP 2024/30

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.3

[bookmark: _Hlk167200096]1.1.jautājums
1. SAT daļas būvdarbu apjomu pozīcijā Nr. 12.1.1., 12.1.16. un 12.2.7. ir norādīts apjoms 45 m. 
	 
	 
	 SAT (siltumapgādes ārējie tīkli)
	 
	 

	12,1
	 
	Cauruļvadi un veidgabali
	 
	 

	1
	līgumc.
	Rūpnieciski izolētas bezkanālo siltumtrases dubultcaurule ar signalizācijas vadu, 2.sērija HDPE. , Ø2x60,3/225
	m
	45,00



	16
	līgumc.
	Brīdinājuma lenta
	m
	45,00



	12,2
	 
	Darbu apjomi
	 
	 



	7
	līgumc.
	Rūpnieciski izolētas siltumtrases montāža.Hdz 1.0m, Ø2x60,3/225
	m
	45,00



6-0. Materiālu specifikācijā ir norādīts apjoms 49 m. 
	Nr.
	Nosaukums
	Izmērs/Piezīmes
	Skaits
	Mērv.

	1
	Rūpnieciski izolētas bezkanālo siltumtrases dubultcaurule ar signalizācijas vadu, 2.sērija HDPE. 
	Ø2x60,3/225
	49
	m



	17
	Brīdinājuma lenta
	 
	49
	m



	7
	Rūpnieciski izolētas siltumtrases montāža.Hdz 1.0m
	Ø2x60,3/225
	49
	m



Lūdzam apstiprināt vai precizēt minēto pozīciju būvdarbu apjomus.

1.1.Atbilde
Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.2.jautājums
SAT daļas būvdarbu apjomu pozīcijā Nr.12.1.10. ir norādīts apjoms 8 kpl.. 
	10
	līgumc.
	Savienojuma uzmava (termonosēduzmava) ar divām termonosēdošām manžetēm, Ø2x60,3/225
	kpl
	8,00



6-0. Materiālu specifikācijā ir norādīts apjoms 9 kpl. 
	10
	Savienojuma uzmava (termonosēduzmava) ar divām termonosēdošām manžetēm
	Ø2x60,3/225
	9
	k-ts



Lūdzam apstiprināt vai precizēt minēto pozīciju būvdarbu apjomus.


1.2.Atbilde
Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

[bookmark: _Hlk166677305]1.3.jautājums
Rasējumā GP-02 ir norādīts, ka posmā no ST-8 līdz ST-9 caurulei ir jāierīko aizsargcaurule.
6-0 Materiālu specifikācijā ir dots, ka futlārim jābūt DN300, bet nav norādīts tā materiāls.
SAT daļas būvdarbu apjomos nav dota aizsargcaurules montāža. 
	11
	Aizsargcaurle (futlārs) 
	Dn300
	5
	m



Lūdzam precizēt aizsargcaurules materiālu, kā arī papildināt būvdarbu apjomus.

1.3.Atbilde
Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.4.jautājums
SAT daļas būvdarbu apjomu pozīcijā Nr. 12.1.17. "Smiltis" ir dots apjoms - 13,5 m3.
Šī pozīcija savstarpēji saistīta ar pamatnes (spilvena) un caurules apbēruma ierīkošanu, t.i. spilvena un apbēruma summa. 
	3
	līgumc.
	Pamatnes(spilvena) uzbēršana
	m3
	7,30

	5
	līgumc.
	Caurules apbēršana 
	m3
	14,60


Augstāk minēto pozīciju summa ir 21,9 m3. Tātad smilts kopējam apjomam jābūt vienādam ar 21,9 m3.

Lūdzam precizēt būvdarbu apjomu.

1.4.Atbilde
Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.5.jautājums
Izskatot SAT daļas būvdarbu apjomus un 6-0. Materiālu specifikāciju, tika konstatētas nesaskaņas pozīcijās Nr. no 12.2.1 līdz 12.2.6..
  
	Materiālu specifikācija
	Būvdarbu apjomi

	Darbu apjomi
	 
	12,2
	 
	Darbu apjomi
	 
	 

	1
	Grunts izstrāde siltumtrases  tranšejas veidošanai
	 
	68,25
	m³
	1
	līgumc.
	Grunts izstrāde siltumtrases  tranšejas veidošanai
	m2
	63,10

	2
	Tranšējas dabīgās grunts pamatnes nostiprināšana
	 
	10,5
	m³
	2
	līgumc.
	Tranšējas dabīgās grunts pamatnes nostiprināšana
	m3
	9,70

	3
	Pamatnes(spilvena) uzbēršana
	 
	7,9
	m³
	3
	līgumc.
	Pamatnes(spilvena) uzbēršana
	m3
	7,30

	4
	Pamatnes(spilvena) blietēšana
	 
	68,25
	m²
	4
	līgumc.
	Pamatnes(spilvena) blietēšana
	m2
	63,10

	5
	Caurules apbēršana 
	 
	15,8
	m³
	5
	līgumc.
	Caurules apbēršana 
	m3
	14,60

	6
	Caurules pabēruma blietēšana vismaz 2 reizes
	 
	68,25
	m²
	6
	līgumc.
	Caurules pabēruma blietēšana vismaz 2 reizes
	m2
	63,10



Lūdzam apstiprināt vai precizēt būvdarbu apjomus.

1.5.Atbilde
Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.6.jautājums
SAT daļas 6-0. Materiālu specifikācijā ir dotas vairākas pozīcijas,kuras nav minētas būvdarbu apjomos.
  
	9
	Esošās siltumtrases demontāža
	2d60.3/125
	48
	m

	10
	Demontētā materiāla utilizācija
	 
	1
	k-ts



	15
	Izbūvētas trases uzmērišana atvērtā tranšejā
	 
	1
	k-ts

	16
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	 
	1
	k-ts

	17
	Tīklu nodošana ekspluātācijā
	 
	1
	k-ts



Sagatavošanas darbu (lokālā tāme Nr.1) sadaļas "Demontāžas darbi (Teritorijas robežās vai tās tuvumā)" pozīcijā Nr. 2. "Siltumtrases caurule" ir norādīts būvdarbu apjoms 5,5 m.
Materiālu specifikācijā siltumtrases demontāža ir 48 m apjomā.

Lūdzam precizēt būvdarbu apjomus. 

1.6.Atbilde
Pozīciju Nr.9 jāiekļauj 1 SAG punktā Nr.14. 
Pozīciju Nr.10 jāiekļauj 12 SAT punktā Nr.12.
Pozīciju Nr.15, Nr.16, Nr.17 izmaksas jāiekļauj virsizdevumos.
 
1.7.jautājums
Vai SAT daļas būvdarbu apjomu zemāk minētajās pozīcijās mērvienībai ir drukas kļūda?
Būs m3? 
	12,2
	 
	Darbu apjomi
	 
	 

	1
	līgumc.
	Grunts izstrāde siltumtrases  tranšejas veidošanai
	m2
	63,10



1.7.Atbilde
Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.8.jautājums
UKT daļas 7-0. Materiālu specifikācijā ir dotas zemāk minētas pozīcijas, būvdarbu apjomos to nav. 
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA K1



	9
	Kanalizācijas trases uzmērīšana atvērtā tranšejā
	k-ts
	 
	1
	 

	10
	Izpilddokumentācijas noformēšana
	k-ts
	 
	1
	 

	11
	Kanalizācijas nodošanas ekspluātācijā
	k-ts
	 
	1
	 


  
	SAIMNIECĪBAS ŪDENSVADS Ū1



	3
	Caurules ∅32 līkums 45º
	gab
	 
	2
	 



	5
	Aizsargčaula (ievada ierīkošanai) DN65
	m
	 
	5
	 



	6
	Akmens izolācijas čaulas ar folijas pārklājumu iekš.d75, biezums 50mm
	m
	 
	5
	 



	11
	Kabeļa aizsargčaula PE110; 750N
	m
	 
	2
	 



	13
	Grunts blietēšanas darbi
	k-ts
	 
	1
	 

	14
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	t.m.
	 
	58
	 

	15
	Izpilddokumentācijas noformēšana
	k-ts
	 
	1
	 

	16
	Ūdensvada nodošanas ekspluātācijā
	k-ts
	 
	1
	 


Kabeļa aizsargčaula ir jāierīko 2 vietās, t.i. posmā no U1-2 līdz U1-3 un no U1-3 līdz U1-4 (kopā L=4m).

Lūdzam papildināt būvdarbu apjomus.
1.8.Atbilde
[bookmark: _Hlk167722993]Pozīciju Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.14, Nr.15, Nr.16 izmaksas jāiekļauj virsizdevumos. Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.9.jautājums
UKT daļas 7-0. Materiālu specifikācijā un būvdarbu apjomu pozīcijā Nr.11.2.2. tika konstatētas nesaskaņas. 
	7-0. Materiālu specifikācija
	Būvdarbu apjomi (lokālā tāme Nr. 11)

	2
	Caurules ∅32 līkums 90º
	gab
	 
	6
	 
	2
	līgumc.
	Caurules ∅32 līkums 90º
	gb
	5,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Lūdzam precizēt būvdarbu apjomus.
1.9.Atbilde
Veikti labojumi. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.
1.10.jautājums
SAT daļas garenprofilā SAT-03 ir norādīts, ka posmā no ST-4 līdz ST-6 esošais kabelis ir jāaprīko ar aizsargčaulu 2 vietās.
SAT daļas nav minēts tāds būvdarbu apjoms.

Lūdzam papildināt būvdarbu apjomus.
1.10.Atbilde
Attiecīgie izdevumi jāiekļauj 12SAT punktā 18.
1.11.jautājums
Kā ieinteresētais piegādātājs lūdzam Pasūtītāju sniegt katras gaismekļu pozīcijas vizuālo attēlojumu (kā informatīvu piemēru) vai arī saiti uz iespējamo gaismekļa modeli, lai labāk izprastu vizuālo un estētisko aspektu, šādām tehniskajā specifikācijā minētām gaismekļu pozīcijām:

	Āra gaismeklis ar PIR sensoru T259 1xE27 ne vairāk kā 60W 230V
	gb
	3,00

	Ne vairāk kā 15W LED Griestu gaisma (vismaz 1250Lm) 4000K un ne mazāk IP44 kvadrāts
	gb
	12,00

	LED virsapmetuma panelis ne vairāk kā 6W Apaļa forma
	gb
	15,00

	Gaismeklis ar gaismas un kustības sensoru griestu lampu  ne vairāk kā 18W
	gb
	3,00



Pasūtītājs ir formulējis tehniskās un funkcionālās prasības gaismekļiem. Iepirkuma priekšmets ir saistīts ar publisku objektu, kuram svarīgi ir kā tehniskie un funkcionālie parametri, tā arī vizuālie un estētiskie aspekti.  Vizuālais attēlojums (kā informatīvs piemērs) vai arī saite neierobežo konkurenci un neuzliek par pienākumu pretendentam piedāvāt un pasūtītājam vērtēt kādus noteiktus gaismekļus, bet tikai tādus gaismekļus, kuri atbilst tehniskajā specifikācijā formulētajām tehniskajām un funkcionālajām prasībām. Sniegtajam vizuālajam attēlojumam vai norādei ir tikai informatīvs raksturs, un tie nerada nekādas priekšrocības noteiktiem piegādātājiem vai precēm.
1.11.Atbilde
Jāpiedāvā gaismekļus, atbilstoši iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām. Prasības vizuālajam un estētiskajam izskatam nav noteiktas.

Informējam, ka tiks aktualizēti būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).

Iepirkuma komisija
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