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ATKLĀTS KONKURSS
virs ES līmeņa
[bookmark: nosaukums]“Ēkas energoefektivitātes uzlabošana un telpu apdares atjaunošana Raiņa ielā 69, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. DVP 2024/30

ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.2

[bookmark: _Hlk167200096]1.1.jautājums
1.	Lūdzam papildināt būvdarbu apjomus ar sekojošiem darbiem un apjomiem:
a.	Logu un durvju demontāža;
b.	Jumta konstrukciju, seguma un jumta elementu demontāža;
c.	Starpsienu demontāža;
d.	Esošās sienu apdares demontāža;
e.	Esošo griestu apdares demontāža;
f.	Esošās grīdu apdares demontāža;
g.	Santehniskā aprīkojuma demontāža;
h.	Inženiertīklu demontāža.

1.1.Atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.2.jautājums
Būvdarbu apjomi 2 CMD norādīti apjomi terases koka karkasa būvniecībai:
	2
	līgumc.
	Terases karkasa būvniecība ae antipirēmu apstrādātiem kokmateriāliem
	m3
	3,80

	 
	 
	šķērssijas 100x50mm, sijas 150x150mm, 100x300mm
	m3
	1,29

	 
	 
	kolonas 150x150. 100x300mm
	m3
	1,30

	 
	 
	spāres 100x300mm
	m3
	1,17

	 
	 
	palīgmateriāli (stiprinājum, metālkalumi)
	kpl
	1,00



Savukārt projektā BK-4 norādīts, ka daļa kokmateriālu ir C24, bet daļa ir GL24, kas ir līmētās sijas. Šiem materiāliem cenas ir atšķirīgas, lūdzam precizēt materiālu apjomus saskaņā ar projekta specifikāciju.

1.2.Atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

[bookmark: _Hlk166677305]1.3.jautājums
AR-01 Vispārīgo rādītāju lapā norādīts, ka paredzēta pamatu siltināšana. ARD-1 redzams, ka paredzēta gan siltumizolācija, gan vertikālā hidroizolācija. Izsniegtajos apjomos siltumizolācija un hidroizolācija ir tikai 25m2, nav norādīta arī pamatu atrakšana un aizbēršana. Lūdzam labot un papildināt izsniegtos  darbu apjomus.

1.3.Atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.4.jautājums
Lūdzam skaidrot, vai nepieciešams izbūvēt iekšējās un ārējās palodzes?  Ja jā, tad lūdzam iekļaut darbu apjomu sarakstā, norādot izmērus, materiālu un nepieciešamo apjomu.

1.4.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks papildināti ar iekšējo un ārējo logu palodzēm, skatīt lapā AR-09 un BA, 2CMD pozīciju 2.4.

1.5.jautājums
Lūdzam papildināt darbu apjomu sarakstu ar parapeta siltumizolāciju, apmetumu un skārda nosegelementu.

1.5.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks papildināti, skatīt 2 CMD pie pozīcijas2.3.2.

1.6.jautājums
Darbu apjomu saraksts 2 CMD:
	2
	līgumc.
	S-5 bīdāmā starpsiena
	m2
	28,70

	3
	līgumc.
	Bīdāmā stikla siena
	m2
	27,60


Un
	3
	līgumc.
	DA-3, 1200x3701mm, bīdāmas 6 sekcijas , PVC konstrukcija ar stiklojumu, daudzpunktu slēgšanas mehānisms, Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.2 W/m2/K
	gb
	6,00


Lūdzam skaidrot, vai šie apjomi nav iekļauti trīskāršā apjomā? 

1.6.Atbilde
Pozīcija DA-3, 1200x3700 tiek paredzēta verandas galvenajai ieejai
2CMD pozīcijas 2.2-2.3 tiks dzēstas. Projektā tiek paredzēta stiklota bīdāmā starpsiena "Geze MSW", 2CMD pozīcija 2.5.8-2. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.
 
1.7.jautājums
Darbu apjomos
	2.5.8.
	 
	Sienu apdare
	 
	 

	2
	līgumc.
	Bīdāmā starpsiena
	m2
	9,30

	3
	līgumc.
	Bīdāmā stikla siena
	m2
	9,50


Lūdzam skaidrot, vai šie apjomi nedublējas?

1.7.Atbilde
2CMD pozīcijas 2.2-2,3 tiks dzēstas. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.
1.8.jautājums
AR-17 norādīts sienu tips S1, kas ir esošo sienu apdare:
[image: ]
Darbu apjomos nav iekļauta ne esošo sienas virsmu izlīdzināšana, ne špaktelēšana un slīpēšana. Tikai krāsojums. Lūdzu precizēt un papildināt darbu apjomus.

1.8.Atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.9.jautājums
Darbu apjomos 2 CMD ir atsauce uz Apdares darbu tabulu. Lūdzam izsniegt Apdares darbu tabulu.
1.9.Atbilde
Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.
1.10.jautājums
AR-12 norādītie grīdu segumu apjomi nesakrīt ar darbu apjomos 2 CMD norādītajiem. Lūdzam precizēt informāciju.
1.10.Atbilde
Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta, t.sk. apdares darbu tabula ar precīziem apjomiem.
1.11.jautājums
2 CMD 2.stāva grīdlīstes mērvienība ir m2. Lūdzam labot uz m.
1.11.Atbilde
Veikti labojumi.
1.12.jautājums
Darbu apjomos nav paredzēta esošo griestu izlīdzināšana, špaktelēšana un slīpēšana. Lūdzam precizēt un papildināt darbu apjomus.
1.12.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.
1.13.jautājums
2 CMD Pandusa apdarē paredzēts rūdīts stikls 
	7
	līgumc.
	Rūdīts stikls,
	m2
	110,15


Lūdzam norādīt stikla biezumu un stiprinājumus. Kā arī lūdzam skaidrot, kur vēl paredzēts uzstādīt rūdīto stiklu, jo norādītais apjoms 110,15 m2 pandusam nav nepieciešams.
1.13.Atbilde
Precizēts rūdītā stikla apjoms. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.
1.14.jautājums
Lūdzam precizēt, cik dB jāparedz skaņu izolējošajām durvīm:
	5
	līgumc.
	D-5 - 1000x2100mm. Iekšdurvis. Skaņu izolējošās durvis, rorskaidu plātnes pildījuma konstrukcija, krāsots HDF. Krāsas tonis NCS S 2502-Y vai ekvivalents
	gb
	1,00



1.14.Atbilde
Durvīm D-5 norādīts skaņas izolācijas koeficients 37 dB.
1.15.jautājums
	Nr.1
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2,2
	
	Sienas, starpsienas
	
	

	
	2.2.1.
	
	Starpsienas (skat. AR-17)
	
	

	
	2
	līgumc.
	S-5 bīdāmā starpsiena
	m2
	28,70

	
	3
	līgumc.
	Bīdāmā stikla siena
	m2
	27,60



2.pozīcijā norādīts apjoms 28,7m2. Starpsiena S-5 atrodas  2.stāvā un tās izmēri ir 3,37x2,82h=9,5m2. Lūdzam precizēt apjomus.

1.15.Atbilde
Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.

1.16.jautājums
	Nr.2
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2,2
	
	Sienas, starpsienas
	
	

	
	2.2.1.
	
	Starpsienas (skat. AR-17)
	
	

	
	2
	līgumc.
	S-5 bīdāmā starpsiena
	m2
	28,70

	
	3
	līgumc.
	Bīdāmā stikla siena
	m2
	27,60

	
	2,4
	
	Logi, durvis un stiklotās starpsienas
	
	

	
	2.4.3.
	
	Ārdurvis (skat. AR-09)
	
	

	
	3
	līgumc.
	DA-3, 1200x3701mm, bīdāmas 6 sekcijas , PVC konstrukcija ar stiklojumu, daudzpunktu slēgšanas mehānisms, Siltumcaurlaidības koeficients: U=1.2 W/m2/K
	gb
	6,00

	
	2,5
	
	Iekšejie apdaras darbi (skat. Apdares darbu tabulu)
	
	

	
	
	
	Apdares darbi, 2 stāvs
	
	

	
	2.5.8.
	
	Sienu apdare
	
	

	
	2
	līgumc.
	Bīdāmā starpsiena
	m2
	9,30

	
	3
	līgumc.
	Bīdāmā stikla siena
	m2
	9,50



Pozīcijas ar bīdāmo starpsienu atkārtojas trijās dažādās sadaļās. Lūdzam precizēt pareizos apjomus.

1.16.Atbilde
Pozīcija DA-3, 1200x3700 tiek paredzēta verandas galvenajai ieejai
2CMD pozīcijas 2.2-2.3 tiks dzēstas. Projektā tiek paredzēta stiklota bīdāmā starpsiena "Geze MSW", 2CMD pozīcija 2.5.8-2. Būvdarbu apjomi tiks aktualizēti.


1.17.jautājums
	Nr.3
	Būvdarbu apjomu saraksts 01. Sagatavošanas darbi
	
	

	
	
	
	Demontāžas darbi (Teritorijas robežās vai tās tuvumā)
	
	



Šajā pozīcijā ir norādīti demontāžas darbi pieguļošajā teritorijā, bet apjomos nav iekļauti demontāžas darbi ēkas iekštelpās (starpsienu demontāža, aiļu izveide, grīdu demontāža, vecās apdares demontāža). Nav arī iekļauti  logu, durvju un jumta seguma demontāžas darbi. Lūdzam precizēt nepieciešamos apjomus.

1.17.Atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.18.jautājums
	Nr.4
	Būvdarbu apjomu saraksts 02. Vispārceltnieciskie darbi
	
	

	
	2.4.2.
	0
	Iekšejās durvis (skat. AR-09)
	
	

	
	1
	līgumc.
	D-1 - 700*2100mm. Iekšdurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	2,00

	
	2
	līgumc.
	D-2 - 800x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	3
	līgumc.
	D-3 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	1,00

	
	4
	līgumc.
	D-4 -1000x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	1,00

	
	5
	līgumc.
	D-5 - 1000x2100mm. Iekšdurvis. Skaņu izolējošās durvis, rorskaidu plātnes pildījuma konstrukcija, krāsots HDF. Krāsas tonis NCS S 2502-Y vai ekvivalents
	gb
	1,00

	
	6
	līgumc.
	D-6 -1600x2100mm. Divviru iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	1,00

	
	7
	līgumc.
	D-7 - 900x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	8
	līgumc.
	D-8 -1200x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis. Durvīm no iekšpuses tiek paredzēts papildus rokturis visā durvju platumā, durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atslēgt no ārpuses. Durvis aprīkotas ar automātisko durvju atvēršanas sistēmu
	gb
	1,00

	
	9
	līgumc.
	D-9- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	10
	līgumc.
	D-10- 1000x2100mm. Iekšurvis. Metāla konstrukcijas durvis. Ugunsizturība EI30.  Krāsa pelēka
	gb
	1,00

	
	11
	līgumc.
	D-11 -900x2100mm. Iekšdurvis. Vairoga konstrukcijas durvis, vertikāli finierētas, krāsotas vai ar HPL plastikātu aplīmētas koka durvis.
	gb
	1,00



Lūdzam precizēt, kur plānos atrodas durvis D-4 (4.poz. 1 gb). Rasējumos AR-03 un AR-09 atrodas  4 gb. D-11.

1.18.Atbilde
Veikti labojumi. Pievienots izmaiņu rasējums. D-4 durvju daudzums – 1.gab. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

1.19.jautājums
AVK-V apjomi neatbilst būvprojektā norādītajai informācijai, apjomos ir 4gab. PN iekārtas, bet projektā tikai divas un ar savādākiem materiāliem.


1.19.Atbilde
Veikti labojumi. Aktualizēta tehniskā dokumentācija tiks publicēta.

Informējam, ka tiks aktualizēta Iepirkuma tehniskā dokumentācija, būvdarbu apjomi un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.
Lūdzam sekot līdzi informācijai IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) un pircēja profilā EIS mājas lapā (www.eis.gov.lv).

Iepirkuma komisija
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