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Tehniskā specifikācija
Poligonu apsaimniekošanas tehnikas iegāde

1. Daļa. Universālais ekskavators – iekrāvējs
	Nr.p.k.
	Universālais ekskavators - iekrāvējs

	1.
	Stāvoklis
	Jauns, nelietots 

	2.
	Darba svars (rūpnīcas noteiktais ar kausiem, operatoru un degvielu)
	No 8500 kg līdz 11500 kg

	3.
	Dzinēja parametri
	· Četru cilindru dīzeļdzinējs ar turbo pūti, šķidruma dzesēšana;
· Aprīkots ar dzinēja bloka priekšapsildes sistēmu;
· Dzinēja maksimālā jauda pēc ISO 14396 vismaz no 100 ZS;
· Atgāzu tīrība jānodrošina atbilstoši spēkā esošām normatīvo aktu prasībām, lai tehniku reģistrētu Latvijas Republikā.

	4.
	Transmisija 
	· Automātiskā pārnesumkārba;
· Četru riteņu piedziņa ar diferenciāļu bloķēšanu;
· Četru riteņu stūrēšana;
· Maksimālais kustības ātrums uz priekšu ne mazāk kā 39 km/h.

	5.
	Bremzes 
	Disku bremzes

	6.
	Riepu izmēri
	· Ne mazākas, kā 440/80 R28 ar virzienveida (skujas) protektoru, un pastiprinātiem kordiem;
· Gan priekšējie, gan aizmugures riteņi aprīkoti ar dubļusargiem.

	7.
	Strēle (izlice)
	· Ar hidrauliski izbīdāmu rakšanas strēles pagarinājumu;
· Aprīkota ar tapu smērēšanas punktiem (manuāli smērējami);
· Papildus viens hidroizvadu pāris planējamam kausam;
· Papildus otrs paaugstinātās plūsmas (high flow) divvirzienu hidroizvadu pāris citam papildaprīkojumam;
· Celtspēja zemes līmenī pie maksimāli izstieptas izlices uz aizmuguri vismaz 700 kg.

	8.
	Rakšanas iekārtas parametri un aprīkojums
	· Jābūt hidrauliski pārbīdāmai (labā/kreisā puse) ekskavatora iekārtai;
· Jābūt aprīkotam ar ātrās kausu nomaiņas mehānismu;
· Jābūt aprīkotam ar ražotāja uzstādītiem oriģinālajiem kausiem (vai ekvivalentas kvalitātes) vismaz 2 gab.:
· 1 gab. rakšanas kauss ar zobiem (rakšanas kausa platums no 600 mm līdz 800 mm);
· 1 gab. planēšanas kauss ar sagāšanas funkciju uz abām pusēm ar diviem horizontāli izvietotiem hidrauliskiem cilindriem (platums vismaz 1200 mm).

	9.
 

	Rakšanas kausa rakšanas un izkraušanas parametri 
	· Rokamā kausa sniedzamība uz zemes vismaz 6500 mm;
· Rokamā kausa maksimālais rakšanas dziļums vismaz 5500 mm;
· Rokamā kausa maksimālais izkraušanas augstums vismaz 4600 mm.

	10.
	Frontālā iekrāvēja parametri un aprīkojums 

	· Jābūt aprīkotam ar frontālā iekrāvēja strēles amortizācijas sistēmu;
· Aprīkots ar frontālā iekrāvēja strēles tapu smērēšanas punktiem (manuāli smērējami);
· Aprīkots ar palešu dakšām (ražotāja oriģināli uzstādītās dakšas vai ekvivalentas kvalitātes);
· Aprīkots ar hidrauliski atveramu daudzfunkcionālo kausu ar taisnu nazi (ražotāja oriģināli uzstādīts kauss vai ekvivalentas kvalitātes).

	11.
	Hidrauliski atveramā daudzfunkcionālā kausa parametri
	· Kausa platums vismaz 2300 mm;
· Kausa tilpums vismaz 1m3; 
· Kausa izgāšanas maksimālais augstums vismaz 2600 mm;
· Kausa pacelšanas maksimālais augstums vismaz 3000 mm.

	12.
	Maksimālais frontālā kausa izlaušanas spēks (ISO 6015)
	Vismaz 5400 kg

	13.
	Palešu dakšu parametri
	Celtspēja ne mazāk par 1800 kg

	14.
	Maksimālais traktora kopējais garums
	Līdz 6000 mm (transporta stāvoklī)

	15.
	Maksimālais traktora augstums
	Ne vairāk par 4100 mm (transporta stāvoklī)

	16.
	Stabilizatoru augstums no zemes
	Vismaz 320 mm

	17.
	Hidraulikas sistēma
	· Slēgta, slodzes jūtīga;
· Aprīkota ar virzuļtipa hidraulikas sūkni;
· Sūkņa maksimālā eļļas plūsma ne mazāka, kā 160 l/min;
· Maksimālais hidraulikas sistēmas spiediens vismaz 200 bar.

	18.
	Hidrauliskā vadība no kabīnes
	Ar ergonomiskām kursorveida vadības svirām (džoisiki) gan frontālajam iekrāvējam, gan rakšanas iekārtai

	19.
	Darba apgaismojums
	· Vismaz četri LED darba gaismas lukturi vērsti uz priekšu un četri lukturi vērsti uz aizmuguri - novietoti kabīnes augšdaļā;
· Jābūt aprīkotam ar oranžas krāsas bākuguni, vai vismaz četrām LED oranžas krāsas brīdinājuma gaismām.

	20.
	Kondicionieris un kabīnes apsildes un ventilācijas sistēma 
	Jābūt 

	21.
	Vadītāja sēdeklis 
	· Grozāms ap savu asi;
· Ar pneimatisko amortizāciju;
· Ar regulācijas iespējām uz priekšu un atpakaļ, ar atzveltni, kurai var mainīt slīpumu;
· Aprīkots ar ergonomiskiem roku balstiem un drošības jostu.

	22.
	Elektrosistēma 
	Jābūt 12V

	23.
	Magnetola
	Jābūt radio magnetolai ar skaļruņiem

	24.
	Jābūt vismaz motora temperatūras, apgriezienu, eļļas spiediena, degvielas līmeņa, motorstundu skaitītāju rādītājiem.

	25.
	Jābūt mašīnas darbības drošības signāllampām (vai brīdinājumiem).

	26.
	Jābūt aprīkotam ar izsekošanas un diagnostikas sistēmu ar atrašanās vietas un iekrāvēja diagnostikas iespējām attālināti.

	27.
	Garantija vismaz 1000 motorstundas

	28.
	· Pretendentam jāpiedāvā tāda tehnika, kurai Latvijas Republikas teritorijā atrodas ražotāja akceptēts izplatītājs, kurš var nodrošināt attiecīgās tehnikas oriģinālās rezerves daļas un servisu. 
· Jānorāda šī izplatītāja kontaktinformācija, rekvizīti un servisa veikšanas vietas.

	29.
	· Piegādātājam jāatspoguļo tehnisko apkopju intervāli un izmaksas atbilstoši ražotāja noteiktajam un atbilstoši ražotāja noteiktajiem apkopju materiāliem. 
· Pēc Pasūtītāja pieprasījuma garantijas periodā jānodrošina apkopju veikšana atbilstoši piedāvātajām izmaksām. 
· Apkopes jānodrošina tehnikas atrašanās vietā (Latvijas Republikas teritorija).

	30.
	Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai.

	31.
	Jānodrošina reģistrācija uz Pasūtītāja vārda.
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2. Daļa. Augsnes apstrādes disku ecēšas (meža ugunsdrošības joslu sagatavošanai)
	Nr.p.k.
	Augsnes apstrādes disku ecēšas (meža ugunsdrošības joslu sagatavošanai)

	1.
	Stāvoklis
	Jaunas, nelietotas

	2.
	Pievienošanas veids/darba apstākļi
	· Pievienojams uz otrās vai trešās kategorijas aizmugurējās trīs punktu uzkares;
· Paredzēts darbam smagos apstākļos (koku saknes un akmeņi) meža stigu un dabisko brauktuvju sagatavošanai par meža ugunsdrošības mineralizētajām joslām.

	3.
	Augsnes apstrādes platums
	No 2,2 līdz 2,5 metri

	4.
	Darba sekciju skaits
	Jābūt divām darba sekcijām, kuras novietotas viena aiz otras ar maināmu sekcijas darba leņķi, vienai sekcijai jāstrādā uz labo, otrai uz kreiso pusi

	5.
	Disku tips
	Sfēriski, roboti diski

	6.
	Disku izmēri
	Disku diametrs vismaz 650 mm disku metāla biezums vismaz 6 mm. 

	7.
	Disku darba sekciju leņķis pret garenasi
	Regulējams vismaz trīs pozīcijās, lai atkarībā no augsnes blīvuma varētu mainīt disku darba leņķi.

	8.
	Darba sekciju ass 
	Izmērs ne mazāks kā 40x40 mm kvadrātdzelzs (vai ekvivalents)

	9.
	Gultņojums 
	Gultņa korpusiem jābūt komplektā ar dubultiem gultņiem un dubultiem blīvslēgiem.

	10.
	Diska ecēšu rāmis 
	· Jābūt pastiprinātai konstrukcijai darbam smagos apstākļos;
· Tapu vietas rāmī stiprinātas ar iemetinātām atbilstoša diametra caurulēm.

	11.
	Dziļuma regulēšana
	Apstrādes dziļumam jābūt regulējamam - regulēšana ar agregāta papildsvaru vai mainot disku darba sekciju leņķi.

	12.
	Atstarotāji
	Jābūt aprīkotam ar atbilstošiem atstarotājiem, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē

	13.
	Pretkorozijas apstrāde
	Rāmim un tā elementiem jābūt vismaz gruntētiem un krāsotiem

	14.
	Diska ecēšu pašmasa 
	No 1200 kg līdz 2500 kg

	15.
	Vilcējam nepieciešamā jauda
	Ne lielāka kā 150 ZS

	16.
	Komplektācijā papildus ražotāja rūpnīcā uzstādītajam jāiekļauj (ekvivalentas kvalitātes):
· disku komplekts (atbilstošs skaits);
· gultņu ar visiem korpusiem un blīvslēgiem komplekts (atbilstošs skaits).

	17.
	Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi.

	18.
	Tehnika paredzēta agregatēšanai ar traktoriem Valtra T203 D un McCormick MTX 150.



3.Daļa. Pļaujmašīna-smalcinātājs
	Nr.p.k.
	Pļaujmašīna - smalcinātājs

	1.
	Stāvoklis
	Jauna, nelietota

	2.
	Pievienošanas veids un darba apstākļi
	· Otrās vai trešās kategorijas aizmugurējā trīs punktu uzkare;
· Paredzēts gan zālienu, gan ceļmalu pļaušanai - smalcināšanai, jābūt paredzētam atvašu vismaz 50 mm diametrā sasmalcināšanai.

	3.
	Pļaušanas darba platums
	No 2000 mm līdz 2200 mm 

	4.
	Pļaušanas maksimālā sniedzamība pa labi uz sāniem no traktora centra ass (pļaušanas maksimālais attālums no traktora centra ass)
	Ne mazāk kā 3100 mm

	5.
	Pļaušanas minimālā sniedzamība pa labi uz sāniem no traktora centra ass (pļaušanas minimālais attālums no traktora centra ass)
	Ne mazāk kā 800mm (jānodrošina iespēja ar pļaujmašīnu pļaut arī aiz traktora daļējā tā platumā)

	6.
	Pļaušanas un transportēšanas iespējas
	· Pļaujot nolaižama uz leju vismaz - 40 grādi;
· Pļaujot paceļama uz augšu vismaz +60 grādi;
· Transporta stāvoklī paceļama uz augšu 90 grādos un novietojama traktora aizmugurē.

	7.
	Korpusa iekšpuses pretnodiluma odere
	Jābūt, vai korpusam jābūt veidotam no vismaz 5mm bieza XARDOX metāla (vai ekvivalenta)

	8.
	Reduktora izvietojums
	Ārējais izvietojums, piedziņa ar traktora jūgvārpstu

	9.
	Piedziņas siksnas
	Vismaz četras, XPB tipa

	10.
	Drošības sistēma braukšanas virzienā pret šķēršļiem
	Jābūt

	11.
	Rotora veids
	Biezsienu rotors, metāla biezums vismaz 10 mm 

	12.
	Rotora aproce ar āmurīšiem
	Ne mazāka kā 400 mm

	13.
	Gultņojums 
	· Tērauda gultņu korpusi;
· Šūpojošie dubultie rullīšu gultņi.

	14.
	Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni
	Pļaujmašīna ekspluatējama ar 540 apgr./min

	15.
	Āmurīšu skaits
	Ne vairāk kā 25 gab.

	16.
	Āmurīša stiprinājums
	· Ar skrūvi diametrā ne mazāku kā 20 mm

	17.
	Atbalsta rullis
	· Jābūt, tā diametrs vismaz 150mm un metāla biezums vismaz 5 mm; 
· Jābūt iespējai regulēt tā augstumu.

	18.
	Pašmasa 
	Vismaz 1100 kg

	19.
	Komplektācijā jāiekļauj platleņķa piedziņas kardāns.

	20.
	Komplektācijā jāiekļauj atbilstoši hidrosavienojumi ar traktora hidrosistēmu.

	21.
	Komplektācijā papildu ražotāja rūpnīcā uzstādītajam jāiekļauj (ekvivalentas kvalitātes):
· viens pilns āmurīšu un to stiprināšanas skrūvju komplekts;
· piedziņas siksnu komplekts.

	22.
	Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi.

	23.
	Jānodrošina piegādātās tehnikas un komponentu saderība ar traktoriem Valtra T203 D (200 ZS) un McCormick MTX 150 (150 ZS).

	24.
	Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai.



4. Daļa. Frēzes uzgalis ekskavatoram
	Nr.p.k.
	Frēzes uzgalis ekskavatoram

	1.
	Stāvoklis
	Jauns, nelietots

	2.
	Pievienošana pie ekskavatora
	· Jāiekļauj komplektā sakabes adapteris S60HD sakabei un frēzes uzgalis jāaprīko ar to;
· Komplektācijā jāiekļauj nepieciešamie hidrosavienojumi.

	3.
	Darba platums.
	No 800 mm līdz 1250 mm

	4.
	Ražotāja paredzētais frēzes pielietojums 
	· Frēzei jābūt paredzētai grāvju, ceļmalu un nekoptu teritoriju kopšanai, kuras aizaugušas ar kokiem, krūmiem un zālaugiem;
· Frēzei jābūt paredzētai koku vai celmu sasmalcināšanai ar diametru vismaz 150 mm.

	5.
	Piedziņas siksnu skaits
	Ne mazāk kā piecas, XPB tipa

	6.
	Pretgriezēji 
	Ne mazāk kā divas rindas

	7.
	Sānu vāks 
	Hidrauliski atverams un aizverams

	8.
	Drošības sistēma 
	Drošības vārstu bloks

	9.
	Piedziņas motora tips
	Aksiālais virzuļmotors ar automātiski regulējamu darba tilpumu

	10.
	Rotora naži
	Fiksēti, pieskrūvējami cietsakausējuma

	11.
	Jānodrošina darbība ar eļļas plūsmu
	No 90 līdz 150 litriem minūtē

	12.
	Jānodrošina darbība ar eļļas spiedienu
	No 200 līdz 350 bar

	13.
	Pašmasa 
	No 600 līdz 950 kg

	14.
	Komplektācijā papildus ražotāja rūpnīcā uzstādītajam jāpiegādā (ekvivalentas kvalitātes):
· Viens pilns nažu komplekts;
· Rezerves hidrosavienojumu komplekts.

	15.
	Jānodrošina piegādātās tehnikas un komponentu saderība ar kāpurķēžu ekskavatoru VOLVO EC140 ELM (pašmasa 16 tonnas).

	16.
	Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi.

	17.
	Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai.



5. Daļa. Traktortehnikas piekabe
	Nr.p.k.
	Traktortehnikas piekabe

	1.
	Stāvoklis
	Jauna, nelietota

	2.
	Piekabes tips
	· Divasu piekabe, bez grozāmas ass;
· Pieļaujamais transporta ātrums vismaz 40km/h.

	3.
	Piekabes kravnesība
	Vismaz 16 tonnas

	4.
	Pašmasa (rūpnīcas noteiktā)
	No 4,5 līdz 7 tonnām

	5.
	Kravas kastes tilpums
	No 12 līdz 15 m3

	6.
	Kravas kaste
	· Kravas kaste monolīta, šķērsgriezumā pusapaļa tipa (halfpipe), lai nodrošinātu labāku izgāšanu;
· Hidrauliski atverams aizmugurējais borts;
· Kravas kaste hidrauliski izgāžama uz aizmuguri;
· Izgatavota no vismaz 5 mm bieza metāla;
· Piekabes konstrukcijā izmantots XARDOX metāls vai ekvivalents.

	7.
	Kravas kastes sānu bortu augstums virs zemes (iekraušanas augstums)
	Ne lielāks par 3,0 m

	8.
	Bremzes
	Pneimatiskās 

	9.
	Riepas un diski
	· Riepas paredzētas izmantošanai apvidū;
· Riepu platums vismaz 600 mm;
· Diski aprīkoti ar ventiļu aizsardzību;
· Viens rezerves ritenis ar disku (identiska izmēra uzstādītajiem, var nebūt nostiprināts pie piekabes).

	10.
	Balstiekārta
	Lokšņu atsperes, bez grozāmas ass

	11.
	Dīstele
	· Aprīkota ar sakabes cilpu vai ar K80 sakabi; 
· Dīstele aprīkota ar regulējama augstuma hidraulisku vai mehānisku atbalsta kāju;
· Dīstele aprīkota ar amortizāciju.

	12.
	Piekabes rāmja un kravas kastes korpusa un mehānismu apstrāde pret koroziju	
	Vismaz gruntēts un krāsots, vai karsti cinkots (apstrādāts pret koroziju, daļa var būt gruntēta un krāsota, daļa cinkota).

	13.
	Tehniskā apskate (pieņemšanas brīdī)
	Jābūt 

	14.
	Komplektācijā jāiekļauj ātrie hidraulikas savienojumi un ātrie gaisa savienojumi ar traktora sistēmām.

	15.
	Jābūt aprīkotai atbilstoši prasībām, lai varētu piedalīties ceļu satiksmē – transporta apgaismojums, atstarotāji, satiksmes drošības elementi u.c. 

	16.
	Jābūt aprīkotai ar vismaz vienu LED darba gaismu piekabes aizmugurē.

	17.
	Garantija vismaz 2 gadi, Pretendentam jāiesniedz ražotāja garantijas nosacījumi.

	18.
	Jānodrošina aprīkota izbraukuma servisa brigāde, kas spēj nodrošināt izbraukuma servisu Latvijas teritorijā remontu un apkopju veikšanai.

	19.
	Jānodrošina reģistrācija uz Pasūtītāja vārda.



Vispārīgās prasības

	1.
	Jānodrošina tehniskā dokumentācija, lietošanas pamācība, apkopju un ekspluatācijas noteikumi.

	2.
	Piegādātājam jānodrošina divu personu apmācība par pareizu tehnikas ekspluatāciju.

	3.
	Jānodrošina tehnikas piegāde uz adresi: Ādažu militārā bāze, Kadaga, Ādažu novads.

	4.
	Jāpievieno piegādātās tehnikas atbilstības sertifikāti, tehnikai jābūt sertificētai izmantošanai Eiropas Savienības valstīs.




Cimmers 26385334
janis.cimmers@vamoic.gov.lv
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